.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

Закупка проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Наименование объекта закупки: Поставка СИЗОД (далее – Товар)
Наименование Заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (далее - ИТПМ СО РАН);
Место поставки: поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: 630090, г. Новосибирск, ул. Институтская, д.4/1;
Срок поставки Товара: в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта. 

Наличие информации на индивидуальном средстве защиты: модель, марка, артикул, класс защиты СИЗ, дата изготовления, срок годности, сертификат (декларация) – заверенные бумажные копии (не сканы)
ОКПД 2:

32.99.11.170 Средства защиты органов слуха
32.50.42.120 Очки защитные
КТРУ:
32.99.11.120-00000003 Респираторы
Функциональные, технические и качественные характеристики товара
	№ п/п
	ОКПД 2

	Наименование* товара
	Характеристики позиции


	Размер
	Количество
	Эскиз



	1
	32.50.42.120 Очки защитные


	Очки защитные открытые

Очки защитные открытые универсальные РОСОМЗ О15 Hammer Active прозрачные
РТС 019/2011 

«О безопасности средств индивидуальной защиты».
	Оптический класс: № 1
Материал линз: поликарбонат.
Покрытие: двустороннее твердое покрытие.

Назначение: защита от высокоскоростных частиц, брызг растворов кислот и щелочей, УФ- и ИК- излучения

Особенности модели:
- широкий заушник для повышенной боковой защиты - наличие;
- увеличенная защита сверху и с боков - соответственно;
- регулируемый угол наклона защитного стекла - соответственно;
- возможность ношения с очками с корригирующим эффектом – соответственно

Маркировка очков: RZ 253 FT, 

2C-1.2 RZ 1 FT N
	универсальный
	19
	
[image: image1]

	2
	32.50.42.120 Очки защитные


	Очки защитные закрытые

ТР ТС 019/2011 

«О безопасности средств индивидуальной защиты».
	Оптический класс: № 1

Возможность ношения с корригирующими очками.

Материал линз: поликарбонат.

Покрытие: твердое покрытие, не запотевают (маркировка N).

Назначение: защита от кислот и щелочей, от пыли, защита от ультрафиолета

Тип вентиляции: непрямой

Защитные покрытия: супер

Цвет линзы: бесцветный
Очки защитные от механических воздействий в том числе с покрытием от запотевания 1F, 2С-1,2 FT N3П4
	универсальный
	36
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	3
	32.50.42.120 Очки защитные


	Очки защитные (спереди и сбоку)  закрытые

ТР ТС 019/2011 

«О безопасности средств индивидуальной защиты».
	Оптический класс: № 1

Материал линз: прозрачный поликарбонат.

Назначение: защита от кислот и щелочей, от пыли, защита от ультрафиолета, от механических частиц более 5 микрон

Тип вентиляции: непрямая

Защитные покрытия: от царапин и запотевания

Цвет линзы: бесцветный
	универсальный
	2
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	4
	32.99.11.120
	Полумаска фильтрующая для защиты от аэрозолей

ТР ТС 019/2011

«О безопасности средств индивидуальной защиты».
	Степень защиты FFP2 - до 12 ПДК

Наличие клапана выдоха Есть

Дополнительная защита от газов Органических паров до 3 ПДК

Назначение: защита от широкого спектра опасных веществ, включая пыль, туманы, пары и аэрозоли

Тип респиратора по способу защиты Фильтрующий

Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха Противоаэрозольный (Противопылевой)
	универсальный
	29
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	5
	32.99.11.120
	Полумаска фильтрующая SPIROTEK VS2100R 133-0221-02
	
	универсальный
	29
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	6
	32.99.11.120
	Полумаска изолирующая

ТР ТС 019/2011

«О безопасности средств индивидуальной защиты».
	Степень защиты P1 - до 4 ПДК

Назначение: от вредных примесей при их концентрации в воздухе до 10–15 норм ПДК

Тип респиратора по способу защиты Фильтрующий

Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха Противоаэрозольный (Противопылевой)

Класс эффективности защиты  1
	универсальный
	7
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	7
	32.99.11.170

Средства защиты органов слуха
	Наушники противошумные

ТР ТС 019/2011

«О безопасности средств индивидуальной защиты».
	Тип защиты органов слуха Стандартное оголовье

Поглощение шума: не менее 107 дБ

Возможность различать речь и сигналы опасности: соответственно

Наушники диэлектрические: соответственно

Показатель SNR не менее 27 дБ

Назначение: защита органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ; защита от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, добычу нефти и газа, при обработке металлов давлением (ковка, штамповка и т.п.), сборочных операциях на конвейере и других работах, связанных с превышением безопасного значения уровня шума
	универсальный
	35
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	8
	32.99.11.170

Средства защиты органов слуха
	Вкладыши противошумные

ТР ТС 019/2011

«О безопасности средств индивидуальной защиты».
	Тип защиты органов слуха:  многоразовые, с контейнером,

со шнурком

Показатель SNR не менее 23 дБ
	универсальный
	50 пар
	
[image: image8]


*в случае выхода актуализированной версии документов, применяется актуальная редакция, а также при разночтении наименования ГОСТов следует руководствоваться действующими государственными стандартами.

Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства):

Поставщик подтверждает качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев, но в любом случае не менее срока, установленного производителем, и действует с даты подписания документов о приемке Товара Заказчиком.
При поставке товар должен иметь маркировку срока годности.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.
Поставляемый товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств. Упаковка Товара не должна иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска – не ранее 2025 года
Поставщик гарантирует:

- что поставляемый товар по своим функциональным и качественным характеристикам пригоден для эксплуатации в соответствии со своим назначением, возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока;
- что поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).
Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

   Все расходы, связанные с возвратом, заменой, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
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