Наименование программного продукта	Гектор: Сметчик-строитель	
Наименование редакции сметных нормативов	Дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр)	
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	ГЭСН 2022 (приказ Минстроя РФ 1046/пр от 30.12.2021 г.), дополнение 1 (приказ Минстроя РФ 378/пр от 18.05.2022 г.), дополнение 2 (приказ Минстроя РФ № 703/пр от 26.08.2022), дополнение 3 (приказ Минстроя РФ № 905/пр от 26.10.2022), дополнение 4 (приказ Минстроя РФ № 1133/пр от 27.12.2022), дополнение 5 (приказ Минстроя РФ № 84/пр от 10.02.2023), дополнение 6 (приказ Минстроя РФ от 11.05.2023 № 335/пр), дополнение 7 (приказ Минстроя РФ от 02.08.2023 № 551/пр), дополнение 8 (приказ Минстроя РФ от 14.11.2023 № 817/пр), дополнение 9 (приказ Минстроя РФ от 16.02.2024 № 102/пр), дополнение 10 (приказ Минстроя РФ от 13.05.2024 № 323/пр), дополнение 11 (приказ Минстроя РФ от 09.08.2024 № 524/пр), дополнение 12 (приказ Минстроя РФ от 07.11.2024 № 747/пр), дополнение 13 (приказ Минстроя РФ от 07.02.2025 № 69/пр), дополнение 14 (приказ Минстроя РФ от 19.05.2025 № 299/пр), дополнение 15 (приказ Минстроя РФ от 14.08.2025 № 490/пр), дополнение 16 (приказ Минстроя РФ от 12.11.2025 № 696/пр), дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр)	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 20l9 г. № З26/пр		
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22 (1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 20l6 г. № 1452		
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	Московская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

ФИЦ ПХФ и  МХ РАН

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 26-05-20

Текущий ремонт кровель корпусов 1/2 и 21(общежитие).

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 

Составлен(а) в текущем уровне цен 1 кв. 2026 г.

Сметная стоимость	549.248 тыс.руб.		Средства на оплату труда рабочих	161.187 тыс.руб.	
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	0 тыс.руб.	
строительных работ	549.248 тыс.руб.		Нормативные затраты труда рабочих	339.49 чел.час	
монтажных работ	- тыс.руб.		Нормативные затраты труда 
машинистов	- чел.час	
оборудования	- тыс.руб.				
прочих затрат	- тыс.руб.				

NN пп	Обоснование	Наименование работ	Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.  	
		и затрат	измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Ремонт кровли в осях "А-М/1-12" в корпусе 1/2	
1	ГЭСН 46-04-008-02	Демонтаж кровельных гвоздей 4х80мм. (На не полный состав работ  К=0,3). ПРИМ.	100 м2	6.076		6.076						
	Поправка введена пользователем	Поправка введена пользователем
ОТ=0.3, ЭМ=0.3, М=0.3, ОТм=0.3, ЗТ=0.3, ЗТм=0.3										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			59.951892					7 895.66	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	8.58	1.15	59.951892			439	0.3	7 895.66	
	2	ЭМ									0.00	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0	1.15	0	11.45	1.48	16.95	0.3	0.00	
		Итого прямые затраты									7 895.66	
		ФОТ									7 895.66	
	Пр/812-040.2-1	НР 040.2 Реконструкция - разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					7 185.05	
	Пр/774-040.2	СП 040.2 Реконструкция - разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					4 105.74	
		Всего по позиции					3 157.74		19 186.45	
2	ГЭСН 12-01-041-01	Монтаж  саморезов 6,3х90 на существующей кровле из профнастила. ПРИМ.	100 шт	38.46		38.46						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			168.0981831					80 564.42	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	3.800633	1.15	168.0981831			479.27	1	80 564.42	
	2	ЭМ									0.00	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0	1.15	0			641.70	1	0.00	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0	1.15	0			539.69	1	0.00	
	4	М									234.09	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.8315	1	31.97949			7.32	1	234.09	
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0	1	0	41.71	1.29	53.81	1	0.00	
	01.7.15.11-0027	Шайбы стальные кровельные, диаметр 50 мм	100 шт	0	1	0	432.75	1.29	558.25	1	0.00	
	01.7.15.14-0301	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	100 шт	0	1	0	341.78	1.29	440.9	1	0.00	
	01.7.15.14-0303	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 6,3 мм, длина 55 мм	100 шт	0	1	0						
		Итого прямые затраты									80 798.51	
	01.7.15.14-0303	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 6,3мм, длина 90 мм	100 шт	1	1	38.46	334.82	1.29	431.92	1	16 611.64	
		ФОТ									80 564.42	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					79 033.70	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					39 033.46	
		Всего по позиции					5 602.63		215 477.31	
3	ГЭСНр 58-01-009-01	Промазка  свищей в покрытии из профлиста. ПРИМ.	100 м2	6.076		6.076						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			20.053838					8 803.63	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	2.87	1.15	20.053838			439	1	8 803.63	
	4	М									0.00	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0	1	0	79.88	1.44	115.03	1	0.00	
	14.5.02.02-0101	Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная	кг	0	1	0	46.06	1.72	79.22	1	0.00	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0	1	0	60 697.21	1.20	72 836.65	1	0.00	
	01.2.03.03-0122	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм	кг	0	1	0						
		Итого прямые затраты									8 803.63	
	01.2.03.03-0122	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм	кг	5.924951	1	36	154.29	1.82	280.81	1	10 109.16	
		ФОТ									8 803.63	
	Пр/812-092.0-1	НР 092.0 Крыши, кровли	%	90		90					7 923.27	
	Пр/774-092.0	СП 092.0 Крыши, кровли	%	46		46					4 049.67	
		Всего по позиции					5 083.23		30 885.73	
4	ГЭСН 12-01-041-01	Закрепить по периметру кровли все листы на заклёпки вытяжные 4х10.  Стыки крепятся на 500мм от края через 100мм	100 шт	8.68		8.68						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			37.63214					18 035.96	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	3.77	1.15	37.63214			479.27	1	18 035.96	
	2	ЭМ									0.00	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0	1.15	0			641.70	1	0.00	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0	1.15	0			539.69	1	0.00	
	4	М									52.83	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.8315	1	7.21742			7.32	1	52.83	
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0	1	0	41.71	1.29	53.81	1	0.00	
	01.7.15.11-0027	Шайбы стальные кровельные, диаметр 50 мм	100 шт	0	1	0	432.75	1.29	558.25	1	0.00	
	01.7.15.14-0301	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	100 шт	0	1	0	341.78	1.29	440.9	1	0.00	
	01.7.15.14-1048	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм	100 шт	0	1	0						
		Итого прямые затраты									18 088.79	
	01.7.15.08-1016	Заклепки вытяжные из нержавеющей стали, стандартный бортик, диаметр 4,0 мм, длина 10 мм	100 шт	1	1	8.68	194.96	1.29	251.5	1	2 183.02	
		ФОТ									18 035.96	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					17 693.28	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					8 738.42	
		Всего по позиции					5 380.59		46 703.51	
Раздел 2. Ремонт кровли в осях "А-Д/1-11"в корпусе 21.	
5	ГЭСНр 58-01-039-01	Устройство на коньке кровли приспособления из оцинкованной стали для крепления страховой веревки	100 м	0.25		0.25						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14.75					7 693.01	
	1-100-37	Средний разряд работ 3,7	чел.-ч	59	1	14.75			521.56	1	7 693.01	
	4	М									13 978.84	
	01.7.15.03-0033	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М10, длина болта 16-160 мм	кг	2.4	1	0.6	151.93	1.08	164.08	1	98.45	
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	30	1	7.5	138.50	1.44	199.44	1	1 495.80	
	08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг	кг	280	1	70	94.04	1.29	121.31	1	8 491.70	
	23.3.06.01-0003	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	103	1	25.75	188.97	0.80	151.18	1	3 892.89	
		Итого прямые затраты									21 671.85	
		ФОТ									7 693.01	
	Пр/812-092.0-1	НР 092.0 Крыши, кровли	%	90		90					6 923.71	
	Пр/774-092.0	СП 092.0 Крыши, кровли	%	46		46					3 538.78	
		Всего по позиции					128 537.36		32 134.34	
6	ГЭСН 46-04-008-02	Демонтаж кровельных гвоздей 4х80мм. (На не полный состав работ  К=0,3). ПРИМ.	100 м2	2.75		2.75						
		ОТ=0.3, ЭМ=0.3, М=0.3, ОТм=0.3, ЗТ=0.3, ЗТм=0.3										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			23.595					3 107.46	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	8.58	1	23.595			439	0.3	3 107.46	
	2	ЭМ									0.00	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0	1	0	11.45	1.48	16.95	0.3	0.00	
		Итого прямые затраты									3 107.46	
		ФОТ									3 107.46	
	Пр/812-040.2-1	НР 040.2 Реконструкция - разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					2 827.79	
	Пр/774-040.2	СП 040.2 Реконструкция - разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					1 615.88	
		Всего по позиции					2 745.86		7 551.13	
7	ГЭСН 12-01-041-01	Монтаж  саморезов 6,3х90 на существующей кровле из профнастила. ПРИМ.	100 шт	17.36		17.36						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			65.9789835					31 621.75	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	3.800633	1	65.9789835			479.27	1	31 621.75	
	2	ЭМ									0.00	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0	1	0			641.70	1	0.00	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0	1	0			539.69	1	0.00	
	4	М									105.66	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.8315	1	14.43484			7.32	1	105.66	
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0	1	0	41.71	1.29	53.81	1	0.00	
	01.7.15.11-0027	Шайбы стальные кровельные, диаметр 50 мм	100 шт	0	1	0	432.75	1.29	558.25	1	0.00	
	01.7.15.14-0301	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	100 шт	0	1	0	341.78	1.29	440.9	1	0.00	
	01.7.15.14-0303	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 6,3 мм, длина 55 мм	100 шт	0	1	0						
		Итого прямые затраты									31 727.41	
	01.7.15.14-0303	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 6,3мм, длина 90 мм	100 шт	1	1	17.36	334.82	1.29	431.92	1	7 498.13	
		ФОТ									31 621.75	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					31 020.94	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					15 320.74	
		Всего по позиции					4 928.99		85 567.21	
8	ГЭСНр 58-01-009-01	Промазка  свищей в покрытии из профлиста. ПРИМ.	100 м2	2.75		2.75						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7.8925					3 464.81	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	2.87	1	7.8925			439	1	3 464.81	
	4	М									0.00	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0	1	0	79.88	1.44	115.03	1	0.00	
	14.5.02.02-0101	Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная	кг	0	1	0	46.06	1.72	79.22	1	0.00	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0	1	0	60 697.21	1.20	72 836.65	1	0.00	
	01.2.03.03-0122	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм	кг	0	1	0						
		Итого прямые затраты									3 464.81	
	01.2.03.03-0122	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм	кг	5.853659	1	16.097561	154.29	1.82	280.81	1	4 520.36	
		ФОТ									3 464.81	
	Пр/812-092.0-1	НР 092.0 Крыши, кровли	%	90		90					3 118.33	
	Пр/774-092.0	СП 092.0 Крыши, кровли	%	46		46					1 593.81	
		Всего по позиции					4 617.20		12 697.31	
			
		ВСЕГО по смете
в том числе					450 202.99	
		   Всего прямые затраты
   в том числе					216 480.43	
		   оплата труда (ОТ)					161 186.70	
		   эксплуатация машин и механизмов					0.00	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					0.00	
		   материальные ресурсы					55 293.73	
		   перевозка					0.00	
		Всего ФОТ					161 186.70	
		Всего накладные расходы					155 726.07	
		Всего сметная прибыль					77 996.50	
                                                   Налог на добавленную стоимость 22%				99 044.66	
		
ИТОГО	
549 247.65	

Составил _________________ Самсонова З.А.

Проверил ________________  Малыгин И.В.