	№
п\п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена
	Сумма

	1. 
	Шпатель 100 мм
	Форма полотна – плоское
Материал полотна – нержавеющая сталь
Ширина полотна – ≥ 95 и < 130 мм
	3
	шт
	54,00
	162,00

	2. 
	Скотч бумажный
	Количество липких сторон – 1
Ширина бобины – ≥ 40 и < 50 мм
Длина рулона – ≥ 40000 и < 50000 мм

Дополнительные характеристики:*
Цвет – белый
	6
	шт
	245,00
	1470,00

	3. 
	Валик 100 мм
	Вид – малярный
Тип – валик с ручкой
Длина – 100 мм
Высота ворса – не менее 18 мм
Диаметр – не менее 76 мм
Материал шубки – полиакрил
Материал рукояти – пластик
Бюгель – 6 мм
	3
	шт
	135,00
	405,00

	4. 
	Валик 150 мм
	Вид – малярный
Тип – валик с ручкой
Длина – 150 мм
Высота ворса – не менее 10 мм
Диаметр – не менее 40 мм
Материал шубки – полиакрил
Материал рукояти – пластик
Бюгель – 6 мм
	6
	шт
	263,00
	1578,00

	5. 
	Кисть 60 мм
	Тип – плоский
Размер –  60 мм
Щетина – натуральная
Ручка – деревянная
Материал бандажа – металл
	13
	шт
	92,00
	1196,00

	6. 
	Клей ПВА-М 
	Вид – Супер (ПВА-М)
Форма выпуска – жидкость

Дополнительные характеристики:*
[bookmark: _GoBack]Вес – не менее 0,9 кг
	5
	шт
	290,00
	1450,00

	7. 
	Шпаклевка 
	Условия применения – для внутренних работ
Вид применяемого вяжущего – гипсовый 
Функциональное назначение смеси – шпаклевочная
Тип шпаклевочной смеси – финишная
Способ нанесения – ручной

Дополнительные характеристики:*
Цвет –  белый
Температура при проведении работ –  от +5О С до +30О С
Жизнеспособность раствора –  не менее 60 минут
Расход – не более 1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
Расход воды на 10 кг шпаклевки –  6,5-7 л
Выдерживаемое давление (мин) - 35 кгс / кв.м 
Просеивание через 160-микронное сито (мин) – не менее 99,5 %
Просеивание через 45-микронное сито (мин) –  не менее 80%
Плотность в порошкообразном виде – не менее 800 кг/м3
Рекомендуемая толщина слоя – 2-5 мм
Прочность на сжатие –  не менее 6 Мпа
Прочность на растяжение при изгибе – не менее 3,0 МПа
Прочность сцепления с бетонным основанием – не менее 0,5 МПа
Время высыхания – не более 24 часов
Фасовка – в мешках
Вес одного мешка не более 25 кг 
Состав –  полимерные добавки, минеральные наполнители
	6
	шт
	1150,00
	6900,00

	8. 
	Макловица
	Назначение – универсальная
Толщина – не менее 50 мм
Ширина – не менее  150 мм
Щетина – натуральная
Материал бандажа – металл
Материал рукояти – пластик
	3
	шт
	360,00
	1080,00

	9. 
	Краска воднодисперсионная
	Тип краски – воднодисперсионная; 
Основа состава – акриловая; 
Область применения – внутренняя окраска; 

Дополнительные характеристики:*
Тип базы – база 1 (B1/A/AA/BW/KA/VVA/AP/LAP/MRA/PR) 
Цвет – белый 
Тип – акрилатно-латексная
Степень блеска – глубокоматовый
Плотность – не менее 1,63 кг/л
Разбавитель – вода
Основание – бетон, гипсокартон, минеральные основания, кирпич
Min температура эксплуатации – -50 °С
Max температура эксплуатации – 60 °С
Способ нанесения – безвоздушное распыление/пневматическое распыление/кисть/валик
Время полного высыхания – 24 ч, полная стойкость через 28 суток ч
Моющаяся – да
Быстросохнущая – да
Износостойкая – да
Для помещений с повышенной влажностью – да
Для медицинских учреждений – да
Для детских учреждений – да
Количество циклов заморозки – не менее 5
Упаковка – пластиковая банка
Объем банки – не менее 14 кг
	6
	шт
	2900,00
	17400,00

	10. 
	Эмаль акриловая
	Область применения – для внутренних работ, для наружных работ
Тип эмали – акриловая
Группа – водостойкая 

Дополнительные характеристики:*
Тип базы – база 1 (B1/A/AA/BW/KA/VVA/AP/LAP/MRA/PR) 
Цвет – белый 
Степень блеска – глянцевый
Разбавитель – вода
Основание – бетон, гипсокартон, минеральные основания, кирпич
Способ нанесения – пневматическое распыление/кисть/валик
Время полного высыхания – 24 ч
Моющаяся – да
Влагостойкая – да 
Быстросохнущая – да
Износостойкая – да
Для помещений с повышенной влажностью – да
Для медицинских учреждений – да
Для детских учреждений – да
Упаковка – пластиковая банка
Объем банки – не менее 2,5 кг
	5
	шт
	1710,00
	8550,00

	11. 
	Гипс 
	Помол – средний 
Вес – не менее 25 кг 
Назначение – строительный 
Цвет – белый 
Вяжущее – гипс 
Срок схватывания – 9-11 мин
Срок хранения – не менее 6 мес.
Состав – минерал из класса сульфатов, по составу гидрат сульфата кальция
	3
	шт
	140,00
	420,00

	12. 
	Обои 
	Класс – виниловые
Основа – флизелиновая
Марка – М-1 (устойчивые к мытью (моющиеся))
Тип – рельефные
Устойчивость окраски к свету, балл – 6 (очень хорошая)
Ширина полотна (полезная) – ≥ 1 и < 1.5 м
Длина полотна (номинальная) – ≥ 10 и < 15 м
Плотность – ≥ 200 г/м2
Способ стыковки рисунка – смещенная стыковка

Дополнительные характеристики:*
Покрытие – винил горячего тиснения
Особенности – эффект мерцания
Рисунок – имитация штукатурки
Цвет – бежевый
Снятие обоев – без остатка
Исполнение:
[image: E:\Закупки\закупки 2026\стройматериалы СОТ 2\on1zh4aa3krj4h8zhwm2gy6lyxopprqu.jpg]
	3
	шт
	2360,00
	7080,00

	13. 
	Клей обойный
	Вид – обойный
Форма выпуска – порошок

Дополнительные характеристики:*
Тип обоев – на флизелиновой основе
Антигрибковое действие – да
Основа клея – модифицированный крахмал
Количество компонентов – 1
Условия отверждения – кислород
Нанесение – на обои
Оклеиваемая площадь – не менее 45 м²
Масса вещества – не менее 250 г
Тип – контактный
Способ нанесения – кисть/валик
Морозостойкий – да
	2
	шт
	420,00
	840,00

	14. 
	Ламинат 
	Назначение – жилое помещение
Класс износостойкости – 34
Длина доски – ≥ 1000 и < 1500 мм
Ширина доски – ≥ 200 и < 250 мм
Толщина доски – ≥ 12 мм
Наличие фаски – с 4 сторон
Соединение замковое – да
Поверхность доски – глянцевая
Обработка поверхности – брашированная

Дополнительные характеристики:*
Цвет:
[image: E:\Закупки\закупки 2026\стройматериалы СОТ 2\3-131.jpeg]
	10
	кв м
	1782,00
	17820,00

	15. 
	Подложка 
	Форма выпуска – рулон
Материал – вспененный полиэтилен
Фольгирование – нет
Толщина – ≥ 2 и < 4 мм
	10
	кв м
	15,00
	150,00

	16. 
	Плинтус 
	Материал – ПВХ
Высота – не менее 55 мм
Длина – не менее 2200 мм
Цвет – дуб сафари
С кабель-каналом – да
С резиновыми уплотнителями по краям – да 
	5
	шт
	110,00
	550,00

	17. 
	Угол для плинтуса внутренний
	Тип изделия – угол внутренний
Угловой радиус – 90
Материал – пластмасса 

Дополнительные характеристики:*
Размер – должен быть совместим с позицией №20
Цвет – дуб сафари
	4
	шт
	22,00
	88,00

	18. 
	Угол для плинтуса наружный
	Тип изделия – угол наружный
Угловой радиус – 90
Материал – пластмасса 

Дополнительные характеристики:*
Размер – должен быть совместим с позицией №20
Цвет – дуб сафари
	2
	шт
	28,00
	56,00

	19. 
	Заглушки для плинтуса лев/прав
	Тип изделия – торцевая заглушка правая, торцевая заглушка левая
Материал – пластмасса 

Дополнительные характеристики:*
Размер – должен быть совместим с позицией №20
Цвет – дуб сафари
	2
	шт
	35,00
	70,00

	20. 
	Порог соединитель 0,9 м
	Тип – одноуровневый 
Тип крепления – открытый 
Длина – ≥ 900 и ≤ 1000 мм
Ширина – ≥ 38 и ≤ 48 мм
Высота – ≥ 4 и ≤ 5 мм
Цвет – дуб светлый
Материал – алюминий
Материал покрытия – полимерно-порошковая краска
Назначение – для оформления стыка напольных покрытий
Шурупы для крепления – в комплекте
	1
	шт
	220,00
	220,00

	21. 
	Дюбель-гвоздь 6*40 мм
	Длина – 40 мм
Диаметр – 6 мм
Тип манжеты – потайная
Метиз в комплекте – шуруп
Диаметр метиза к дюбелю – 4 мм
Длина метиза к дюбелю – 40 мм
Тип – дюбель-гвозди
Диаметр отверстия под дюбель – 6 мм
Материал – полипропилен
	250
	шт
	1,65
	412,50

	22. 
	Бита PZ2
	Тип – односторонняя
Тип наконечника – РZ2
Длина – не менее 50 мм
Бита магнитная – да 
Посадка патрона – 1/4"
	2
	шт
	75,00
	150,00

	23. 
	Сверло по металлу 3 мм
	Тип – спиральный
Диаметр – 3 мм
Длина – не менее 61 мм
Рабочая длина – не менее 33 мм
Тип хвостовика – цилиндрический
Материал обработки – металл
Класс точности – не ниже А1
Материал сверла – HSS
Угол заточки – 135°
	2
	шт
	49,00
	98,00

	24. 
	Пена монтажная профессиональная
	Вид тары – баллон
Объем вещества в баллоне – не менее 750 мл
Время полного застывания – не более 24 ч
Вид баллона – под пистолет
Повышенная звукоизоляция – да 
Сезонность – летняя
Минимальная температура использования – не менее +5 °С
Максимальная температура использования – не менее +30 °С
Объем пены в баллоне (выход) – не менее 50 л
Коэффициент расширения – 30-50%
Цвет пены – желтый
	3
	шт
	660,00
	1980,00

	25. 
	Пистолет для монтажной пены
	Назначение – для монтажной пены
Материал ствола – металл
Материал рукояти – пластик 
Длина – не менее 300 мм
Игольчатый клапан – да 
Способ подачи пены – механический 
Устойчивость пластика к воздействию химических веществ – да 
	1
	шт
	540,00
	540,00

	26. 
	Замок врезной №1
	Тип конструктивного исполнения корпуса – врезной
Тип замка (по количеству механизмов секретности в одном корпусе) – комбинированный
Тип конструктивного исполнения механизма секретности – цилиндровый
Тип замка по принципу работы – механический
Тип замка по варианту открывания дверного полотна – универсальный

Дополнительные характеристики:* 
Назначение – для деревянных дверей
Комплектация – корпус, механизм, ручки, ключи, ответная планка, крепеж
Тип ключа – английский
Количество ключей – 5 шт
Межосевое расстояние – 50 мм
Форма ригеля – прямоугольник
Количество ригелей – 1 шт
Цвет лицевой планки – бронза
С защелкой – да
Ручки в комплекте – да
Отверстие под ручку – да
Ответная планка – да
Длина – 58 мм
Ширина – 21 мм
Высота – 165 мм
Удаление ключевого отверстия (Backset) – 40 мм
С вертушкой – да
Толщина лицевой планки – 2.5 мм
Вылет ригеля – 16 мм
Min толщина дверного полотна – 35 мм
	2
	шт
	1425,00
	2850,00

	27. 
	Замок врезной №2
	Тип конструктивного исполнения корпуса – врезной
Тип замка (по количеству механизмов секретности в одном корпусе) – комбинированный
Тип конструктивного исполнения механизма секретности – цилиндровый
Тип замка по принципу работы – механический
Тип замка по варианту открывания дверного полотна – универсальный

Дополнительные характеристики:* 
Назначение – для деревянных/металлических дверей
Класс безопасности – не ниже 2
Комплектация – корпус, механизм, ручки, ключи, ответная планка, крепеж
Тип запирания – полуавтоматическое
Тип ключа – английский
Количество ключей – 5 шт
Межосевое расстояние – 70 мм
Форма ригеля – прямоугольник
Количество ригелей – 1 шт
Цвет лицевой планки – бронза
С защелкой – да
Ручки в комплекте – да
Отверстие под ручку – да
Ответная планка – да
Уличный – да
Антивандальный – да
Морозоустойчивость – да
Длина – 65 мм
Ширина – 20 мм
Высота – 210 мм
Толщина лицевой планки – 2.5 мм
Min толщина дверного полотна – 35 мм
	2
	шт
	1810,00
	3620,00

	28. 
	Петля-бабочка
	Способ монтажа – без врезки
Направление открытия – универсальное
Ширина – не менее 75 мм
Длина – не менее 125 мм
Толщина – не менее 2.5 мм
Материал – сталь
Покрытие – глянцевое
Цвет – бронза
	8
	шт
	235,00
	1880,00

	29. 
	Гипсокартон 
	Длина – ≥ 2500 и < 2550 мм
Ширина – ≥ 1200 мм
Толщина – ≥ 12.5 и < 14 мм
Вид – влагостойкий (ГКЛВ)
Тип по форме кромки – полукруглая и утоненная с лицевой стороны кромка (ПЛУК)
	4
	шт
	825,00
	3300,00

	30. 
	Саморезы по дереву 38 мм
	Наконечник – острый
Назначение – по дереву
Шлиц – Phillips (PH)
Размер шлица – PH2
Покрытие – оксидированный
Диаметр – 3,5 мм
Форма головки – потайная
Длина – 38 мм
Цвет покрытия – черный
Материал – сталь
	300
	шт
	0,77
	231,00

	31. 
	Пескобетон
	Марка – не ниже М300
Основа – цемент 
Тип работ – для наружных работ
Основание – бетон, монолитная стяжка
Фракция – 10 мм
Толщина слоя – от 25 до 300 мм
Насыпная плотность – 1800-2000 кг/м3
Жизнеспособность раствора – не менее 60 мин
Время высыхания – не более 2 суток
Прочность на сжатие – не менее 30 МПа
Прочность сцепления – не менее 0,5 МПа
Морозостойкость – не ниже F35
Прочность на изгиб – не менее 1 МПа


	10
	шт
	410,00
	4100,00

	32. 
	
	
	
	
	
	86646,50



Срок поставки товара – не более 7 рабочих дней от даты подписания контракта
Срок предоставления документов о приемке товара Поставщиком – не более 7 рабочих дней от даты подписания контракта (вместе с товаром).
Срок подписания документов  о приемке товара Заказчиком – не более 3 рабочих дней от даты предоставления документов.
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