Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.260622)	
Наименование редакции сметных нормативов	ФСНБ-2022 с доп. и изм. 17	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России № 91/пр от 17.02.2026	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 г. № 9859-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 27.02.2025 № 118-ОД	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Сплит-форма ФГИС ЦС, Республика Коми, I квартал 2026	
Наименование субъекта Российской Федерации	Республика Коми	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Республика Коми (3 зона)	
	
Текущий ремонт объектов УФНС России по Республике Коми	
(наименование стройки)	
Текущий ремонт объектов обособленного подразделения УФНС России по Республике Коми в городе Печоре	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 3.1 от 17.08.2026	
Восстановление элементов крыльца по адресу: Республика Коми, г.Печора, Печорский проспект, д.90А	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	Акт осмотра крыльца в административном здании обособленного подразделения  УФНС России по		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем уровне цен	I квартал 2026			
Сметная стоимость	140,01	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	37,26	тыс. руб.	
	Средства на оплату труда машинистов	0,67	тыс. руб.	
в том числе		
строительных работ	140,01	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	65,0270655	чел.-ч.	
монтажных работ			Нормативные затраты труда машинистов	1,128315	чел.-ч.	
оборудования				
прочих затрат				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Демонтажные работы	
1	ГЭСНр 57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,1165		0,1165						
	1	ОТ	чел.-ч			8,139855					4 650,38	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69,87		8,139855			571,31		4 650,38	
	2	ЭМ									12,46	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,16776					95,84	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,44		0,16776	37,32	1,99	74,27		12,46	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1,44		0,16776			571,31		95,84	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	5,2		0,6058						
		Итого прямые затраты									4 758,68	
		ФОТ									4 746,22	
		НР Полы	%	90		90					4 271,60	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					2 325,65	
		Всего по позиции							97 475,79		11 355,93	
2	ГЭСНр 57-01-021-01	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных	100 м2	0,1165		0,1165						
	1	ОТ	чел.-ч			2,200685					1 151,62	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18,89		2,200685			523,30		1 151,62	
	2	ЭМ									223,54	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,6		1,1184	115,43	1,7	196,23		219,46	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,6		1,1184	2,11	1,73	3,65		4,08	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	4,8		0,5592						
		Итого прямые затраты									1 375,16	
	999-9900_02-15-1-01-0016	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 16 км	1 т груза	4,8		0,5592			300,82		168,22	
		ФОТ									1 151,62	
		НР Полы	%	90		90					1 036,46	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					564,29	
		Всего по позиции							26 988,24		3 144,13	
3	ГЭСНр 57-01-021-04	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01	100 м2	0,1165		0,1165						
	1	ОТ	чел.-ч			0,54988					287,75	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	4,72		0,54988			523,30		287,75	
	2	ЭМ									55,89	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,4		0,2796	115,43	1,7	196,23		54,87	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,4		0,2796	2,11	1,73	3,65		1,02	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	1,2		0,1398						
		Итого прямые затраты									343,64	
	999-9900_02-15-1-01-0016	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 16 км	1 т груза	1,2		0,1398			300,82		42,05	
		ФОТ									287,75	
		НР Полы	%	90		90					258,98	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					141,00	
		Всего по позиции							6 743,95		785,67	
4	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,0043		0,0043						
	1	ОТ	чел.-ч			0,098126					51,35	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		0,098126			523,30		51,35	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		0,01978						
		Итого прямые затраты									51,35	
	999-9900_02-15-1-01-0016	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 16 км	1 т груза	4,6		0,01978			300,82		5,95	
		ФОТ									51,35	
		НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	92		92					47,24	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					26,70	
		Всего по позиции							30 520,93		131,24	
5	ГЭСНр 59-01-003-03
прим.	Разборка металлических пожарных лестниц (перила ограждения)	т	0,04318		0,04318						
	1	ОТ	чел.-ч			0,660654					382,19	
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	15,3		0,660654			578,51		382,19	
	2	ЭМ									1,25	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0008636					0,56	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0008636			791,19		0,68	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02		0,0008636			643,32		0,56	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,89		0,0816102	4,35	1,61	7,00		0,57	
	4	М									21,79	
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,36		0,0155448	340,41	1,85	629,76		9,79	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,66		0,0716788	114,64	1,46	167,37		12,00	
	999-9900	Строительный мусор	т	1		0,04318						
		Итого прямые затраты									405,79	
	999-9900_02-15-1-01-0016	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 16 км	1 т груза	1		0,04318			300,82		12,99	
		ФОТ									382,75	
		НР Лестницы, крыльца	%	90		90					344,48	
	Пр/774-093.0	СП Лестницы, крыльца	%	45		45					172,24	
		Всего по позиции							21 665,12		935,50	
									
		Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы						7 163,83	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						6 523,29	
		эксплуатация машин и механизмов						293,14	
		оплата труда машинистов (ОТм)						96,40	
		материальные ресурсы						21,79	
		перевозка						229,21	
		Итого ФОТ						6 619,69	
		Итого накладные расходы						5 958,76	
		Итого сметная прибыль						3 229,88	
		Итого по разделу 1. Демонтажные работы						16 352,47	
		Справочно							
		затраты труда рабочих	11,6492						
		затраты труда машинистов	0,1686236						
Раздел 2. Строительно-монтажные работы	
6	ГЭСНр 53-01-022-01
прим.	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	м	3,41		3,41						
	1	ОТ	чел.-ч			11,7645					6 721,18	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,45		11,7645			571,31		6 721,18	
	2	ЭМ									43,21	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0341					29,47	
	91.05.01-018	Краны башенные, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,01		0,0341	663,51	1,91	1 267,30		43,21	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01		0,0341			864,16		29,47	
	4	М									818,20	
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,025		0,08525	3 778,62	2,54	9 597,69		818,20	
	06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	0,04		0,1364						
		Итого прямые затраты									7 612,06	
6.1	06.1.01.05-0095	Кирпич керамический рядовой полнотелый, размеры 250х120х88 мм, марка М100	1000 шт	0,04		0,1364	21 756,89	1,3	28 283,96		3 857,93	
		ФОТ									6 750,65	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены	%	92		92					6 210,60	
	Пр/774-087.0	СП Стены	%	52		52					3 510,34	
		Всего по позиции							6 214,35		21 190,93	
7	ГЭСН 15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,0043		0,0043						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	
Результирующие коэффициенты:		
	ЗТ	1.15	
	ЭМ	1.25	
	ЗТм	1.25	
	1	ОТ	чел.-ч			0,0182471					11,21	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69	1,15	0,0182471			614,52		11,21	
	2	ЭМ									0,28	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0002688					0,17	
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0000538	30,61	1,99	60,91			
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0000538			571,31		0,03	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,000215			791,19		0,17	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,25	0,000215			643,32		0,14	
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82	1,25	0,0151575	4,52	1,57	7,10		0,11	
	4	М									0,38	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,000043	35,71	2,12	75,71			
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,0043	56,11	1,57	88,09		0,38	
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		0,05934						
		Итого прямые затраты									12,04	
7.1	14.4.01.02-0014	Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная пленкообразующая для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков, расход 0,20 кг/м2	кг	13,8		0,05934	298,75	1,38	412,28		24,46	
		ФОТ									11,38	
		НР Отделочные работы	%	101		101					11,49	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					5,58	
		Всего по позиции							12 458,14		53,57	
8	ГЭСНр 61-03-004-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,0043		0,0043						
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.5	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций, стесненных условий для складирования материалов, действующего технологического оборудования, движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15	
Результирующие коэффициенты:		
	ЗТ	1.15	
	ЭМ	1.15	
	ЗТм	1.15	
	1	ОТ	чел.-ч			1,599213					994,26	
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	323,4	1,15	1,599213			621,72		994,26	
	2	ЭМ									10,98	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0130548					8,40	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,36	1,15	0,0067252	6,62	1,81	11,98		0,08	
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	2,64	1,15	0,0130548			835,31		10,90	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	2,64	1,15	0,0130548			643,32		8,40	
	4	М									163,14	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,001505	35,71	2,12	75,71		0,11	
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	4,4		0,01892	3 392,36	2,54	8 616,59		163,03	
	999-9900	Строительный мусор	т	9,68		0,041624						
		Итого прямые затраты									1 176,78	
	999-9900_02-15-1-01-0016	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 16 км	1 т груза	9,68		0,041624			300,82		12,52	
8.1	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	-4,4		-0,01892	3 392,36	2,54	8 616,59		- 163,03	
		ФОТ									1 002,66	
		НР Штукатурные работы	%	90		90					902,39	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44					441,17	
		Всего по позиции							551 123,26		2 369,83	
9	04.3.01.09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,01892		0,01892	3 659,62	2,54	9 295,43		175,87	
		Всего по позиции							9 295,43		175,87	
10	ГЭСН 15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,1165		0,1165						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	
Результирующие коэффициенты:		
	ЗТ	1.15	
	ЭМ	1.25	
	ЗТм	1.25	
	1	ОТ	чел.-ч			0,4943678					303,80	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69	1,15	0,4943678			614,52		303,80	
	2	ЭМ									7,62	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0072813					4,58	
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0014563	30,61	1,99	60,91		0,09	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0014563			571,31		0,83	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,005825			791,19		4,61	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,25	0,005825			643,32		3,75	
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82	1,25	0,4106625	4,52	1,57	7,10		2,92	
	4	М									10,35	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,001165	35,71	2,12	75,71		0,09	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,1165	56,11	1,57	88,09		10,26	
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		1,6077						
		Итого прямые затраты									326,35	
10.1	14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	13,8		1,6077	98,12	1,31	128,54		206,65	
		ФОТ									308,38	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					277,54	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					128,44	
		Всего по позиции							8 059,91		938,98	
11	ГЭСНр 69-01-012-01	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,59415		0,59415						
	1	ОТ	чел.-ч			1,8715725					979,39	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,15		1,8715725			523,30		979,39	
		Итого прямые затраты									979,39	
		ФОТ									979,39	
	Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73					714,95	
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34					332,99	
		Всего по позиции							3 412,15		2 027,33	
12	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,1165		0,1165						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	
Результирующие коэффициенты:		
	ЗТ	1.15	
	ЭМ	1.25	
	ЗТм	1.25	
	1	ОТ	чел.-ч			4,76951					2 541,67	
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	4,76951			532,90		2 541,67	
	2	ЭМ									29,98	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1849438					105,66	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	0,1849438	37,32	1,99	74,27		13,74	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1,27	1,25	0,1849438			571,31		105,66	
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	1,1387875	8,54	1,67	14,26		16,24	
	4	М									30,87	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,40775	35,71	2,12	75,71		30,87	
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,23766						
		Итого прямые затраты									2 708,18	
12.1	04.3.01.09-0018	Раствор готовый кладочный, цементный, М300	м3	2,04		0,23766	4 724,25	2,54	11 999,60		2 851,82	
		ФОТ									2 647,33	
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					2 668,51	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 462,65	
		Всего по позиции							83 185,92		9 691,16	
13	ГЭСН 11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,1165		0,1165						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	
	до толщины 50мм	Дополнительные слои по 5мм, ЗТ: 6, ЗТм: 6, ЭМ: 6, М: 6	
Результирующие коэффициенты:		
	ЗТ	1.15*6=6.9	
	ЭМ	1.25*6=7.5	
	М	6	
	ЗТм	1.25*6=7.5	
	1	ОТ	чел.-ч			0,353694					188,48	
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	6,9	0,353694			532,90		188,48	
	2	ЭМ									38,55	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1834875					104,83	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	7,5	0,1834875	37,32	1,99	74,27		13,63	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,21	7,5	0,1834875			571,31		104,83	
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	7,5	1,7475	8,54	1,67	14,26		24,92	
	4	М										
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51		0,35649						
		Итого прямые затраты									331,86	
13.1	04.3.01.09-0018	Раствор готовый кладочный, цементный, М300	м3	0,51	6	0,35649	4 724,25	2,54	11 999,60		4 277,74	
		ФОТ									293,31	
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8					295,66	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					162,05	
		Всего по позиции							43 496,22		5 067,31	
14	ГЭСН 15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,1208		0,1208						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	
Результирующие коэффициенты:		
	ЗТ	1.15	
	ЭМ	1.25	
	ЗТм	1.25	
	1	ОТ	чел.-ч			0,5126148					315,01	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69	1,15	0,5126148			614,52		315,01	
	2	ЭМ									7,89	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00755					4,75	
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00151	30,61	1,99	60,91		0,09	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,00151			571,31		0,86	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,00604			791,19		4,78	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,25	0,00604			643,32		3,89	
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82	1,25	0,42582	4,52	1,57	7,10		3,02	
	4	М									10,73	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,001208	35,71	2,12	75,71		0,09	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,1208	56,11	1,57	88,09		10,64	
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		1,66704						
		Итого прямые затраты									338,38	
14.1	14.4.01.02-0014	Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная пленкообразующая для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков, расход 0,20 кг/м2	кг	13,8		1,66704	298,75	1,38	412,28		687,29	
		ФОТ									319,76	
		НР Отделочные работы	%	101		101					322,96	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					156,68	
		Всего по позиции							12 461,18		1 505,31	
15	ГЭСН 11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0,1165		0,1165						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	
Результирующие коэффициенты:		
	ЗТ	1.15	
	ЭМ	1.25	
	ЗТм	1.25	
	1	ОТ	чел.-ч			14,20135					8 317,87	
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	106	1,15	14,20135			585,71		8 317,87	
	2	ЭМ									159,14	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4281375					256,34	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36	1,25	0,052425			1 945,72		102,00	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,36	1,25	0,052425			739,34		38,76	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,3	1,25	0,3349375	37,32	1,99	74,27		24,88	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	2,3	1,25	0,3349375			571,31		191,35	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,040775			791,19		32,26	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,28	1,25	0,040775			643,32		26,23	
	4	М									17 033,36	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,85		0,448525	35,71	2,12	75,71		33,96	
	01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м3	3,06		0,35649	732,20	1,87	1 369,21		488,11	
	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	1,3		0,15145	4 033,62	2,54	10 245,39		1 551,66	
	06.2.02.01-0061	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм	м2	102		11,883	925,67	1,36	1 258,91		14 959,63	
		Итого прямые затраты									25 766,71	
		ФОТ									8 574,21	
		НР Полы	%	113		113					9 688,86	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					5 573,24	
		Всего по позиции							352 178,63		41 028,81	
16	ГЭСН 15-01-027-01
11.65/0.3*2+11.65/0.3*2	Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси	1000 м	0,1553		0,1553						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	
Результирующие коэффициенты:		
	ЗТ	1.15	
	ЭМ	1.25	
	ЗТм	1.25	
	1	ОТ	чел.-ч			2,8878812					1 594,40	
	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16,17	1,15	2,8878812			552,10		1 594,40	
	2	ЭМ									6,28	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0097063					6,11	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0019413	37,32	1,99	74,27		0,14	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0019413			571,31		1,11	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,007765			791,19		6,14	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,25	0,007765			643,32		5,00	
	4	М									3,31	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,06		0,009318	35,71	2,12	75,71		0,71	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,19		0,029507	56,11	1,57	88,09		2,60	
	04.3.02.09	Смеси сухие фуговочные	т	0,05		0,007765						
		Итого прямые затраты									1 610,10	
16.1	04.3.02.09-0741	Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая	т	0,05		0,007765	98 938,35	2,04	201 834,23		1 567,24	
		ФОТ									1 600,51	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 440,46	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					666,61	
		Всего по позиции							34 027,11		5 284,41	
17	ГЭСН 15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,2083		0,2083						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	
Результирующие коэффициенты:		
	ЗТ	1.15	
	ЭМ	1.25	
	ЗТм	1.25	
	1	ОТ	чел.-ч			0,8839211					543,19	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69	1,15	0,8839211			614,52		543,19	
	2	ЭМ									13,61	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0130188					8,19	
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0026038	30,61	1,99	60,91		0,16	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0026038			571,31		1,49	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,010415			791,19		8,24	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,25	0,010415			643,32		6,70	
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82	1,25	0,7342575	4,52	1,57	7,10		5,21	
	4	М									18,51	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,002083	35,71	2,12	75,71		0,16	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,2083	56,11	1,57	88,09		18,35	
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	13,8		2,87454						
		Итого прямые затраты									583,50	
17.1	14.4.01.02-0014	Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная пленкообразующая для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков, расход 0,20 кг/м2	кг	13,8		2,87454	298,75	1,38	412,28		1 185,12	
		ФОТ									551,38	
		НР Отделочные работы	%	101		101					556,89	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					270,18	
		Всего по позиции							12 461,31		2 595,69	
18	ГЭСН 13-03-003-09
(2.25+1.424)*5.558	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-1236	100 м2	0,2083		0,2083						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	
Результирующие коэффициенты:		
	ЗТ	1.15	
	ЭМ	1.25	
	ЗТм	1.25	
	1	ОТ	чел.-ч			1,7846103					1 083,81	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7,45	1,15	1,7846103			607,31		1 083,81	
	2	ЭМ									12,48	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0104151					6,96	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,25	0,0026038	6,62	1,81	11,98		0,03	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0026038			1 945,72		5,07	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0026038			739,34		1,93	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0078113			791,19		6,18	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0078113			643,32		5,03	
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	1,25	0,1692438	4,52	1,57	7,10		1,20	
	4	М									2 456,28	
	14.4.04.12-0014	Эмаль ЭП-1236	т	0,04		0,008332	180 049,92	1,38	248 468,89		2 070,24	
	14.5.09.04-0111	Отвердитель № 1	т	0,0006		0,000125	1 138 785,85	1,72	1 958 711,66		244,84	
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,004		0,0008332	98 526,45	1,72	169 465,49		141,20	
		Итого прямые затраты									3 559,53	
		ФОТ									1 090,77	
		НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					1 036,23	
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					556,29	
		Всего по позиции							24 733,80		5 152,05	
	Работы к ремонту ступеней: бетонных	
19	ГЭСНр 59-01-005-02	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт	0,06		0,06						
	1	ОТ	чел.-ч			6,1734					3 571,37	
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	102,89		6,1734			578,51		3 571,37	
	2	ЭМ									8,41	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0264					15,73	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,29		0,0174	37,32	1,99	74,27		1,29	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,29		0,0174			571,31		9,94	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15		0,009			791,19		7,12	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,15		0,009			643,32		5,79	
	4	М									516,85	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001		0,00006	70 296,20	1,31	92 088,02		5,53	
	03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,1		0,006	4 800,85	1,93	9 265,64		55,59	
	08.4.03.01-0012	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали, класс Вр-1, диаметр 4-5 мм	т	0,002		0,00012	66 252,50	0,92	60 952,30		7,31	
	11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV	м3	0,529		0,03174	7 555,00	1,87	14 127,85		448,42	
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,28		0,0168						
		Итого прямые затраты									4 112,36	
19.1	04.1.02.05-0148	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8	м3	0,28		0,0168	5 121,22	3,31	16 951,24		284,78	
		ФОТ									3 587,10	
		НР Лестницы, крыльца	%	90		90					3 228,39	
	Пр/774-093.0	СП Лестницы, крыльца	%	45		45					1 614,20	
		Всего по позиции							153 995,50		9 239,73	
20	ГЭСН 46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий	0,12		0,12						
	1	ОТ	чел.-ч			0,6					342,79	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5		0,6			571,31		342,79	
	4	М									4,76	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,115		0,6138			7,75		4,76	
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	П		П						
		Итого прямые затраты									347,55	
20.1	01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0		0	53,58	1,24	66,44			
		ФОТ									342,79	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					353,07	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					202,25	
		Всего по позиции							7 523,92		902,87	
21	ГЭСН 46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01	100 отверстий	0,12		0,12						
	до глубины 50мм	Вычитание глубины бурения от 200мм, ЗТ: -15, ЗТм: -15, ЭМ: -15, М: -15	
Результирующие коэффициенты:		
	ЗТ	-15	
	ЭМ	-15	
	М	-15	
	ЗТм	-15	
	1	ОТ	чел.-ч			-0,324					- 185,10	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,18	-15	-0,324			571,31		- 185,10	
	4	М									-3,56	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,255	-15	-0,459			7,75		-3,56	
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	П		П						
		Итого прямые затраты									- 188,66	
21.1	01.7.17.09-1455	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм	шт	0	-15	0	53,58	1,24	66,44			
		ФОТ									- 185,10	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					- 190,65	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					- 109,21	
		Всего по позиции							-4 071,00		- 488,52	
22	ГЭСН 06-03-004-03	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,00066		0,00066						
	1	ОТ	чел.-ч			0,07788					47,30	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	118		0,07788			607,31		47,30	
	2	ЭМ									0,52	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00033					0,25	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,22		0,0001452			2 257,07		0,33	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,22		0,0001452			864,16		0,13	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28		0,0001848			791,19		0,15	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,28		0,0001848			643,32		0,12	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,49		0,0009834			37,11		0,04	
	4	М									4,29	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	2		0,00132	155,63	0,85	132,29		0,17	
	07.2.07.02-0001	Кондуктор инвентарный металлический	шт	0,01		0,0000066	61 015,76	1,4	85 422,06		0,56	
	08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм	т	0,09		0,0000594	63 745,00	0,94	59 920,30		3,56	
	08.4.01.01	Анкеры стальные фундаментные	т	1		0,00066						
		Итого прямые затраты									52,36	
	08.4.01.01	Анкеры стальные фундаментные	т	1		0,00066						
		ФОТ									47,55	
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					43,65	
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					23,44	
		Всего по позиции							180 984,85		119,45	
23	08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм (диаметр 6мм, вес 1 п.м. 0,22кг)	т	0,00066		0,00066	63 745,00	0,94	59 920,30		39,55	
		Всего по позиции							59 920,30		39,55	
	Сверление отверстий в плитке для крепления стоек ограждения	
24	ГЭСН 46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий	0,18		0,18						
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.5	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций, стесненных условий для складирования материалов, действующего технологического оборудования, движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15	
Результирующие коэффициенты:		
	ЗТ	1.15	
	ЭМ	1.15	
	ЗТм	1.15	
	1	ОТ	чел.-ч			1,035					591,31	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5	1,15	1,035			571,31		591,31	
	4	М									7,14	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,115		0,9207			7,75		7,14	
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	П		П						
		Итого прямые затраты									598,45	
24.1	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	16,6666667		3	64,96	1,24	80,55		241,65	
		ФОТ									591,31	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					609,05	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					348,87	
		Всего по позиции							9 989,00		1 798,02	
25	ГЭСН 46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01	100 отверстий	0,18		0,18						
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.5	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций, стесненных условий для складирования материалов, действующего технологического оборудования, движения технологического транспорта, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15	
Результирующие коэффициенты:		
	ЗТ	1.15	
	ЭМ	1.15	
	ЗТм	1.15	
	1	ОТ	чел.-ч			0,03726					21,29	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,18	1,15	0,03726			571,31		21,29	
	4	М									0,36	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,255		0,0459			7,75		0,36	
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	П		П						
		Итого прямые затраты									21,65	
25.1	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0		0	64,96	1,24	80,55			
		ФОТ									21,29	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					21,93	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					12,56	
		Всего по позиции							311,89		56,14	
26	ГЭСН 27-09-001-09	Устройство перильного ограждения из композитных материалов: при креплении стоек тремя анкерными шпильками	100 м	0,1058		0,1058						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25	
Результирующие коэффициенты:		
	ЗТ	1.15	
	ЭМ	1.25	
	ЗТм	1.25	
	1	ОТ	чел.-ч			4,6368437					2 749,23	
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	38,11	1,15	4,6368437			592,91		2 749,23	
	2	ЭМ									67,88	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0409975					26,37	
	91.05.13-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т	маш.-ч	0,31	1,25	0,0409975	789,17	1,73	1 365,26		55,97	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,31	1,25	0,0409975			643,32		26,37	
	91.18.01-011	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.-ч	5	1,25	0,66125	11,85	1,52	18,01		11,91	
	4	М									1 564,47	
	01.5.02.02-1015	Стойка секции конечная перильного ограждения из композитных материалов, с окончанием поручня, длина 195 мм, высота 1100 мм, толщина 165 мм	шт	0		0	5 092,99	1,22	6 213,45			
	01.7.15.01-1167	Болт анкерный с гайкой стальной фрикционный расклинивающийся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 180 мм	шт	192,31		20,346398	24,05	1,1	26,46		538,37	
	01.7.17.09-1135	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 200 мм, диаметр 18 мм	шт	0		0	227,65	1,24	282,29			
	14.1.06.06-1023	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе винилэстеровой смолы для тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от -40 °C до +40 °C	л	3,43		0,362894	1 472,69	1,92	2 827,56		1 026,10	
	01.5.02.02	Секции ограждения из композитных материалов	м	П		П						
		Итого прямые затраты									4 407,95	
26.1	01.5.02.02-1015	Стойка секции конечная перильного ограждения из композитных материалов, с окончанием поручня, длина 195 мм, высота 1100 мм, толщина 165 мм	шт	0		0	5 092,99	1,22	6 213,45			
26.2	01.7.17.09-1135	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 200 мм, диаметр 18 мм	шт	28,3553875		3	227,65	1,24	282,29		846,87	
	01.5.02.02	Секции ограждения из композитных материалов	м	0		0						
		ФОТ									2 775,60	
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					3 672,12	
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					3 161,41	
		Всего по позиции							114 256,62		12 088,35	
27	ТЦ_08.1.02.25_11_0000000001_11.06.2025_02	Наконечник регулируемый по высоте на стойку d=38.1х1,5мм с регулируемым ложементом под поручень d=50,8мм литой, поолированный нержавеющий (AISI 304)	шт.	1		1			616,00		616,00	
		Формула ценообразования: 616	
		Всего по позиции							616,00		616,00	
									
		Итого прямые затраты по разделу 2. Строительно-монтажные работы						71 069,00	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						30 732,46	
		эксплуатация машин и механизмов						406,83	
		оплата труда машинистов (ОТм)						577,81	
		материальные ресурсы						39 339,38	
		перевозка						12,52	
		Итого ФОТ						31 310,27	
		Итого накладные расходы						31 864,10	
		Итого сметная прибыль						18 519,74	
		Итого по разделу 2. Строительно-монтажные работы						121 452,84	
		Справочно							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН						616,00	
		затраты труда рабочих	53,3778655						
		затраты труда машинистов	0,9596914						
Раздел 3. Прочие работы	
28	47-1	Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную	т			1,41094			1 432,72		2 021,48	
		Всего по позиции							1 432,72		2 021,48	
29	02-15-1-01-0016	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 16 км	1 т груза			0,6058			300,82		182,24	
		Всего по позиции							300,82		182,24	
									
		Итого прямые затраты по разделу 3. Прочие работы						2 203,72	
		в том числе							
		перевозка						2 203,72	
		Итого по разделу 3. Прочие работы						2 203,72	

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ							
									
		ВСЕГО строительные работы						140 009,03	
		в том числе							
		прямые затраты						80 436,55	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						37 255,75	
		эксплуатация машин и механизмов						699,97	
		оплата труда машинистов (ОТм)						674,21	
		материальные ресурсы						39 361,17	
		перевозка						2 445,45	
		ФОТ						37 929,96	
		накладные расходы						37 822,86	
		сметная прибыль						21 749,62	
									
		ВСЕГО по смете						140 009,03	
		в том числе							
		Всего прямые затраты						80 436,55	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						37 255,75	
		эксплуатация машин и механизмов						699,97	
		оплата труда машинистов (ОТм)						674,21	
		материальные ресурсы						39 361,17	
		перевозка						2 445,45	
		Всего ФОТ						37 929,96	
		Всего накладные расходы						37 822,86	
		Всего сметная прибыль						21 749,62	
									
		Справочно							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН						616,00	
		затраты труда рабочих	65,0270655						
		затраты труда машинистов	1,128315						

Составил	главный специалист-эксперт хозяйственного отдела, Рябов Роман Анатольевич	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
Проверил	начальник хозяйственного отдела, Чуркина Ирина Анатольевна	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]