ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку СИЗ 

	п/п
	Наименование Товара
	Технические характеристики
	Кол-во

	


1
	Костюм БАЛТИКА-1 
	Комплектация: куртка и полукомбинезон;
Ткань: "Галактика";
Состав: полиэфир — 50%, хлопок — 50%, плотность 215 г/м2;
Отделка: ВО;
Застежка: потайная на пуговицах;
Воротник: отложной;
Защитные элементы: закрытые застежки на манжетах;
Карманы: накладные нагрудные карманы с клапанами, полуобъемные нижние карманы; на полукомбинезоне — карманы нагрудный и для инструментов;
Световозвращающие элементы: по груди, спине, рукавам, внизу полукомбинезона
Усилительные накладки: наколенники, выполняющие функцию карманов для амортизационных вкладышей
Цвет: зеленый;
Размер: (104 - 108 р. 182 - 188) 
	
2 компл.

	

2
	Полуботинки ТОФФ СПАРТА АМП 
	Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм);
Подкладка: текстильный материал;
Материал подошвы: ПУ;
Защитные свойства подошвы: МБС, КЩС;
Тип подошвы: однослойная;
Метод крепления: литьевой;
Подносок: металлический (200 Дж);
Стелька: вкладная;
Антипрокольная стелька: нет;
Защита от статического электричества: есть;
Цвет: чёрный;
Высота: 67 мм;
Вес: 353 г;
Пол: мужской;
Сезон: весна – лето;
Страна производства: Россия;
Срок годности: 3 года; Гарантийный срок: 70 дней;
Защитные свойства: Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, З, Эс
Кожаные мужские полуботинки на шнурках. Профессиональная обувь для работы в сухих условиях: защита от общих производственных загрязнений, истирания, нефти и нефтепродуктов, скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям.
Обувь защищает от статического электричества в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011
	
Размер 43 (28 см) – 1 пара; 
Размер 45(29,7см) – 1 пара

	
3
	Нарукавники 
	Материал: Полиэтилен - 100%, толщина 20 мкм
Размер: 40х20 см
Цвет: белый
	
11 пар

	
4
	Жилет сигнальный ГАБАРИТ 
	2 класс ГОСТ 12.4.281-2014
Материал: трикотажное полотно, полиэфир - 100%, 120 г/м2.
Застежка: текстильная
Цвет: флуоресцентный желтый
Размер: (104 - 108 р. 182 - 188)
	
1 шт.

	
5
	Перчатки ВС 10 с ПВХ 
	Трикотажные кругловязальные перчатки из смесовой пряжи.
Материал основы: хлопок - 60%, полиэфир - 40%;
Вид покрытия: ПВХ покрытие на ладонной части перчатки;
Вид нанесения: Точка
Цвет: Чёрные с ПВХ покрытием синего цвета
Размер: 10
	22 пары.


	

6
	Перчатки ПАЛМА КЕМИ 21-02
	Плотные двухслойные перчатки, обеспечивающие высокую защиту от широкого спектра химикатов и механических воздействий;
Основа: неопрен, натуральный латекс
Напыление: хлопковое
Поверхность ладони: ромб
Толщина в области ладони: 0,71 мм
Цвет: зеленый, желтый
Длина: 325 мм
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 3120А
Стойкость к истиранию - 3 (2000 циклов)
Стойкость к порезам - 1 (1,2 - показатель)
Сопротивление раздиру - 2 (25 Ньютонов)
Сопротивление проколу - 0
Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) - А (2 Ньютона)
Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-1-2019: Тип A (AKLMNOPT)
А - метиловый спирт
K - гидроксид натрия 40%
L - 96%-ная серная кислота
M - 65%-ная азотная кислота
N - 99%-ная уксусная кислота
O - 25%-ный гидроксид аммиака
P - 30%-ный пероксид водорода
T - 37%-ный формальдегид
Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-5-2020: Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: К80 Щ40 Нс Нл Нм Нт Нж Ор Вн З Ми
Размер: 10
	11 пар.

	


7
	Кепка-жокейка СОЮЗ 

	Кепка из хлопкосодержащей ткани.
Ткань: смесовая, полиэфир - 55%, хлопок - 45%
Отделка: ВО
Регулировки: хлястик с креплением для регулировки по ширине
Цвет: зеленый; 
Размер: 54-62
	
2 шт.

	

8
	Очки закрытые РОСОМЗ ЗН11 PANORAMA Абсолют 21111
	бесцветным стеклом с покрытием.
Мягкий корпус из ПВХ.
Регулируемая наголовная лента.
Обеспечивают защиту глаз от абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, от механического повреждения высокоскоростными летящими частицами (кроме мелких частиц и пыли).
Цвет линзы: бесцветная;
Оптический класс: 1 (не дают искажений, не дают ограничений по длительности ношения);
Покрытие: Абсолют;
Материал линзы: поликарбонат.
Защитные свойства: 2С-1,2 RZ 1 ВT 9 - RZ 253 3 9 ВT
2С-1,2 - светофильтры для защиты от ультрафиолетового излучения
1 - первый оптический класс
ВT - устойчивость к среднеэнергетическому удару при экстремальных температурах
9 - устойчивость к адгезии расплавленного металла и стойкость к проникновению горячих частиц
3 - защита от капель и брызг жидкостей

	

1 шт.

	



9
	Очки РОСОМЗ О37 UNIVERSAL TITAN Super 13730 
	Очки открытого типа с регулируемым углом наклона защитного панорамного стекла из оптического поликарбоната.
Регулируемая длина заушника.
Твердое двухстороннее водостойкое покрытие стойкое к запотеванию и химическому воздействию (масла и СОЖ).
Защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучению, растворов химических кислот, щелочей.
Оптический класс 1.
Цвет линзы: бесцветная;
Покрытие: Super (двусторонняя устойчивость к запотеванию);
Оптический класс: 1 (нет искажения, ограничений по длительности ношения);
Материал линзы: поликарбонат;
Вид носоупора: литой;
Регулировка дужек: по длине и углу наклона;
Использование с корригирующими очками: нет.
Защитные свойства: 2С-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
2С-1,2 - обозначение светофильтра
1 - первый оптический класс
FТ - устойчивость к низкоэнергетическому удару (45 м/с) при экстремальных температурах.
N - устойчивость к запотеванию.
	1 шт

	

10
	Щиток РОСОМЗ НБТ1 ВИЗИОН 413130 тип линзы бесцветная
	Лицевой щиток РОСОМЗ НБТ1 ВИЗИОН с наголовным креплением. Размерный ряд от 53 до 65 см.
Оптический класс: №1 (не дает искажений)
Материал экрана: поликарбонат
Материал козырька: CRAFTER (полипропилен)
Регулировка оголовья: ленточная
Защита: от механического воздействия, летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, искр и брызг неразъедающих жидкостей, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и истирания
Толщина экрана: 0,75 мм
Размер экрана: 220х315 мм
Рабочая температура: от -5°С до +55°С
Масса: 184г
Защитные свойства: RZ 1 BT 9 253 3 9 BT
1 - первый оптический класс
ВТ - устойчивость к среднеэнергетическому удару при экстремальных температурах
9 - защита от расплавленного металла и горячих частиц
3 - символ устойчивости к брызгам жидкости
	

1 шт.

	
11
	Наушники противошумные РОСОМЗ СОМЗ-1 ЯГУАР 60100 
	Тип оголовья: стандартное
Материал оголовья: пластик
Материал чашек: АБС-пластик
Материал амбушюр: гипоаллергенный термоэластополимер
Материал наполнителей звукоизоляторов: вспененный полиуретан
SNR: 27 дБ
Масса: 145 г
	
2 шт.

	
12
	Полумаска фильтрующая
SPIROTEK VS1200VR
	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска  - класс защиты FFP2 (до 12 ПДК) обеспечивает высокоэффективную защиту органов дыхания от различных видов аэрозолей. Чашеобразной формы, с алюминиевым носовым зажимом и клапаном выдоха, оснащена фильтром электростатического действия и внутренним слоем из гипоаллергенных материалов. Многослойный фильтрующий материал с высоким качеством фильтрации обеспечивает низкое сопротивление дыханию. 
Конструкция: чашеобразная
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК
D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли Внутренний слой: гипоаллергенный материал 
Носовой зажим: есть 
Головные ремни: есть, 
Фильтр: электростатического действия 
Клапан выдоха: есть
Индивидуальная упаковка: нет
Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C
Условия хранения: от -20 °C до +40 °C, при максимальной влажности <75%.
	48 шт.

	

13
	Крем защитный Safe and Care Oil 100мл. 
гидрофильного действия
	Назначение: защита кожи при работе с водонерастворимыми материалами (нефтепродукты, масла, краски, клей, лаки, смолы, смазки, мазут, смазочно-охлаждающие жидкости на масляной основе). Средство высшей категории эффективности.
Активные вещества: тальк, каолин, экстракт алоэ вера, масло зародышей пшеницы, пантенол, витамин
Е, экстракт ромашки, антиоксидант RonaCare®AP.
Не содержит парабенов, силиконов, красителей.
Протестировано дерматологами.
Сохраняет органолептические и физико-химические свойства при замораживании и нагревании от -50 до +40°С.
Способ применения: нанести 1-2 мл крема на сухие чистые руки, лицо и открытые участки тела до начала работы.
Дозировка: 1-2 мл/1 применение
Упаковка: туба объемом 100 мл, колпачок флип-топ, контроль первого вскрытия.
Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012, ГОСТ Р 12.4.301-2018, ГОСТ Р
12.4.302-2018
	22 шт.

	

14
	Мыло Safe and Care Soap 500мл. жидкое 
	Назначение: для удаления легких загрязнений и защитных кремов
Средство высшей категории эффективности.
Активные вещества: экстракт алоэ вера, пантенол, аллантоин, глицерин.
Не содержит парабенов, силиконов, красителей.
Протестировано дерматологами.
Сохраняет органолептические и физико-химические свойства при замораживании и нагревании от -50 до +40°С.
Для удаления особо устойчивых загрязнений (краски, лаки, смолы, клеи и др.) предварительно использовать очищающие средства (пасты, гель) серии Safe and Care®.
Дозировка: 2 мл/1 применение
Упаковка: флакон 500 мл. с помповым дозатором
Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012, ГОСТ Р 12.4.301-2018, ГОСТ Р 12.4.303-2018
	22 шт.

	


15
	Крем Safe and Care Pantevit 100мл. восстанавливающий
	Назначение: Восстанавливает кожу лица и рук после негативного воздействия широкого спектра вредных производственных факторов и окружающей среды (низкие температуры, ветер, снег, УФ), сохраняет естественное здоровье кожи, препятствуя огрублению, растрескиванию и покраснению. 
Активные вещества: экстракт алоэ вера, масло подсолнечника, пантенол, масло зародышей пшеницы, масло ши, аллантоин, экстракт ромашки, экстракт календулы, витамин Е, витамин С, антиоксидант RonaCare® AP
Не содержит минеральных масел, парабенов, силиконов, красителей.
Протестировано дерматологами.
Сохраняет органолептические и физико-химические свойства при замораживании и нагревании от -50 до +40°С.
Дозировка: 1-2 мл/1 применение
Упаковка: туба объемом 100 мл, колпачок флип-топ, контроль первого вскрытия.
Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012, ГОСТ Р 12.4.301-2018
	22 шт.



•	В случае, если в Описании объекта закупки, товара, встречаются ссылки на конкретные товарные знаки, следует читать такие товарные знаки со словами «или эквивалент». Эквивалентность определяется согласно техническим характеристикам соответствующего товара, материала, оборудования.
Если в предложении участника закупки не указано иное, в контракт включаются товарные знаки/марки из технического задания заказчика без слов «или эквивалент».



Требования:
1. Поставляемый Товар должен быть новым, без видимых дефектов.
2. Поставляемый товар должен иметь сертификаты соответствия. (Срок действия сертификатов не менее (одного года) нормы износа для СИЗ, указанных в данном техническом задании)
3. Согласно части 2 статьи 456 ГК РФ Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к Товару принадлежности и документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п.) одновременно с передачей самого Товара.
4. Требования к гарантийному сроку: в соответствии с условиями изготовителя, но не менее 12 месяцев.
5. Остаточный срок годности на момент поставки товара для позиций ТЗ № 13-15 не менее 24 месяцев.
