ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по ремонту пожарного автомобиля АПС-1,0-40/2 (ISUZU)

Краткая характеристика оказания услуг:
Ремонт пожарной техники Заказчика, с предоставлением всех необходимых запасных частей и материалов, согласно перечню автотранспорта Заказчика.
Проведение ремонта ,пожарной техники  должно  осуществляться  в соответствии  с требованиями Министерства транспорта РФ, со стандартами завода-изготовителя, по заявке  Заказчика  в соответствии с Перечнем работ настоящего Технического задания следующего пожарного автомобиля:
       1. Пожарный автомобиль АПС-1,0-40/2 (ISUZU)
-Год выпуска - 2016;
-VIN - X89P5A231GOCX7040;
-Модель двигателя – 4HK1;
-Двигатель- № 501192;
-Мощность двигателя, кВт/мин - 114/3800;
-Рабочий объём двигателя -  5193 куб.см;
-Кузов - отсутствует;
-Пробег – 18684 км.

	№ п/п
	Наименование услуг
	Цена

	1.
	Демонтаж коробки передач (КПП).
	

	2.
	Снятие изношенного диска, корзины и выжимного подшипника. 
	

	3.
	Очистка посадочных мест от грязи и масла.
	

	4.
	Центровка нового ведомого диска с помощью специальной оправки.
	

	5.
	Монтаж новой корзины и затяжка болтов с нужным усилием.
	

	6.
	Установка КПП на место.
	

	7.
	Диск сцепления  
	

	8.
	Корзина сцепления
	

	9.
	Выжимной подшипник
	

	10.
	Подшипник первичного вала в маховик
	

	11.
	Сальник коленвала (задний)
	

	12.
	Сальник первичного вала КПП
	

	13.
	Трансмиссионное масло
	



2.  Описание оказываемых услуг
2.1. Осуществление ремонта автомобильной и пожарной техники импортного  производства с использованием запасных частей, материалов, оборудования, а также трудовых ресурсов предоставляемых Исполнителем. Фактический объём оказываемых услуг определяется на основании заявок Заказчика.
2.2. Место оказания услуг: г. Элиста.
2.3. Место передачи для оказания услуг и приёма после оказания услуг пожарного автомобиля АПС-1,0-40/2 (ISUZU): 1 ПСЧ.

3. Общие требования
Все оказываемые услуги должны быть безопасны и сертифицированы в соответствии с требованиями Министерства транспорта РФ.
Сроки оказания услуг: в течение 40 (сорока) календарных дней с даты подписания контракта.
Исполнитель должен  самостоятельно предоставить все необходимые запасные части и материалы. Запасные части и материалы должны быть новыми, иметь сертификаты соответствия, и быть рекомендованы к использованию производителем данного типа автомобиля.  
Исполнитель несёт ответственность за качество предоставленных услуг, а также установленных запасных частей и материалов, в соответствии с Договором.
Исполнитель должен выполнять следующий перечень услуг:
Услуги по техническому обслуживанию автомобилей:
- работы контрольно-диагностические;
- работы смазочно-заправочные;
- регулировка  сцепления.

В стоимость услуг входит:
- внесение записей о проведении технического обслуживания и текущего ремонта в техническую документацию (паспорт (формуляр)) автотранспортного средства;
- стоимость горюче-смазочных материалов на обкатку прием-сдачу, расходные материалы, эксплуатационные технические жидкости и комплектующие;
- стоимость работ с учетом запасных частей и расходных материалов.
Доставка автомобиля для оказания услуг осуществляется за счёт сил и средств Исполнителя.
По факту представления автомобиля для оказания услуг должен быть проведен предварительный внешний осмотр автотранспорта в присутствии представителя Заказчика с обязательной отметкой в заявке о дефектах транспортного средства.
Рабочий инструмент, необходимое техническое оборудование, расходные материалы, расходы, связанные с эксплуатацией рабочего инструмента и технического оборудования, используемого при обслуживании автотранспорта должны относиться за счет Исполнителя.
По мере необходимости, при оказании услуг,  должна  проводиться техническая мойка, в зависимости от вида выполняемых работ.
Оказание услуг должно проводиться на площадях Исполнителя, расположенных на территории  г. Элисты. 
В стоимость оказываемых услуг должны быть включены затраты на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также работы технических  исполнителей, необходимые для проведения обслуживания по всем видам услуг, указанных в настоящем техническом задании.
Все услуги должны осуществляться в соответствии с действующими техническими условиями и обязательными требованиями, предусмотренными заводом-производителем. 
Оказание услуг должно производиться на диагностическом и ремонтном оборудовании, в соответствии с техническими условиями, установленными для соответствующих автомобилей, поступающих на ремонт.
Исполнитель обязуется возместить Заказчику в полном объеме ущерб, причиненный в ходе оказания услуг, если ущерб нанесен Исполнителем по его вине, либо восстановить поврежденное имущество за свой счет и своими силами. 
Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность автотранспорта Заказчика вместе со специальным оборудованием и государственными регистрационными знаками установленными на автотранспорте с момента его приема на оказание услуг техническому обслуживанию и ремонту до передачи Заказчику.
Исполнитель передает в течение 5 рабочих дней с момента приемки оказанных услуг, полномочному представителю Заказчика документы на оказанные услуги, оформленных надлежащим образом, приобщенных к платежным документам акт выполненных работ, заказ-наряд, счет и счет-фактуру (при наличии) с указанием даты передачи.
Исполнитель  обязан передать Заказчику  неисправные (замененные) запасные части, узлы и агрегаты, кроме расходных материалов, в соответствии с заказ-нарядом. 
Исполнитель обеспечивает за свой счет утилизацию отходов от ремонта и технического обслуживания автотранспорта Заказчика.
Заказчик вправе осуществлять контроль за оказанием услуг по ремонту и техническому обслуживанию переданного Исполнителю автотранспорта.              Исполнитель должен, по требованию Заказчика,  предоставлять  возможность осуществлять работы по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта в присутствии представителя Заказчика.
Услуги  должны  оказываться  с учетом технологического режима, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии. Исполнитель обязан предоставлять по требованию Заказчика, необходимую информацию, непосредственно, связанную с объемом и качеством выполняемых работ.
Требования к качеству оказываемых услуг
Исполнитель обязан применять при оказании услуг только качественные запасные части и материалы, допущенные к использованию на территории РФ              и одобренные для применения в соответствующем транспортном средстве заводом-изготовителем. Персонал исполнителя должен иметь соответствующую квалификацию. 
Организация, выполняющая услуги, должна располагать программами-методиками, обладать необходимым оборудованием по видам оказываемых услуг.

 4. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
На проведённые работы должен быть установлен гарантийный срок, в течение которого все неисправности, возникшие по вине  Исполнителя, устраняются без дополнительной оплаты.
Исполнитель устанавливает гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев работы, или не менее 20 тыс. км пробега или 1000 моточасов работы двигателя привода спецоборудования, в зависимости о того, что наступит ранее, со дня подписания акта оказанных услуг.
В случае выхода из строя пожарной и автомобильной техники, пожарного насоса как в целом, так и их составных частей, подвергшихся замене, обслуживанию, ремонту, в период гарантийного срока эксплуатации, Заказчик направляет Исполнителю уведомление о вызове его представителя для выявления причин отказа изделия, и принятия мер по устранению выявленных неисправностей. Уведомление направляется в виде телеграммы или заказного письма. Копия уведомления направляется в адрес Заказчика. Исполнитель в 5-дневный срок после получения уведомления обязан проинформировать Заказчика о принятом решении и в 10-дневный срок направить своего представителя для восстановления изделия, при этом гарантийный срок эксплуатации высотной пожарно-спасательной техники продлевается на срок нахождения изделия в неработоспособном состоянии. 
Гарантийный срок отсчитывается с момента передачи автомобиля заказчику.
