	№ п/п
	Наименование товара/Код КТРУ

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значения показателей
	Ед.изм
	Количество, штук
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1
	Протез митрального клапана механический двустворчатый

32.50.22.190-00005223
	1
	Размерный ряд протеза клапана 
	29
	мм
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	2
	Материал створок клапана
	пиролитический углерод
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	3
	Материал опорного кольца
	пиролитический углерод
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	4
	Материал шовной манжеты
	Полиэфирное полотно
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	5
	Материал армирующего кольца жесткости
	титан
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	6
	Рентгеноконтрастность 
	Наличие 
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	7
	Угол раскрытия створок клапана
	≤ 90
	градус
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	8
	Возможность вращения протеза
	Да 
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	2
	Протез митрального клапана механический двустворчатый

32.50.22.190-00005223
	1
	Размерный ряд протеза клапана 
	31
	мм
	[bookmark: _GoBack]1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	2
	Материал створок клапана
	пиролитический углерод
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	3
	Материал опорного кольца
	пиролитический углерод
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	4
	Материал шовной манжеты
	Полиэфирное полотно
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	5
	Материал армирующего кольца жесткости
	титан
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	6
	Рентгеноконтрастность 
	Наличие 
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	7
	Угол раскрытия створок клапана
	≤ 90
	градус
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	8
	Возможность вращения протеза
	Да 
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



