КОНТРАКТ №1-___
(Идентификационный код закупки 261232009501223200100100010000000244)
  
г. Сочи                                                                                                      «      » __________ 2026  г. 

Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Радуга» Федеральной налоговой службы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по планово-экономической работе Герасимовой Натальи Евгеньевны, действующего на основании доверенности № ТА01-01/1386 от 29.12.2025 г., с одной стороны и 
__________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию, текущему ремонту и аварийно-техническому обслуживанию платформ подъемных (далее – услуги) в соответствии с Техническим заданием (приложение №2 настоящего Контракта), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги  в соответствии с Расчётом цены Контракта (приложение №1 настоящего Контракта). 
1.2. Место оказания услуги:
- 354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пирогова, 46/6.
1.3. Срок оказания услуг: с даты заключения Контракта по 31.05.2027 г.
       Услуги по настоящему контракту оказываются поэтапно. Этапом оказания услуг является календарный месяц. 
В случае если услуги оказываются неполный календарный месяц, стоимость услуг рассчитывается пропорционально количеству дней фактического оказания услуг в таком месяце. 
2. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. В рамках настоящего Контракта  Исполнитель оказывает следующие виды Услуг:
2.1.1. Техническое обслуживание, текущий ремонт и аварийно-техническое обслуживание оборудования проводится в соответствии с  техническим заданием (приложение № 2 настоящего Контракта)  для поддержания работоспособности оборудования. Техническое обслуживание проводится согласно разработанному Исполнителем графику и согласованного с ответственным представителем Заказчика (пункт 6.14. настоящего Контракта). Перечень работ, проводимых при оказании Услуг приведен в Техническом задании (приложение №2 настоящего Контракта).
2.1.2. Аварийно-техническое обслуживание – освобождение пассажиров и оказание Услуг по пуску остановившихся платформ в эксплуатацию.
         Прибытие специалистов Исполнителя после получения заявки о неисправности оборудования - в течение одного часа при этом освобождение пассажиров производится дежурной сменой не позднее 30 минут со времени поступления заявки.  
2.1.3. Подготовку оборудования к ежегодному техническому освидетельствованию. Периодическое техническое освидетельствование платформ производится специализированным инженерным центром по отдельному Контракту. 
2.1.4. Планово-предупредительный ремонт оборудования. 
2.2. При оказании Услуг обеспечивает выполнение его персоналом правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и промсанитарии. 
2.3. Назначает лицо, ответственное за оказание Услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.
2.4.  Обеспечивает круглосуточный прием заявок о неисправности оборудования не менее чем по двум контактным телефонам.
2.5.  Ведет  журналы технического обслуживания оборудования и регулярно вносит  соответствующие записи с указанием даты, времени, вида оказанных Услуг, ФИО, должности, подписи специалистов оказавших Услуги с указанием причины неисправности и подтверждает оказанные Услуги подписью ответственного работника Заказчика. 
2.6. Обеспечить соответствие результата оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, требованиям ГОСТ, СНиП, техническим условиям, стандартам, санитарным нормам и другим нормативным документам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
2.7. Исполнитель гарантирует, что оказанные Услуги соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства РФ, действующим на момент оказания Услуг. 
2.8. На все установленное оборудование, запасные части, комплектующие и расходные материалы должна предоставляться гарантия Исполнителя или завода-изготовителя сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев.
2.9. Направить своих работников к Заказчику на проведение вводного инструктажа по охране труда и электробезопасности.
2.10. Привлекать к оказанию Услуг квалифицированный персонал, проводить обучение данного персонала по охране труда и пожарной безопасности.
2.11. Обеспечить своих работников спецодеждой, спецобувью и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.
 2.12. Представить Заказчику документацию, подтверждающую прохождение работниками обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности и т.д.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1.  Назначает лицо, ответственное за организацию эксплуатации оборудования. 
3.2. Обеспечивать сохранность оборудования, не допускать проникновения посторонних лиц в машинные помещения и размещения (хранения) в них предметов, не относящихся к оборудованию и его эксплуатации, содержать исправными запирающие устройства дверей и люков машинных помещений.
3.3.  Обеспечивать освещенность этажных площадок перед дверями шахты, подходов к машинным и блочным помещениям  и не допускать их загромождения.
3.4. Обеспечивать надежное электроснабжение оборудования и исправное состояние электропроводки и предохранительных приборов до вводного устройства в машинном помещении;   содержать в исправности кабели диспетчерской связи.
3.5.  Обеспечивать указанные в паспортах платформ  технические  условия их эксплуатации (температура, влажность и т.п.).
3.6.  Производить уборку кабин платформ.
3.7.  Обеспечивать свободный доступ к Оборудованию при оказании Услуг в соответствии с правилами безопасности, действующими на территории Заказчика.
3.8. Уведомлять Исполнителя о планировании им работ, которые могут повлиять на нормальную эксплуатацию оборудования.                                   

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ                 
4.1. Право собственности, риск повреждения, порчи и/или случайной гибели результата исполнения контракта переходит к  Заказчику с момента его приемки Заказчиком и подписания обеими сторонами документа о приемке. 
4.2.  Приемка оказанных услуг осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя путем проверки соответствия оказанных услуг условиям настоящего контракта по количеству, объему и качеству.
4.3. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня завершения этапа оказания услуг предоставляет для подписания Заказчику акт оказанных услуг или УПД. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней указанный акт/УПД подписывает, либо направляет в адрес Исполнителя мотивированный отказ от подписания акта. В целях приемки оказанных услуг Стороны подписывают акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452, утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н.
4.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта оказанных услуг, Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный «Заказчиком» в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.

5. ЦЕНА КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
5.1. Цена Контракта составляет _________________ (_______________) рублей, НДС______, в соответствии с Расчётом цены Контракта (приложение №1 к настоящему Контракту).
В цену Контракта включены все расходы Исполнителя, в том числе на техническое обслуживание, текущий и планово-предупредительный ремонт, расходные материалы, детали и изделия, содержание работников, транспортные расходы, все обязательные налоги и платежи. 
5.2.  Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением следующих случаев:
5.2.1. Цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренного контрактом объема работ, качества выполняемых работ, и иных условий контракта.
 5.2.2. Цена контракта может быть изменена, если по предложению заказчика увеличивается или уменьшается не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объемом услуг.
      Цена Контракта, при увеличении объема оказанных услуг, может быть увеличена пропорционально дополнительному объему услуг, исходя из установленной в Контракте стоимости единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг, цена Контракта подлежит уменьшению пропорционально уменьшению объема, исходя из стоимости единицы услуг. 
 5.3. Изменение цены контракта в предусмотренных пп. 5.2.1. - 5.2.2. контракта случаях осуществляется на основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения. 
5.4. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, сумма подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.
5.5. Заказчик осуществляет оплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта оказанных услуг/УПД, акта приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452, утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н.  
 5.6. Обязанность по оплате считается исполненной с момента перечисления денежных средств по указанным  Исполнителем  в контракте платежным реквизитам. Исполнитель несет риски наступления неблагоприятных последствий, связанных с неверным указанием своих платежных реквизитов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а)  1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а)  1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем или Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.10. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.12. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Заказчик составляет об этом акт. К акту прилагаются копии документов и (или) фотографии, подтверждающие наличие факта нарушения. Составленный акт подписывается Заказчиком и Исполнителем. Исполнитель вправе отразить в акте особое мнение (возражение) по факту выявленного нарушения. В случае отказа Исполнителя от подписи акта, акт подписывается членами комиссии Заказчика, либо иными полномочными на проведение проверки лицами. При этом в акте производится отметка об отказе Исполнителя подписать акт.
6.13. Исполнитель обязан выплатить Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере, установленном настоящим Контрактом, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного требования Заказчика. В случае неисполнения Исполнителем условий настоящего пункта Контракта, Заказчик имеет право самостоятельно вычесть сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей к оплате Исполнителю в рамках настоящего Контракта.
6.14. Ответственный представитель Заказчика по контролю за выполнением условий настоящего Контракта – Быкхало Е.Н.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ  КОНТРАКТА. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Контракта в соответствии с нормами гражданского законодательства. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется в соответствии со ст.95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ. 
7.2. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий возможно исключительно по соглашению Сторон и в соответствии с действующим законодательством. 
7.3. Изменения условий Контракта действительно при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.   
7.4. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случаях, установленных законодательством, в частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), то есть чрезвычайных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
        К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми Арбитражным судом.
7.5. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  уведомляют друг друга в течение 10-ти дней с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств  должен быть документально удостоверен полномочными на то органами государственной власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (равно как и при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, Сторона контракта, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне, в связи с ненадлежащим исполнением условий контракта.
         При этом срок исполнения обязательств по контракту, при отсутствии возражений с другой стороны, может быть перенесен на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, но не более 2-х месяцев.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ  
8.1. Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров или в претензионном порядке. В случае невозможности разрешения споров в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд  Краснодарского края.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим  законодательством Российской Федерации. 

9.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
9.2. Любая договорённость между сторонами в ходе реализации Контракта, влекущая за собой новые обстоятельства, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме, а также в виде дополнительного соглашения.
9.3. Контракт заключен Сторонами с использованием единого агрегатора торговли, подписан усиленными электронными подписями Сторон. Стороны согласовали возможность обмена и подписания документов по настоящему контракту посредством использования системы электронного документооборота («Контур.Диадок», СБИС).
9.4. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания Контракта и действует до 31.05.2027 г. а в части обязательств, не исполненных ко дню окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами.
9.5. Приложения к Контракту:
Приложение №1- Расчет цены Контракта.
Приложение №2-Техническое задание.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	          Заказчик:
ФБЛПУ  «Санаторий «Радуга» ФНС России»
354008, г. Сочи, ул. Виноградная, 53
Тел.: (8622) 90-72-02
e-mail: omts@sochi-raduga.ru  
ОГРН 1022302934873, ИНН 2320095012 
КПП 232001001 
Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)
40102810745370000024
Номер счета получателя (номер казначейского счета)
03214643000000013241
БИК банка 012202102
Банк ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород 
л/счет 20186У07130


Заместитель генерального директора по планово-экономической работе ______________________Н.Е. Герасимова


	Исполнитель:




	                                                                                                                                                                                                       Приложение  №1 
к Контракту №___________   
от _________2017 г.                                                                       

	
	
	
	
	
	
	
	



	Приложение №1
к Контракту№1-___
от «       » ___________ 2026  г.

Расчёт цены Контракта

	№
п/п
	Наименование
услуги
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Объем услуги
	Цена
единицы услуги 
НДС____
(руб. коп.)
	Сумма НДС _____ 
(руб. коп.)

	
	
	
	
	
	

	1.
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту и аварийно-техническому обслуживанию платформ подъемных («ООО «Технический центр реабилитации инвалидов «Доступная среда» ДС-03, зав. № 03-0198)
	Месяц 
	9
	
	

	2.
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту и аварийно-техническому обслуживанию платформ подъемных («ООО «Технический центр реабилитации инвалидов «Доступная среда» ДС-03, зав. № 03-0200)
	Месяц 
	9
	
	

	3.
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту и аварийно-техническому обслуживанию платформ подъемных («ООО «Технический центр реабилитации инвалидов «Доступная среда» ДС-03, зав. № 03-0199)
	Месяц 
	9
	
	

	4.
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту и аварийно-техническому обслуживанию платформ подъемных («ООО «Технический центр реабилитации инвалидов «Доступная среда» ДС-01-1-Ш, зав. № 01-1-Ш-0202)
	Месяц 
	9
	
	

	5.
	Оказание услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту и аварийно-техническому обслуживанию платформ подъемных («ООО «Технический центр реабилитации инвалидов «Доступная среда» ДС-01-1-Ш, зав. № 01-1-Ш-0201)
	Месяц 
	9
	
	

	Итого:
	




	Заказчик:
ФБЛПУ  «Санаторий «Радуга» 
ФНС России»
Заместитель генерального директора по планово-экономической работе 

______________________Н.Е. Герасимова

	Исполнитель:





______________________ /____________/








Приложение №2
к Контракту №1-___
от «      » _____________ 2026 г.

Техническое задание
 на оказание услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту и аварийно-техническому обслуживанию платформ подъемных для инвалидов и платформ подъемных с наклонным перемещением по сложной траектории движения для групп населения с ограниченными возможностями передвижения в ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России»

1. Место и время оказания услуг.
Адрес - 354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пирогова 46/6.  Режим рабочего времени - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 16 часов. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12 до 12-48 часов.
2. Срок оказания услуги.
- с даты подписания Контракта и по 31.05.2027 г. на техническое обслуживание платформ подъемных для инвалидов и платформ подъемных с наклонным перемещением по сложной траектории движения для групп населения с ограниченными возможностями передвижения (далее – платформы подъемные), расположенных в районе детской площадки спального корпуса на 300 мест. Перечень платформ подъемных указан в Приложение № 1.
3. Требования к качеству оказываемых услуг.
Качество услуг должно соответствовать требованиям:
- Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 (ред. от 15.11.2025) "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" (вместе с "Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах")
- ГОСТ 34682.2-2020 (EN 81-41:2010). Межгосударственный стандарт. Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 2. Платформы с вертикальным перемещением ГОСТ Р 53783-2010 «Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;
- ГОСТ Р 55964-2022 «ЛИФТЫ.  Общие требования безопасности при эксплуатации»;
- ГОСТ 34303-2017 (EN 13015:2001 + А1:2008) Общие требования к руководству по техническому обслуживанию лифтов;
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза № 824 от 18.10.2011 г.; 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 238 ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
Приказ Минтруда России от 31.03.2021 N 193н Об утверждении профессионального стандарта «Электромеханик по лифтам»; 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.08.2018г. №548н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромеханик по эксплуатации и обслуживанию подъемных платформ для инвалидов»;
Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»; 
Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
Технической документации на оборудование.
1. Обязанности Исполнителя
0. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Контракта должен предоставить Заказчику заверенные надлежащим образом и скрепленные печатью Исполнителя копии документов:
0.  удостоверения и протоколы проверки знаний по электробезопасности (группа электробезопасности не ниже 3), а также выписку из журнала о присвоении группы по электробезопасности;
0. удостоверения и свидетельства о квалификации с приложениями на электромехаников;
0. назначить специалистов, ответственных за организацию выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования платформ подъемных (предоставить приказ о назначении ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта оборудования платформ подъемных);
0. назначить персонал и возложить на него выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования платформ подъемных (приказ о назначении специалистов по техническому обслуживанию и ремонту оборудования платформ подъемных); 
0. назначить персонал и возложить на него выполнение работ по аварийно-техническому обслуживанию (приказ о назначении специалистов по аварийно-техническому обслуживанию оборудования платформ подъемных);
0. учитывая режимный характер объекта, предоставить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием должности, фамилии, имени, отчества и копии паспортных данных, а также номеров автомашин с указанием марки автотранспортного средства;
0. предоставить на согласование Заказчику график технического обслуживания оборудования платформ подъемных.
0. Исполнитель собственными силами и средствами по согласованному с Заказчиком графику, оказывает услуги квалифицированным персоналом по диагностике оборудования платформ подъемных и автоматики, устранению неисправностей в объеме текущих ремонтов с наладкой, чисткой, регулировкой и смазкой оборудования платформ подъемных в целях восстановления работоспособности и обеспечения безопасных условий эксплуатации. Перечень услуг установлен в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.
0. Обеспечить круглосуточную работу платформ подъемных, приём (регистрацию) заявок, оперативный аварийно-восстановительный ремонт и прибытие аварийно-технического персонала для освобождения пассажиров не позднее, чем через 30 (тридцать) минут после регистрации заявки об аварийной остановке, включая выходные и праздничные дни.
0. Обеспечить прибытие специалистов аварийной службы для устранения неисправностей оборудования платформ подъемных в течение 1 (одного) часа с момента регистрации заявки от Заказчика.
0. Срок устранения неисправностей оборудования платформ подъемных не должен превышать 1 (одних) суток, если работы не связаны с работами капитального характера.
0. В случае необходимости невозможности ремонта в рамках технического обслуживания, Исполнитель проводит диагностирование оборудования платформ подъемных, составляет заключение по диагностике неисправного оборудования, на основании которого ответственными представителями Исполнителя и Заказчика составляется Акт о выводе в ремонт неисправного оборудования платформ подъемных. Исполнитель обязан предоставить конкретное предложение по восстановлению работоспособности оборудования платформ подъемных в течение 24 часов с момента его остановки. Если Исполнитель не может устранить причину неисправности и дать рекомендации по ее устранению, Заказчик вправе привлечь стороннюю организацию с отнесением затрат за счет Исполнителя.
0. По окончании ремонтных работ Исполнитель, совместно с представителем Заказчика, проводят проверку работоспособности отремонтированного оборудования платформ подъемных с составлением акта ввода оборудования в эксплуатацию. 
0. Вести и вносить записи в журналы технического обслуживания и ремонтов (с указанием используемых запасных частей и материалов), журнал периодического осмотра с указанием даты, времени, ФИО и должности специалиста, вида и причины ремонта. Журналы должны соответствовать формам Приложений № 6 и № 7, утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому и атомному надзору № 309 от 14.08.2017г. 
0. Предоставлять по требованию Заказчика полный отчет о техническом состоянии подъемных сооружений в виде Акта технического диагностирования оборудования платформ подъемных.
0. Своевременно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации платформ подъемных, о введении новых норм и правил, инструкций, связанных с эксплуатацией оборудования платформ подъемных, давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях.
0.  Оказывать услуги с применением новых материалов и комплектующих изделий, которые не были в употреблении, в ремонте (в том числе - не были восстановлены).
0.  Оказывать услуги в соответствии с графиком технического обслуживания, подготовленный Исполнителем и согласованный с Заказчиком.
0. Иметь сервисный прибор (сервис тул) с соответствующим программным обеспечением для полной диагностики и устранения ошибок (программного обеспечения, прошивки и т.д.) всех обслуживаемых подъемных средств.
0. В течение 5 рабочих дней с момента Исполнитель совместно с уполномоченным представителем Заказчика обязан подготовить и подписать акт приема передачи оборудования платформ подъемных на техническое обслуживание согласно п.4 настоящего Технического задания.
0. Обеспечить передачу платформ подъемных в ремонт и приемку после ремонта с оформлением соответствующих актов.
0. Исполнитель обязан иметь подменный фонд необходимого оборудования для функционирования диспетчерской связи платформ подъемных на базе лифтовых блоков ОБЬ 7.2 ORONA ARCA II и лифтовых блоков ОБЬ 7.2 OTIS, КОNE.
0. Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан с даты подписания контракта выделить круглосуточную линию диспетчерской службы поддержки (находящуюся в городе Сочи), обеспечить круглосуточный прием заявок, не менее чем по двум контактным телефонам, основной номер телефона должен быть местным, городским (г. Сочи). Об изменении контактной информации Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 24 (двадцати четырех) часов. 
0. Осуществлять ежегодную подготовку к техническому освидетельствованию и принимать непосредственное участие в техническом освидетельствование платформ подъемных. Техническое освидетельствование оборудования платформ подъемных Заказчика. 
0. Исправлять по требованию уполномоченных лиц (представителей Ростехнадзора или специалиста экспертной организации, Заказчика) всех выявленных недостатков, в процессе оказания услуг Исполнителем.
0.  Обеспечить выполнение обслуживающим персоналом правил внутреннего распорядка, техники безопасности и противопожарного режима действующих в учреждении.
0. Принять меры по уменьшению уровня шума при проведении работ. При соответствующих претензиях Заказчика, Исполнитель должен прекратить работы, вызывающие шум и согласовать с Заказчиком проведение работ.
0. Обеспечить наличие в платформе подъемной «Правил пользования подъемником», а также информации для связи с обслуживающим персоналом и диспетчерской службой Исполнителя (место установки согласовать с Заказчиком).
0. Ежемесячно до 05 (пятого) числа предоставлять Заказчику для оплаты счет, счет-фактуру и акт оказанных услуг (в 2-х экземплярах). 
0. Своевременно вносить необходимые записи в паспорта платформ подъемных. Паспорта на оборудование платформ подъемных хранятся у Заказчика. В случае необходимости Исполнитель может пользоваться паспортами согласно режима работы указанном в п. 1. 
0. Исполнитель не вправе привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (соисполнителей), без письменного согласования с Заказчиком. 
0. Если в процессе выполнения работ Исполнитель нанесет ущерб действующим коммуникациям, оборудованию, имуществу Заказчика, то он за свой счет производит восстановительные работы, либо компенсирует причинённый ущерб. 
5.	Расходные материалы, детали и изделия, приобретаемые за счет Исполнителя и используемые для ремонта обслуживаемого оборудования платформ подъемников:
5.1.	Вкладыши кабины, противовеса, башмака направляющей
5.2.	Башмаки двери кабины, двери шахты
5.3.	Датчики позиционирования
5.4.	Кнопки вызова, кнопки приказа
5.5.	Масленки на кабину и противовес, маслосборники
5.6.	Ролики замка дверей шахты, подвеса, тросика бесконечности
5.7.	Ремни привода дверей 
5.8.	Контакторы, предохранители, реле
5.9.	Лампы освещения кабины и шахты
5.10.	Масла для смазки направляющих, гидросистем, редукторов и моторов
5.11.	Керосин, растворитель, ветошь
6.	Требования к безопасности выполнения работ
 Исполнитель обязан выполнять все требования закона и иных правовых актов по охране труда, санитарных норм и правил, техники безопасности и пожарной безопасности, а также соблюдать иные требования к выполнению работ, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Ответственность за соблюдение техники безопасности при выполнении работ (производству работ) несет Исполнитель.
7.	Гарантии и обязательства.
7.1.	На все установленное оборудование, запасные части, комплектующие и расходные материалы должна предоставляться гарантия Исполнителя или завода-изготовителя сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев.
7.2.	 Гарантия качества услуг по техническому обслуживанию оборудования платформ подъемников предоставляется Исполнителем в течение срока оказания услуг в соответствии с требованиями Контракта и в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
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Приложение № 1
к техническому заданию
Контракт от_____________ 2026 г. №1-_____
[bookmark: _GoBack]Перечень платформ подъемных:

	№ п/п
	Завод-изготовитель, модель, зав.№
	Адрес
объекта
	Количество остановок
	Наименование платформы
	Грузоподъемность  кг

	1
	«ООО «Технический центр реабилитации инвалидов «Доступная среда» ДС-03, зав. № 03-0198
	г. Сочи,
ул. Пирогова, 46/6 

	2
	Подъемная платформа для инвалидов 
	250

	2
	«ООО «Технический центр реабилитации инвалидов «Доступная среда» ДС-03, зав. № 03-0200
	г. Сочи,
ул. Пирогова, 46/6 

	2
	Подъемная платформа для инвалидов 
	250

	3
	«ООО «Технический центр реабилитации инвалидов «Доступная среда» ДС-03, зав. № 03-0199
	г. Сочи,
ул. Пирогова, 46/6 

	2
	Подъемная платформа для инвалидов 
	250

	4
	«ООО «Технический центр реабилитации инвалидов «Доступная среда» ДС-01-1-Ш, зав. № 01-1-Ш-0202
	г. Сочи, 
ул. Пирогова, 46/6 

	2
	Подъемная платформа для инвалидов 
	250

	5
	«ООО «Технический центр реабилитации инвалидов «Доступная среда» ДС-01-1-Ш, зав. № 01-1-Ш-0201
	г. Сочи, 
ул. Пирогова, 46/6 

	2
	Подъемная платформа для инвалидов 
	250




Техобслуживание подъёмной платформы с вертикальным перемещением зав. № 01-1-Ш-0202, зав. № 01-1-Ш-0201:
Рекомендуется проводить осмотр подъёмной платформы один раз в месяц.
Техническое обслуживание подъёмной платформы должно проводится раз в три месяца квалифицированными специалистами с допуском к данным видом работ. Необходимо проверить соответствие конструкции характеристикам, указанным в паспорте. Для проведения ремонта и технического обслуживания, в конструкции подъёмной платформы предусмотрен выдвижной упор, который не дает платформе опустится ниже 650 мм. Упор находится под лючком на боковой стенке приводной колонны подъёмной платформы. Положение упора контролируется концевым выключателем. Для остановки движения платформы упор должен быть в положении, когда концевой выключатель не нажат.
Порядок проведения техобслуживания:
1. Отключить главный выключатель подъёмной платформы, вывесить табличку «Не включать, работают люди».
2. Проверить отсутствие напряжения в электрической цепи.
3. Снять ошибку корпуса приводной колонны для доступа ко всем механизмам.
4. Проверить все резьбовые соединения:
- крепление приводной колонны к раме;
- крепление рамы к фундаменту;
- крепления платформы к грузоподъемной карете;
- крепление опорных роликов в грузоподъемной карете;
- крепление ограждений к платформе;
- крепление приводной колонны к стене (при наличии);
5. Проверить на наличие износа гайки на ходовом винте.
6. Проверить на наличие износа и трещин опорных роликов в грузоподъемной карете.
7. Проверить на наличие деформации в металлоконструкциях и трещин в сварных швах узлов подъемной платформы.
8. Проверить уровень масла в редукторе, при необходимости – долить.
9. Проверить отсутствие люфта в соединениях двигатель – редуктор и редуктор – ходовой винт.
10. Удалить старую смазку с ходовой винта и гаек.
11. Смазать ходовой винт и гайки новой смазкой типа «Литол-24» или «Циатим-201».
Работы по обслуживанию электрооборудования должны проводиться один раз в полгода.

Порядок проведения обслуживания электрооборудования:
1. Убедится в отсутствии грязи и посторонних предметов. Визуально оценить состояние электрооборудование.
2. Проверить надежность крепежа электрооборудования к монтажной панели шкафа и на DIN-рейках, кронштейнов концевых выключателей и светильника. Срок службы концевых выключателей составляет 500 000 циклов. По истечении указанного срока концевые выключатели необходимо заменить на новые.
3. Проверить затяжку проводов в контактных соединениях электроаппаратах и клеммах. При необходимости провести ремонтно-профилактические работы.
4. Включить вводный автомат, закрыть дверь шкафа управления на ключ.
5. Проверить работу подъёмной платформы при номинальной нагрузки – ее перемещение должно быть плавным, без вибраций, рывков и нехарактерных шумов. При исправной работе всех узлов и механизмов, смонтировать ошибку подъёмной платформы.
6. Сделать запись в паспорте о выполненных работ.
Техобслуживание платформы подъемной с наклонным перемещением по сложной        траектории движения зав. № 03-0198; зав. № 03-0200, № 03-0199:
Рекомендуется проводить ежедневный внешний осмотр подъёмной платформы и направляющих на наличие повреждений, загрязнений и появление вдоль трассы движения подъемной платформы, визуальный контроль резьбовых соединений.
Техническое обслуживание подъёмной платформы должно производится раз в три месяца квалифицированными специалистами с допуском к данным видам работ.
Порядок проведения техобслуживания:
1. Отключить главный выключатель подъёмной платформы, вывесить табличку «Не включать, работают люди».
2. Проверить отсутствие напряжения в электрической цепи.
3. Снять лицевую ошибку с корпуса грузонесущей части платформы.
4.  Проверить все резьбовые соединения, особенно:
     - в местах крепления наконечников троса в кронштейнах держателей, находящихся в верхней каретке;
- в стяжках на стыках секций направляющих и ригелей; 
- в местах крепления верхней и нижней кареток к корпусу;
- в местах крепления платформы к корпусу;
- в местах крепления опорных роликов на осях верхней и нижней кареток. Обратить внимание на отсутствие заклинивания при вращении;
- в местах крепления и срабатывания блоков концевых выключателей.
5. Проверить трос с шарами и наконечниками, приводное колесо и опорные ролики верхней и нижней кареток на наличие износа.
6. Проверить отсутствие ослабления троса с шарами. Трос должен быть равномерно одинаково натянут при входе в приводное колесо и после выхода из него. Шары троса должны строго входить в ячейки приводного колеса. Степень натяжения контролировать приложением радиальной нагрузки от руки на трос. Необходимо, чтобы прогиб троса был упругим не более 3-5 мм, чтобы при освобождении от нагрузки трос возвращался в исходное состояние без провисания. В случае необходимости надо подтянуть трос с помощью устройства натяжения, расположенного в приводной станции.
7. Проверить детали верхней каретки и блоков концевых выключателей на отсутствие деформации. Срок службы концевых выключателей составляет 500 000 циклов. По истечении указанного срока концевые выключатели необходимо заменить на новые.
8. Проверить уровень масла в редукторе, при необходимости – долить.
9. Проверить отсутствие люфтов в соединениях двигатель-редуктор, редуктор-приводное колесо.
10. Проверить работу шлагбаумов и откидной платформы на надежность фиксации в открытом и закрытом положении. Смазать трос, узлы трения шлагбаумов, и оси платформы смазкой типа «Литол-24» или «Циатим-201».
11. Проверить надежность крепления направляющих с кронштейнами к ригелям секций, крепление секций крепежными скобами к стойкам (при наличии крепления к полу). При необходимости затянуть винты, соединяющие кронштейны направляющих к ригелям, затянуть болты крепления крепежных скоб к стойкам (при наличии).
12. Проверить крепление опорных стоек к полу или секций напрямую к стене (при наличии крепления к стене). При необходимости затянуть анкерные болты опорных стоек или крепления секций.
13. Проверить подвижность поддонов безопасности платформы и корпуса грузонесущей части.
      Работы по обслуживанию электрооборудования должны проводиться один раз в полгода.
Порядок проведения обслуживания электрооборудования:
1.	Убедится в отсутствии грязи и посторонних предметов. Визуально оценить состояние электрооборудование.
2.	Проверить надежность крепежа электро-деталей, кронштейнов концевых выключателей и светильников
3.	Проверить затяжку проводов в контактных соединениях электроаппаратах и клеммах.
4. Проверить работу всех кнопок, концевых выключателей и диспетчеризации. При необходимости провести ремонтно-профилактические работы.   
5.	Включить вводный автомат, закрыть дверь шкафа управления на ключ.
6.	Проверить работу подъёмной платформы при номинальной нагрузки – ее перемещение по направляющим должно быть плавным, без вибраций, рывков и нехарактерных шумов. При исправной работе всех узлов и механизмов установить и закрепить ошибку корпуса.
7.	Сделать запись в паспорте о выполненных работ.
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