Наименование программного продукта	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.	

	Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	

			
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;	

			
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 №9859-ИФ/09	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		

	Наименование субъекта Российской Федерации	Кировская область	

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

	СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ		

					
	"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
МБОУ СОШ с УИОП №52 г.Кирова	
(наименование стройки)	
	
МБОУ СОШ с УИОП №52 г.Кирова	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4	
Частичный капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с УИОП № 52 г.Кирова (Ремонт сцены  в актовом зале)	
(наименование работ и затрат)	
	
	Составлен(а)	Ресурсно-индексным	методом		
	
	Основание	ведомость объемов работ		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
	
	Составлен(а) в текущем уровне цен	1 кв. 2026	
	
	Сметная стоимость	419325.54	руб.	
	в том числе:	Средства на оплату труда рабочих		52936.89	 руб.	
	строительных работ	419325.54	 руб.	Средства на оплату труда машинистов		3698.59	 руб.	
	монтажных работ	0	 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	161	 чел. час.	
	оборудования	0	 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	10	 чел. час.	
	прочих затрат	0	 руб.	
	
№
п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном 
уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСН-46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2	0.145	1	0.145						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4.42685					1367.32	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	30.53	1	4.42685			308.87	1	1367.32	
	2	ЭМ									32.19	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.52925					178.47	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.65	1	0.52925	37.32	1.63	60.83		32.19	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	3.65	1	0.52925			337.21	1	178.47	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									1577.98	
1.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.116	1	0.116						
		ФОТ									1545.79	
	812/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3	НР (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та)	%	91	1	91					1406.67	
	774/пр_2020_прил._т._п.40.2_гр.3	СП (040.2 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а та)	%	52	1	52					803.81	
		Всего по позиции		26 127.31		3788.46	
2	ГЭСН-11-01-012-04	Устройство по готовому основанию из нестроганых досок с антисептированием настила: прямого	100 м2	0.145	1	0.145						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5.907953					1858.29	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35.43	1.15	5.907953			314.54	1	1858.29	
	2	ЭМ									10.93	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.068875					23.69	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	1.25	0.058	37.32	1.63	60.83		3.53	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.32	1.25	0.058			337.21	1	19.56	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.06	1.25	0.010875			680.62		7.4	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.06	1.25	0.010875			379.72	1	4.13	
	4	М									801.29	
	ФСБЦ 01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0.009	1	0.001305	192326.1	1.58	303875.24		396.56	
	ФСБЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.16	1	0.0232			35.06		0.81	
	ФСБЦ 01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0.03	1	0.00435	76110.2	1.22	92854.44		403.92	
		Итого прямые затраты									2694.2	
2.1	11.1.03.06-0073
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I	м3	0.609	1	0.609			15715.76		9570.9	
		ФОТ									1881.98	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					1897.04	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					1039.79	
		Всего по позиции		104 840.90		15201.93	
3	ГЭСНр-59-01-004-01	Разборка поручней деревянных: прямой части (прим. доборов деревянных)	100 м	0.108	1	0.108						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.95904					317.96	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	8.88	1	0.95904			331.54	1	317.96	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									317.96	
3.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.01512	1	0.01512						
		ФОТ									317.96	
	812/пр_2020_прил._т._п.93_гр.3	НР (093 Лестницы, крыльца)	%	89	1	89					282.98	
	774/пр_2020_прил._т._п.93_гр.3	СП (093 Лестницы, крыльца)	%	45	1	45					143.08	
		Всего по позиции		6 889.07		744.02	
4	ГЭСНр-57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.359	1	0.359						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.35343					418.03	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	1	1.35343			308.87	1	418.03	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									418.03	
4.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	42.256066	1	42.256066						
		ФОТ									418.03	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	НР (091 Полы )	%	89	1	89					372.05	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	СП (091 Полы )	%	49	1	49					204.83	
		Всего по позиции		2 771.34		994.91	
5	ГЭСНр-57-01-005-01	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	100 м2	0.7854	1	0.7854						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			35.343					11918.01	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	45	1	35.343			337.21	1	11918.01	
	2	ЭМ									46.98	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.212058					73.85	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.2	1	0.15708	37.32	1.63	60.83		9.56	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.2	1	0.15708			337.21	1	52.97	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.07	1	0.054978			680.62		37.42	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.07	1	0.054978			379.72	1	20.88	
	4	М									2332.8	
	ФСБЦ 11.1.01.04-0024	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм	м3	0.1	1	0.07854	23838.77	1.21	28844.91		2265.48	
	ФСБЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	1	0.000785	70296.2	1.22	85761.36		67.32	
		Итого прямые затраты									14371.64	
		ФОТ									11991.86	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	НР (091 Полы )	%	89	1	89					10672.76	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	СП (091 Полы )	%	49	1	49					5876.01	
		Всего по позиции		39 369.00		30920.41	
6	ГЭСН-11-01-053-04	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2	100 м2	0.7854	1	0.7854						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			49.983641					16146.72	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	55.34	1.15	49.983641			323.04	1	16146.72	
	2	ЭМ									3291.93	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			7.530023					2848.44	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.26	1.25	0.255255	37.32	1.63	60.83		15.53	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.26	1.25	0.255255			337.21	1	86.07	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.71	1.25	0.697043			680.62		474.42	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.71	1.25	0.697043			379.72	1	264.68	
	ФСБЦ 91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6.7	1.25	6.577725			425.98		2801.98	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	6.7	1.25	6.577725			379.72	1	2497.69	
	4	М									66196.26	
	ФСБЦ 11.2.11.04-0052	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12-15 мм	м3	2.47	1	1.939938	48355.24	0.7	33848.67		65664.32	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	19.32	1	15.173928			8.21		124.58	
	ФСБЦ 01.7.15.14-0163	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	3.7	1	2.90598	114.9	1.22	140.18		407.36	
		Итого прямые затраты									88483.35	
		ФОТ									18995.16	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					19147.12	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					10494.83	
		Всего по позиции		150 401.45		118125.3	
7	ГЭСН-11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0.7854	1	0.7854						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			28.369826					9325.45	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	31.41	1.15	28.369826			328.71	1	9325.45	
	2	ЭМ									341.04	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.805035					291.5	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	1.25	0.333795	37.32	1.63	60.83		20.3	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.34	1.25	0.333795			337.21	1	112.56	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.48	1.25	0.47124			680.62		320.74	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.48	1.25	0.47124			379.72	1	178.94	
	4	М									3576.9	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.65	1	2.08131			8.21		17.09	
	ФСБЦ 01.7.06.14-0034	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0.68	1	0.534072	4165.89	1.6	6665.42		3559.81	
		Итого прямые затраты									13534.89	
7.1	01.6.03.04-0027
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2	м2	80.1108	1	80.1108	919.8	1.2	1103.76		88423.1	
		ФОТ									9616.95	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					9693.89	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					5313.36	
		Всего по позиции		148 924.42		116965.24	
8	ГЭСН-11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0.359	1	0.359						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.757838					1000.3	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6.68	1.15	2.757838			362.71	1	1000.3	
	2	ЭМ									9.3	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.015707					5.87	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.005	1.25	0.002244	37.32	1.63	60.83		0.14	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.005	1.25	0.002244			337.21	1	0.76	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.25	0.013463			680.62		9.16	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	1.25	0.013463			379.72	1	5.11	
	4	М									540.13	
	ФСБЦ 11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.16	1	0.05744	1815.16	1.09	1978.52		113.65	
	ФСБЦ 11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.4	1	0.1436	1448.4	1.09	1578.76		226.71	
	ФСБЦ 11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.14	1	0.05026	1275.12	1.09	1389.88		69.86	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.5408	1	0.912147			8.21		7.49	
	ФСБЦ 01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0.263	1	0.094417	174.13	1.22	212.44		20.06	
	ФСБЦ 01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2.63	1	0.94417	88.86	1.22	108.41		102.36	
		Итого прямые затраты									1555.6	
8.1	11.3.03.06-0001
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	36.259	1	36.259	29.45	1.09	32.1		1163.91	
		ФОТ									1006.17	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					1014.22	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					555.91	
		Всего по позиции		11 948.86		4289.64	
9	ГЭСН-11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0.182	1	0.182						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.482752					1174.42	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16.64	1.15	3.482752			337.21	1	1174.42	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									142.47	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.876	1	1.251432			8.21		10.27	
	ФСБЦ 01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6.7	1	1.2194	88.86	1.22	108.41		132.2	
		Итого прямые затраты									1316.89	
9.1	ТЦ_09.2.03.02_43_4345051540_26.01.2026_01	Порог угол 40х20 0,9м алюминий прорезиненный
ЦЕНА=505/1,22*1,02
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)	ШТ	21	1	21			422.21		8866.48	
		ФОТ									1174.42	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					1183.82	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					648.87	
		Всего по позиции		66 022.31		12016.06	
10	ГЭСН-11-01-037-06	Устройство покрытий: из готовых ковров на комнату на клее	100 м2	0.0181	1	0.0181						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.097575					379.44	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	52.73	1.15	1.097575			345.71	1	379.44	
	2	ЭМ									8.18	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.019232					6.97	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	1.25	0.007919	37.32	1.63	60.83		0.48	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.35	1.25	0.007919			337.21	1	2.67	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.5	1.25	0.011313			680.62		7.7	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.5	1.25	0.011313			379.72	1	4.3	
	4	М									0.8	
	ФСБЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.5	1	0.00905	56.11	1.58	88.65		0.8	
		Итого прямые затраты									395.39	
10.1	14.1.02.04-0102
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2
Объем: 1.81 * 0.27	кг	0.4887	1	0.4887	311.69	1.56	486.24		237.63	
10.2	01.6.03.03-0002
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Покрытие ковровое (ковролин) на джутовой основе	м2	1.8462	1	1.8462	217.55	1.8	391.59		722.95	
		ФОТ									386.41	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					389.5	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					213.49	
		Всего по позиции		108 229.83		1958.96	
11	ГЭСН-10-01-012-02	Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм. Прим. ламинатом	100 м2	0.082	1	0.082						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.72569					562.37	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	18.3	1.15	1.72569			325.88	1	562.37	
	2	ЭМ									36.28	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0533					20.24	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.52	1.25	0.0533			680.62		36.28	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.52	1.25	0.0533			379.72	1	20.24	
	4	М									575.94	
	ФСБЦ 11.2.08.02-0010	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые Т-С, группа А, толщина 5 мм	1000 м2	0.1025	1	0.008405	59242.96	1.1	65167.26		547.73	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.126	1	0.010332			8.21		0.08	
	ФСБЦ 01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0.0037	1	0.000303	76110.2	1.22	92854.44		28.13	
		Итого прямые затраты									1194.83	
11.1	11.2.08.02-0010
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые Т-С, группа А, толщина 5 мм	1000 м2	-0.008405	1	-0.008405	59242.96	1.1	65167.26		-547.73	
11.2	11.2.03.02-0002
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 32, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм	м2	8.405	1	8.405	589.3	1.29	760.2		6389.48	
		ФОТ									582.61	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					566.3	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					272.37	
		Всего по позиции		96 039.63		7875.25	
12	ГЭСН-10-01-036-01	Установка уголков  на клее	100 м	0.066	1	0.066						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.50853					171.48	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.7	1.15	0.50853			337.21	1	171.48	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									19.8	
	ФСБЦ 14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0.8	1	0.0528	234.33	1.6	374.93		19.8	
		Итого прямые затраты									191.28	
12.1	ТЦ_09.2.03.02_43_4345051540_26.01.2026_01	Уголок 20х20 алюминий 2м
ЦЕНА=269/1,22*1,02
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)	ШТ	4	1	4			224.9		899.61	
		ФОТ									171.48	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					166.68	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					80.17	
		Всего по позиции		20 268.79		1337.74	
13	ГЭСНр-53-01-001-04	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев	100 м2	0.075	1	0.075						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.84					1127.31	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-14	Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	51.2	1	3.84			293.57	1	1127.31	
	2	ЭМ									370.42	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.21525					109.79	
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2.87	1	0.21525			1720.87		370.42	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	2.87	1	0.21525			510.07	1	109.79	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									1607.52	
13.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.2055	1	0.2055						
		ФОТ									1237.1	
	812/пр_2020_прил._т._п.87_гр.3	НР (087 Стены)	%	92	1	92					1138.13	
	774/пр_2020_прил._т._п.87_гр.3	СП (087 Стены)	%	52	1	52					643.29	
		Всего по позиции		45 185.87		3388.94	
14	ГЭСНр-61-01-010-02	Устройство каркаса под облицовку стен из сухой штукатурки (каркас под сценой)	100 м2	0.075	1	0.075						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.69675					221.13	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	9.29	1	0.69675			317.37	1	221.13	
	2	ЭМ									1.62	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.00375					1.36	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.02	1	0.0015	37.32	1.63	60.83		0.09	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1	0.0015			337.21	1	0.51	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1	0.00225			680.62		1.53	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	1	0.00225			379.72	1	0.85	
	4	М									265.84	
	ФСБЦ 11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3	0.21	1	0.01575	16496.03	0.98	16166.11		254.62	
	ФСБЦ 01.7.15.06-0064	Гвозди стальные отделочные, диаметр 1,6 мм, длина 25 мм	т	0.0016	1	0.00012	76630.4	1.22	93489.09		11.22	
		Итого прямые затраты									489.95	
		ФОТ									222.49	
	812/пр_2020_прил._т._п.95_гр.3	НР (095 Штукатурные работы)	%	89	1	89					198.02	
	774/пр_2020_прил._т._п.95_гр.3	СП (095 Штукатурные работы)	%	44	1	44					97.9	
		Всего по позиции		10 478.27		785.87	
15	ГЭСН-10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев
Объем: 108 * 0.15 * 0.05	м3	0.81	1	0.81						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			20.95875					6948.66	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22.5	1.15	20.95875			331.54	1	6948.66	
	2	ЭМ									248.09	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.3645					138.41	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.36	1.25	0.3645			680.62		248.09	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.36	1.25	0.3645			379.72	1	138.41	
	4	М									3664.16	
	ФСБЦ 12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	1.45	1	1.1745	47.57	1.35	64.22		75.43	
	ФСБЦ 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0.0031	1	0.002511	55898.18	1.36	76021.52		190.89	
	ФСБЦ 11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0.01	1	0.0081	7555	1.52	11483.6		93.02	
	ФСБЦ 11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	0.12	1	0.0972	10082.68	1.58	15930.63		1548.46	
	ФСБЦ 14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258	1	0.00209	10826.9	0.54	5846.53		12.22	
	ФСБЦ 01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0.00015	1	0.000122			63173.89		7.71	
	ФСБЦ 14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00301	1	0.002438	98039.57	1.41	138235.79		337.02	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.1196	1	0.096876			8.21		0.8	
	ФСБЦ 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	7.5	1	6.075	174.93	1.12	195.92		1190.21	
	ФСБЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	1	0.00243	70296.2	1.22	85761.36		208.4	
		Итого прямые затраты									10999.32	
15.1	11.1.03.06-0077
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I	м3	0.7533	1	0.7533			17574.09		13238.56	
		ФОТ									7087.07	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					6888.63	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					3313.21	
		Всего по позиции		42 518.17		34439.72	
	
		Всего по смете				
		Всего прямые затраты			268113,72	
		      в том числе				
		      оплата труда (ОТ)			52936,89	
		      эксплуатация машин и механизмов			4396,96	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			3698,59	
		      материальные ресурсы			207081,28	
		      перевозка			0	
		Всего ФОТ			56635,48	
		Всего накладные расходы			55017,81	
		Всего сметная прибыль			29700,92	
		Итого СМР			352832,45	
		Всего оборудование			0	
		Сметная стоимость в текущих ценах			352832,45	
		Справочно				
		       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		       оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		       затраты труда рабочих			161,42	
		       затраты труда машинистов			9,82	
		Компенсация НДС при УСН (М+ЭМ+Об+Транспортировка)		22 %	46525,21	
		Итого без НДС			399357,66	
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ	НДС		5 %	19967,88	
		ИТОГО			419325,54	
	
	Составил:	Проверил: