
Описание объекта закупки (техническое задание)
на поставку оконных жалюзи
	№ п/п
	Наименование Товара
	
КТРУ
	Технические требования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	
Шторы рулонные
	13.92.22.120-00000018
		
Тип жалюзи
	Рулонные

	
Вид материала карниза
	Металл

	
Вид механизма ручного управления
	Цепочка

	
Конструктивные особенности
	Утяжелитель по нижнему краю

	
Светозащитная категория ткани
	Затеняющая

	
Тип крепления
	ПВХ

	
По типу фиксации крепления
	Боковые

	
Ширина
	0,480 см

	
Высота
	1450 см

	Длина управления
	0,600 см

	Вид ткани
	Полиэстер

	
Цвет
	Бежевый

	Название ткани
	Омега

	
Кассетного типа
	Да

	Раздвижение
	Левое



	
шт

	2

	2
	Шторы рулонные
	13.92.22.120-00000018
		
Тип жалюзи
	Рулонные

	
Вид материала карниза
	Металл

	
Вид механизма ручного управления
	Цепочка

	
Конструктивные особенности
	Утяжелитель по нижнему краю

	
Светозащитная категория ткани
	Затеняющая

	
Тип крепления
	ПВХ

	
По типу фиксации крепления
	Боковые

	
Ширина
	1130 см

	
Высота
	0,730 см

	Длина управления
	1200 см

	
Вид ткани
	Полиэстер

	
Цвет
	Бежевый

	Название ткани
	Омега

	
Кассетного типа
	Да

	Раздвижение
	Правое



	шт
	1

	3
	Жалюзи оконные
	13.92.22.120-00000017
		
Тип жалюзи
	Вертикальные

	
Вид материала карниза
	Металл

	
Вид механизма ручного управления
	Цепочка

	
Светозащитная категория ткани
	Затеняющая

	
Тип крепления
	Стена

	[bookmark: _GoBack]
Ширина
	1480 см

	
Высота
	2480 см

	Длина управления
	1900 см

	
Вид ткани
	Полиэстер

	
Цвет
	Серый

	Название ткани
	Сиде

	Раздвижение
	Левое



	шт
	1

	4
	Жалюзи оконные
	13.92.22.120-00000017
		
Тип жалюзи
	Вертикальные

	
Вид материала карниза
	Металл

	
Вид механизма ручного управления
	Цепочка

	
Светозащитная категория ткани
	Затеняющая

	
Тип крепления
	Стена

	
Ширина
	1480 см

	
Высота
	2470 см 

	Длина управления
	1900 см

	
Вид ткани
	Полиэстер

	
Цвет
	Серый

	Название ткани
	Сиде

	Раздвижение
	Левое



	шт
	1

	5
	Жалюзи оконные
	13.92.22.120-00000017
		
Тип жалюзи
	Вертикальные

	
Вид материала карниза
	Металл

	
Вид механизма ручного управления
	Цепочка

	
Светозащитная категория ткани
	Затеняющая

	
Тип крепления
	Стена

	
Ширина
	1330 см

	
Высота
	2300 см 

	Длина управления
	1900 см

	
Вид ткани
	Полиэстер

	
Цвет
	Молочный

	Название ткани
	Сиде

	Раздвижение
	Левое



	шт
	1



Требования к поставляемому Товару:
1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.
2. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку. 
3. При выявлении нарушения целостности упаковки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.
4. Поставка и установка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 14 (четырнадцати) календарных дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.
5. Поставляемые и устанавливаемые жалюзи оконные (далее – Товар) должны соответствовать конструктивным особенностям оконных проемов и не влиять на возможность открытия или закрытия окон. При полном закрывании ламели должны располагаться в нахлест. Ткань на ламели должна быть выполнена из единого полотна, без склеивания и сшивания.
6. Каждая ламель:
     -имеет свой бегунок;
     -прошита специальной мононитью, в которой должен быть зашит ламеледержатель.
7. Поворот ламелей вокруг своей оси на 180 градусов должен осуществляться с помощью цепочки управления, которая позволяет поворачивать ламели.
8. Раздвижение и сдвиг ламелей должно осуществляться без рывкой и усилий, с помощью шнура управления с отвесом. 
9. В комплекте с Товаром поставляются все необходимые материалы и комплектующие для установки Поставщиком товара по адресу Заказчика.
10. Поставщик до начала поставки и установки Товара производит индивидуальные уточняющие замеры по размеру с выездом по  адресу Заказчика, а также уточняет способ крепления карниза, текстуру материала (в том числе цветовую гамму) по предоставленным Поставщиком образцам.

