Приложение №1 


«Наименование и описание объекта закупки»


	[bookmark: _Hlk54777862]№ п/п
	Наименование товара
	Функциональные, количественные и качественные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров. Дополнительные требования установлены в соответствии с п.5 и п.6 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 №145.
	Ед. Изм.
	Кол-во

	
	
	Наименование характеристики
Описание:
	Значение
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
	
	

	1. 
	Скребок цитологический цервикальный, одноразового использования
Код позиции КТРУ
32.50.13.190-00008176
Код по ОКПД2 32.50.13.190 

	Переносной ручной тупой хирургический инструмент, разработанный для соскабливания и извлечения цитологического материала с поверхности шейки матки или вагинальной области для патологического исследования и постановки диагноза, часто с целью выявления рака шейки матки. Это изделие для одноразового использования.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ
Длина устройства: ≥ 190 и ≤ 210Миллиметр.
Исполнение: Шпатель.
	Соответствие
	Соответствует описанию КТРУ
	Шт.
	3000

	2. 
	
	Дополнительное описание:
Тип D-1. Для взятия материала с поверхности шейки матки и из глубины цервикального канала для цитологических и бактериологических исследований.
	Соответствие
	Требование заказчика. Данные характеристики определяется видами медицинских манипуляций, при которых используется изделие.
	
	

	3. 
	
	Ручка зонда изготовлена из АВС –материала. 
	Соответствие
	Требование заказчика. Ручка выполненная из акрил-нитрил-бутадиенстирола позволяет легко отламывать рабочую часть без использования ножниц. В отличие от более мягких материалов таких ка полипропилен.
	
	

	4. 
	
	Рабочая часть зонда изготовлена из полиэтиленовой щетины, закрепленной на жесткой скрученной проволоке из нержавеющей стали. Зонд имеет на конце рабочей части атравматичный полимерный шарик. На ручке зонда на расстоянии 38 мм имеется насечка, позволяющая отламывать конец с рабочей частью дляпомещения в пробирку.
Длина рабочей части 20 мм.
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