


Техническое задание к работам по техническому обслуживанию отопительного оборудования

	№
	Наименование

	1
	Проверка тяги

	2
	Чистка топки котла

	3
	Проверка герметичности соединений системы подачи топлива

	4
	Плановая замена фильтрующего элемента в топливном фильтре 

	5
	Проверка работы циркуляционных насосов 

	6
	Проверка работоспособности предохранительно-запорного клапана

	7
	Проверка герметичности соединений отопительной системы

	8
	Проверка работоспособности запорно-регулирующей аппаратуры

	9
	Проверка герметичности системы водоснабжения

	10
	Работы по горелке: контроль чистоты; подсос воздуха, жаровая труба, пути прохождения воздуха, компоненты системы; контроль сопла (плановая замена форсунки); контроль подпорной шайбы (прочистка);контроль электродов розжига (расстояние, настройка, повреждение); контроль контактов и кабеля розжига; проверка устройства контроля, отвечающее за наличие пламени; очистка и проверка функционирования; контроль крыльчатки вентилятора (свобода вращения, загрязненность); контроль держателя штока сопла, топливопровода дизельного топлива (герметичность; контроль сервопривода (если установлен); контроль функционирования топочного автомата (чистка, проверка разъемов) контроль мотора вентилятора (свобода вращения, состояние подшипников); проверка топливного насоса (замер давления и вакуума); очистка фильтра топливного насоса; герметичность мест подключения топливопроводов; контроль кабелей в трансформаторе розжига; контроль 7-полюсного/4-полюсного разъемов; контроль всех прокладок и подключений газопроводов и газовой арматуры

	11
	Запуск установки, регулировки горелки

	12
	Проверка работы системы автоматики

	13
	Заполнение отчетной документации





     
