ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Товар должен соответствовать требованиям, изложенным в Техническом задании.
2. Поставщик обязан осуществить поставку Товара до 10.08.2026 года. 

3. Доставка Товара осуществляется с понедельника по пятницу (кроме официально установленных российским законодательством праздничных дней) с 8:00 часов до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:10 (время Новосибирское). Не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. 

Сообщение должно содержать:

- ФИО (полностью) водителя;

- марка  и гос номер машины;

- дату и планируемое время отгрузки. 

4. Поставщик осуществляет разгрузку Товара своими силами, за собственный счет.

5. Поставщик обязан поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом.

6. Одновременно с поставкой Товара представить следующие документы: 

- Товарную накладную или Универсальный передаточный документ (УПД);

- Счет;  

- Счет-фактуру (настоящее условие не применяется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС); 

- Копию сертификата соответствия (или декларации о соответствии), оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ поставляемый товар подлежит обязательной сертификации/декларированию);

- Копию сертификата (паспорта) качества производителя, иных документов по качеству, предусмотренных законодательством Российской Федерации (при наличии).

7. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), декларированию, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

9. Принять от Заказчика Товар, от приемки которого Заказчик обоснованно отказался (не прошедшего приемку), и вывезти его за свой счет.

10. Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его использовании и должен быть пригодным для его использования по целевому назначению. 
11. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. 

12. Гарантийный срок на Товар считается с даты приемки Товара Заказчиком. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого товар не мог использоваться по назначению вследствие недостатков, за которые несет ответственность Поставщик. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

13. Если в течение гарантийного срока выявится существенное нарушение требований к качеству Товара, заказчик должен письменно заявить о них Поставщику. Поставщик обязан изъять Товар ненадлежащего качества у Заказчика, а также заменить за свой счет Товаром надлежащего качества. 

14. Товар должен поставляться в упаковке, предотвращающей его порчу при транспортировке.

15. Цена Контракта включает в себя помимо стоимости Товара, являющегося предметом контракта, также расходы, связанные с упаковкой, маркировкой Товара, погрузо-разгрузочными работами, доставкой Товара, налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с исполнением контракта.

16. Оплата поставленного по Контракту Товар производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней по факту поставки Товара на основании подписанной сторонами Товарной накладной или Универсального передаточного документа (УПД), счета и счет-фактуры (настоящее условие не применяется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС), выставленных Поставщиком.
	№

п/п
	Наименование товара
	Ед.

изм.
	Кол-во
	ОКПД 2
	Технические характеристики

	1
	Светильник светодиодный ДВО-40w 595х595х32 4000К 4200Лм матовый с равномерной засветкой IP54 AL2154
	шт
	9
	
	Мощность, Вт:

40 

Степень защиты:

IP54 

Световой поток, Лм:

4200 

Цветовая температура:

4000 

Способ монтажа:

Встраиваемый 

Высота, мм:

32 

Ширина, мм:

595 

Длина, мм:

595 

Наличие блока аварийного питания:

Нет 

Диапазон рабочих температур:

от -10 до +60 

Климатическое исполнение:

УХЛ4 

Материал изделия:

Сталь 

Материал корпуса светильника:

Сталь 

Материал рассеивателя:

Полимер матовый акриловый 

Номинальное напряжение, В:

200-240 

Пульсация светового потока, проц:

0-5 

Срок службы, ч:

50000 

Тип лампы:

LED 

Угол рассеивания, град:

120 

Форма:

Квадратная 

Цвет:

Белый 

Цвет свечения:

Белый 

Пускорегулирующая аппаратура:

Внешняя

Тип ПРА:

LED драйвер 

Оптическая часть:

Рассеиватель 



	2
	Светильник светодиодный ДСП-38w 5000лм 5000К milky IP65 ICEBERG 1270х152х85 мм
	шт
	2
	
	Мощность, Вт:

38 

Степень защиты:

IP65 

Напряжение, В:

220 

Длина, мм:

1270 

Ширина, мм:

152 

Высота, мм:

85 

Цветовая температура:

5000 

Световой поток, Лм:

5000 

Тип лампы:

LED 

Климатическое исполнение:

УХЛ2 

Коэффициент мощности:

0.9 

КПД:

0.9 

Цвет:

Серый 

Пускорегулирующая аппаратура:

В комплекте 

Оптическая часть:

Рассеиватель 

Срок службы, ч:

50000 

Материал изделия:

АБС-пластик 

Диапазон рабочих температур:

от -15 до +45 

Цвет свечения:

Белый 

Материал корпуса светильника:

Пластик 

Материал рассеивателя:

Пластик 

Тип ПРА:

LED драйвер 

Номинальное напряжение, В:

230 

Способ монтажа:

Накладной/Подвесной 

Тип кривой силы света:

Д 

Класс защиты:

I 



	3
	Светильник 36 Вт 4000 К 4320 Lm IP65 1227x35x48 мм серый, опал ДСП Eco Class Damp Proof Slim LEDVANC
	шт
	18
	
	Мощность, Вт:

36 

Степень защиты:

IP65 

Напряжение, В:

220 

Длина, мм:

1227 

Ширина, мм:

35 

Высота, мм:

48 

Цветовая температура:

4000 

Световой поток, Лм:

4320 

Цвет:

Белый 

Тип лампы:

LED 

Материал корпуса светильника:

Поликарбонат 

Ширина пучка, град:

120 

Срок службы, ч:

25000 

Цвет свечения:

Белый 

Род тока:

Переменный (AC) 

Материал рассеивателя:

Поликарбонат (PC) 

Тип ПРА:

LED драйвер 

Пускорегулирующая аппаратура:

В комплекте 

Номинальное напряжение, В:

220-240 

Способ монтажа:

Накладной/Подвесной 

Класс защиты:

I 



	4
	Клемма трехпроводная 0,2-4 мм2 многоразовая прозрачная 221-413 WAGO
	шт
	42
	
	Тип изделия:

Клемма 

Диапазон сечений:

0.2-4 

Номинальный ток, А:

32 

Номинальное напряжение, В:

400 

Цвет:

Серый 

Высота, мм:

14.5 

Длина, мм:

20.5 

Количество контактов:

3 

Сечение жилы, мм2:

0.2-4 

Диапазон рабочих температур:

от -60 до +105 

Напряжение, В:

380 

Способ монтажа:

На кабель 

Ширина, мм:

17 

Дополнительная информация:

Импульсное напряжение 4 кВ 



	5
	Стяжка нейлоновая 4.8х250 черный (100 шт.)
	упак
	2
	
	Тип изделия:

Стяжка 

Материал изделия:

Нейлон 

Длина, мм:

250 

Ширина, мм:

4.8 

Цвет:

Черный 

Диапазон рабочих температур:

от -40 до +85



	6
	Провод ПВС 3х1
	м
	27
	
	Тип изделия:

Провод 

Марка:

ПВС 

Количество жил:

3 

Сечение жилы, мм2:

1 

Номинальное напряжение кабеля (провода), В:

380/660 

Материал жилы:

Медь 

Конструкция жилы:

Многопроволочная 

Цвет:

Белый 

Материал изоляции:

ПВХ пластикат 

Материал оболочки:

ПВХ пластикат 

Диапазон рабочих температур:

от -25 до +40 

Номинальный ток, А:

10 

Диаметр, мм:

6.9 

Масса, кг:

0.74 

Форма жилы:

Круглая 

Нормативный документ:

ГОСТ 7399-97 

Форма кабеля:

Круглая

Минимальный радиус изгиба:

40 мм

Температура монтажа:

не ниже -15



	7
	Трубка пневматическая полиуретановая PU 8x5 мм 20 м
	шт
	1
	
	Внешний диаметр: 

8 мм

Внутренний диаметр: 

5 мм

 Рабочая среда: 

сжатый воздух, вода

Устойчива к воздействию: 

слабых кислот, слабощелочных растворов, солей, газов, растворителей, масел, углеводородов

Рабочая температура: 

от -20°C до +70°C

Диапазон рабочего давления:

 от -9 до 8 бар (-0,9 до 0.8 МПа)

Максимальное давление 

на разрыв: 32 бар

Радиус изгиба: 

20 мм

Толщина стенки:

 1,5 мм



	8
	Трубка пневматическая полиуретановая PU 10x6.5 мм 20 м
	шт
	1
	
	Внешний диаметр: 

10 мм

Внутренний диаметр:

6,5 мм

Рабочая среда:

сжатый воздух, вода

Устойчива к воздействию:

слабых кислот, слабощелочных растворов, солей, газов, растворителей, масел, углеводородов

Рабочая температура:

от -20°C до +70°C

Диапазон рабочего давления: 

от -9 до 8 бар (-0,9 до 0,8 МПа)

 Максимальное давление на разрыв: 

24 бар

Радиус изгиба: 

25 мм

Толщина стенки:

1,75 мм



	9
	Клупп трубный резьбонарезной (BSPT R) 3/4'' ЗУБР
	шт
	2
	
	Тип изделия:

Клупп трубный 

Вид резьбы:

Трубная коническая (BSPT-R) 

Материал изделия:

Сталь 9Х1 

Направление резьбы:

Правая 

Резьба:

3/4' 



	10
	Клупп трубный резьбонарезной (BSPT R) 1/2'' ЗУБР
	шт
	1
	
	Тип изделия:

Клупп трубный 

Вид резьбы:

Трубная коническая (BSPT-R) 

Материал изделия:

Сталь 9Х1 

Направление резьбы:

Правая 

Резьба:

1/2' 




