30


2

[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Приложение № 1
к извещению о проведении электронного аукциона

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
[bookmark: _Hlk237422702]на поставку оборудования «Кислородный миксер» 
для нужд ФГБУ ЦЭПП МЧС России

1. Общие требования
1.1. Кислородный миксер - предназначен для приготовления кислородных коктейлей в домашних условиях, в оздоровительных учреждениях по технологии SPOOM. (далее – Товар).
1.2. Задача - оснащение оборудованием отделения медико-психологической реабилитации и психологической коррекции ФГБУ ЦЭПП МЧС России. 
1.3. Заказчик/Грузополучатель – федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр экстренной психологической помощи МЧС России».
1.4. Адрес доставки Товара: 117148, г. Москва, Варшавское шоссе, 28 км, Владение 5, р-н Щербинка, Новомосковский административный округ, Тел. 8(495)989-50-92.
1.5.  Срок поставки Товара: с даты заключения Контракта по 10 декабря 2026 года в рабочее время Грузополучателя с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 часов по местному времени (за исключением выходных дней и дней общегосударственных праздников), после предварительного согласования с Грузополучателем товара не менее чем за 2 рабочих дня, в связи с необходимостью оформления пропуска на доступ в здание по адресу поставки.
1.6. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2019 № 1133 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, его территориальных органов и подведомственных ему организаций, а также формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и в связи с установленным контрольно-пропускным режимом в административном здании Заказчика, Исполнитель перед началом оказания Услуг предоставляет список специалистов и информацию о технике для своевременного оформления пропусков. Исполнитель обязан соблюдать требования пропускного режима на объектах Заказчика.
1.7. Поставщик должен осуществить поставку товара (оборудования), погрузку, разгрузку и подъем на этажи по адресам поставки своими силами и за счет собственных средств.
2. Качество поставляемого Товара 
2.1. Товар должен быть новый, изготовленный не ранее 2023 года, серийно выпускаемый, имеющий заводскую сборку, обладающий официальной гарантией от производителя с возможностью технической поддержки в авторизованных производителем сервисных центрах, а также доступом к расширенным сервисам по технической поддержке, ремонту и послегарантийному обслуживанию производителем. 
2.2. Выставочные образцы к поставке не предоставляются. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
2.3. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.
2.4. Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия. Поставщик должен обеспечить устранение недостатков и дефектов, в случае выявления их при сдаче-приемке Товара (оборудования) и в течение гарантийного срока, за свой счет.

3. Комплектация и документация
3.1. Предлагаемый к поставке Товар должен быть работоспособный и должен содержать все необходимые комплектующие: необходимое кабельное соединение для подключения к сети электропитания и нормальной эксплуатации. Товар должен комплектоваться необходимым силовым кабелем, имеющим разъемы с заземлением. 

	№
	ОКПД2
	Наименование Товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Описание поставляемого Товара

	1. 
	28.93.17.220 
	Оборудование для приготовления или производства напитков (Кислородный      миксер)


	Шт
	1
	Кислородный миксер - предназначен для приготовления кислородных коктейлей в домашних условиях, в оздоровительных учреждениях по технологии SPOOM. Особенности модели:
Имеет два режима работы:
1.Микширование с подачей кислорода до стадии максимального увеличения объема коктейля;
2.Микширование без подачи кислорода для выравнивания и уплотнения структуры коктейля (во втором режиме встроенный электромагнитный клапан перекрывает кислородный поток).
Технические характеристики:
Расход газа-0,5-5 литров в минуту.
Количество скоростей-2
Электропитание-12В
Габаритные размеры (преимущественно) - длина 15 см, ширина 15 см, высота 35см (Данная характеристика приведена исключительно для описания требуемого вида товара и не означает необходимость поставки товара конкретного производителя или конкретной торговой марки)
Вес-0,96
Комплект поставки:
Паспорт и гарантийный талон -1 шт.
Сетевой адаптер- 1 шт.
Соединительный шланг-1 шт.
Кислородный миксер-1 шт.


-
      Примечание:
- 
- По согласованию с Заказчиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками, запрашиваемыми Заказчиком в техническом задании, но при сохранении его целевого и функционального назначения и функциональных составляющих в полном объеме присущих запрашиваемой Заказчиком модели.
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