Техническое задание
на устройство автоматического ввода резерва
для нужд ФКУ ИК – 6 УФСИН России по Брянской области.


	N п/п
	Наименование 
товара
	Характеристика товара
	Единицы измерения
	Количество 

	1.
	Устройство автоматического ввода резерва
	Тип: силовой
Номинальный ток: 100 А
Предельная отключающая способность: 6 кА
Номинальное рабочее напряжение: 380(400) В
Количество полюсов: 4
Механическая износостойкость: 4000 цикл
Степень защиты со стороны лицевой панели: IP20
Материал корпуса: пластик/металл

	шт.
	1



Товар, поставляемый в соответствии с настоящим заказом, должен быть новым, соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов качества, обеспечивать безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды.
Весь товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящим Техническим заданием. Товар должен быть готов к использованию на месте его эксплуатации.
Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку товара до Государственного заказчика, а также осуществляет погрузочно-разгрузочные работы. 
Поставщик обязан предоставить гарантию качества на поставляемый товар.
	Поставщик гарантирует качество и надежность товара в течение гарантийного срока, установленного заводом изготовителем или ГОСТ, ТУ или иным документом, предусматривающим гарантийный срок.
	Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил.

 Место поставки товара: ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, г. Клинцы ул. 2-я Парковая 2.
Срок поставки товара: до 11.09.2026
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