Техническое задание

Наименование объекта закупки: работы по устранению утечки теплоносителя системы отопления в полу цокольного этажа помещения столовой в здании НКРУ, по адресу: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 4.

Цель: Текущий ремонт по существующему, устранение утечки.
1. Общие положения:
1.1.  Сметная документация должны быть выполнена с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, а также с нормативно-правовыми актами и нормативно-технической документацией, действующими на момент составления.
1.2.  Обеспечение выполнения работ своей техникой, инструментами, материалами. Стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа, должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством и государственным контрактом.
1.3.  Подрядчик за свой счёт обеспечивает разработку сметной документации с учетом  коэффициента снижения цены контракта без изменения видов и объемов работ и представляет ее на согласование Заказчику до начала производства работ. Исполнительная и сметная документация разрабатывается с учётом требований действующих ГОСТов, СНиПами, ПУЭ, техническими регламентами, действующими на территории РФ, требованиями пожарной безопасности. Обязательное согласование применяемых при ремонтно-строительных работах материалов и оборудования с Заказчиком. Все образцы строительных материалов должны соответствовать сметной документации и представляются Подрядчиком за его счёт.

2. Условия выполнения работ:

Место выполнения работ: здание учебно-лабораторного корпуса                                                     ФГБОУ ВО «СГУВТ», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Мичурина, 4.
           Срок выполнения работ (или оказания услуг): 10 календарных дней с даты заключения настоящего Контракта, в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком оказания услуг.
Проведение работ не должно препятствовать учебному процессу. Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 20:00 при 6-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

Подрядчик согласовывает с ответственными представителями Заказчика проведение шумных работ или иных работ, оказывающих существенное влияние на учебный процесс за двое суток.

Учитывая режимный характер объекта, Подрядчик до начала выполнения работ назначает ответственных лиц за производство всех видов работ на объекте из числа своих ИТР, а также представляет Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ, для оформления разрешительных документов. График выполнения работ должен быть разработан с учётом режима работы ФГБОУ ВО «СГУВТ» и согласован с Заказчиком до начала производства работ.

Заказчик имеет право на возражение относительно любого лица из персонала Подрядчика и может потребовать от Подрядчика немедленного удаления с объекта любого лица, которое по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, либо проявляет некомпетентность или халатность по отношению к исполнению своих обязанностей.

Уборка и складирование строительного мусора Подрядчиком осуществляется ежедневно в строго отведённом и согласованном с Заказчиком месте. Вывоз силами Подрядчика осуществляется два раза в неделю.

Подрядчик обязан осуществить работы в объеме и с учетом требований, определенных настоящим Описанием объекта закупки, а также в соответствии с нормами и правилами проведения строительно-монтажных работ. 

Для оперативного решения текущих вопросов осуществляется проведение еженедельных (каждый понедельник и четверг в 11 -00) планёрок на объектах Заказчика, на которых в обязательном порядке должен присутствовать руководитель организации.

Общие требования
Подрядчик за свой счет осуществляет обеспечение работ всеми необходимыми материалами, инструментом и оборудованием. Покупка, доставка необходимых материалов, осуществление их приемки, разгрузки, складирования и хранения в период выполнения работ на территории объекта осуществляется Подрядчиком за свой счет. Все используемые материалы должны иметь документы, подтверждающие соответствие в соответствии с ФЗ №184-ФЗ «О техническом регулировании», а при необходимости и разрешение Ростехнадзора на их применение. Входной контроль качества строительных материалов для производства работ возлагается на Подрядчика. Заказчик имеет право осуществлять дополнительный контроль качества материалов и работ самостоятельно или с привлечением сторонних организаций. Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами/декларациями, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. 
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

Применяемые в процессе ремонта строительные материалы и изделия должны быть новыми. Применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к качеству используемых материалов, то Подрядчик, обязан использовать при выполнении работ материалы, соответствующие этим обязательным требованиям.

Требования к выполняемым работам

Места проведения работ должны быть защищены подрядчиком с целью исключения на них доступа посторонних лиц. 

Работы должны быть выполнены с сохранением в первоначальном виде всех неремонтируемых конструктивных частей здания и инженерных коммуникаций.

Должна обеспечиваться ежедневная чистота и порядок мест выполнения работ, путей доставки строительных материалов.

Подрядчик несет ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, противопожарную безопасность. Также Подрядчик несет прочую ответственность, предусмотренную контрактом и действующим законодательством. В случае причинения вреда имуществу заказчика компенсация вреда осуществляется в соответствии с контрактом.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области строительства, действующими строительными нормами и правилами Российской Федерации (СНиП) и государственными стандартами Российской Федерации в области строительства (ГОСТ), территориальными строительными нормами, учитывая условия по обеспечению пожаробезопасности на период строительных работ. 

Подрядчик должен выполнить все указанные работы в технологической последовательности в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, предусмотренных для данных видов работ с соблюдением действующего Гражданского и Градостроительного кодекса, в том числе:

- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004г. №190-ФЗ; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения;

- ГОСТ 12.3.009–76* Работы погрузочно-разгрузочные;

и других нормативных актов действующего законодательства РФ. 

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям Описания объекта закупки, требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, действующим обязательным нормам и правилам (СНиП, ГОСТ и др.).

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по заключаемому Контракту, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования. 

Подрядчик может принять на себя по заключаемому Контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом стоимость Контракта.

При проведении работ Подрядчик обязан выполнить мероприятия, препятствующие распространению строительной пыли и грязи.

При исполнении Контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, инструмента и оборудования для ремонта.

Подрядчик должен выполнять работы из своих инструментов, обеспечить их складирование и сохранность, а также на своём оборудовании.

Подрядчик обязан нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований, за несоблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности.

В случае порчи имущества подрядчик обязан восстановить за свой счет нарушенную отделку помещений, инженерные сети и оборудование в сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием или возместить Заказчику, или потерпевшему лицу стоимость их ремонта по действующим на момент проведения ремонта ценам.

Подрядчик обязан выполнить мероприятия по подготовке сдаваемого объекта в эксплуатацию в т.ч. влажную уборку всех поверхностей сдаваемого помещения (очистку от  любых видов загрязнений) и любых других помещений загрязнённых вследствие деятельности Подрядчика.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет Контракта, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за соблюдение правил безопасности труда и правил пожарной безопасности. Рабочие подрядных организаций в обязательном порядке до начала работ проходят вводный инструктаж. 

Подрядчик обязан: 

- обеспечить оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ;

- обеспечить беспрепятственный допуск Заказчика на объект для контроля за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта;

- немедленно извещать Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Не допускается вести работы без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба смежным помещениям.

Не допускается загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, места общего пользования.

Подрядчик при выполнении работ должен обеспечить исполнение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений с соблюдением следующих технологий производства работ в соответствии с:

- СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»;

- «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ, издание 6, 7;

- ГОСТ Р 50571.5.52–2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5–52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»;

- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция СНиП 23-05-95;

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 17516.1–90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним факторам».

Обязательное закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.
Срок предоставления подрядчиком гарантии на весь объем выполненных работ 60 месяцев, согласно: Статья 756 ГК РФ.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтаж

	1
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	м2
	5
(5 / 100)*100
	 

	2
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных
	м2
	5
(5 / 100)*100
	 

	3
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01
	м2
	5
(5 / 100)*100
	 

	4
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	м3
	2,5
5*0,5
	 

	5
	Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м
	м3
	2
(2 / 100)*100
	 

	6
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм
	м
	8
(8 / 100)*100
	 

	Раздел 2. Новый Раздел

	7
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	м
	8
(8 / 100)*100
	 

	8
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	8
	 

	9
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной
	м2
	2,23681
(2,23681208 / 100)*100
	 

	10
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,0002237
	 

	11
	Растворитель № 646
	т
	0,0000447
	 

	12
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой за 2 раза
	м2
	2,23681
(2,23681208 / 100)*100
	 

	13
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,0004026
	 

	14
	Растворитель № 646
	т
	0,0000626
	 

	15
	Устройство подстилающих слоев: гравийных
	м3
	2
	 

	16
	Гравий керамзитовый М 600, фракция 20-40 мм
	м3
	2,56
	 

	17
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	м2
	5
(5 / 100)*100
	 

	18
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,00817
	 

	19
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм
	т
	0,00817
	 

	20
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	м2
	5
(5 / 100)*100
	 

	21
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4
	м3
	0,153
	 

	22
	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01
	м2
	5
(5 / 100)*100
	 

	23
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4
	м3
	0,357
	 

	24
	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм
	м2
	5
(5 / 100)*100
	 

	25
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	1
	 

	26
	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм
	т
	0,0225
	 

	27
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	м2
	5
(5 / 100)*100
	 

	28
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	1
5*0,2
	 

	29
	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм
	м3
	0,0005
	 

	30
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,06
	 

	31
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм
	м2
	5,1
	 

	32
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
	м3
	2,5
5*0,5
	 

	33
	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100
	шт
	1000
	 

	34
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	м2
	5
(5 / 100)*100
	 

	35
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	1
5*0,2
	 

	36
	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)
	кг
	42,5
5*8,5
	 

	37
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	м2
	5
(5 / 100)*100
	 

	38
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,515
	 

	39
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	м2
	5
(5 / 100)*100
	 

	40
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	м2
	5
(5 / 100)*100
	 

	41
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,00315
	 

	42
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	м
	8
(8 / 100)*100
	 

	Раздел 3. Погрузка и вывоз мусора

	43
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	1,175
0,215+0,24+0,72
	 

	44
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	1,175
0,215+0,24+0,72
	 


Главный инженер






                 И.В. Скальницкий
