Наименование программного продукта	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.	

	Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	

			
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;	

			
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		

	Наименование субъекта Российской Федерации		

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

	СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ		

	"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
МБОУ СОШ № 55 г. Кирова 	
(наименование стройки)	
	
МБОУ СОШ № 55 г. Кирова Ремонт тамбура санузлов	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1	
МБОУ СОШ № 55 г. Кирова Ремонт тамбура санузлов	
(наименование работ и затрат)	
	
	Составлен(а)	Ресурсно-индексным	методом		
	
	Основание	ВОР		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
	
	Составлен(а) в текущем уровне цен	1 кв. 2026	
	
	Сметная стоимость	384182.73	руб.	
	в том числе:	Средства на оплату труда рабочих		83984.33	 руб.	
	строительных работ	381132.16	 руб.	Средства на оплату труда машинистов		1968.35	 руб.	
	монтажных работ	3050.57	 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	243	 чел. час.	
	оборудования	0	 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	6	 чел. час.	
	прочих затрат	0	 руб.	
	
№
п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном 
уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	
стены	
1	ГЭСНр-63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0.461	1	0.461						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			34.2523					10676.78	
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74.3	1	34.2523			311.71	1	10676.78	
	2	ЭМ									156.66	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.16135					54.41	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	1	0.16135	37.32	1.63	60.83		9.81	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.35	1	0.16135			337.21	1	54.41	
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.64	1	0.75604	115.43	1.63	188.15		142.25	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3.28	1	1.51208	2.11	1.44	3.04		4.6	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	4.41		2.03301						
		Итого прямые затраты									10887.85	
1.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	2.03301	1	2.03301						
		ФОТ									10731.19	
	812/пр_2020_прил._т._п.97_гр.3	НР (097 Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	90	1	90					9658.07	
	774/пр_2020_прил._т._п.97_гр.3	СП (097 Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	45	1	45					4829.04	
		Всего по позиции		55 043.30		25374.96	
2	ГЭСНр-69-01-001-13	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной: 1/2 кирпича для трубопроводов диаметром 100 мм	100 шт	0.02	1	0.02						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.76					256.28	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	38	1	0.76			337.21	1	256.28	
	2	ЭМ									159.86	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.37					140.5	
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	18.5	1	0.37			425.98		157.61	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	18.5	1	0.37			379.72	1	140.5	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	37	1	0.74	2.11	1.44	3.04		2.25	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									556.64	
		ФОТ									396.78	
	812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3	НР (103 Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1	92					365.04	
	774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3	СП (103 Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1	44					174.58	
		Всего по позиции		54 813.00		1096.26	
3	ГЭСНр-69-01-004-01	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0.02	1	0.02						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.5732					530.5	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	78.66	1	1.5732			337.21	1	530.5	
	2	ЭМ									0.06	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.001					0.34	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.05	1	0.001	37.32	1.63	60.83		0.06	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.05	1	0.001			337.21	1	0.34	
	4	М									90.34	
	11.1.03.06-0074	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II	м3	0.2	1	0.004	10082.68	1.58	15930.63		63.72	
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0.2	1	0.004	3778.62	1.7	6423.65		25.69	
	01.7.15.06-0122	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т	0.0005	1	0.00001	76110.2	1.22	92854.44		0.93	
		Итого прямые затраты									621.24	
		ФОТ									530.84	
	812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3	НР (103 Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1	92					488.37	
	774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3	СП (103 Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1	44					233.57	
		Всего по позиции		67 159.00		1343.18	
4	ГЭСН-15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.12	1	0.12						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.6417					243.67	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.65	1.15	0.6417			379.72	1	243.67	
	2	ЭМ									1.11	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.003					1.08	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.0015	37.32	1.63	60.83		0.09	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.0015			337.21	1	0.51	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.0015			680.62		1.02	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.0015			379.72	1	0.57	
	4	М									1.06	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.012	56.11	1.58	88.65		1.06	
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0.0103		0.001236						
		Итого прямые затраты									246.92	
4.1	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1.236	1	1.236	68.29	1.88	128.39		158.69	
		ФОТ									244.75	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					220.28	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					101.94	
		Всего по позиции		6 065.25		727.83	
5	ГЭСН-15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0.461	1	0.461						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			34.45975					12352.44	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	65	1.15	34.45975			358.46	1	12352.44	
	2	ЭМ									68.58	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3.06565					1033.77	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.62	1.25	0.357275	37.32	1.63	60.83		21.73	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.62	1.25	0.357275			337.21	1	120.48	
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4.7	1.25	2.708375	10.81	1.6	17.3		46.85	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	4.7	1.25	2.708375			337.21	1	913.29	
	4	М									602.2	
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.006	1	0.002766	4338.27	1.39	6030.2		16.68	
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	2.77	1	1.27697	353.61	1.29	456.16		582.5	
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0.00007	1	0.0000323	76630.4	1.22	93489.09		3.02	
	04.3.01.12	Растворы отделочные цементно-известковые	м3	1.51		0.69611						
		Итого прямые затраты									14056.99	
5.1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0.69611	1	0.69611	3948.62	1.7	6712.65		4672.74	
		ФОТ									13386.21	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					12047.59	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					5575.36	
		Всего по позиции		78 856.14		36352.68	
6	ГЭСН-15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0.461	1	0.461						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			61.105089					22163.43	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115.26	1.15	61.105089			362.71	1	22163.43	
	2	ЭМ									90.4	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.9508125					325.2	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	1.25	0.0461			1689.67		77.89	
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.08	1.25	0.0461			436.39	1	20.12	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.27	1.25	0.1555875	37.32	1.63	60.83		9.46	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.27	1.25	0.1555875			337.21	1	52.47	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1.3	1.25	0.749125	2.31	1.76	4.07		3.05	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1.3	1.25	0.749125			337.21	1	252.61	
	4	М									21.8	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.085	1	0.039185			35.06		1.37	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.5	1	0.2305	56.11	1.58	88.65		20.43	
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0.375		0.172875						
	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100		46.1						
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0.05		0.02305						
		Итого прямые затраты									22600.83	
6.1	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0.172875	1	0.172875	36038.35	1.24	44687.55		7725.36	
6.2	06.2.01.02-0042	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	46.1	1	46.1	572.27	1.14	652.39		30075.18	
6.3	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0.02305	1	0.02305	37800.3	2.01	75978.6		1751.31	
		ФОТ									22488.63	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					20239.77	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					9366.51	
		Всего по позиции		199 043.30		91758.96	
7	ГЭСНр-62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (9 ребер)	100 м2	0.02196	1	0.02196						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.392264					481.32	
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63.4	1	1.392264			345.71	1	481.32	
	2	ЭМ									0.15	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0002196					0.08	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.0002196			680.62		0.15	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.0002196			379.72	1	0.08	
	4	М									14.06	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.0086	1	0.0001889	60697.21	1.21	73443.62		13.87	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.002196	56.11	1.58	88.65		0.19	
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	кг	16.1		0.353556						
		Итого прямые затраты									495.61	
7.1	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0.0003536	1	0.0003536	80322.25	1.37	110041.48		38.91	
		ФОТ									481.4	
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					433.26	
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					221.44	
		Всего по позиции		54 153.92		1189.22	
8	ГЭСНр-62-03-005-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (3.14 * 0.04 * 3)	100 м2	0.003768	1	0.003768						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.2792088					89.41	
	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	74.1	1	0.2792088			320.21	1	89.41	
	2	ЭМ									0.03	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0000377					0.01	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.0000377			680.62		0.03	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.0000377			379.72	1	0.01	
	4	М									2.49	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.0089	1	0.0000335	60697.21	1.21	73443.62		2.46	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.0003768	56.11	1.58	88.65		0.03	
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	кг	16.1		0.0606648						
		Итого прямые затраты									91.94	
8.1	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	6.06E-5	1	6.06E-5	80322.25	1.37	110041.48		6.67	
		ФОТ									89.42	
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					80.48	
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					41.13	
		Всего по позиции		58 444.80		220.22	
	
пол	
9	ГЭСНр-57-01-002-08	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0.137	1	0.137						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10.78738					3576.45	
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	78.74	1	10.78738			331.54	1	3576.45	
	2	ЭМ									6.58	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.10823					36.5	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.79	1	0.10823	37.32	1.63	60.83		6.58	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.79	1	0.10823			337.21	1	36.5	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	4.3		0.5891						
		Итого прямые затраты									3619.53	
9.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.5891	1	0.5891						
		ФОТ									3612.95	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	НР (091 Полы )	%	89	1	89					3215.53	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	СП (091 Полы )	%	49	1	49					1770.35	
		Всего по позиции		62 813.21		8605.41	
10	ГЭСНр-57-01-021-07	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: бетонных	100 м2	0.137	1	0.137						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.85244					1160.43	
	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	28.12	1	3.85244			301.22	1	1160.43	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	4.8		0.6576						
		Итого прямые затраты									1160.43	
10.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.6576	1	0.6576						
		ФОТ									1160.43	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	НР (091 Полы )	%	89	1	89					1032.78	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	СП (091 Полы )	%	49	1	49					568.61	
		Всего по позиции		20 159.27		2761.82	
11	ГЭСНр-57-01-021-10	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-07 (до 50мм)	100 м2	0.822	1	0.822						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5.77866					1740.65	
	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	7.03	1	5.77866			301.22	1	1740.65	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	1.2		0.9864						
		Итого прямые затраты									1740.65	
11.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.9864	1	0.9864						
		ФОТ									1740.65	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	НР (091 Полы )	%	89	1	89					1549.18	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	СП (091 Полы )	%	49	1	49					852.92	
		Всего по позиции		5 039.84		4142.75	
12	ГЭСН-11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.137	1	0.137						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5.60878					1764.19	
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35.6	1.15	5.60878			314.54	1	1764.19	
	2	ЭМ									32.22	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.2174875					73.34	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	1.25	0.2174875	37.32	1.63	60.83		13.23	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1.27	1.25	0.2174875			337.21	1	73.34	
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7.82	1.25	1.339175	8.54	1.66	14.18		18.99	
	4	М									16.81	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	1	0.4795			35.06		16.81	
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2.04		0.27948						
		Итого прямые затраты									1886.56	
12.1	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0.27948	1	0.27948	4033.62	1.7	6857.15		1916.44	
		ФОТ									1837.53	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					1852.23	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					1015.24	
		Всего по позиции		48 689.56		6670.47	
13	ГЭСН-11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до 50мм)	100 м2	0.822	1	0.822						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.415932					130.83	
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0.44	1.15	0.415932			314.54	1	130.83	
	2	ЭМ									42.27	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.215775					72.76	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.21	1.25	0.215775	37.32	1.63	60.83		13.13	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.21	1.25	0.215775			337.21	1	72.76	
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	1.25	2.055	8.54	1.66	14.18		29.14	
	4	М									0	
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0.51		0.41922						
		Итого прямые затраты									245.86	
13.1	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0.41922	1	0.41922	4033.62	1.7	6857.15		2874.65	
		ФОТ									203.59	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					205.22	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					112.48	
		Всего по позиции		4 182.74		3438.21	
14	ГЭСН-11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0.137	1	0.137						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			48.906671					16907.53	
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	310.42	1.15	48.906671			345.71	1	16907.53	
	2	ЭМ									6.63	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.2962625					100.86	
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.003425	251.77	1.54	387.73		1.33	
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.003425			510.07	1	1.75	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.0017125			1720.87		2.95	
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.0017125			510.07	1	0.87	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1.69	1.25	0.2894125	2.31	1.76	4.07		1.18	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1.69	1.25	0.2894125			337.21	1	97.59	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.0017125			680.62		1.17	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.0017125			379.72	1	0.65	
	4	М									137.47	
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0.013	1	0.001781	37800.3	2.01	75978.6		135.32	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.44	1	0.06028			35.06		2.11	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.0325	1	0.0044525			8.21		0.04	
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1.2		0.1644						
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0.01		0.00137						
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 400х400 мм	м2	102		13.974						
	14.4.01.21	Грунтовка	т									
		Итого прямые затраты									17152.49	
14.1	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0.1644	1	0.1644	36038.35	1.24	44687.55		7346.63	
14.2	11.2.04.05-0001	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм	м3	0.00137	1	0.00137	23139.16	1.52	35171.52		48.18	
14.3	06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм	м2	13.974	1	13.974			854.25		11937.29	
14.4	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1.4111	1	1.4111	68.29	1.88	128.39		181.17	
		ФОТ									17008.39	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					17144.46	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					9397.14	
		Всего по позиции		461 367.59		63207.36	
	
сантехника	
15	ГЭСНр-65-01-004-01	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0.04	1	0.04						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.052					691.95	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	51.3	1	2.052			337.21	1	691.95	
	2	ЭМ									0.63	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0104					3.51	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.26	1	0.0104	37.32	1.63	60.83		0.63	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.26	1	0.0104			337.21	1	3.51	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.66		0.0664						
		Итого прямые затраты									696.09	
15.1	ФСБЦ-999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0664	1	0.0664						
		ФОТ									695.46	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3	НР (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87	1	87					605.05	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3	СП (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44	1	44					306	
		Всего по позиции		40 178.50		1607.14	
16	ГЭСНр-65-01-002-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0.02	1	0.02						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.376					460.11	
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	68.8	1	1.376			334.38	1	460.11	
	2	ЭМ									0.19	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0032					1.08	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.16	1	0.0032	37.32	1.63	60.83		0.19	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.16	1	0.0032			337.21	1	1.08	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.59		0.0118						
		Итого прямые затраты									461.38	
16.1	ФСБЦ-999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0118	1	0.0118						
		ФОТ									461.19	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3	НР (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87	1	87					401.24	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3	СП (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44	1	44					202.92	
		Всего по позиции		53 277.00		1065.54	
17	ГЭСНр-65-01-002-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0.015	1	0.015						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.2795					427.84	
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	1	1.2795			334.38	1	427.84	
	2	ЭМ									0.29	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0048					1.62	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	1	0.0048	37.32	1.63	60.83		0.29	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.32	1	0.0048			337.21	1	1.62	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.34		0.0201						
		Итого прямые затраты									429.75	
17.1	ФСБЦ-999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0201	1	0.0201						
		ФОТ									429.46	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3	НР (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87	1	87					373.63	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3	СП (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44	1	44					188.96	
		Всего по позиции		66 156.00		992.34	
18	ГЭСН-16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0.08	1	0.08						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5.13636					1906.67	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	55.83	1.15	5.13636			371.21	1	1906.67	
	2	ЭМ									54.21	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.046					21.11	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.1	1.25	0.01			1097.98		10.98	
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.1	1.25	0.01			510.07	1	5.1	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.18	1.25	0.018			1720.87		30.98	
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.18	1.25	0.018			510.07	1	9.18	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.18	1.25	0.018			680.62		12.25	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.18	1.25	0.018			379.72	1	6.83	
	4	М									58.92	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.786	1	0.06288			35.06		2.2	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.0336	1	0.002688			8.21		0.02	
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0.00266	1	0.0002128	145801.49	1.12	163297.67		34.75	
	01.7.19.02-0052	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм	100 шт	0.12	1	0.0096	2628.13	0.87	2286.47		21.95	
	18.1.02.01	Задвижки	шт									
	23.1.02.07	Крепления	кг									
	24.3.02.02	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена	м	99.8		7.984						
	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт									
		Итого прямые затраты									2040.91	
18.1	23.1.02.06-0052	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 200 мм, диаметр хомута от 90 до 100 мм	10 шт	1.5	1	1.5	484.01	1.45	701.81		1052.72	
18.2	24.3.05.08-0204	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт	3	1	3	88.67	1.12	99.31		297.93	
18.3	ТЦ_23.6.01.01_43_434900048771_26.03.2026_01	Переход с чугуна на пластик D110мм (с манжетой)	ШТ	1	1	1			156		156	
18.4	24.3.02.02-0004	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	7.984	1	7.984	324.68	1.12	363.64		2903.3	
18.5	ТЦ_23.6.01.01_43_434900048771_26.03.2026_01	Переход D110мм х 50мм эксцентрический РТП	ШТ	1	1	1			56.56		56.56	
		ФОТ									1927.78	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	0.9	108.9					2099.35	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	0.85	61.2					1179.8	
		Всего по позиции		122 332.13		9786.57	
19	ГЭСН-16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0.06	1	0.06						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4.13448					1534.76	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	59.92	1.15	4.13448			371.21	1	1534.76	
	2	ЭМ									8.85	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0075					3.44	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.0015			1097.98		1.65	
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.0015			510.07	1	0.77	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.04	1.25	0.003			1720.87		5.16	
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.04	1.25	0.003			510.07	1	1.53	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	1.25	0.003			680.62		2.04	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.04	1.25	0.003			379.72	1	1.14	
	4	М									18.76	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.197	1	0.01182			35.06		0.41	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.0608	1	0.003648			8.21		0.03	
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0.0012	1	0.000072	145801.49	1.12	163297.67		11.76	
	01.7.19.02-0051	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм	100 шт	0.12	1	0.0072	1047.63	0.87	911.44		6.56	
	18.1.02.01	Задвижки	шт									
	23.1.02.07	Крепления	кг									
	24.3.02.02	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена	м	99.8		5.988						
	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт									
		Итого прямые затраты									1565.81	
19.1	24.3.02.02-0003	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	5.988	1	5.988	134	1.12	150.08		898.68	
19.2	ТЦ_23.6.01.01_43_434900048771_26.03.2026_01	Переход с чугуна на пластик D50мм	ШТ	1	1	1			95.1		95.1	
		ФОТ									1538.2	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	0.9	108.9					1675.1	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	0.85	61.2					941.38	
		Всего по позиции		86 267.83		5176.07	
20	ГЭСН-17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0.4	1	0.4						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8.97					3406.09	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	19.5	1.15	8.97			379.72	1	3406.09	
	2	ЭМ									72.01	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.165					59.89	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.13	1.25	0.065	37.32	1.63	60.83		3.95	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.13	1.25	0.065			337.21	1	21.92	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.2	1.25	0.1			680.62		68.06	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.2	1.25	0.1			379.72	1	37.97	
	4	М									322.32	
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0.0036	1	0.00144	55898.18	1.36	76021.52		109.47	
	24.3.01.02-1004	Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм	шт	10	1	4	5.14	1.12	5.76		23.04	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.4	1	0.16	79.88	1.84	146.98		23.52	
	14.5.02.02-0105	Мастика сантехническая	кг	2	1	0.8	66.4	1.73	114.87		91.9	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.0002	1	0.00008	60697.21	1.21	73443.62		5.88	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.104	1	0.0416			8.21		0.34	
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.3	1	0.12	128.4	1.41	181.04		21.72	
	01.7.15.07-0024	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм	1000 шт	0.04	1	0.016	449.47	1.22	548.35		8.77	
	01.7.15.14-0167	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм	т	0.0007	1	0.00028	110308.96	1.22	134576.93		37.68	
	18.2.02.08	Умывальники	компл	10	0.5	2						
		Итого прямые затраты									3860.31	
20.1	18.2.01.05-0101	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450х330х150 мм	компл	4	1	4	3586.54	1.92	6886.16		27544.64	
20.2	18.2.06.12-0021	Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм	шт	4	1	4	2001.31	1.7	3402.23		13608.92	
20.3	18.2.06.08-0013	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм	10 шт	0.8	1	0.8	651.49	1.54	1003.29		802.63	
		ФОТ									3465.98	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	0.9	108.9					3774.45	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	0.85	61.2					2121.18	
		Всего по позиции		129 280.32		51712.13	
	
двери	
21	ГЭСНр-56-01-010-01	Снятие дверных полотен (0.812 * 1.952)	100 м2	0.0158502	1	0.0158502						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.5750453					180.87	
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36.28	1	0.5750453			314.54	1	180.87	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	1.18		0.0187032						
		Итого прямые затраты									180.87	
21.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.0187032	1	0.0187032						
		ФОТ									180.87	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	НР (090 Проемы)	%	90	1	90					162.78	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	СП (090 Проемы)	%	47	1	47					85.01	
		Всего по позиции		27 044.45		428.66	
22	ГЭСНр-56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0.01	1	0.01						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.793					569.04	
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179.3	1	1.793			317.37	1	569.04	
	2	ЭМ									7.71	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.97	1	0.0397	115.43	1.63	188.15		7.47	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7.93	1	0.0793	2.11	1.44	3.04		0.24	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	10.5		0.105						
		Итого прямые затраты									576.75	
22.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.105	1	0.105						
		ФОТ									569.04	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	НР (090 Проемы)	%	90	1	90					512.14	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	СП (090 Проемы)	%	47	1	47					267.45	
		Всего по позиции		135 634.00		1356.34	
23	ГЭСНр-56-01-011-01	Снятие наличников (0.812+1.952*2)	100 м	0.04716	1	0.04716						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.1985436					62.45	
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	4.21	1	0.1985436			314.54	1	62.45	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.4		0.018864						
		Итого прямые затраты									62.45	
23.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.018864	1	0.018864						
		ФОТ									62.45	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	НР (090 Проемы)	%	90	1	90					56.21	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3	СП (090 Проемы)	%	47	1	47					29.35	
		Всего по позиции		3 138.46		148.01	
24	ГЭСН-10-01-047-03	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах (0.812 * 1.952)	100 м2	0.01585	1	0.01585						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4.0107791					1386.57	
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	220.04	1.15	4.0107791			345.71	1	1386.57	
	2	ЭМ									50.14	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.1036194					37.95	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.66	1.25	0.0328888	37.32	1.63	60.83		2	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1.66	1.25	0.0328888			337.21	1	11.09	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3.57	1.25	0.0707306			680.62		48.14	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	3.57	1.25	0.0707306			379.72	1	26.86	
	4	М									961.16	
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8	1	0.1268	369.8	1.09	403.08		51.11	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	24.39	1	0.3865815			8.21		3.17	
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	445	1	7.05325	24.39	1.6	39.02		275.22	
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	29.3	1	0.464405	158.82	1.6	254.11		118.01	
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	92.6	1	1.46771	241.35	1.12	270.31		396.74	
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	65.2	1	1.03342	92.73	1.22	113.13		116.91	
	11.3.01.03	Двери балконные из поливинилхлоридных профилей	м2	100		1.585						
		Итого прямые затраты									2435.82	
24.1	11.3.01.02-0003	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь от 1,51 до 2 м2	м2	1.585	1	1.585	9082.57	1.26	11444.04		18138.8	
24.2	01.7.04.11-0092	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 80 кг	компл	1	1	1	740.9	1.45	1074.31		1074.31	
		ФОТ									1424.52	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					1384.63	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					665.96	
		Всего по позиции		1 495 237.85		23699.52	
25	ГЭСН-10-01-060-01	Установка и крепление наличников (0.812+1.952*2)	100 м	0.04716	1	0.04716						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.4241099					137	
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	7.82	1.15	0.4241099			323.04	1	137	
	2	ЭМ									1.6	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.002358					0.9	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	1.25	0.002358			680.62		1.6	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.04	1.25	0.002358			379.72	1	0.9	
	4	М									2.87	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00071	1	0.0000335	70296.2	1.22	85761.36		2.87	
	11.1.01.10	Наличники	м	112		5.28192						
		Итого прямые затраты									142.37	
25.1	11.1.01.10-0012	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 70х12 мм (пвх)	м	4.716	1	4.716	75.2	1.52	114.3		539.04	
		ФОТ									137.9	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					134.04	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					64.47	
		Всего по позиции		18 658.18		879.92	
	
Электромонтажные работы	
26	ГЭСНм-10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (Демонтаж с последующей установкой)	шт	1	1	1						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3	Козп=0,6; Кэм=0,6; Кзтм=0,6; Кмат=0_Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное)		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.2					430.15	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	0.6	1.2			358.46	1	430.15	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0.011			260.03	1.45	377.04		0	
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0.005			23242.13	1.12	26031.19		0	
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3.16			2.27	1.6	3.63		0	
		Итого прямые затраты									430.15	
26.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2				0.6	8.6	
		ФОТ									430.15	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3	НР (051.2 монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)	%	95	1	95					408.64	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3	СП (051.2 монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)	%	53	1	53					227.98	
		Всего по позиции		1 075.37		1075.37	
27	ГЭСНм-10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	1	1	1						
	421/пр_2020_п.75_пп.а	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2					716.92	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	1	2			358.46	1	716.92	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									145.78	
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0.011	1	0.011	260.03	1.45	377.04		4.15	
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0.005	1	0.005	23242.13	1.12	26031.19		130.16	
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3.16	1	3.16	2.27	1.6	3.63		11.47	
		Итого прямые затраты									862.7	
27.1	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	1	2					14.34	
		ФОТ									716.92	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3	НР (051.2 монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)	%	95	1	95					681.07	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3	СП (051.2 монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)	%	53	1	53					379.97	
		Всего по позиции		1 938.08		1938.08	
	
погрузка и вывоз мусора	
28	47-1	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	4.4086772	1	4.4086772			942.24	1	4154.03	
		Всего по позиции		942.24		4154.03	
29	02-15-1-01-0039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км	1т груза	4.4086772	1	4.4086772			327.59	1	1444.24	
		Всего по позиции		327.59		1444.24	
	
		ВСЕГО			352353,29	
		Всего прямые затраты			230631,96	
		в том числе				
		         Оплата труда (ОТ)			83984,33	
		         Эксплуатация машин и механизмов			760,18	
		         Оплата труда машинистов (ОТм)			1968,35	
		         Материальные ресурсы			138320,83	
		         Перевозка			5598,27	
		Всего ФОТ			85952,68	
		Всего накладные расходы			80800,59	
		Всего сметная прибыль			40920,74	
		     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			307,66	
		     оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		     затраты труда рабочих			242,97	
		     затраты труда машинистов			5,74	
		Итого без НДС			352353,29	
		МЗ+ЭМ+О+Т			144679,28	
		Компенсация НДС при УСН		22 %	31829,44	
		Итого с компенсацией НДС			384182,73	
		Итого  с понижающим		1	384182,73	
		ИТОГО			384182,73	
	
	Составил:	Проверил: