ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№
	Раздел
	Описание

	1.1
	Наименование Заказчика:
	Федеральное казенное учреждение «Отдел по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области», 241050, г. Брянск, ул. Советская, 82

	1.2
	Наименование товаров/ оказываемых услуг
	«Поставка электроустановочных изделий». 

	1.3
	Место и условия поставки товаров /оказания услуг: 
	241050, г. Брянск, ул. Советская, 82 
ПН-ПТ с 9:00 по 17:00

	1.4
	Объем товаров /услуг
	(согласно приложению №1)

	1.5
	Сроки поставки товаров /оказания услуг: 
	Срок поставки товара: по 28.08.2026г.

	2
	Характеристики товаров /оказываемых услуг:
	(согласно приложению №1)

	3
	Требования к организации, поставляющей товары /оказывающей услуги по обучению:
	Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.
Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара.
Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

	4
	Требования к условиям поставки товаров /оказанию услуг:
	Доставка товара осуществляется силами Поставщика и за его счет.
Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства РФ и правил перевозок грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе Государственного заказчика. Транспорт должен обеспечивать соблюдение температурно-влажностного режима при транспортировке и соответствовать требованиям санитарных норм и правил и быть подготовлен к перевозке товара. 
Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.
Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.
Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

	5
	Требования к результатам закупки:
	При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, а исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью.





Приложение
	№ п/п
	Наименование товара
	Основные характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Светодиодный светильник
ОКПД 2 - 27.40.25.123
	Тип лампы - Светодиодный (LED) несменная
Мощность лампы - 36 Вт
Цветовая температура - 6500 К
Номинальное напряжение - 170...265 В
Материал корпуса - Сталь
Материал плафона/рассеивателя - Пластик структурированный/призматик
Цвет корпуса - Белый
Световой поток - 3000 лм
Класс защиты - I
Тип источника света (технология) - LED
Светораспределение - Симметричный
Класс пожаробезопасности "F" - Да
Вид/марка материала рассеивателя - Полистирол
Тип управляющего аппарата (ПРА) - LED-драйвер (блок питания для светодиодов)
ПРА в комплекте - Да
Способ монтажа - Универсальный
Степень защиты (IP) - IP40
Длина - 595 мм
Высота/глубина - 19 мм
Ширина - 595 мм
	Шт.
	8

	2
	Щиток распределительный
ОКПД 2 - 27.12.31.000
	Способ монтажа - Скрытой установки
Материал -Пластик
Модульная ширина (кол-во модульных расстояний) – 10 шт.
DIN-рейка - Да
С монтажной платой/панелью - Нет
Цвет - Белый
Количество рядов - 1
С прозрачной (светопроницаемой) крышкой - Да
Тип крышки (наружной) - Дверь
Тип передней панели - Закрытого типа
Подходит для применения вне помещений - Нет
Смотровое окошко - Нет
С замком - Да
Цвет - белый
Возможность расширения - Нет
Степень защиты (IP) - IP41
	Шт.
	1

	3
	Выключатель
ОКПД 2 - 27.33.11.140
	Количество клавиш - 2
Подсветка - Без подсветки
Способ монтажа - Скрытой установки
Номинальный ток – 10-15 А
Номинальное напряжение - 220...230 В
Цвет - Белый
Тип комплектации - В сборе с корпусом
Тип включения/управления - Клавиша/кнопка
Материал - Пластик
Степень защиты (IP) - IP20
	Шт.
	3

	4
	Розетка
ОКПД 2 - 27.33.13.110
	Количество постов (мест) - 2
Модель/исполнение - С заземляющим контактом
Номинальный ток - 16 А
Номинальное напряжение - 220...250 В
Способ монтажа - Скрытой установки
Со шторками (защита от прикосновения) -Нет
Цвет - Белый
Материал - Пластик
Способ подключения – Без винтовой зажим/клемма
Подходит для степени защиты (IP) - IP20
	Шт.
	8

	5
	Розетка
ОКПД 2 - 27.33.13.110
	Количество постов (мест) - 1
Модель/исполнение - С заземляющим контактом
Номинальный ток - 16 А
Номинальное напряжение - 220...250 В
Способ монтажа - Скрытой установки
Со шторками (защита от прикосновения) -Нет
Цвет - Белый
Материал - Пластик
Способ подключения – Без винтовой зажим/клемма
Подходит для степени защиты (IP) - IP20
	Шт.
	2

	6
	Коробка распределительная
ОКПД 2 - 27.33.13.130
	Способ монтажа – Настенно-потолочное крепление
Крышка - Непрозрачная
Форма - Квадратная
Материал - Пластик
Цвет - Серый
Степень защиты (IP) - IP55
Крепление крышки - Защелкивание
Тип ввода в корпус - Ступенчатый мембранный сальник
	Шт.
	6

	7
	Клеммный соединитель без винтовой
ОКПД 2 - 27.33.13.120
	Номинальный ток In - 32 А
Номинальное поперечное сечение (диапазон) - 0.08...2.5 мм²
Способ монтажа - Непосредственная установка
Поперечное сечение подключения тонко проволочного провода с наконечником - 0.25...2.5 мм²
Количество зажимов (подключаемых проводников) - 3
Номинальное напряжение - 400 В
С контактной пастой - Нет
Подходит для одножильного провода - Да
Подходит для гибкого провода - Да
Подходит для многожильного провода - Да
С рычажком - Да
	Шт.
	20

	8
	Клеммный соединитель без винтовой
ОКПД 2 - 27.33.13.120
	Номинальный ток In - 32 А
Номинальное поперечное сечение (диапазон) - 0.08...2.5 мм²
Способ монтажа - Непосредственная установка
Поперечное сечение подключения тонко проволочного провода с наконечником - 0.25...2.5 мм²
Количество зажимов (подключаемых проводников) - 2
Номинальное напряжение - 400 В
С контактной пастой - Нет
Подходит для одножильного провода - Да
Подходит для многожильного провода - Да
С рычажком - Да
	Шт.
	20

	9
	Кабель ВВГпнг(А)-LS
ОКПД 2 - 27.32.13.111
	Сечение жилы (мм/кв) - 4
Количество жил – 3
Материал жилы - Медь
Материал изоляции - ПВХ
Толщина изоляции жил (мм) - 1
Максимальный диаметр жилы - 2.9
Наружный диаметр 0.66 кВ (мм) - 14.7
Масса цветного металла (г/м) - 2.9
Толщина изоляции жил 0.66 Кв (мм) - 0.7
Максимальный наружный диаметр (мм) – 16
Сопротивление изоляции жил (МОм\км) - 10
Тип - плоский
	М.
	18

	10
	Кабель ВВГпнг(А)-LS
ОКПД 2 - 27.32.13.111
	Сечение жилы (мм/кв) - 2.5
Количество жил – 3
Материал жилы - Медь
Материал изоляции - ПВХ
Толщина изоляции жил (мм) - 0.8
Максимальный диаметр жилы - 1.9
Наружный диаметр 0.66 кВ (мм) - 12.2
Масса цветного металла (г/м) - 66.75
Толщина изоляции жил 0.66 Кв (мм) - 0.6
Максимальный наружный диаметр (мм) - 13.1
Сопротивление изоляции жил (МОм\км) - 10
Тип - плоский
	М.
	100

	11
	Кабель ВВГпнг(А)-LS
ОКПД 2 - 27.32.13.111

	Сечение жилы (мм/кв) - 1.5
Количество жил – 3
Материал жилы - Медь
Материал изоляции - ПВХ
Толщина изоляции жил (мм) - 0.8
Максимальный диаметр жилы - 1.5
Наружный диаметр 0.66 кВ (мм) - 11.4
Масса цветного металла (г/м) - 40.05
Толщина изоляции жил 0.66 Кв (мм) - 0.6
Максимальный наружный диаметр (мм) - 12.2
Сопротивление изоляции жил (МОм\км) - 12
Тип - плоский
	М.
	100

	12
	Автоматический модульный выключатель
ОКПД 2 - 27.12.22.000
	Тип монтажа - на DIN-рейку
Номинальное напряжение - 400 В
Отключающая способность – 4,5-6 кА
Степень защиты- IP20
Количество полюсов - 1
Тип расцепления - B
Цвет корпуса - белый
Номинальный ток - 32 А
	Шт.
	1

	13
	Автоматический модульный выключатель
ОКПД 2 - 27.12.22.000
	Тип монтажа - на DIN-рейку
Номинальное напряжение - 400 В
Отключающая способность – 4,5-6 кА
Степень защиты- IP20
Количество полюсов - 1
Тип расцепления - B
Цвет корпуса - белый
Номинальный ток - 25 А
	Шт.
	5

	14
	Автоматический модульный выключатель
ОКПД 2 - 27.12.22.000
	Тип монтажа - на DIN-рейку
Номинальное напряжение - 400 В
Отключающая способность – 4,5-6 кА
Степень защиты- IP20
Количество полюсов - 1
Тип расцепления - B
Цвет корпуса - белый
Номинальный ток - 16 А
	Шт.
	5

	15
	Шина "0"
ОКПД 2 - 22.23.19.000
	Тип изделия/компонента - Шина нулевая
Номинальный ток In - 63 А
Количество соединений - 14
Материал - Латунь
Назначение шины - Шина N "ноль"
Исполнение изолятора - С DIN-изолятором
Способ монтажа - DIN-рейка
	Шт.
	1

	16
	Коробка установочная
ОКПД 2 - 27.33.14.000

	Способ монтажа - Кирпичная кладка, бетон
Форма - Круглая
Материал - Пластик
Диаметр - 68 мм
Глубина - 40 мм
Степень защиты (IP) - IP20
Внутренняя глубина - 38 мм
Крепление крышки - Винтовое
Количество устанавливаемых устройств (мест) - 1
Ввод с тыльной стороны - Да
	Шт.
	13
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