Сертификат на рукав ПВХ ассенизаторский, зимний, диаметр 100мм — 6 метров.
Технические характеристики:
· Внутренний диаметр: 100 мм.
· Наружный диаметр:112 мм
· Толщина стенки: составляет от 6 до 9 мм. 
· Температурный диапазон эксплуатации: от -40 °C до +60 °C. 
· Тип рукава: напорно-всасывающий. 
· Армирование: противоударная спираль из жёсткого ПВХ. 
· Минимальный радиус изгиба: от 410 мм
· ​​​​​​​Рабочее давление:  5 бар 
· Давление на разрыв:  9 бар​​​​​​​
· Поверхность: внутренняя — гладкая, внешняя — гофрированная (волнистая). 
· Назначение: рукава предназначены для откачки и транспортировки сточных вод, фекалий, ила, навоза и других густых масс, а также для забора воды из водоёмов. Их используют в ассенизаторских машинах, илососах, на автоцистернах.
· Длина — 6 метров.

