Техническое задание

Головной убор женский (летний) 

Головной убор женский (летний) состоит из донышка, стенки, бортика, переходящего в козырек, примерный внешний вид представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1

Шов соединения донышка со стенкой настрачивается на стенку на расстоянии 0,2 - 0,3 см от шва втачивания. По краю бортика прокладывается отделочная строчка на расстоянии 0,5-0,7 см от края бортика. Головной убор женский (летний) на подкладке. 
Стенка с вышивкой в виде отделочной детали, в центре которой вышивается знак МЧС России диаметром 55±1 мм (примерный внешний вид представлен на рисунке 2).
Элементы знака МЧС России (рисунки, надписи, кант) должны быть вышиты нитями (нитки 120 D/2 полиэстер или эквивалент) соответствующего цвета.
Лицевая поверхность знака МЧС России не должна иметь складок, морщин, вздутий.
Изображения элементов знака МЧС России должны располагаться симметрично, без перекосов и искривлений. Все измерения знака МЧС России имеют допуск корректировки по размерам ± 1,5 мм.


Рисунок 2
Классификация и виды стежков, строчек и швов – по ГОСТ 12807-2003. Требования к стежкам, строчкам и швам – по инструкции «Технические требования к соединениям швейных изделий».
Раскрой деталей головного убора женского (летнего)  – по ГОСТ 19902-89. Определение сортности готовых головных уборов женских (летних)  – по ГОСТ 11259-79. Головные уборы женские (летние)  должны изготавливаться 1 сорта.
Измерения готового головного убора женского (летнего) должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1 и чертеже 1.

Таблица 1(см)
	№ п/п
	Наименования измерения
	Измерения по размерам
	Допускаемое отклонение измерений в готовом виде ± 

	
	
	56
	57
	58
	59
	60
	

	1
	Длина внутренней окружности
	56,0
	57,0
	58,0
	59,0
	60,0
	0,5

	2
	Длина донышка
	17,9
	18,2
	18,5
	18,8
	19,1
	0,3

	3
	Ширина донышка
	16,1
	16,4
	16,7
	17,0
	17,3
	0,3

	4
	Высота стенки спереди
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	0,2

	5
	Высота стенки сзади
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	8,9
	0,2

	6
	Ширина бортика спереди (козырька)
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	0,2

	7
	Высота бортика сзади 
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	0,2

	8
	Длина вышитой отделочной детали на стенке по низу
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0
	42,0
	1,0
















Требования к сырью, материалам, покупным изделиям

Головной убор женский (летний) изготавливается из материалов, указанных в таблице 2.

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование материала
	Нормативно-техническая документация
	Назначение материала

	1
	Ткань полиэфирно-вискозная темно-синего цвета по текстильному справочнику «Pantone®» 19-4324 ТРХ
	НТД производителя
	для донышка, стенки, бортика головного убора 

	2
	Ткань полиэфирная подкладочная черного цвета
Состав: 100% ПЭ
Поверхностная плотность: 70±3 г/м²
Стойкость к истиранию по плоскости, 
циклы не менее 1585
	НТД производителя
	для подкладки головного убора

	3
	Ткань прокладочная с клеевым точечным покрытием 
Клеевое покрытие - ПЭ
Вид переплетения - полотняное
Прочность склеивания, не менее кН/м - 0,30
	НТД производителя
	для дублирования донышка, стенки, бортика головного убора

	4
	Пуговица цельноштампованная пластмассовая из аминопласта, с ушком, с выпуклым рельефным изображением Государственного герба Российской Федерации, диаметром 14мм
	НТД производителя
	для пристегивания шнура к головному убору

	5
	Шнур синтетический золотистого цвета 
	НТД
производителя
	для отделки головного убора

	6
	Нитки армированные швейные в цвет ткани
	НТД
производителя
	для изготовления головного убора
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