
Техническое задание

на оказание услуг по оформлению музейных предметов
 для выставки «ТРИ ВЕКА СТРАНСТВИЙ (наследие семьи Волковых)».

1. Место оказания услуг: 
Российская Федерация, г. Москва, Никитский бульвар 12А.

1. [bookmark: _GoBack]Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 02.09.2026.

1. Цель и назначение оказываемых услуг:
	Оказание услуг по оформлению музейных предметов в соответствии с перечнем, указанным в п.4. Музейные предметы, предполагаемые к оформлению, являются частью музейного фонда Российской Федерации.
Оформление музейных предметов должно соответствовать следующим требованиям:
- обеспечивать сохранность при экспонировании, транспортировке и хранении в фондах музея;
-  соответствовать эстетическим особенностям оформляемого произведения по стилю, форме, колориту, размеру, пропорциям;
- отвечать требованиям Приказа Минкультуры России (Министерство культуры РФ) от 23 июля 2020 г. №827 "Об утверждении Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций";
- багет, используемый в работе, должен быть изготовлен из традиционных материалов – специальных пород дерева, таких как тис, кипарис, африканский айос, индонезийский рамп, имеющих необходимую плотность, структуру, устойчивость к деформации;
- рама должна изготавливаться из багета с применением экологически чистых материалов, выполненных на деревянной основе по современным технологиям с использованием покрытий различных цветов и фактур;
- не использовать низкокачественные образцы багета, не пригодные в музейной практике, изготовленные с добавлением химически активных красителей и иных составляющих, угрожающих сохранности музейных предметов; 
- Исполнитель обязан предоставить возможность отбора и заказа багета по каталогам.  

1. Объем оформительских работ
	№ п/п 
	Учетные обозначения 
	
	Автор, название, датировка, материал, техника, размеры, сохранность, описание

	1. 
	ГМВ КП 29786
8669 III
№ ГК 6389777
	[image: ]
	Александр Николаевич Волков 
Чайхана
Узбекистан. 1922–1923 гг.
Холст на фанере, масло
93 × 151

	2. 
	ГМВ КП 29788
9374 III
№ ГК 6390045
	[image: ]
	Александр Николаевич Волков 
Руины Биби-Ханым
Узбекистан. Ташкент. 1944
Фанера, масло, лак
46 × 120

	3. 
	ГМВ КП 36192
12914 III
№ ГК 7095402
	[image: ]
	Валерий Александрович Волков 
Автопортрет
Москва. 1980
Оргалит, масло
122 × 85


	4. 
	ГМВ КП 38039
11956 III
№ ГК 6389566
	[image: ]
	Валерий Александрович Волков 
Розы и соловей
Узбекистан. 1973–1974
Холст, масло
106 × 70


	5. 
	ГМВ КП 43555
14699 III
№ ГК 7097061
	[image: ]
	Валерий Александрович Волков 
Ницца
Москва. 1968
Холст, масло
120 × 90


	6. 
	ГМВ КП 43556
14701 III
№ ГК 7097055
	[image: ]
	Валерий Александрович Волков 
Солнце Асуана
Москва. 1989
Оргалит, масло
100 × 100


	7. 
	ГМВ КП 43558
14702 III
№ ГК 7095321
	[image: ]
	Валерий Александрович Волков 
Каир. Ночные арабески I
Москва. 1989
Оргалит, масло
100 × 100


	8. 
	ГМВ КП 43559
14703 III
№ ГК 7095483
	[image: ]
	Валерий Александрович Волков 
Ночные арабески II
Москва. 1989
Оргалит, масло
100 × 100


	9. 
	ГМВ КП 43546
14883 III
№ ГК 7095328
	[image: ]
	Александр Александрович Волков
Золотой вечер
Москва. 1988
Оргалит, масло
94 × 116


	10. 
	ГМВ КП 43547
15218 III
№ ГК 56086177
	[image: ]
	Александр Александрович Волков
У канала
Москва. 1989
Картон, масло
80 × 100


	11. 
	ГМВ КП 43548
14884 III
№ ГК 7095390
	[image: ]
	Александр Александрович Волков
Возвращение домой. 
Москва. 1988
Холст, масло. 
100 × 80







1. Характеристика оформительских работ
     
	
	Характеристики (показатели)
	Параметр

	Багетная рама для живописных работ
	Образец формы профиля
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[image: ]
	

	
	Внешние габариты профиля багетной рамы
	Ширина
	От 60 мм до 65 мм

	
	
	Высота
	От 47 мм до 52 мм

	
	
	Ширина без четверти
	От 50 мм до 65 мм

	
	
	Глубина четверти
	От 26 мм до 31 мм

	
	Основа багетной рамы
	Фрезерованный профиль из древесины, переклеенный из калиброванных заготовок – ламелей.
	

	
	Подготовка к художественному покрытию багетной рамы
	Грунтовка 
	

	
	Художественное покрытие багетной рамы
	Покраска (имитация древесины) с золоченым элементом 
	

	
	
	Цвет тонировки (по согласованию с Заказчиком)
	

	
	
	Напыление защитного бесцветного лака с УФ-отверждением.
	

	
	Наличие прокладки из картона или пенокартона
	

	
	Характеристики прокладки
	Материал (по согласованию с Заказчиком)
	

	
	
	Толщина: 
	от 0,7 мм до 3 мм

	
	
	Бескислотный, не содержит лигнина.
	

	
	
	Водородный показатель рH
	не шире 7,5 - 9,5

	
	
	Буферизован карбонатом кальция2. 
	

	
	
	Оттенок (по согласованию с Заказчиком)
	

	
	
	Консервационного качества
	

	
	Наличие крепежа для рамы
	

	
	Характеристики крепежа

	Подвесные пластины с петлями – от 2 до 4 шт, каждая пластина крепится на 2 шурупа
	

	
	
	Металлический фиксатор для прокладки, Z-образный фиксатор задней стенки в раме – от 10 до 18 шт. (по согласованию с Заказчиком)
	

	
	
	Все металлические элементы крепежа имеют антикоррозийное покрытие
	

	
	Задняя стенка багетной рамы из МДФ или Оргалита (по согласованию с Заказчиком)
	

	
	Характеристики 
	Материал (по согласованию с Заказчиком)
	

	
	
	Толщина: 
	от 2,5 мм до 3 мм

	
	
	Цвет (по согласованию с Заказчиком)
	





6. Прочие условия
6.1. Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования проведенных оформительских работ на соответствие требованиям, установленным Договором. 
6.2. Оформление, несоответствующее требованиям технического задания, должно быть заменено Подрядчиком в 3-х-дневный срок с момента обращения Заказчика.
7. Дополнительные требования по организации выполнения работ:
7.1. Персонал Исполнителя при выполнении работ обязан строго соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Заказчика, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика.
7.3. Работы проводятся в присутствии сотрудников музея (хранителей музейных предметов и реставраторов).
7.4. Исполнитель несет в полном объеме материальную ответственность в случае повреждения музейных предметов, а также совершения иных действий, повлекших причинение ущерба Заказчику.
         7.5 Исполнитель гарантирует качество используемых для выполнения работ материалов в соответствии с утвержденными законодательством Российской Федерации стандартами.
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