ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- фотоаппарат Canon EOS 600D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, черный, – 2 шт.
Характеристики
	Камера

	Тип камеры
	зеркальная

	Объектив

	Оптика

	Объектив в комплекте
	Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II

	Байонет
	Canon EF/EF-S

	Стабилизатор изображения (фотосъемка)
	В объективе

	Матрица

	Число мегапикселей матрицы
	18.7 МП

	Число эффективных мегапикселей матрицы
	18 МП

	Физический размер матрицы
	APS-C (22.3 х 14.9 мм)

	Максимальное разрешение
	5184 x 3456

	Тип матрицы
	CMOS

	Кроп-фактор
	1.6

	Фокусировка

	Тип автофокуса
	фазовый

	Фокусировка
	по лицу, подсветка автофокуса, ручная

	Съемка

	Экспозиция
	auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, общая (Evaluative), ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная

	Экспокоррекция
	+/- 5 EV с шагом 1/3 ступени

	Светочувствительность ISO
	100 - 3200 ISO

	Расширенные режимы ISO
	ISO12800, ISO6400

	Выдержка
	30 - 1/4000 с

	Выдержка X-Sync
	1/100 c

	Баланс белого
	авто, брекетинг, предустановки, ручная установка

	Режимы съемки
	запись видео, серийная съемка

	Скорость быстрой съемки
	3.7 кадров/с

	Максимальная серия снимков (JPEG)
	34

	Максимальная серия снимков (RAW)
	6

	Время работы таймера
	2, 10, 2 — 10 с

	Видоискатель

	Видоискатель
	зеркальный (TTL)

	Поле зрения видоискателя
	95 %

	Вспышка

	Максимальное расстояние действия вспышки
	13 м

	Поддержка режимов вспышки
	E-TTL II

	Опции вспышки
	башмак, брекетинг, встроенная вспышка, подавление эффекта красных глаз

	Экран

	Размер экрана
	3 "

	Число точек LCD
	1040000

	Экран
	поворотный, работа в режиме видоискателя

	Память и интерфейсы

	Разъемы и интерфейсы
	HD-видео, HDMI, USB, аудио, видео, микрофонный вход, разъем для пульта ДУ

	Версия USB
	2.0

	Поддерживаемые карты памяти
	SD, SDHC, SDXC

	Запись видео и звука

	Поддержка форматов изображения
	MOV, MPEG4, RAW, RAW+JPEG, формат 16:9, формат 1:1, формат 3:2, формат 4:3

	Число уровней JPEG
	2

	Максимальное разрешение записи видеоролика
	1920x1080

	Максимальная частота кадров видеоролика
	30 кадров/с

	Число кадров в секунду при 1280Х720
	50/60 кадров/с

	Число кадров в секунду при 1920X1080
	25/30 кадров/с

	Питание

	Тип аккумуляторов
	свой собственный

	Количество аккумуляторов
	1

	Емкость аккумулятора
	1120 мА*ч или 440 фотографий

	Тип совместимого батарейного блока (ручки)
	BG-E8

	Тип совместимого адаптера переменного тока
	ACK-E8

	Габариты/Вес

	Размер
	133x100x80 мм, без объектива

	Вес
	515 г

	Дополнительно

	Расширенные функции
	батарейный блок, датчик ориентации, функция очистки матрицы

	Дополнительные опции
	возможность смены объектива, дистанционное управление, крепление для штатива, таймер, управление с компьютера

	Комплектация
	аккумуляторная батарея, зарядное устройство для аккумулятора, наплечный ремень, USB-кабель, A/V - кабель, компакт-диск с программным обеспечением, компакт-диск с руководством пользователя, инструкция по эксплуатации

	Страна производитель
	Тайвань

	Гарантийный срок
	12 месяцев

	Линейка

	Линейка
	EOS D

	Цвет
	Черный



- Карта памяти microSDXC 64Gb A-Data, Premier, AUSDX64GUICL10A1-RA1 – 2 шт.

Характеристики

Форм-фактор microSDXC
Объем 64 ГБ
Класс скорости Class 10


