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на поставку аппарата для лечения поляризованным светом Биоптрон PRO1 с напольной стойкой
	№ п/п
	Наименование поставляемого товара
	Ед. изм.
	Количество поставляемого товара

	1
	Аппарата для лечения поляризованным светом Биоптрон PRO1 артикул PAG-991
	Шт.
	1



	№ п/п
	Характеристика (параметр)
	Требуемые функции/
параметры

	1
	Портативный прибор должен быть предназначен для светотерапии в медицинских учреждениях. Прибор для светотерапии должен выдавать следующие характеристики света: поляризованный, полихроматический без УФ-лучей, некогерентный, низкоэнергетический.
	Наличие

	2
	Диаметр фильтра, не более
	11 см

	3
	Параметры электросети, не более
	100-240 В~, 50/60 Гц

	4
	Энергопотребление, не более
	90 VА

	5
	Предохранитель, не менее
	-

	6
	Номинальная мощность лампы, не более
	50 Вт

	7
	Класс защиты, не менее
	Класс II, IP 20

	8
	Плотность потока световой энергии в минуту не менее 
	2,4 Дж/с см2

	9
	Температура окружающей среды:
	

	9.1
	-при использовании
	От +10°C до +30°C

	9.2
	-при хранении
	от 0°C до +40°C

	10
	Длина волны
	480 - 3400 нм

	11
	Степень поляризации
	95% (590 - 1550 нм)

	12
	Удельная мощность
	40 мВт/см2

	13
	Плотность потока световой энергии в минуту
	2,4 Дж/см2 

	14
	Маркировка CE
	Наличие

	15
	Цветовая температура, не менее
	2600 К

	16
	Размер, не более
	500*400*240 мм

	17
	Цвет
	Белый

	18
	Вес прибора, не более
	3,4 кг

	
	Вес, прибора с напольной стойкой, не более

	7,8 кг

	19
	Год выпуска
	Не ранее 2023 г.



