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СТАРТОВАЯ ЦЕНА ЗАКУПОЧНОЙ СЕССИИ
	Информации о валюте, используемой для формирования цены электронного контракта и расчётов с участником закупочной сессии:                        Российский рубль (руб., RU)


	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации:                                                                                  НЕ УСТАНОВЛЕНО

	         В соответствии с п. 7.1. Регламента ЕАТ (в последней действующей редакции) стартовая цена закупочной сессии устанавливается Заказчиком самостоятельно с учётом транспортных и иных дополнительных расходов. Заказчик указывает методику ее расчёта или информацию о ценовом предложении.

         Стартовая цена закупочной сессии устанавливается в соответствии с расчётом уполномоченного лица заказчика по технической части, в методику расчёта включается исполнение принимаемых обязательств в соответствии с условиями технической части и включает в себя расчёт стоимости товара, требуемого заказчику 
Поставка электробытовых товаров
№ п/п

Наименование товара

Характеристики товара 

Ед. изм.

Количество товара

1.

Стяжка нейлоновая чёрная

Мах диаметр охвата – 105мм. Рабочая нагрузка 22 кг. Предназначены для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов. Материал – нейлон 6.6, не содержит галогенов, само затухающий температурный диапазон от – 40 0С до + 850С. Температура монтажа от 0 0С до + 600С. Замковый механизм одностороннего хода, неразъёмный.  Фасовка в упаковки. В упаковке – 100 шт.

Упак.

2

2.

Скотч малярный

Лента малярная самоклеящаяся на бумажной основе для проведения штукатурных работ. Размер: ширина – 50мм., длина в рулоне 50м.   

Шт. 

2

3.

Светильник линейный 

Вид крепления накладной потолочный. Мощность светильника – 36 Вт. Тип лампы – встроенные светодиоды. Материал корпуса/плафона/ арматуры – алюминиевый сплав/поликарбонат. Цвет плафона/арматуры – белый/белый. Цветность – естественный белый (3300-5000 К). Напряжение питания 220 В. Длина светильника 1200мм.

Шт. 

10

4.

Кабель электрический 

Кабель электрический – ВВГ нг (А) LS 3х2,5

м.

30

5.

Силовой кабель – провод 

Силовой кабель с 3-мя скрученными жилами, ПВС 3*1,5 ГОСТ 7399-97 белый

м.

30

6.

Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея

Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея DT 12022, напряжение 12В, ёмкость 2,2А/ч, тип клемм: F1 (6,35х4,75мм). Под клемму 187 размер АКБ: 178х61х33 мм, срок службы 5 лет, гарантия 12 месяцев

Шт. 

1

    Расходы, входящие в определение стартовой цены: в соответствии с условиями проекта контракта.           По результатам расчётов стартовая цена составляет: 17 093,09 руб.

             Ответственное лицо заказчика в рамках закупочной сессии:                            Ю.Н. Азарова


Электронный документ, прилагаемый к закупочной сессии на сайте ЕАТ по адресу в сети Интернет http:// www.agregatoreat.ru

