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	Наименование программного продукта
	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.2.1 Copyright InfoStroy Ltd.

	
	
	

	
	

	
	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам
	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 №9859-ИФ/09

	
	
	

	
	

	
	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452
	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23

	
	
	

	
	

	
	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС

	
	
	

	
	

	
	Наименование субъекта Российской Федерации
	Кировская область

	
	
	

	
	

	
	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	
	
	

	
	

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	"_____" ______________ 20___ г.
	"_____" ______________ 20___ г.

	

	МБОУ СОШ №16 им А. Лиханова г Кирова

	(наименование стройки)

	

	МБОУ СОШ №16 им А. Лиханова г Кирова

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	Выполнение работ по ремонту учебного кабинета №46 в МБОУ СОШ №16 им А. Лиханова г Кирова 

	(наименование работ и затрат)

	

	
	Составлен(а)
	Ресурсно-индексным
	методом
	

	

	
	Основание
	Ведомость объемов работ
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	

	
	Составлен(а) в текущем уровне цен
	1 кв. 2026


	

	
	Сметная стоимость
	543500
	руб.

	
	в том числе:
	Средства на оплату труда рабочих
	
	79615
	 руб.

	
	строительных работ
	529187.32
	 руб.
	Средства на оплату труда машинистов
	
	3860.27
	 руб.

	
	монтажных работ
	14312.68
	 руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	231
	 чел. час.

	
	оборудования
	0
	 руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	10
	 чел. час.

	
	прочих затрат
	0
	 руб.

	

	№
п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном 
уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр-67-01-004-05
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (12 потолочных, 1 над доской)
	100 шт
	0.13
	1
	0.13
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2.3257
	
	
	
	
	738.11

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	17.89
	1
	2.3257
	
	
	317.37
	1
	738.11

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.63

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0104
	
	
	
	
	3.51

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.08
	1
	0.0104
	37.32
	1.63
	60.83
	
	0.63

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.08
	1
	0.0104
	
	
	337.21
	1
	3.51

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	742.25

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	741.62

	
	812/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3
	НР (101 Электромонтажные работы)
	%
	91
	1
	91
	
	
	
	
	674.87

	
	774/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3
	СП (101 Электромонтажные работы)
	%
	48
	1
	48
	
	
	
	
	355.98

	
	
	Всего по позиции
	
	13 639.23
	
	1773.1

	2
	ГЭСН-15-01-047-15
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0.512
	1
	0.512
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	60.328448
	
	
	
	
	22394.52

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	102.46
	1.15
	60.328448
	
	
	371.21
	1
	22394.52

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2024.62

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3.4176
	
	
	
	
	1277.06

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.76
	1.25
	0.4864
	37.32
	1.63
	60.83
	
	29.59

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.76
	1.25
	0.4864
	
	
	337.21
	1
	164.02

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	4.58
	1.25
	2.9312
	
	
	680.62
	
	1995.03

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	4.58
	1.25
	2.9312
	
	
	379.72
	1
	1113.04

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.69

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2.782
	1
	1.424384
	
	
	8.21
	
	11.69

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	25707.89

	2.1
	01.6.04.02-0011
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм
	м2
	52.736
	1
	52.736
	468.45
	1.23
	576.19
	
	30385.96

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23671.58

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (015 Отделочные работы)
	%
	100
	0.9
	90
	
	
	
	
	21304.42

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (015 Отделочные работы)
	%
	49
	0.85
	41.65
	
	
	
	
	9859.21

	
	
	Всего по позиции
	
	170 424.77
	
	87257.48

	3
	ГЭСНм-08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Кдопм=2
	100 м
	0.45
	1
	0.45
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7.02
	
	
	
	
	2459.35

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0.02
	1
	0.009
	
	
	308.87
	1
	2.78

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	10.75
	1
	4.8375
	
	
	337.21
	1
	1631.25

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	4.83
	1
	2.1735
	
	
	379.72
	1
	825.32

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.06

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0045
	
	
	
	
	1.71

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	1
	0.0045
	
	
	680.62
	
	3.06

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.01
	1
	0.0045
	
	
	379.72
	1
	1.71

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	87.7

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4.42
	1
	1.989
	
	
	8.21
	
	16.33

	
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	2.09
	1
	0.9405
	52.34
	1.45
	75.89
	
	71.37

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2551.82

	3.1
	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2
	1
	2
	
	
	
	
	49.19

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2461.06

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	97
	1
	97
	
	
	
	
	2387.23

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	51
	1
	51
	
	
	
	
	1255.14

	
	
	Всего по позиции
	
	13 874.18
	
	6243.38

	4
	24.3.01.02-0001
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	45
	1
	45
	12.11
	1.12
	13.56
	1
	610.2

	
	
	Всего по позиции
	
	13.56
	
	610.2

	5
	ГЭСНм-08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Кдопм=2
	100 м
	0.45
	1
	0.45
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2.4255
	
	
	
	
	900.37

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5.39
	1
	2.4255
	
	
	371.21
	1
	900.37

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.62

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.018
	
	
	
	
	8.01

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.02
	1
	0.009
	
	
	1720.87
	
	15.49

	
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6,0
	чел.-ч
	0.02
	1
	0.009
	
	
	510.07
	1
	4.59

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	1
	0.009
	
	
	680.62
	
	6.13

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.02
	1
	0.009
	
	
	379.72
	1
	3.42

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	80.65

	
	20.2.01.05-0003
	Гильзы кабельные медные 6 мм
	100 шт
	0.05
	1
	0.0225
	696.63
	1.24
	863.82
	
	19.44

	
	20.2.02.01-0012
	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
	1000 шт
	0.0122
	1
	0.00549
	1610.33
	1.38
	2222.26
	
	12.2

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0.02
	1
	0.009
	79.88
	1.84
	146.98
	
	1.32

	
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13.33
	1
	5.9985
	5.87
	0.88
	5.17
	
	31.01

	
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0.0006
	1
	0.00027
	43821.53
	1.41
	61788.36
	
	16.68

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1010.65

	5.1
	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2
	1
	2
	
	
	
	
	18.01

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	908.38

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	97
	1
	97
	
	
	
	
	881.13

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	51
	1
	51
	
	
	
	
	463.27

	
	
	Всего по позиции
	
	5 273.47
	
	2373.06

	6
	ТЦ_21.1.06.00_43_4345244485_20.03.2026_01
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 ок(N.РЕ)-0.660 (ЦЕНА:92,26/1,22*1,02)
	М
	45
	1
	45
	
	
	77.13
	1
	3470.85

	
	
	Всего по позиции
	
	77.13
	
	3470.85

	7
	ГЭСНм-08-03-608-01
	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Кдопм=2
	100 шт
	0.14
	1
	0.14
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2.0636
	
	
	
	
	778.06

	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0.41
	1
	0.0574
	
	
	283.37
	1
	16.27

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	14.33
	1
	2.0062
	
	
	379.72
	1
	761.79

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26.68

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0392
	
	
	
	
	14.89

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.28
	1
	0.0392
	
	
	680.62
	
	26.68

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.28
	1
	0.0392
	
	
	379.72
	1
	14.89

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	819.63

	7.1
	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2
	1
	2
	
	
	
	
	15.56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	792.95

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	97
	1
	97
	
	
	
	
	769.16

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	51
	1
	51
	
	
	
	
	404.4

	
	
	Всего по позиции
	
	14 348.21
	
	2008.75

	8
	ТЦ_20.3.04.00_43_4345244485_20.03.2026_01
	Светильник ДВО 36 Вт 4000К 3600 Лм 595х595х32 мм опал белый IP40 (Цена 2337,29/1,22*1,02)
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)
	ШТ
	14
	1
	14
	
	
	2081.59
	1
	29142.32

	
	Коэффициенты к ПЗ
	Кпз=1/1,22
	

	
	Коэффициенты к ПЗ
	Кпз=1,02
	

	
	
	Всего по позиции
	
	2 081.59
	
	29142.32

	9
	20.5.04.11-0027
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Клеммы соединительные самозажимные неразъемные для трех проводников, IP30, 24 А, диапазон сечений 0,5-2,5 мм2
	100 шт
	0.14
	1
	0.14
	1125.44
	1.38
	1553.11
	1
	217.44

	
	
	Всего по позиции
	
	1 553.14
	
	217.44

	10
	ГЭСНм-08-03-609-02
	Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
Кдопм=2
	100 шт
	0.01
	1
	0.01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.5839
	
	
	
	
	200.36

	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0.3
	1
	0.003
	
	
	283.37
	1
	0.85

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	29.74
	1
	0.2974
	
	
	308.87
	1
	91.86

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	28.35
	1
	0.2835
	
	
	379.72
	1
	107.65

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.36

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.002
	
	
	
	
	0.76

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	1
	0.002
	
	
	680.62
	
	1.36

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.2
	1
	0.002
	
	
	379.72
	1
	0.76

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.19

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.968
	1
	0.00968
	
	
	8.21
	
	0.08

	
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0.202
	1
	0.00202
	174.13
	1.22
	212.44
	
	0.43

	
	01.7.15.14-0163
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
	кг
	0.2525
	1
	0.002525
	114.9
	1.22
	140.18
	
	0.35


	
	01.7.17.09-1455
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм
	шт
	0.5
	1
	0.005
	53.58
	1.24
	66.44
	
	0.33

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	203.67

	10.1
	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2
	1
	2
	
	
	
	
	4.01

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	201.12

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	97
	1
	97
	
	
	
	
	195.09

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	51
	1
	51
	
	
	
	
	102.57

	
	
	Всего по позиции
	
	50 534.00
	
	505.34

	11
	ТЦ_20.3.04.00_43_4345244485_20.03.2026_01
	Светильник светодиодный VARTON E420 для школьных досок 25 ВТ CRI90 4000 K IP40 1500х100х50 мм с опаловым рассеивателем V1-E0-00273-60OP0-4002540 Вартон
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)
	ШТ
	2
	1
	2
	
	
	5762.73
	1
	11525.47

	
	Коэффициенты к ПЗ
	Кпз=1/1,22
	

	
	Коэффициенты к ПЗ
	Кпз=1,02
	

	
	
	Всего по позиции
	
	5 762.73
	
	11525.47

	12
	ТЦ_20.2.06.05_77_7704844420_20.03.2026_01
	Кронштейн 600мм для крепления светильника для школьных досок (с набором крепежей) (уп.2шт) VARTON V4-E0-00.0005.SC0-0001
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)
	КОМПЛЕКТ
	2
	1
	2
	
	
	928.71
	1
	1857.42

	
	Коэффициенты к ПЗ
	Кпз=1/1,22
	

	
	Коэффициенты к ПЗ
	Кпз=1,02
	

	
	
	Всего по позиции
	
	928.71
	
	1857.42

	13
	ГЭСНм-08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Козп=0,3; Кэм=0,3; Кзтм=0,3; Кмат=0_Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки
Кресс=0,3 Кмз=0 Кдопм=2
	100 м
	0.06
	1
	0.06
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Козп=0,3; Кэм=0,3; Кзтм=0,3; Кмат=0_Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.29322
	
	
	
	
	110.1

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16.29
	0.3
	0.29322
	
	
	375.47
	1
	110.1

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.01

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.00018
	
	
	
	
	0.06

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.3
	0.00018
	37.32
	1.63
	60.83
	
	0.01

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.01
	0.3
	0.00018
	
	
	337.21
	1
	0.06

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6.5664
	
	
	
	
	8.21
	
	0

	
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0.2
	
	
	261.09
	1.22
	318.53
	
	0

	
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0.001
	
	
	99190.96
	1.22
	121012.97
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	110.17

	13.1
	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2
	1
	2
	
	
	
	0.3
	2.2

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	110.16

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	97
	1
	97
	
	
	
	
	106.86

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	51
	1
	51
	
	
	
	
	56.18

	
	
	Всего по позиции
	
	4 590.17
	
	275.41

	14
	ГЭСН-10-01-059-01
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (снятие доски школьной) Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций
	100 шт
	0.01
	1
	0.01
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3
	Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.5416
	
	
	
	
	171.89

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	67.7
	0.8
	0.5416
	
	
	317.37
	1
	171.89

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.29

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0336
	
	
	
	
	12.17

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.73
	0.8
	0.01384
	37.32
	1.63
	60.83
	
	0.84

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	1.73
	0.8
	0.01384
	
	
	337.21
	1
	4.67

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.47
	0.8
	0.01976
	
	
	680.62
	
	13.45

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	2.47
	0.8
	0.01976
	
	
	379.72
	1
	7.5

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0.035
	
	
	55898.18
	1.36
	76021.52
	
	0

	
	11.2.07.12-0011
	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм
	м
	400
	
	
	17.96
	1.29
	23.17
	
	0

	
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.012
	
	
	70296.2
	1.22
	85761.36
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	198.35

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	184.06

	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3
	НР (010 Деревянные конструкции)
	%
	108
	1
	108
	
	
	
	
	198.78

	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3
	СП (010 Деревянные конструкции)
	%
	55
	1
	55
	
	
	
	
	101.23

	
	
	Всего по позиции
	
	49 836.00
	
	498.36

	15
	ГЭСНм-08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Кдопм=2
	100 м
	0.06
	1
	0.06
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.9774
	
	
	
	
	366.98

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16.29
	1
	0.9774
	
	
	375.47
	1
	366.98

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.04

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0006
	
	
	
	
	0.2

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	1
	0.0006
	37.32
	1.63
	60.83
	
	0.04

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.01
	1
	0.0006
	
	
	337.21
	1
	0.2

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.31

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6.5664
	1
	0.393984
	
	
	8.21
	
	3.23

	
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0.2
	1
	0.012
	261.09
	1.22
	318.53
	
	3.82

	
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0.001
	1
	0.00006
	99190.96
	1.22
	121012.97
	
	7.26

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	381.53

	15.1
	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2
	1
	2
	
	
	
	
	7.34

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	367.18

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	97
	1
	97
	
	
	
	
	356.16

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	51
	1
	51
	
	
	
	
	187.26

	
	
	Всего по позиции
	
	15 538.17
	
	932.29

	16
	20.2.05.04-0055
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм
	100 м
	0.06
	1
	0.06
	3891.19
	1.38
	5369.84
	1
	322.19

	
	
	Всего по позиции
	
	5 369.83
	
	322.19

	17
	ГЭСНм-08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Кдопм=2
	100 м
	0.06
	1
	0.06
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.1692
	
	
	
	
	62.81

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	2.82
	1
	0.1692
	
	
	371.21
	1
	62.81

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.44

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0012
	
	
	
	
	0.54

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.01
	1
	0.0006
	
	
	1720.87
	
	1.03

	
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6,0
	чел.-ч
	0.01
	1
	0.0006
	
	
	510.07
	1
	0.31

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	1
	0.0006
	
	
	680.62
	
	0.41

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.01
	1
	0.0006
	
	
	379.72
	1
	0.23

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.38

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0.05
	1
	0.003
	79.88
	1.84
	146.98
	
	0.44

	
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13.33
	1
	0.7998
	5.87
	0.88
	5.17
	
	4.13

	
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0.5
	1
	0.03
	37.71
	1.6
	60.34
	
	1.81

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	71.17

	17.1
	ТЦ_21.1.06.00_43_4345244485_20.03.2026_01
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 ок(N.РЕ)-0.660 (ЦЕНА:92,26/1,22*1,02)
	М
	6
	1
	6
	
	
	77.13
	
	462.78

	17.2
	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2
	1
	2
	
	
	
	
	1.26

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	63.35

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	97
	1
	97
	
	
	
	
	61.45

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	51
	1
	51
	
	
	
	
	32.31

	
	
	Всего по позиции
	
	10 482.83
	
	628.97

	18
	ГЭСН-10-01-059-01
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (доска школьная ранее демонтированная)
	100 шт
	0.01
	1
	0.01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.77855
	
	
	
	
	247.09

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	67.7
	1.15
	0.77855
	
	
	317.37
	1
	247.09

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22.33

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0525
	
	
	
	
	19.01

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.73
	1.25
	0.021625
	37.32
	1.63
	60.83
	
	1.32

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	1.73
	1.25
	0.021625
	
	
	337.21
	1
	7.29

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.47
	1.25
	0.030875
	
	
	680.62
	
	21.01

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	2.47
	1.25
	0.030875
	
	
	379.72
	1
	11.72

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	129.58


	
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0.035
	1
	0.00035
	55898.18
	1.36
	76021.52
	
	26.61

	
	11.2.07.12-0011
	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм
	м
	400
	1
	4
	17.96
	1.29
	23.17
	
	92.68

	
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.012
	1
	0.00012
	70296.2
	1.22
	85761.36
	
	10.29

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	418.01

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	266.1

	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3
	НР (010 Деревянные конструкции)
	%
	108
	0.9
	97.2
	
	
	
	
	258.65

	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3
	СП (010 Деревянные конструкции)
	%
	55
	0.85
	46.75
	
	
	
	
	124.4

	
	
	Всего по позиции
	
	80 106.00
	
	801.06

	19
	ГЭСН-15-01-050-01
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (облицовка ламинатом на высоту 1,2 м)
Объем: ( 8.35 + 6.07 * 2 ) * 1.2
	100 м2
	0.24588
	1
	0.24588
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14.06741
	
	
	
	
	5102.39

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	49.75
	1.15
	14.06741
	
	
	362.71
	1
	5102.39

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.67

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.049792
	
	
	
	
	17.47

	
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0.022
	1.25
	0.006762
	
	
	492.74
	
	3.33

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.022
	1.25
	0.006762
	
	
	379.72
	1
	2.57

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.11
	1.25
	0.033809
	37.32
	1.63
	60.83
	
	2.06

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.11
	1.25
	0.033809
	
	
	337.21
	1
	11.4

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.25
	0.009221
	
	
	680.62
	
	6.28

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.03
	1.25
	0.009221
	
	
	379.72
	1
	3.5

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	252.99

	
	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	0.36
	1
	0.088517
	65.33
	1.56
	101.91
	
	9.02

	
	11.1.03.01-0064
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV
	м3
	0.005
	1
	0.001229
	11821.04
	0.98
	11584.62
	
	14.24

	
	14.5.06.03-0002
	Паста антисептическая
	т
	0.00326
	1
	0.000802
	98039.57
	1.41
	138235.79
	
	110.87

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	7.8976
	1
	1.941862
	
	
	8.21
	
	15.94

	
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.00011
	1
	0.000027
	70296.2
	1.22
	85761.36
	
	2.32

	
	01.7.15.14-0185
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм
	т
	0.00009
	1
	0.000022
	104800.96
	1.22
	127857.17
	
	2.81

	
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.5
	1
	0.12294
	531.44
	1.41
	749.33
	
	92.12

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.26
	1
	0.063929
	56.11
	1.58
	88.65
	
	5.67

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5384.52

	19.1
	11.2.04.05-0001
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм
	м3
	0.007376
	1
	0.007376
	23139.16
	1.52
	35171.52
	
	259.43

	19.2
	11.2.03.02-0002
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 32, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм
	м2
	24.932232
	1
	24.932232
	589.3
	1.29
	760.2
	
	18953.48

	19.3
	11.3.03.11-0001
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Раскладки из ПВХ, сечение 10х12 мм
	м
	31.622627
	1
	31.622627
	17.04
	1.09
	18.57
	
	587.23

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5119.86

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (015 Отделочные работы)
	%
	100
	0.9
	90
	
	
	
	
	4607.87

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (015 Отделочные работы)
	%
	49
	0.85
	41.65
	
	
	
	
	2132.42

	
	
	Всего по позиции
	
	129 839.56
	
	31924.95

	20
	ГЭСНр-62-04-005-01
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов
Объем: ( 8.35 * 2 + 6.07 * 2 ) * 2.43 - 2.15 * 1.95 * 3
	100 м2
	0.575037
	1
	0.575037
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10.235659
	
	
	
	
	3161.49

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	17.8
	1
	10.235659
	
	
	308.87
	1
	3161.49

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3161.49

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3161.49

	
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	НР (096 Малярные работы)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	2845.34

	
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	СП (096 Малярные работы)
	%
	46
	1
	46
	
	
	
	
	1454.29

	
	
	Всего по позиции
	
	12 975.03
	
	7461.12

	21
	ГЭСН-15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
Объем: ( 8.35 * 2 + 6.07 * 2 ) * 2.43 - 2.15 * 1.95 * 3
	100 м2
	0.575037
	1
	0.575037
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	21.485395
	
	
	
	
	7245.09

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	32.49
	1.15
	21.485395
	
	
	337.21
	1
	7245.09

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35.52

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.66848
	
	
	
	
	226.84

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.02
	1.25
	0.014376
	
	
	1689.67
	
	24.29

	
	4-100-050
	Средний разряд машинистов 5,0
	чел.-ч
	0.02
	1.25
	0.014376
	
	
	436.39
	1
	6.27

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.21
	1.25
	0.150947
	37.32
	1.63
	60.83
	
	9.18

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.21
	1.25
	0.150947
	
	
	337.21
	1
	50.9

	
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0.7
	1.25
	0.503157
	2.31
	1.76
	4.07
	
	2.05

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.7
	1.25
	0.503157
	
	
	337.21
	1
	169.67

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.28

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.51
	1
	0.293269
	
	
	35.06
	
	10.28

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7517.73

	21.1
	04.3.02.05-0004
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
Объем: 57.5037 * 8.5 : 1000
	т
	0.4887815
	1
	0.488781
	12024.05
	1.25
	15030.06
	
	7346.41

	21.2
	14.4.01.02-0012
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
Объем: 57.5037 * 0.2
	кг
	11.50074
	1
	11.50074
	68.29
	1.88
	128.39
	
	1476.58

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7471.93

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (015 Отделочные работы)
	%
	100
	0.9
	90
	
	
	
	
	6724.74

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (015 Отделочные работы)
	%
	49
	0.85
	41.65
	
	
	
	
	3112.06

	
	
	Всего по позиции
	
	45 523.19
	
	26177.52

	22
	ГЭСН-15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0.575037
	1
	0.575037
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28.805903
	
	
	
	
	9958.49

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43.56
	1.15
	28.805903
	
	
	345.71
	1
	9958.49

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	74.1

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.122195
	
	
	
	
	45.79

	
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.02
	1.25
	0.014376
	30.61
	1.63
	49.89
	
	0.72

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.02
	1.25
	0.014376
	
	
	337.21
	1
	4.85

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	1.25
	0.107819
	
	
	680.62
	
	73.38

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.15
	1.25
	0.107819
	
	
	379.72
	1
	40.94

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2963.21

	
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0.051
	1
	0.029327
	52790.33
	1.67
	88159.85
	
	2585.46

	
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	1
	0.483031
	531.44
	1.41
	749.33
	
	361.95

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.31
	1
	0.178261
	56.11
	1.58
	88.65
	
	15.8

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	13041.59

	22.1
	14.3.02.01-0391
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115
	кг
	0.017251
	1
	0.017251
	76.86
	1.85
	142.19
	
	2.45

	22.2
	14.4.01.02-0012
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0.011501
	1
	0.011501
	68.29
	1.88
	128.39
	
	1.48

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10004.28

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (015 Отделочные работы)
	%
	100
	0.9
	90
	
	
	
	
	9003.85

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (015 Отделочные работы)
	%
	49
	0.85
	41.65
	
	
	
	
	4166.78

	
	
	Всего по позиции
	
	45 590.37
	
	26216.15

	23
	ГЭСНр-67-01-009-01
	Смена: выключателей
	100 шт
	0.03
	1
	0.03
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.723
	
	
	
	
	259.17

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	24.1
	1
	0.723
	
	
	358.46
	1
	259.17

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	259.17

	23.1
	20.4.01.02-1026
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	3
	1
	3
	33.02
	1.46
	48.21
	
	144.63

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	259.17

	
	812/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3
	НР (101 Электромонтажные работы)
	%
	91
	1
	91
	
	
	
	
	235.84

	
	774/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3
	СП (101 Электромонтажные работы)
	%
	48
	1
	48
	
	
	
	
	124.4

	
	
	Всего по позиции
	
	25 468.00
	
	764.04

	24
	ГЭСНр-67-01-009-02
	Смена: розеток
	100 шт
	0.03
	1
	0.03
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.723
	
	
	
	
	259.17

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	24.1
	1
	0.723
	
	
	358.46
	1
	259.17

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	259.17

	24.1
	20.4.03.06-1036
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	1
	1
	1
	77.83
	0.91
	70.83
	
	70.83

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	259.17

	
	812/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3
	НР (101 Электромонтажные работы)
	%
	91
	1
	91
	
	
	
	
	235.84

	
	774/пр_2020_прил._т._п.101_гр.3
	СП (101 Электромонтажные работы)
	%
	48
	1
	48
	
	
	
	
	124.4

	
	
	Всего по позиции
	
	23 008.00
	
	690.24

	25
	20.4.03.06-1040
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	2
	1
	2
	122.15
	0.91
	111.16
	1
	222.32

	
	
	Всего по позиции
	
	111.16
	
	222.32

	26
	ГЭСНр-62-03-006-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
Объем: 0.24 * 21
	100 м2
	0.0504
	1
	0.0504
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3.19536
	
	
	
	
	1104.67

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	63.4
	1
	3.19536
	
	
	345.71
	1
	1104.67

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.34

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.000504
	
	
	
	
	0.19

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	1
	0.000504
	
	
	680.62
	
	0.34

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.01
	1
	0.000504
	
	
	379.72
	1
	0.19

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	32.25

	
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0.0086
	1
	0.000433
	60697.21
	1.21
	73443.62
	
	31.8

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.1
	1
	0.00504
	56.11
	1.58
	88.65
	
	0.45

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1137.45

	26.1
	14.4.02.04-0162
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н
	кг
	0.81144
	1
	0.81144
	77.22
	1.84
	142.08
	
	115.29

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1104.86

	
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	НР (096 Малярные работы)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	994.37

	
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	СП (096 Малярные работы)
	%
	46
	1
	46
	
	
	
	
	508.24

	
	
	Всего по позиции
	
	54 669.64
	
	2755.35

	27
	ГЭСНр-62-03-005-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
Объем: 0.16 * 5
	100 м2
	0.008
	1
	0.008
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.5928
	
	
	
	
	189.82

	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	74.1
	1
	0.5928
	
	
	320.21
	1
	189.82

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.05

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.00008
	
	
	
	
	0.03

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	1
	0.00008
	
	
	680.62
	
	0.05

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.01
	1
	0.00008
	
	
	379.72
	1
	0.03

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.28

	
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0.0089
	1
	0.000071
	60697.21
	1.21
	73443.62
	
	5.21

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.1
	1
	0.0008
	56.11
	1.58
	88.65
	
	0.07

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	195.18

	27.1
	14.4.02.04-0162
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н
	кг
	0.1288
	1
	0.1288
	77.22
	1.84
	142.08
	
	18.3

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	189.85

	
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	НР (096 Малярные работы)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	170.87

	
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3
	СП (096 Малярные работы)
	%
	46
	1
	46
	
	
	
	
	87.33

	
	
	Всего по позиции
	
	58 960.00
	
	471.68

	28
	ГЭСНр-57-01-002-01
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0.512
	1
	0.512
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5.83168
	
	
	
	
	1801.23

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	11.39
	1
	5.83168
	
	
	308.87
	1
	1801.23

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.05

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.06656
	
	
	
	
	22.44

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.13
	1
	0.06656
	37.32
	1.63
	60.83
	
	4.05

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.13
	1
	0.06656
	
	
	337.21
	1
	22.44

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1827.72

	28.1
	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.24064
	1
	0.24064
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1823.67

	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	НР (091 Полы )
	%
	89
	1
	89
	
	
	
	
	1623.07

	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	СП (091 Полы )
	%
	49
	1
	49
	
	
	
	
	893.6

	
	
	Всего по позиции
	
	8 485.14
	
	4344.39

	29
	ГЭСНр-57-01-003-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0.26
	1
	0.26
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.9802
	
	
	
	
	302.75

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3.77
	1
	0.9802
	
	
	308.87
	1
	302.75

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	302.75

	29.1
	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.0286
	1
	0.0286
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	302.75

	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	НР (091 Полы )
	%
	89
	1
	89
	
	
	
	
	269.45

	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	СП (091 Полы )
	%
	49
	1
	49
	
	
	
	
	148.35

	
	
	Всего по позиции
	
	2 771.35
	
	720.55

	30
	ГЭСНр-57-01-002-05
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (прим фанеры)
	100 м2
	0.512
	1
	0.512
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8.27904
	
	
	
	
	2557.15

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	16.17
	1
	8.27904
	
	
	308.87
	1
	2557.15

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.67

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0768
	
	
	
	
	25.9

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.15
	1
	0.0768
	37.32
	1.63
	60.83
	
	4.67

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.15
	1
	0.0768
	
	
	337.21
	1
	25.9

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2587.72

	30.1
	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.64
	1
	0.64
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2583.05

	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	НР (091 Полы )
	%
	89
	1
	89
	
	
	
	
	2298.91

	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3
	СП (091 Полы )
	%
	49
	1
	49
	
	
	
	
	1265.69

	
	
	Всего по позиции
	
	12 016.25
	
	6152.32

	31
	ГЭСН-11-01-053-02
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2
	100 м2
	0.512
	1
	0.512
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18.717952
	
	
	
	
	6046.65

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	31.79
	1.15
	18.717952
	
	
	323.04
	1
	6046.65

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1984.12

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4.5952
	
	
	
	
	1741.36

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.13
	1.25
	0.0832
	37.32
	1.63
	60.83
	
	5.06

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.13
	1.25
	0.0832
	
	
	337.21
	1
	28.06

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.35
	1.25
	0.224
	
	
	680.62
	
	152.46

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.35
	1.25
	0.224
	
	
	379.72
	1
	85.06

	
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	6.7
	1.25
	4.288
	
	
	425.98
	
	1826.6

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	6.7
	1.25
	4.288
	
	
	379.72
	1
	1628.24

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	21661.57

	
	11.2.11.04-0052
	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12-15 мм
	м3
	1.24
	1
	0.63488
	48355.24
	0.7
	33848.67
	
	21489.84

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	10.12
	1
	5.18144
	
	
	8.21
	
	42.54

	
	01.7.15.14-0163
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
	кг
	1.8
	1
	0.9216
	114.9
	1.22
	140.18
	
	129.19

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	31433.7

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7788.01

	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3
	НР (011 Полы)
	%
	112
	0.9
	100.8
	
	
	
	
	7850.31

	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3
	СП (011 Полы)
	%
	65
	0.85
	55.25
	
	
	
	
	4302.88

	
	
	Всего по позиции
	
	85 130.64
	
	43586.89

	32
	ГЭСН-11-01-036-04
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2
	0.512
	1
	0.512
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18.494208
	
	
	
	
	6079.23

	
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	31.41
	1.15
	18.494208
	
	
	328.71
	1
	6079.23

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	222.33

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.5248
	
	
	
	
	190.03

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.34
	1.25
	0.2176
	37.32
	1.63
	60.83
	
	13.24

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.34
	1.25
	0.2176
	
	
	337.21
	1
	73.38

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.48
	1.25
	0.3072
	
	
	680.62
	
	209.09

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.48
	1.25
	0.3072
	
	
	379.72
	1
	116.65

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2331.77

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2.65
	1
	1.3568
	
	
	8.21
	
	11.14

	
	01.7.06.14-0034
	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм
	100 м
	0.68
	1
	0.34816
	4165.89
	1.6
	6665.42
	
	2320.63

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8823.36

	32.1
	01.6.03.04-0027
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2
	м2
	52.224
	1
	52.224
	919.8
	1.2
	1103.76
	
	57642.76

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6269.26

	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3
	НР (011 Полы)
	%
	112
	0.9
	100.8
	
	
	
	
	6319.41

	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3
	СП (011 Полы)
	%
	65
	0.85
	55.25
	
	
	
	
	3463.77

	
	
	Всего по позиции
	
	148 924.41
	
	76249.3

	33
	ГЭСН-11-01-039-05
	Устройство плинтусов: деревянных с креплением к стенам шурупами
	100 м
	0.26
	1
	0.26
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3.67172
	
	
	
	
	1217.32

	
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	12.28
	1.15
	3.67172
	
	
	331.54
	1
	1217.32

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13.47

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.02275
	
	
	
	
	8.5

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	1.25
	0.00325
	37.32
	1.63
	60.83
	
	0.2

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.01
	1.25
	0.00325
	
	
	337.21
	1
	1.1

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	1.25
	0.0195
	
	
	680.62
	
	13.27

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.06
	1.25
	0.0195
	
	
	379.72
	1
	7.4

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	36.76

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3.37
	1
	0.8762
	
	
	8.21
	
	7.19

	
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0.168
	1
	0.04368
	261.09
	1.22
	318.53
	
	13.91

	
	01.7.15.14-0061
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 45 мм
	т
	0.0004
	1
	0.000104
	123422.46
	1.22
	150575.4
	
	15.66

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1276.05

	33.1
	11.1.01.14-0023
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Плинтус для полов из древесины хвойных пород, окрашенный, сечение 17х44 мм
	м
	26.26
	1
	26.26
	39.51
	1.29
	50.97
	
	1338.47

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1225.82

	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3
	НР (011 Полы)
	%
	112
	0.9
	100.8
	
	
	
	
	1235.63

	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3
	СП (011 Полы)
	%
	65
	0.85
	55.25
	
	
	
	
	677.27

	
	
	Всего по позиции
	
	17 413.15
	
	4527.42

	34
	ГЭСН-11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	0.0145
	1
	0.0145
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.277472
	
	
	
	
	93.57

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	16.64
	1.15
	0.277472
	
	
	337.21
	1
	93.57

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.35

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6.876
	1
	0.099702
	
	
	8.21
	
	0.82

	
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	6.7
	1
	0.09715
	88.86
	1.22
	108.41
	
	10.53

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	104.92

	34.1
	09.2.03.02-0002
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 1,8 м
	шт
	1
	1
	1
	276.81
	1.12
	310.03
	
	310.03

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	93.57

	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3
	НР (011 Полы)
	%
	112
	0.9
	100.8
	
	
	
	
	94.32

	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3
	СП (011 Полы)
	%
	65
	0.85
	55.25
	
	
	
	
	51.7

	
	
	Всего по позиции
	
	38 687.59
	
	560.97

	35
	ГЭСНр-56-01-010-01
	Снятие дверных полотен (2 полотна двери, 2 полотна шкафа встроенного)
	100 м2
	0.04
	1
	0.04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1.4512
	
	
	
	
	456.46

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	36.28
	1
	1.4512
	
	
	314.54
	1
	456.46

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	456.46

	35.1
	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.0472
	1
	0.0472
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	456.46

	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	НР (090 Проемы)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	410.81

	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	СП (090 Проемы)
	%
	47
	1
	47
	
	
	
	
	214.54

	
	
	Всего по позиции
	
	27 045.25
	
	1081.81

	36
	ГЭСНр-56-01-009-01
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
Объем: 1.45 * 2.4 + 1.2 * 2.35
	100 шт
	0.063
	1
	0.063
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11.2959
	
	
	
	
	3584.98

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	179.3
	1
	11.2959
	
	
	317.37
	1
	3584.98

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48.58

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.97
	1
	0.25011
	115.43
	1.63
	188.15
	
	47.06

	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	7.93
	1
	0.49959
	2.11
	1.44
	3.04
	
	1.52

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3633.56

	36.1
	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.6615
	1
	0.6615
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3584.98

	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	НР (090 Проемы)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	3226.48

	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	СП (090 Проемы)
	%
	47
	1
	47
	
	
	
	
	1684.94

	
	
	Всего по позиции
	
	135 634.60
	
	8544.98

	37
	ГЭСНр-56-01-011-01
	Снятие наличников
Объем: 6.25 + 5.9
	100 м
	0.1215
	1
	0.1215
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.511515
	
	
	
	
	160.89

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	4.21
	1
	0.511515
	
	
	314.54
	1
	160.89

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	160.89

	37.1
	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.0486
	1
	0.0486
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	160.89

	
	812/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	НР (090 Проемы)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	144.8

	
	774/пр_2020_прил._т._п.90_гр.3
	СП (090 Проемы)
	%
	47
	1
	47
	
	
	
	
	75.62

	
	
	Всего по позиции
	
	3 138.35
	
	381.31

	38
	ГЭСН-10-01-039-02
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
Объем: 1.45 * 2.4
	100 м2
	0.0348
	1
	0.0348
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3.205602
	
	
	
	
	1189.95

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	80.1
	1.15
	3.205602
	
	
	371.21
	1
	1189.95

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	488.73

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.44544
	
	
	
	
	216.43

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	7.08
	1.25
	0.30798
	
	
	1097.98
	
	338.16

	
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6,0
	чел.-ч
	7.08
	1.25
	0.30798
	
	
	510.07
	1
	157.09

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1.26
	1.25
	0.05481
	
	
	1720.87
	
	94.32

	
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6,0
	чел.-ч
	1.26
	1.25
	0.05481
	
	
	510.07
	1
	27.96

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.9
	1.25
	0.08265
	
	
	680.62
	
	56.25

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	1.9
	1.25
	0.08265
	
	
	379.72
	1
	31.38

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	252.58

	
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0.07
	1
	0.002436
	5764.42
	1.52
	8761.92
	
	21.34

	
	04.3.01.07-0027
	Раствор штукатурный, известковый, М200
	м3
	0.076
	1
	0.002645
	3878.19
	1.7
	6592.92
	
	17.44

	
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	22.2
	1
	0.77256
	241.35
	1.12
	270.31
	
	208.83

	
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.00168
	1
	0.000058
	70296.2
	1.22
	85761.36
	
	4.97

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2147.69

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1406.38

	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3
	НР (010 Деревянные конструкции)
	%
	108
	0.9
	97.2
	
	
	
	
	1367

	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3
	СП (010 Деревянные конструкции)
	%
	55
	0.85
	46.75
	
	
	
	
	657.48

	
	
	Всего по позиции
	
	119 889.94
	
	4172.17

	39
	ТЦ_11.2.02.01_43_434800034729_15.04.2026_01
	Блок дверной из массива сосны, двупольный,с лакокрасочным покрытием, с полным комплектом фурнитуры: наличник с 1 стороны, размер блока 1,45х2,4 м, с ручкой , замок ключ,ключ, петли врезные 6 шт, ригель
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)
	ШТ
	1
	1
	1
	
	
	56927.7
	1
	56927.7

	
	Коэффициенты к ПЗ
	Кпз=1/1,22
	

	
	Коэффициенты к ПЗ
	Кпз=1,02
	

	
	
	Всего по позиции
	
	56 927.70
	
	56927.7

	40
	ГЭСН-10-01-058-01
	Установка дверных блоков: шкафных (1.2*2,35)
	10 шт
	0.1
	1
	0.1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.7222
	
	
	
	
	237.39

	
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	6.28
	1.15
	0.7222
	
	
	328.71
	1
	237.39

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	51.79

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.06
	
	
	
	
	26.21

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.21
	1.25
	0.02625
	
	
	1097.98
	
	28.82

	
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6,0
	чел.-ч
	0.21
	1.25
	0.02625
	
	
	510.07
	1
	13.39

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.27
	1.25
	0.03375
	
	
	680.62
	
	22.97

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.27
	1.25
	0.03375
	
	
	379.72
	1
	12.82

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	84.01

	
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	0.09
	1
	0.009
	5764.42
	1.52
	8761.92
	
	78.86

	
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.0006
	1
	0.00006
	70296.2
	1.22
	85761.36
	
	5.15

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	399.4

	40.1
	11.2.02.01-1086
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием
Объем: 1.2 * 2.35
	м2
	2.82
	1
	2.82
	7137.47
	1.14
	8136.72
	
	22945.55

	40.2
	01.7.04.11-0090
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг
	компл
	1
	1
	1
	465.34
	1.45
	674.74
	
	674.74

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	263.6

	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3
	НР (010 Деревянные конструкции)
	%
	108
	0.9
	97.2
	
	
	
	
	256.22

	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3
	СП (010 Деревянные конструкции)
	%
	55
	0.85
	46.75
	
	
	
	
	123.23

	
	
	Всего по позиции
	
	243 991.40
	
	24399.14

	41
	01.7.04.04-1000
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Замок мебельный оцинкованный врезной с цилиндровым механизмом для деревянных дверей и фасадов
	шт
	1
	1
	1
	69
	1.16
	80.04
	1
	80.04

	
	
	Всего по позиции
	
	80.04
	
	80.04

	42
	ГЭСН-10-01-060-01
	Установка и крепление наличников (для шкафного блока )
Объем: 1.27 + 4.84
	100 м
	0.0611
	1
	0.0611
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б 
	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.549472
	
	
	
	
	177.5

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	7.82
	1.15
	0.549472
	
	
	323.04
	1
	177.5

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.08

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.003055
	
	
	
	
	1.16

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	1.25
	0.003055
	
	
	680.62
	
	2.08

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.04
	1.25
	0.003055
	
	
	379.72
	1
	1.16

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.69

	
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.00071
	1
	0.000043
	70296.2
	1.22
	85761.36
	
	3.69

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	184.43

	42.1
	11.1.01.10-0012
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 70х12 мм
	м
	6.8432
	1
	6.8432
	75.2
	1.52
	114.3
	
	782.18

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.66

	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3
	НР (010 Деревянные конструкции)
	%
	108
	0.9
	97.2
	
	
	
	
	173.66

	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3
	СП (010 Деревянные конструкции)
	%
	55
	0.85
	46.75
	
	
	
	
	83.52

	
	
	Всего по позиции
	
	20 029.30
	
	1223.79

	43
	47-1
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную
	т груза
	1.61794
	1
	1.61794
	
	
	942.24
	1
	1524.49

	
	
	Всего по позиции
	
	942.24
	
	1524.49

	44
	02-15-1-01-0039
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км
	1т груза
	1.61794
	1
	1.61794
	
	
	327.59
	1
	530.02

	
	
	Всего по позиции
	
	327.59
	
	530.02

	

	
	
	Всего по смете
	
	
	

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	366556,70

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	79615     

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	5057,58

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	3860,27

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	275969,34

	
	
	      перевозка
	
	
	2054,51

	
	
	Всего ФОТ
	
	
	83475,27

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	77282,59

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	38294,46

	
	
	Итого СМР
	
	
	482133,75

	
	
	Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	Сметная стоимость в текущих ценах
	
	
	482133,75

	
	
	Справочно
	
	
	

	
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	103386,54

	
	
	       оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	       затраты труда рабочих
	
	
	231,34

	
	
	       затраты труда машинистов
	
	
	10,21

	
	
	Компенсация НДС при УСН (М+ЭМ+Об+Транспортировка)
	
	22 %
	62277,91

	
	
	Итого без НДС
	
	
	544411,66

	
	
	Итого с понижающим коэфф.  по результатам торгов (аукциона)
	
	0,99832542161
	543500     

	
	
	ИТОГО
	
	
	543500     
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