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	№
	Наименование, ассортимент товара, комплектность товара
	Кол-во
	Ед.
изм.
	Цена за ед. с НДС, руб.
	Стоимость с НДС, руб.

	1
	Коммутатор D-Link DGS-1024D/J1A или эквивалент
Метод коммутации - store and forward
Вид – неуправляемый
Размещение - в стойку, настольный
Интерфейс Ethernet - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Базовая скорость передачи данных -  100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек
Общее количество портов коммутатора - 24 x RJ-45
Количество медных портов (RJ-45) -  24
Скорость медных портов (RJ-45) - 24 х 1000 Мбит/сек
Количество портов 1 Гбит / сек -  24
Количество SFP-портов - 0
Размер таблицы МАС адресов - 8000
Внутренняя пропускная способность -  48 Гбит/с
Скорость обслуживания пакетов - 35.71
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