Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.		
СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ:		

				
"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
Ведомость объемов работ №1	
Проведение работ по ремонту помещений в МКДОУ № 201 г. Киров, ул. Маклина, д. 40а. 	
№
п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	
склад пищеблока	
полы	
1	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,07344	
2	Строительный мусор	т	0,381888	
3	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: бетонных	100 м2	0,07344	
4	Строительный мусор	т	0,352512	
5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-07 (до 50 мм)	100 м2	0,44064	
6	Строительный мусор	т	0,528768	
7	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,07344	
8	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,013472	
9	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,07344	
10	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,1498176	
11	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до 50 мм)	100 м2	0,44064	
12	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,2247264	
13	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,07344	
14	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,088128	
15	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2	7,49088	
16	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,4688	
стены	
17	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов. Прим. стен	100 м2	0,2356	
18	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,09	
19	Строительный мусор	т	0,3042	
20	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм	100 м2	0,2356	
21	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,3256	
22	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3,3537	
23	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,3256	
24	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,1221	
25	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	32,56	
26	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,01628	
27	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,003	
28	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение (8,5/м2)	т	0,00255	
29	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (0,103кг/м2)	кг	0,0309	
30	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,003	
31	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	9E-005	
32	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,06	
потолок	
33	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,07344	
34	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	100 м	0,03856	
35	Строительный мусор	т	0,0092544	
36	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,1157	
37	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,07344	
38	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,062424	
39	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,4688	
40	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04	100 м2	-0,3672	
41	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	-0,031212	
42	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,07344	
43	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0024235	
44	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,6157	
Проемы	
45	Снятие дверных полотен	100 м2	0,022	
46	Строительный мусор	т	0,02596	
47	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (прим сдвижная дверь)	100 шт	0,01	
48	Строительный мусор	т	0,105	
49	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (ранее демонтированную)	м2	2,2	
50	Блоки дверные металлические	м2	2,2	
51	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (блок дверной решетчатый)	100 м2	0,022	
52	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	кг	0,5412	
Электромонтажные работы	
53	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,02	
54	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	
55	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,02	
56	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	
57	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм	100 м	0,02	
58	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,01	
59	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, IP65, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 3200-4000 лм, цветовая температура 4000-6500 К, размеры светильника 1200х76 мм, мощность 36 Вт	шт	1	
60	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,01	
61	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	0,1	
62	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,002	
63	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (материал заказчика)	100 м	0,01	
64	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	
65	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (материал заказчика)	100 м	0,02	
66	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ	%	2	
прочие работы	
67	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (вынос оборудования)	100 шт	0,04	
68	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (занос оборудования обратно)	100 шт	0,04	
69	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм	м	-16	
70	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,01	
71	Решетка вентиляционная разъемная пластмассовая, размеры 200х300 мм	шт	1	
овощной склад	
полы	
72	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,0863	
73	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,19094	
74	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0863	
75	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,176052	
76	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до 50 мм) (полы по грунту, многочисленные трещины)	100 м2	0,5178	
77	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,264078	
78	Добавка (фибра) армирующая из полипропиленового волокна, длина волокна 18 мм, диаметр 0,2 мм	кг	2	
79	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,0863	
80	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,10356	
81	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2	8,8026	
82	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,726	
стены	
83	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (27,23-7,23)	100 м2	0,131	
84	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,07	
85	Строительный мусор	т	0,2366	
86	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,0713	
87	Строительный мусор	т	0,32798	
88	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая цементная с жидким стеклом	100 м2	0,0713	
89	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,19964	
90	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,0713	
91	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,107663	
92	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм 	100 м2	0,131	
93	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,2723	
94	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,8047067	
95	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,2723	
96	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,1021125	
97	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	27,23	
98	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,013615	
99	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,003	
100	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение (8,5/м2)	т	0,00255	
101	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (0,103кг/м2)	кг	0,0309	
102	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,003	
103	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	9E-005	
104	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,06	
потолок	
105	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,086	
106	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	100 м	0,026	
107	Строительный мусор	т	0,00624	
108	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,078	
109	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,086	
110	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	0,0731	
111	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,72	
112	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04	100 м2	-0,43	
113	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	-0,03655	
114	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,086	
115	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,002838	
116	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,8920234	
электромонтажные работы	
117	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,01	
118	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, IP65, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 3200-4000 лм, цветовая температура 4000-6500 К, размеры светильника 1200х76 мм, мощность 36 Вт	шт	1	
Музыкальный зал	
121	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (2 слоя)	100 м2	1,48	
122	Строительный мусор	т	0,6956	
123	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (Прим. алюминиевых порогов, бруса)	100 м	0,098	
124	Строительный мусор	т	0,01078	
125	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м2	0,74	
126	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,592	
127	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	14,8	
128	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08 до 10мм	100 м2	3,7	
129	Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,592	
130	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,74	
131	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2	м2	75,48	
132	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,027	
133	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 0,9 м	шт	3	
134	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,348	
135	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	35,148	
136	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,08	
137	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,02	
138	Демонтаж по месту шкафных и антресольных: стенок (прим. шкаф, шведская стенка)	100 м2	0,166	
139	Установка по месту шкафных и антресольных: стенок (ранее демонтированные)	100 м2	0,166	
140	Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (пианино)	100 шт	0,01	
141	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (ранее демонтированное)	100 шт	0,01	
142	Смена ламп: люминесцентных (Прим. светодиодных)	шт	4	
143	Лампа светодиодная T8 линейная 18Вт 230В 6500К 1200мм G13 LLE-T8-18-230-65-G13 IEK	шт	4	
	погрузка и вывоз мусора с утилизацией			
144	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	по факту 	
145	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км	1т груза	по факту 	
	
Составил: