[bookmark: _GoBack]Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию приточно-вытяжной вентиляции

	№ п/п
	Наименование
услуги согласно позиции КТРУ/ коду по ОКПД 2
	Характеристики (описание) 
услуги
	Коли-чество, усл.ед
	Код по ОКПД 2/
код позиции КТРУ

	1.
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения
	Оказание услуг по техническому обслуживанию приточно-вытяжной вентиляции
	1
	33.12.1/ -



1. Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании приточно-вытяжной вентиляции:
- внешний осмотр агрегатов и узлов оборудования на предмет обнаружения механических повреждений, анкерных креплений и болтовых соединений (при необходимости восстановление);
- проверка отсутствия посторонних механических шумов, стуков, вибраций, нарушение герметичности (при необходимости восстановление);
- чистка от пыли, засоров, жировых отложений и дезинфекция воздуховодов, вентиляционных диффузоров, воздушных фильтров, теплообменников, вытяжных решеток и т.д.

2. Перечень оборудования:
	№ п/п
	Наименование 
системы
	Производительность вентиляции (L), м³/ч
	Марка агрегата
	Кол-во, шт.

	1
	Установка П2
	1728
	Systemair K 315 L
	1

	2
	Установка В2
	3700
	Ziehl-abegg RE28P-4DK.6F.1R
	1



3. Требования к оказываемым услугам:
3.1. Услуги по техническому обслуживанию приточно-вытяжной вентиляции должны выполняться в соответствии с требованиями: 
- нормативно-технической и технологической документацией на ремонт оборудования, действующими в отрасли стандартами, техническими условиями на ремонт, руководствами по ремонту, технологическими процессами, нормами, правилами, инструкциями, предписаниями заводов-изготовителей, а также другой нормативно-технической документацией, действующих на период производства работ на территории Российской Федерации;
- «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н;
- приказа Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями";
- «Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 г. N 782н;
- СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";
- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
[bookmark: _Hlk69303845]3.2. Услуги оказываются без нанесения вреда оборудованию. После оказания услуги оборудование должно быть исправным и работоспособным.
3.3. Товары (материалы), используемые для оказания услуги, предоставляются Исполнителем, являются новыми (ранее не использованными, не отремонтированными, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей и не были восстановлены потребительские свойства) и должны быть включены в цену услуги;
3.4. Исполнитель при оказании услуги обязан использовать оригинальные запасные части и расходные материалы, находящиеся на гарантии завода – производителя.
3.5. Материалы, запасные части и расходные материалы, используемые при оказании услуги, должны соответствовать всем действующим нормам, иметь сертификаты соответствия (если используемый при оказании услуги товар подлежит сертификации).
3.6. Услуга оказываются с использованием инструментов Исполнителя.  Услуга должны оказываться только исправными и испытанными инструментами и контрольно-измерительными приборами, прошедшими государственную поверку в установленном порядке в соответствии с нормативными требованиями и допущенными к применению на период оказания услуги.
3.7. По результатам оказания услуги по техническому обслуживанию приточно-вытяжной вентиляции Исполнитель предоставляет Заказчику акт аэродинамических испытаний эффективности вентиляции.
4. Гарантии качества оказываемых услуг (период гарантии на услуги):
4.1. Срок предоставления гарантии качества на оказанные услуги: 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке.
[bookmark: _Hlk69295458]4.2. Срок предоставления гарантии качества на установленные запасные части: 6 (шесть) месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке.
4.3. Гарантийные обязательства осуществляются путем безвозмездного устранения Исполнителем недостатков, выявленных в течение указанных гарантийных периодов. Если в данные гарантийные периоды обнаружатся недостатки, то Исполнитель устраняет их за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика.
5. Место оказания услуги: в месте установки оборудования в лечебно-диагностическом отделении учреждения, на 1-м этаже здания, расположенного в с. Дворянское Камышинского района, Волгоградской области, в рабочие дни с 800 до 1400 часов.
6. Срок оказания услуги: в течение 5 рабочих дней с даты заключения государственного контракта.
