ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 (описание объекта закупки)

1. Объект закупки: Поставка спасательных принадлежностей для патрульных судов для нужд МТУ Ространснадзора по СЗФО ( г. Архангельск) (далее – Товар).
1. Описание объекта закупки:
       Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен).
Перечень и характеристики Товара:
	№ п\п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Буй светящийся «Планета» 
или эквивалент
	Самозажигающийся огонь спасательного круга.
Предназначен для указания местонахождения спасательного круга. 
	Штука
	3

	2
	Фальшфейер белого огня
	Пиротехническое устройство, предназначенное для подачи сигнала обращения внимания. 
Тип сигнала: белый огонь.
Материал корпуса: ударопрочный пластик.
Способ запуска: воспламенение рывком шнура (тёрочное устройство).
Конструкция: пластмассовый корпус с пиротехническим элементом и герметичной крышкой (снимается перед применением).
Срок изготовления: не ранее 2025 года.
	Штука
	4

	3
	Фальшфейер красного огня
	Пиротехническое устройство, предназначенное для подачи сигнала обращения внимания. 
Тип сигнала: красный огонь.
Материал корпуса: ударопрочный пластик.
Способ запуска: воспламенение рывком шнура (тёрочное устройство).
Конструкция: пластмассовый корпус с пиротехническим элементом и герметичной крышкой (снимается перед применением).
Срок изготовления: не ранее 2025 года.
	Штука
	4

	4
	Ракета бедствия парашютная ПРБ-40 
или эквивалент
	Пиротехническое средство для подачи сигналов бедствия с морских и маломерных судов, спасательных шлюпок и плотов.
Ракета состоит из пластикового корпуса (цилиндра). В качестве заряда двигателя используется пороховая шашка из нитроглицеринового пороха. 
Цвет сигнала: красный.
	Штука
	3

	5
	Спасательное теплозащитное средство
	Выполнено из ткани с плёночным покрытием, стойкой к воздействию морской воды и нефтепродуктов, в виде цельнокроеного мешка, изолирующего всё тело человека, кроме лица. Используется для восстановления температуры тела человека, поднятого из холодной воды, и защиты его от переохлаждения.
Длина: не менее 2 м.
Ширина: не менее 0,9 м.
	Штука
	6

	6
	Спасательный жилет
	Предназначен для поддержки человека на воде.
Цвет: оранжевый.
Наполнение жилета: вспененный материал.
Наличие светоотражающих элементов: есть.
Регулировка ремней: да.
Максимальная нагрузка: не менее 80 кг., но не более 85 кг.
	Штука
	2

	7
	Лампа накаливания для навигационных огней
	Предназначение: для навигационных огней.
Цоколь: Bay15d
Мощность: 25 Вт
Сила света: 18 кандел
Напряжение: 24 В
Стандарты соответствия: COLREGS 1972.
	Штука
	10

	8
	Ящик металлический для хранения пиротехники

	Предназначен для безопасного хранения взрывопожарных веществ.
Изготовлен из прочной стали с антикоррозийным покрытием.
Размеры:
-ширина: 250 мм.;
-высота: 250 мм.;
-глубина: 250 мм.
Цвет: оранжевый.
	Штука
	1


3. Поставка товара: в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты заключения государственного контракта.
Место поставки товара: 
г. Архангельск, ул. Поморская, д. 2
            Контактное лицо, телефон, эл. почта: Головня Алексей Николаевич, тел. +7 921-299-15-78, golovnya_an@szfo.rostransnadzor.gov.ru
      4. Требования к поставляемым товарам: 
Поставляемый товар должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются, соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара. 
Поставляемый товар должен соответствовать государственному стандарту, техническому регламенту, действующим на момент поставки, что подтверждается предоставлением копий сертификатов соответствия при поставке. 
В случае поставки товаров ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работах, Поставщик должен заменить данный товар своими силами и за свой счет. 
Поставка товаров должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы, упаковку, сертификацию. Доставка должна быть осуществлена транспортом Поставщика в соответствующей таре и производственной упаковке. 
Требования к упаковке товара:
Товар должен поставляться в упаковке изготовителя. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при различных условиях транспортировки и хранения, предохранять от всякого рода повреждений, утраты товарного вида, соответствовать требованиям, рекомендованным изготовителем. 
Требования к отгрузке товара: 
Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются с использованием транспорта, оборудования Поставщика и за его счет. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счёт средств Поставщика.
При отгрузке товара должна быть обеспечена защита его от атмосферных осадков, воздействия низких и высоких температур. Перевозка должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение качества и безопасности.
5. Требования к гарантийному сроку товара, объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара:
Поставщик предоставляет гарантию качества товаров на весь объем (состав) поставленных по контракту товаров. Гарантия поставленного товара должна составлять не менее 12 месяцев с момента приёмки Товара (подписания документа о приемке). Гарантия качества Товара распространяется на все составляющие части (комплектующие).
Поставщик гарантирует:
        товар соответствует требованиям качества;
 при надлежащем хранении товара нести все расходы по замене некачественного товара, выявленного Заказчиком в течение срока гарантии качества.
 Поставщик отвечает за негодность товара, если не докажет, что негодность товара возникла после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил хранения товара, действий третьих лиц либо непреодолимой силы. Поставщик несёт гарантийные обязательства на все поставляемые Товары в течение срока установленного предприятием-изготовителем. Гарантийный срок исчисляется с момента приёмки Товара (подписания Заказчиком документа о приемке). Все расходы, связанные с осуществлением гарантийных обязательств в течение срока гарантии качества товара, несет Поставщик.
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