Техническое задание.
 

1. Общие положения
1.1. Наименование Заказчика: ФГБУ "РЕФТИНСКОЕ СУВУ"
1.2. Наименование объекта закупки: школьные доски
1.3. Место поставки Товара: 624285, Свердловская область, поселок городского типа Рефтинский, Молодежная ул., д. 10

2. Технические характеристики

	№ п/п
	Наименование товара
	Код товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	Рельсовая система 3000х1200(1500х1200) комби (боковые: маркер, центр: мел) с разлиновкой
	32.99.53.139
	Направляющая система
	

	
	
	
	Материал верхнего профиля
	Анодированный алюминий

	
	
	
	Материал верхнего профиля
	Металл с порошковой окраской 

	
	
	
	Количество профилей 
	2

	
	
	
	Толщина стенок верхнего профиля
	Не менее 2 мм

	
	
	
	Толщина стенок нижнего профиля
	Не менее 1,2 мм 

	
	
	
	Высота верхнего профиля
	Не менее 40 мм, не более 50 мм

	
	
	
	Глубина верхнего профиля
	Не менее 30 мм, не более 40 мм 

	
	
	
	Высота нижнего профиля
	Не менее 20 мм, не более 30 мм

	
	
	
	Глубина нижнего профиля 
	Не менее 30 мм, не более 35 мм

	
	
	
	Цвет профиля
	Серебристый


	
	
	
	  Угол монтажный верхнего профиля 
	

	
	
	
	Вид кронштейна
	Настенный 

	
	
	
	Количество кронштейнов 
	Не менее 4х

	
	
	
	Размер универсального кронштейна 
	Не менее 120*180

	
	
	
	Толщина 
	Не менее 6 мм

	
	
	
	Нагрузка на кронштейн
	Не менее 50 кг 

	
	
	
	Покрытие кронштейна
	Порошковая покраска

	
	
	
	Декоративный элемент верхнего профиля
	Наличие

	
	
	
	Высота декоративного элемента 
	не менее 100 мм, не более 110 мм

	
	
	
	Материал декоративного элемента
	Анодированный алюминий 

	
	
	
	Цвет 
	Серебристый 

	
	
	
	Торцевые заглушки верхнего профиля
	Наличие 

	
	
	
	Рабочая поверхность
	

	
	
	
	Количество рабочих поверхностей
	5

	
	
	
	Количество неподвижных рабочих поверхностей 
	3

	
	
	
	Количество подвижных  рабочих поверхностей
	2

	
	
	
	Разлиновка  
	Да, одна из зелёных досок – в клеточку

	
	
	
	Количество верхних роликов, установленных на подвижных рабочих поверхностях
	Не более 4

	
	
	
	Ширина верхних роликов
	Не более 19,5 мм

	
	
	
	Диаметр верхних роликов
	Не менее 32,5 мм

	
	
	
	Количество нижних роликов, установленных на подвижных рабочих поверхностях
	Не более 4

	
	
	
	Нижние ролики установлены на каретке со смещением оси для исключения вибрации доски
	наличие

	
	
	
	Нижние ролики, установленные на подвижных рабочих поверхностях, имеют силиконовую накладку
	наличие

	
	
	
	Диаметр нижних роликов, установленных на подвижных рабочих поверхностях(без силиконовой накладки) 
	Не более 13 мм

	
	
	
	Тормозящий механизм для подвижных рабочих поверхностей
	наличие

	
	
	
	Количество тормозящих механизмов
	Не менее 4 

	
	
	
	Количество ручек для перемещения подвижных поверхностей
	Не менее 2

	
	
	
	Материал подвижной рабочей поверхности 
	Металлический оцинкованный лист с полимерным покрытием

	
	
	
	Материал неподвижной рабочей поверхности
	Металлический оцинкованный лист с полимерным покрытием

	
	
	
	Обрамление рабочей поверхности 
	П-образный  профиль 

	
	
	
	Угловые заглушки обрамления 
	Наличие

	
	
	
	Материал профиля обрамляющего рабочую поверхность
	Анодированный алюминий

	
	
	
	Толщина стенки профиля обрамляющего рабочую поверхность
	Не менее 2 мм

	
	
	
	Цвет профиля
	серебристый

	
	
	
	Основа доски
	Лист МДФ

	
	
	
	Задняя стенка доски 
	Фольга не менее 40 мкр

	
	
	
	Общая толщина доски
	Не менее 8 мм не более 12 мм

	
	
	
	Габаритные размеры и тип крепления
	

	
	
	
	Ширина раздвижной аудиторной системы
	Не менее 3020 мм, не более 3050 мм

	
	
	
	 Высота раздвижной аудиторной системы
	Не менее 1300 мм, не более 1350 мм

	
	
	
	Ширина ниши для интерактивной системы
	Не менее 1500 мм, не более 1550 мм

	
	
	
	Высота ниши для интерактивной системы
	Не менее 1170 мм, не более 1210 мм

	
	
	
	
	

	
	
	
	Регулировка глубины ниши
	наличие

	
	
	
	Количество шагов регулировки ниши
	Не менее 2

	
	
	
	Значение шага №1
	90 мм

	
	
	
	Значение шага №2
	150 мм

	
	
	
	 Тип крепления
	Настенное

	
	
	
	 Способ крепления 
	Кронштейн

	
	
	
	Комплект поставки
	

	
	
	
	Раздвижная аудиторная система
	Наличие

	
	
	
	Лоток
	Не менее 2 шт.

	
	
	
	Комплект фурнитуры включает ключи для монтажа
	Наличие

	
	
	
	Упаковка
	Гофрокартон 

	2
	Рельсовая система 4000х1500 (ниша 1650*1250, размеры досок 1175х1250 настенн  и 1000*1500 на рельсах ) комбинированная
	32.99.53.139
	Направляющая система
	

	
	
	
	Материал профиля
	Анодированный алюминий

	
	
	
	Количество профилей 
	2

	
	
	
	Толщина стенок верхнего профиля
	Не менее 2 мм

	
	
	
	Толщина стенок нижнего профиля
	Не менее 1,2 мм 

	
	
	
	Высота верхнего профиля
	Не менее 40 мм, не более 50 мм

	
	
	
	Глубина верхнего профиля
	Не менее 30 мм, не более 40 мм 

	
	
	
	Высота нижнего профиля
	Не менее 20 мм, не более 30 мм

	
	
	
	Глубина нижнего профиля 
	Не менее 30 мм, не более 35 мм

	
	
	
	Цвет профиля
	Серебристый


	
	
	
	  Угол монтажный верхнего профиля 
	

	
	
	
	Вид кронштейна
	Настенный, сложной формы с элементом для крепления стационарных досок 

	
	
	
	Количество кронштейнов 
	Не менее 4х

	
	
	
	Размер универсального кронштейна 
	Не менее 160*180

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Толщина кронштейна
	Не менее 5 мм

	
	
	
	Нагрузка на кронштейн
	Не менее 50 кг 

	
	
	
	Покрытие кронштейна
	Порошковая покраска

	
	
	
	Декоративный элемент верхнего профиля
	Наличие

	
	
	
	Высота декоративного элемента 
	не менее 100 мм, не более 110 мм

	
	
	
	Материал декоративного элемента
	Анодированный алюминий 

	
	
	
	Цвет 
	Серебристый 

	
	
	
	Торцевые заглушки верхнего профиля
	Наличие 

	
	
	
	Рабочая поверхность
	

	
	
	
	Количество рабочих поверхностей
	4

	
	
	
	Количество неподвижных рабочих поверхностей 
	2

	
	
	
	Количество подвижных  рабочих поверхностей
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество верхних роликов, установленных на подвижных рабочих поверхностях
	Не более 8

	
	
	
	Ширина верхних роликов
	Не более 19,5 мм

	
	
	
	Диаметр верхних роликов
	Не менее 32,5 мм

	
	
	
	Количество нижних роликов, установленных на подвижных рабочих поверхностях
	Не более 8

	
	
	
	Нижние ролики установлены на каретке со смещением оси для исключения вибрации доски
	наличие

	
	
	
	Нижние ролики, установленные на подвижных рабочих поверхностях, имеют силиконовую накладку
	наличие

	
	
	
	Диаметр нижних роликов, установленных на подвижных рабочих поверхностях(без силиконовой накладки) 
	Не более 13 мм

	
	
	
	Тормозящий механизм для подвижных рабочих поверхностей
	наличие

	
	
	
	Количество тормозящих механизмов
	Не менее 4 

	
	
	
	Количество ручек для перемещения подвижных поверхностей
	Не менее 2

	
	
	
	Материал подвижной рабочей поверхности 
	Металлический оцинкованный лист с полимерным покрытием

	
	
	
	Материал неподвижной рабочей поверхности
	Металлический оцинкованный лист с полимерным покрытием

	
	
	
	Обрамление рабочей поверхности 
	П-образный  профиль 

	
	
	
	Угловые заглушки обрамления 
	Наличие

	
	
	
	Материал профиля обрамляющего рабочую поверхность
	Анодированный алюминий

	
	
	
	Толщина стенки профиля обрамляющего рабочую поверхность
	Не менее 2 мм

	
	
	
	Цвет профиля
	серебристый

	
	
	
	Основа доски
	Лист МДФ

	
	
	
	Задняя стенка доски 
	Фольга не менее 40 мкр

	
	
	
	Общая толщина доски
	Не менее 8 мм не более 12 мм

	
	
	
	Габаритные размеры и тип крепления
	

	
	
	
	 Общая габаритная ширина раздвижной аудиторной системы
	Не менее 4020 мм, не более 4050 мм

	
	
	
	1.  Общая габаритная высота
раздвижной аудиторной системы
	Не менее 1600 мм, не более 1650 мм

	
	
	
	Ширина ниши для интерактивной системы
	Не менее 1650  мм, не более 1700 мм

	
	
	
	Высота ниши для интерактивной системы
	Не менее 1250 мм, не более 1300 мм

	
	
	
	Ширина подвижной доски 
	Не менее 1000 мм, не более 1110 мм

	
	
	
	Высота подвижной доски
	Не менее 1490 мм, не более 1515 мм

	
	
	
	Ширина неподвижной настенной доски
	Не менее 1175 мм, не более 1200 мм

	
	
	
	Высота неподвижной настенной доски
	Не менее 1250 мм, не более 1230 мм

	
	
	
	Глубина ниши для установки интерактивного оборудования
	Не менее 150 мм.

	
	
	
	Тип крепления
	Настенное

	
	
	
	Способ крепления 
	Монтажный угол 

	
	
	
	Вес системы
	Не менее 68 кг.

	
	
	
	Комплект поставки
	

	
	
	
	Раздвижная аудиторная система
	Наличие

	
	
	
	Лоток
	Не менее 2 шт.

	
	
	
	Комплект фурнитуры
	Наличие

	
	
	
	Упаковка
	Гофрокартон 

	3
	Трёхэлементная магнитная полимерная школьная доска 2000х850 (меловая)
	32.99.53.139
	Тип доски:
	меловая

	
	
	
	габаритные размеры в развернутом виде
	не менее 2000х850 мм и не более 2020х860 мм

	
	
	
	материал рабочей поверхности
	*Стальной лист с полимерным/лаковым покрытием

	
	
	
	толщина листа
	не менее 0,3 мм

	
	
	
	стойкость покрытия рабочей поверхности к износу и химическим воздействиям
	*наличие

	
	
	
	назначение
	письмо мелом . 

	
	
	
	количество рабочих поверхностей для я не письма мелом
	не менее 5 шт.

	
	
	
	
	

	
	
	
	покрытие рабочей поверхности для письма мелом
	матовое, антибликовое 

	
	
	
	цвет покрытия рабочей поверхности для письма мелом
	зеленый

	
	
	
	кромка
	алюминиевый профиль

	
	
	
	лоток для мела
	наличие

	
	
	
	фурнитура для крепления к стене,  рассчитанная на нагрузку
	не менее 100 кг

	
	
	
	Наличие разлинованной поверхности 
	 нет

	
	
	
	длина центральной части 
	Не менее 1000мм, не более 1020мм

	
	
	
	Длина боковых эдементов 
	Не менее 500мм, не более 520мм



3. Требования к поставке
3.1. Поставка осуществляется комплектно. Частичная поставка не допускается.
3.2. В комплект поставки входят:
оборудование в количестве согласно спецификации;
эксплуатационная документация на русском языке (паспорта, руководства по эксплуатации);
гарантийные талоны установленного образца;
[bookmark: _GoBack]сертификаты соответствия требованиям ТР ТС.
3.3. Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности для использования в образовательных учреждениях.

4. Требования к участникам закупки
4.1. Участник обязан предоставить в составе заявки:
копию сертификата соответствия или декларации о соответствии на поставляемое оборудование;
копию документа, подтверждающего право поставки (договор с производителем или официальным дистрибьютором);
образцы оформления товара (фотографии или каталоги).
4.2. Технические характеристики, указанные в заявке участника, должны соответствовать или превосходить значения, установленные настоящим ТЗ.
