Описание объекта закупки. Технические требования
на оказание услуг по поверке геодезического оборудования

1. Общие положения
1.1. Полное наименование – оказание услуг по поверке геодезического оборудования (далее – Услуги).
ОКПД: 71.12.40.120 - Услуги в области метрологии.
1.2. Государственный заказчик (Заказчик) — Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области.
1.3. Срок (период) выполнения работ — в течение 7 (семи) рабочих дней со дня заключения контракта. 
1.4. Сведения об источниках и порядке финансирования: - Источником финансирования является федеральный бюджет.
[bookmark: _GoBack]            1.5.  Порядок и сроки оплаты выполненных работ: Оплата производится Заказчиком за фактически выполненные работы, в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. 


Список геодезических приборов, подлежащих поверке:

	№ п/п
	Наименование
	Количество
	Единица измерения

	1
	Поверка ГНСС (GPS) приемников Topcon Hiper SR с заводскими номерами 1226-10062,1226-10100 
	2 
	шт.

	2
	Тахеометр электронный Sokkia CX-105 (GS4777) с заводским номером 119867
	1
	шт.

	
	Итого:
	3 
	шт.




2. Общие требования к выполнению работ:

2.1. Услуги по поверке ГНСС приемников должны соответствовать требованиям Федеральных законов Российской Федерации, Приказам Госстандарта Российской Федерации и иным нормативно-правовым актам:
-  Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об обеспечении единства измерений»,
- Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», а также утвержденными методиками поверки на соответствующий тип средств измерений.


3. Требования к выполнению работ:

3.1. При поверке средств измерения (далее – СИ), включающих в свой состав более одного автономного измерительного блока и допускающих замену в процессе эксплуатации одного блока другим, оформляется свидетельство о поверке СИ.
3.2. Если СИ по результатам поверки, проведенной аккредитованными юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, признано ими непригодным к применению, свидетельство о поверке аннулируется и выписывается извещение о непригодности к применению.
3.3. В целях предотвращения доступа к узлам регулировки и (или) элементам конструкции СИ в местах, предусмотренных их конструкцией, устанавливаются пломбы.
3.4.  В целях контроля за внесением изменений в программное обеспечение СИ (при наличии) осуществляется проверка контрольных сумм в соответствии с операциями, предусмотренными методикой поверки.
3.5. Пломбы, предотвращающие доступ к узлам регулировки и (или) элементам конструкции СИ, устанавливаются:
- предотвращающие доступ к элементам конструкции - изготовителем СИ или организацией, выполнявшей ремонт СИ;
- предотвращающие доступ к узлам регулировки - организацией, осуществляющей поверку, с нанесением знака поверки.


4. Требования к документам, предоставляемых Заказчику по итогам выполнения работ:

Результаты поверки СИ удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция СИ должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации СИ не позволяют нанести знак поверки непосредственно на СИ, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр).





























