Приложение №1
Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ      

Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: поставка строительных материалов.
2. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении), поставляться в упаковке, способную предотвратить его порчу или повреждение во время перевозки к месту поставки.
3. Требования к гарантийному сроку товара: не менее срока гарантии, предоставляемого производителем товара. 
4. Требования к упаковке и маркировке товара: поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5. Товарно-сопроводительная документация: 
- эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации).
6. Поставка включает в себя: доставку, разгрузку и размещение в помещении заказчика. Сроки поставки: в течение 10 рабочих дней после даты  подписания контракта.
7. Количество и технические характеристики товара:
	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Описание объекта закупки (функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости)), значения показателей, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	КТРУ,  ОКПД2, соответствие ГОСТу
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	
	
	

	1
	Профиль направляющий 
	ОКПД2: 25.11.23.119
	Назначение 
	В качестве направляющих элементов для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок
	
	Штука
	34

	
	
	
	Материал 
	Сталь оцинкованная
	
	
	

	
	
	
	Сечение профиля
	П-образное
	
	
	

	
	
	
	Толщина стенки, Миллиметр
	≥ 0,45
	
	
	

	
	
	
	Длина, Метр
	≥ 3
	
	
	

	
	
	
	Высота боковины профиля, Миллиметр
	27
	
	
	

	
	
	
	Ширина горизонтальной перемычки профиля, Миллиметр
	28
	
	
	

	2
	Смесь сухая строительная
	КТРУ: 23.64.10.110-00000003

ОКПД2: 23.64.10.110
	Вид применяемого вяжущего
	Цементный
	
	Кг
	500,0

	
	
	
	Функциональное назначение смеси
	Клеевая (предназначенная для укладки)
	
	
	

	
	
	
	Назначение клеевой смеси
	Для укладки облицовочных материалов
	
	
	

	
	
	
	Подтип защитной смеси
	Коррозионно-защитная
	
	
	

	
	
	
	Тип ремонтной смеси
	Поверхностно-восстановительная
	
	
	

	
	
	
	Способ нанесения
	Ручной
	
	
	

	
	
	
	Условия применения
	Для внутренних работ
	
	
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики
	Обоснование применения дополнительных характеристик
	
	

	
	
	
	Наименование:
	Клей для кафельной плитки
	Для обозначения цели использования.
	
	

	
	
	
	Фасовка
	Мешок не более 25 кг.
	Для сохранения свойств товара при использовании по назначению.
	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности на момент поставки от даты изготовления, указанной на упаковке
	Не менее 8  месяцев 
	
	
	

	3
	Эмаль 
	КТРУ: 20.30.12.130-00000002

ОКПД2: 20.30.12.130
	Группа
	Водостойкая (4)
	
	Кг 
	28,0

	
	
	
	Область применения
	Для внутренних работ
	
	
	

	
	
	
	Тип эмали
	Полиакриловая (АК)
	
	
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики
	Обоснование применения дополнительных характеристик
	
	

	
	
	
	Назначение, область применения
	Для окрашивания дверей из МДФ,  устойчивая  к мытью с применением бытовых моющих средств, без запаха.
	Для обозначения цели использования.
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	Цвет
	полуглянцевая белая
	Для обновления существующих окрашенных поверхностей.
	
	

	
	
	
	Вес упаковки, кг
	≤ 14,0
	Для экономного использования и удобного хранения.
	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности на момент поставки от даты изготовления, указанной на упаковке
	Не менее 8  месяцев 
	Для сохранения свойств товара при использовании по назначению.
	
	

	4
	Краситель оттеночный
	ОКПД2: 20.30.23.120
	Назначение
	Универсальный для тонирования водно-дисперсионных красок, масляных красок, ПФ-эмалей
	
	Литр 
	1,0

	
	
	
	Вид 
	концентрат, морозостойкий
	
	
	

	
	
	
	Форма выпуска
	жидкость
	
	
	

	
	
	
	Цвет
	бежевый
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	флакон
	
	
	

	
	
	
	Объём упаковки
	≤ 1 л
	
	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности на момент поставки от даты изготовления, указанной на упаковке
	Не менее 8  месяцев
	
	
	

	5
	Мастика гидроизоляционная
	КТРУ: 23.99.12.120-00000008

ОКПД2: 23.99.12.120

	Вид мастики
	Однокомпонентная
	
	Кг 
	5,0

	
	
	
	Вид разбавителя
	Органический растворитель
	
	
	

	
	
	
	Способ нанесения материала
	Холодный
	
	
	

	
	
	
	Тип основного компонента
	Битумно-резиновая
	
	
	

	
	
	
	Тип по назначению
	Кровельная
	
	
	

	
	
	
	Характер отверждения материала
	Отверждающаяся (в том числе вулканизирующаяся)
	
	
	

	6
	Панель настенная из пластмасс
	КТРУ: 22.23.11.000-00000007

ОКПД2: 22.23.11.000


	Длина, Миллиметр
	≥ 3000
	
	Штука
	64

	
	
	
	Материал
	Поливинилхлорид
	
	
	

	
	
	
	Толщина, Миллиметр
	≥ 5  и  < 10
	
	
	

	
	
	
	Фактура рабочей поверхности
	Гладкая
	
	
	

	
	
	
	Ширина, Миллиметр
	≥ 250  и  < 300
	
	
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики
	Обоснование применения дополнительных характеристик
	
	

	
	
	
	Цвет 
	Белый 
	
	
	

	7
	Материал изоляционный рулонный
	КТРУ: 23.99.12.110-00000008

ОКПД2: 23.99.12.110
	Вид основного компонента покровного состава, вяжущего или материала
	Битумно-полимерный ненаплавляемый
	
	Квадратный метр
	7,5

	
	
	
	Количество слоев основного полотна
	1
	
	
	

	
	
	
	Назначение
	Гидроизоляция
	
	
	

	
	
	
	Основа перфорированная
	Нет 
	
	
	

	
	
	
	Тип структуры полотна
	Основной
	
	
	

	
	
	
	Толщина, Миллиметр
	≥ 1 и < 2
	
	
	

	
	
	
	Ширина, Миллиметр
	≥ 6000
	
	
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики
	Обоснование применения дополнительных характеристик
	
	

	
	
	
	Способ монтажа
	Самоклеящийся 
	Для обозначения цели использования.
	
	

	
	
	
	Применение 
	Гидроизоляция пола 
	
	
	


 
