	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во

	1.
	Кабель UTP (для
системы видеонаблюдения не в сфере ИКТ)
	Длина: ≥ 305 м.; 
Тип изделия: витая пара; 
Количество жил:≥ 8; 
Категория (TIA/EIA): Cat.5е; 
Номинальное напряжение (В): ≥ 80; 
Частотный диапазон (МГц): ≥ 100;
 Материал жил: медь; 
Диаметр проводника (мм): ≥ 0,52;
 Количество пар: ≥ 4; 
Способ монтажа: для внутренней прокладки; Материал оболочки: ПВХ с пониженным дымо- и газовыделением; 
Упаковка: коробка; 
Форма провода: круглый.
Рабочая температура- от ≤ -40 С до ≥+50 C°.
Температура монтажа- ≤ -10 С°.
Материал внешней оболочки кабеля - PE (Полиэтилен) чёрного цвета
Общий диаметр кабеля - ≥5.3 мм
Толщина внешней оболочки кабеля - ≥0,90 мм
Сопротивление жилы - ≥25 и ≤30 Ом
Цвет – Черный
	10 шт.



