
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку серверного сетевого коммутатора

1. Поставщик обязуется поставить коммутатор (далее – товар) в количестве и ассортименте в соответствии с настоящим Техническим заданием, провести распаковку, монтажные и пусконаладочные работы по адресу заказчика. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика в рабочие дни Заказчика: с 09:30 до 16:30 (обед с 13:00 до 13:45), по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Истомина 51а, оф.306.
2. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, гарантийные пломбы должны быть  целые и без следов внешнего вмешательства).
3. Качество товара должно быть подтверждено паспортом качества от производителя и сертификатом соответствия. Весь поставляемый товар должен сопровождаться комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации и другую документацию, поставляемую фирмой-производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адреса и способы связи с ним. Весь товар должен быть изготовлен не ранее 2026 г. и серийно выпускаемым. Заказчик должен получить авторизированную гарантию от производителя сроком на 3 года. Гарантийный срок на оборудование начинается с момента подписания УПД или товарной накладной о приемке товара. Серийный номер товара должен отображаться на сайте производителя www.qtech.ru.  Производитель обязуется в течение всего гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты путем ремонта или замены оборудования при условии, что дефект возник по вине Производителя. Товар должен быть включён в реестр российской промышленной продукции.
4.  С поставкой товара, поставщик обязан предоставить официальное информационное письмо с подписью и печатью от производителя товара (Qtech) об оригинальности и не контрафактности оборудования.  В данном письме должна содержатся   следующая информация: серийный номер, страна производитель, месяц и год производства, реестровая запись из реестра Минпромторга,   срок гарантийного обслуживания.
5. Упаковка товара должна быть влагоизолирующей, обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении товара.
6. Количество и ассортимент товара:


	№ 
п/п
	Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя (характеристики)

	1.
	Коммутатор QSW-4530-54TX
	Штука
	1

	1.1.
	Порты 10/100/1000BASE-T
	Шт
	48

	1.2.
	Порты 10GbE SFP+
	Шт
	6

	1.3.
	Порты консоли (RS-232 (RJ45))
	Шт
	1

	1.4.
	USB интерфейс
	Шт
	1

	1.5.
	Тип охлаждения
	
	активное

	1.6.
	Коммутационная матрица
	Гбит/с
	216

	1.7.
	Пропускная способность
	Мпак/с
	161

	1.8.
	Память
	МБ
	512 RAM + 64 

	1.9.
	DHCP
	
	IPv4/IPv6 DHCP Client, IPv4/IPv6 DHCP Server, IPv4/IPv6 DHCP Snooping, DHCP Relay Option 82, DHCPv6 Relay Option 37/38

	1.10.
	QinQ
	
	Basic QinQ, Selective QinQ

	1.11.
	VLAN
	
	IEEE802.1Q, Voice VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, MAC-based VLAN, Private VLAN, QinQ, VLAN Mapping 1 to 1, N to 1, GVRP

	1.12.
	VLAN функционал
	
	4K VLAN

	1.13.
	ACL
	
	IPv4 standard ACL, IPv4 extended ACL, IPv4 multicast ACL, IPv6 standard ACL, IPv6 extended ACL, IPv6 multicast ACL, MAC standard ACL, MAC extended ACL, MAC-IP extended ACL, Time based ACL

	1.14.
	QoS
	
	8 очередей на порт; Маркировка трафика 802.1p/DSCP/TOS; Алгоритмы обработки очередей: SP, WRR, WDRR, SP+WRR, SP+WDRR; Метод congestion avoidance: Tail drop; Ограничение трафика на портах

	1.15.
	MSTP
	
	64

	1.16.
	Агрегирование портов
	
	128 групп/8 портов

	1.17.
	Зеркалирование трафика
	
	Port Mirror, CPU Mirror, RSPAN

	1.18.
	Поддержка функции маршрутизации
	
	Статическая маршрутизация (IPv4/IPv6); Динамическая маршрутизация (IPv4/IPv6): RIPv1/2, OSPFv2, BGP4

	1.19.
	Протоколы резервирования
	
	802.1D STP, 802.1W RSTP, 802.1S MSTP, LACP, MRPP, ERPS, CFM (R)PVST+ compatible

	1.20.
	Стекирование
	
	Да

	1.21.
	Уровень коммутатора
	
	L3

	1.22.
	Протоколы управления
	
	TFTP/FTP/SFTP, SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, Dying Gasp CLI (Console/Telnet/SSH), Web/SSL, DNS-client, DNS-server Public & Private MIB interface RMON (1,2,3,9), Ping, Trace Route Syslog, SNTP/NTP, Dual IMG, Multiple Configuration Files, VCT, DDM ULDP, LLDP/LLDP MED , sFlow, BFD

	1.23.
	Товар из реестра российской промышленной продукции
	
	Да

	1.24.
	Программное обеспечение коммутатора из реестра российского программного обеспечения
	
	Да

	1.25.
	Блок питания в комплекте
	
	Модульный блок питания AC для коммутаторов, входное напряжение: 100 – 240 В, 120 Вт
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