Приложение № 1
Техническое задание
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт здания Северо-Каспийской межрайонной природоохранной прокуратуры, расположенного по адресу:
 359220, Республика Калмыкия, г. Лагань, ул. Куйбышева, 1

[bookmark: _GoBack]1. Наименование работ: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт здания Северо-Каспийской межрайонной природоохранной прокуратуры, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Лагань, ул. Куйбышева, 1
2. Описание объекта:
· адрес здания: г. Лагань, ул. Куйбышева, 1
· общая площадь: 219,4 кв.м.;
· год постройки: 1966;
3. Срок выполнения работ: в течение 60 рабочих дней с момента заключения контракта.
4. Перечень выполняемых работ: 
4.1  Предпроектное обследование объекта с составлением отчета по результатам обследования:
сбор исходных данных с обмерными работами в объемах, необходимых для проектирования.
4.2 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания.
5. Требования к проектно-сметной документации
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1
	Состав проектно-сметной документации 
	Рабочая и проектная документация.

	
	
	Раздел 1. Пояснительная записка

	
	
	Раздел 2. Архитектурные решения

	
	
	Раздел 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения

	

	
	Раздел 4. Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (включая спецификации на оборудование, материалы и изделия)

	
	
	4.1 Система электроснабжения (включая освещение)

	
	
	4.2 Система водоснабжения (внутренняя)

	
	
	4.3 Система канализации (внутренняя)

	
	
	4.4 Система отопления (внутренняя)

	
	
	Раздел 5. Проект организации работ 
на капитальный ремонт здания 

	
	
	Раздел 6. Ведомость объемов работ на капитальный ремонт здания (включая подготовительные, демонтажные, монтажные, строительные, пуско-наладочные работы, количество оборудования, материалов, изделий, технические характеристики и т.п.).

	
	
	Раздел 7. Сметная документация в соответствии 
с ведомостью объемов работ.

	2. Основные требования к техническим и проектным решениям

	2.1
	Общие требования
	Разработка проектных решений по капитальному ремонту помещений и инженерных систем в объемах, необходимых и достаточных для восстановления эксплуатационных характеристик объектов, планировочного решения и инженерного оснащения на базе современных технологий и санитарно-гигиенических нормативных требований к общественным зданиям, с применением современных эффективных материалов и инженерного оборудования, гарантирующих надежную и безопасную эксплуатацию здания и его систем, нормативных актов РФ. 
       При разработке проектной документации обеспечить:
применение экологически чистых строительных материалов; не влияющих на охрану окружающей природной среды, а также взрывобезопасность и пожаробезопасность объекта.

	2.2

	Требования к проектной документации
	Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов:
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 
«О составе разделов проектной документации 
и требования к их содержанию» в части касающейся разрабатываемых разделов (пункт 1.1 «Состав проектно-сметной документации»);
Приказ Минстроя России от 24.01.2019 N 33/пр "Об утверждении Изменения N 1 к СП 30.13330.2016 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" и действующими нормативными техническими требованиями, в том числе Перечнем национальных стандартов и сводов правил по обеспечению пожарной безопасности.
Разделы проектной документации должны характеризовать и обосновывать основные проектные решения, а приводимые показатели 
и итоговые данные расчетов и обоснований оформляться в табличной форме.
Каждый раздел и подраздел проектной документации должен быть выполнен отдельной книгой (брошюрой). Каждый раздел, подраздел, книга, том, часть проектной документации должен содержать спецификацию. 
В проектной документации должны быть предусмотрены:
возможность безопасной эксплуатации проектируемого объекта и требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения или недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей;
сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации;
сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному имуществу, окружающей среде.
Генеральные планы, технологические, архитектурно-строительные и другие чертежи в составе документации необходимо оформлять в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими техническими документами. Все чертежи должны иметь графическое исполнение в соответствии с требованиями Постановления Госстандарта СССР от 27.07.1973 № 1843 «ГОСТ 2.109-73. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам» и выпускаться 
в сброшюрованном виде в соответствии 
с требованиями Приказа Росстандарта от 17.12.2013 № 2288-ст «ГОСТ 21.001-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Общие положения».
Документация должна быть разработана 
в соответствии с действующими нормативными требованиями, строительными, экологическими, противопожарными, и санитарно-гигиеническими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации. 

	2.3
	Требования к спецификациям
	         Все позиции в спецификациях должны содержать ссылки на чертежи и формулы подсчета объемов. 
В спецификациях должны быть указаны полные характеристики оборудования и материалов, марки, типы, размеры, количество, вес, производитель, а также состав щитов, технические характеристики.
Спецификации должны быть оформлены по каждому разделу, подразделу, книге, тому, части проектной документации и заверены подписями уполномоченных лиц Подрядчика. 

	2.4
	Требования к ведомостям объемов работ
	Ведомости объемов работ должны учитывать полный комплекс работ по капитальному ремонту здания (монтажных, демонтажных, строительных, пуско-наладочных, работ по изготовлению конструктивов и т.п., вывоз мусора и т.д.) с указанием объемов работ, количеством используемых материалов и оборудования. 
В ведомостях объемов работ должна содержаться подробная информация на оборудование и материалы: размеры, вес, технические характеристики, состав шкафов, щитов, комплексов, марки, типы и т.п.). Требования касаются как монтируемых оборудования и материалов, так и демонтируемых. 
Ведомость объемов работ должна быть сброшюрована в отдельную книгу и оформлена по разделам и подразделам.

	2.5
	Требования к сметной документации
	Сметная документация должна быть составлена  в редакции 2026 г. по сметным нормам на строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы, утвержденным приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации   от 04.08.2020 N 421/пр (ред. от 30.01.2026) "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации"  в ПК «Гранд-Смета».
В смете стоимость на материалы использовать из ФССЦ, в случае отсутствия использовать КП (документ от поставщика или подрядчика, содержащий актуальную стоимость товаров или услуг на рынке).
В сметном расчёте должен быть учтен НДС 22%.
Сметная документация, должна отвечать требованиям нормативных актов РФ, норм и правил, санитарных правил и норм, технических регламентов и иных отраслевых документов, действующих на территории РФ.
Сметный расчёт передается Исполнителем Заказчику на бумажных носителях в двух экземплярах подписанный Исполнителем и утвержден руководителем, с живой печатью, в электронном виде Сметная документация предоставляется в печатном формате, в формате Microsoft Excel, pdf. SOB, Sobx, sacx, slsx - файлы Smeta.ru или XML (ХМЛ) Гранд Сметы. (с возможностью внесения изменений программным путем, обновления коэффициентов).
В состав сметной документации включить пояснительную записку с расшифровкой примененных в сметных расчетах коэффициентов.
В тех позициях сметы, в которых учтены энергоресурсы (вода и электроэнергия), их необходимо исключать.
В случае, если в расценке учтены материалы, которые не будут использоваться при монтаже, их необходимо исключить.
В случае, если работы будут выполняться с применением не тех материалов, которые учтены в расценке, необходимо сделать замену материальных ресурсов.
В случае, если расценка берется применительно, нельзя менять название расценки, необходимо в скобках писать: (применительно).

	2.6
	Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям
	         Архитектурно-планировочные решения определить с учетом функционального назначения помещений и нормативных требований.
Проектными решениями предусмотреть:
ремонт помещений;
замену дверных и оконных блоков, установку решеток;
ремонт  полов;
ремонт стен;
          ремонт потолков с установкой потолков Армстронг.

	2.7
	Требования 
к системам
водоснабжения 
и канализации
	Предусмотреть замену оборудования в санузлах: 
сантехнических приборов;
запорной арматуры; 
трубопроводов и трубной разводки;
канализационных стояков.
Канализационные трубопроводы от сантехнических приборов санузлов до канализационного люка
Прокладку трубопроводов (стояки, этажные разводки) в местах прохода сквозь междуэтажные перекрытия и стены выполнить с противопожарными муфтами. 

	2.8
	Требования к системе
отопления
	Предусмотреть замену радиаторов отопления 

	2.9
	Требования 
к системе освещения
	Предусмотреть замену выключателей, светильников, частично электропроводки.

	3. Особые условия

	3.1
	Требования к программным продуктам и количеству экземпляров проектно-сметной документации
	Документация выполняется без грифа.
Вся документация должна быть выполнена с применением компьютерной техники и при помощи программного обеспечения AutoCAD, MicrosoftWord, MicrosoftExcel, MicrosoftAccess, MicrosoftProject.
Проектно-сметная документация передается Заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде (в твердом переплете) и в электронном виде в формате PDF.
Кроме того, сметная документация предоставляется Заказчику в электронном виде в программном комплексе ПК «Гранд-смета».
Ведомости объемов работ, том с прайс-листами и коммерческими предложениями предоставляются на листах форматом А4 в вертикальном (книжном) виде. Сметная документация должна быть представлена в форме ЛСР ЛЭУ, 11 граф на листах форматом А4 в вертикальном (книжном) виде.



7. Требования к сроку гарантий качества на результаты работ. Гарантии качества распространяются на все разделы проекта, выполненные Исполнителем по контракту.
Гарантийный срок на оказанные услуги действует в течении 3 лет, с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
8. Особые условия. Все необходимые согласования проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Исполнителем в объеме требований действующих нормативно-правовых документов, при участии Заказчика. 
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