ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку расходных материалов системы автоматического полива для проведения ремонтно-восстановительных работ
1. Наименование закупки: Поставка расходных материалов системы автоматического полива для проведения ремонтно-восстановительных работ (далее - товар).
2. Срок (период) поставки товара: по 07 августа 2026 года.
            3. Доставка товара осуществляется по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дорогомилово, Кутузовский проезд, дом 5.
4. Порядок и условия поставки товара:
4.1. Поставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни с обязательным оповещением Заказчика за 2 (два) рабочих дня до даты поставки товара, по средствам оформления заявки в письменном виде на бланке Поставщика и направляется электронной почтой. В заявке указывается ФИО водителя (курьера), марка и регистрационный номер машины. Время поставки товара определяется по согласованию с Заказчиком. Поставка товара отдельными партиями не допускается. 
4.2. Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику оригинал счета и товарной накладной (УПД), копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, при наличии паспорт и гарантийный талон.
4.4. Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг): В течении 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной (УПД).
[bookmark: _GoBack]4.5. Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (УПД).
4.6. Товар и его упаковка должны быть промаркированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.7. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям технического задания и соответствующих стандартов.
4.8. Дефектный (бракованный) товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.
5. Общие параметры и технические характеристики поставляемого товара: 

	№ п/п
	
Номер
КТРУ/ОКПД2
	
Наименование товара в соответствии с КТРУ
	Наименование товара
	Техническое описание товара
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
	Ед. изм
	Кол-во

	
	
	
	
	Наименование харак-ки
	Значение харак-ки
	
	
	

	1
	22.21.21.122-00000002  / 22.21.21.122
	Труба напорная из полиэтилена
	Питьевая напорная труба (Тип 1)
[image: Питьевая напорная труба ПНД TEBO R-TB 25x2.3, SDR11 (ПЭ100;16 атм) 25 м 017010202-03 3]
	Назначение
	Питьевая
	В соответствии с КТРУ
	Шт
	1

	
	
	
	
	Толщина стенки, (миллиметр)
	2.3
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Стандартное размерное отношение (SDR)
	SDR11
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Форма выпуска
	Бухта
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Тип композиции полиэтилена
	ПЭ100
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	
	

	
	
	
	
	Длина

	25 метров
	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр 

	25 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Материал
	ПНД (полиэтилен низкого давления)
	
	
	

	
	
	
	
	Max давление

	11 бар
	
	
	

	2
	22.21.21.122-00000002  / 22.21.21.122
	Труба напорная из полиэтилена
	Питьевая напорная труба (Тип 2)

[image: Питьевая напорная труба ПНД TEBO R-TB 25x2.3, SDR11 (ПЭ100;16 атм) 25 м 017010202-03 3]
	Назначение
	Питьевая
	В соответствии с КТРУ
	Шт
	1

	
	
	
	
	Толщина стенки, (миллиметр)
	3.0
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Стандартное размерное отношение (SDR)
	SDR11
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Форма выпуска
	Бухта
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Тип композиции полиэтилена
	ПЭ100
	В соответствии с КТРУ
	
	

	
	
	
	
	Дополнительные характеристики

	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	
	

	
	
	
	
	Длина

	25 метров

	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр 

	32 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Материал
	ПНД (полиэтилен низкого давления)
	
	
	

	
	
	
	
	Max давление


	11 бар

	
	
	

	3
	- / 22.21.29.130
	-
	Присоединительный отвод 32-32 мм
[image: Отвод компрессионный присоединительный ПНД 32-32 (40/10) 121001213232 Valfex]
	Тип
 
	Отвод компрессионный 
	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	Шт
	10

	
	
	
	
	Материал

	ПНД
	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр

	32 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Тип соединения

	Цанга-цанга
	
	
	

	
	
	
	
	Вид резьбы 

	ВР
	
	
	

	
	
	
	
	Рабочее давление

	16 бар
	
	
	

	
	
	
	
	Max температура применения

	40 °С
	
	
	

	4
	- / 22.21.29.130
	-
	Присоединительный отвод 25-25 мм
[image: Отвод компрессионный присоединительный ПНД 32-32 (40/10) 121001213232 Valfex]
	Тип 

	Отвод компрессионный 
	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	Шт
	10

	
	
	
	
	Материал

	ПНД
	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр

	25 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Тип соединения

	Цанга-цанга
	
	
	

	
	
	
	
	Вид резьбы 

	ВР
	
	
	

	
	
	
	
	Рабочее давление

	16 бар
	
	
	

	
	
	
	
	Max температура применения

	40 °С
	
	
	

	5
	- / 22.21.29.130
	-
	Шаровой кран 25-25 мм
[image: Кран шаровый ПНД для трубопроводов х/в цанга - ца га разборный 25х25 121001232525 Valfex]
	Тип

	Кран компрессионный
	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	Шт
	10

	
	
	
	
	Тип ручки

	Флажок
	
	
	

	
	
	
	
	Материал

	ПНД
	
	
	

	
	
	
	
	Разборный

	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Тип соединения

	Цанга-цанга
	
	
	

	
	
	
	
	Рабочее давление

	16 бар
	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр

	25 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Max температура применения

	40 °С
	
	
	

	 6
	- / 22.21.29.130
	-
	Шаровой кран 32-32 мм
[image: Кран шаровый ПНД для трубопроводов х/в цанга - ца га разборный 25х25 121001232525 Valfex]
	Тип

	Кран компрессионный
	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	Шт
	10

	
	
	
	
	Тип ручки

	Флажок
	
	
	

	
	
	
	
	Материал

	ПНД
	
	
	

	
	
	
	
	Разборный

	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Тип соединения

	Цанга-цанга
	
	
	

	
	
	
	
	Рабочее давление

	16 бар
	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр

	32 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Max температура применения

	40 °С
	
	
	

	7
	- / 22.21.29.130
	-
	Тройник 32-32-32 мм
[image: Тройник компрессионный ПНД 32-32-32 (30/6) 1210012323232 Valfex]
	Тип

	Тройник компрессионный
	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	Шт
	5

	
	
	
	
	Материал

	ПНД
	
	
	

	
	
	
	
	Тип соединения

	Цанга-цанга-цанга
	
	
	

	
	
	
	
	Рабочее давление

	16 бар
	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр

	32 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Вид резьбы 

	ВР
	
	
	

	
	
	
	
	Max температура применения

	40 °С
	
	
	

	8
	- / 22.21.29.130
	-
	Тройник 25-25-25 мм
[image: Тройник компрессионный ПНД 32-32-32 (30/6) 1210012323232 Valfex]
	Тип

	Тройник компрессионный
	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	Шт
	5

	
	
	
	
	Материал

	ПНД
	
	
	

	
	
	
	
	Тип соединения

	Цанга-цанга-цанга
	
	
	

	
	
	
	
	Рабочее давление

	16 бар
	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр

	25 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Вид резьбы 

	ВР
	
	
	

	
	
	
	
	Max температура применения

	40 °С
	
	
	

	9
	- / 22.21.29.130
	-
	   Соединительная муфта 32 мм
[image: Муфта ПНД компрессионная 32 50010032 Политэк - превью 3] 


	Тип

	Муфта компрессионная
	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	Шт
	12

	
	
	
	
	Материал

	ПНД
	
	
	

	
	
	
	
	Тип соединения

	Цанга-цанга
	
	
	

	
	
	
	
	Рабочее давление

	16 бар
	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр

	32 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Вид резьбы 

	ВР
	
	
	

	
	
	
	
	Max температура применения
	40 °С
	
	
	

	10
	- / 22.21.29.130
	-
	Соединительная муфта 25 мм

[image: Муфта ПНД компрессионная 32 50010032 Политэк - превью 3]
	Тип

	Муфта компрессионная
	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	Шт
	12

	
	
	
	
	Материал

	ПНД
	
	
	

	
	
	
	
	Тип соединения

	Цанга-цанга
	
	
	

	
	
	
	
	Рабочее давлени

	16 бар
	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр

	25 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Вид резьбы 

	ВР
	
	
	

	
	
	
	
	Max температура применения

	40 °С
	
	
	

	11
	- / 22.21.29.130
	-
	Соединительная муфта 32x3/4 мм
[image: Фото 1]

	Тип

	Муфта компрессионная
	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	Шт
	6

	
	
	
	
	Материал

	ПНД
	
	
	

	
	
	
	
	Тип соединения

	Цанга
	
	
	

	
	
	
	
	Рабочее давлени

	16 бар
	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр

	32 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Резьба

	3/4'
	
	
	

	
	
	
	
	Вид резьбы 

	ВР
	
	
	

	
	
	
	
	Max температура применения

	40 °С
	
	
	

	12
	- / 22.21.29.130
	-
	Соединительная муфта 25x3/4 мм
[image: Фото 1]
	Тип

	Муфта компрессионная
	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	Шт
	6

	
	
	
	
	Материал

	ПНД
	
	
	

	
	
	
	
	Тип соединения

	Цанга
	
	
	

	
	
	
	
	Рабочее давлени

	16 бар
	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр

	25 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Резьба

	3/4'
	
	
	

	
	
	
	
	Вид резьбы 

	ВР
	
	
	

	
	
	
	
	Max температура применения

	40 °С
	
	
	

	13
	- /   28.29.12.112
	-
	Фильтр сетчатый  Frame, тип Y, резьба BSP FYSF1-1/4 **

[image: https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/tovary-dlya-poliva-i-vodosnabzheniya/17342597/1200x800/185589875.jpg]

	Назначение
	Для очистки воды в системах капельного и ландшафтного полива.
	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	Шт
	4

	
	
	
	
	Тип фильтра

	Сетчатый
	
	
	

	
	
	
	
	Соединение

	1 1/4 дюйм
	
	
	

	
	
	
	
	Резьба

	Наружняя
	
	
	

	
	
	
	
	Материал

	Пластик. сталь
	
	
	

	
	
	
	
	Картридж в комплекте

	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальное рабочее давление

	8 бар
	
	
	

	
	
	
	
	Тип

	Y
	
	
	

	14
	- / 22.21.29.130
	-
	Переходная муфта 32х25 мм
[image: Муфта ПНД компрессионная 32x25 переходная 50023225 Политэк - превью 2]
	Тип

	Муфта компрессионная
	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	Шт
	10

	
	
	
	
	Материал

	ПНД
	
	
	

	
	
	
	
	Тип соединения

	Цанга-цанга
	
	
	

	
	
	
	
	Рабочее давлени

	16 бар
	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр

	32х25 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Резьба

	3/4'
	
	
	

	
	
	
	
	Вид резьбы 

	ВР
	
	
	

	
	
	
	
	Max температура применения

	40 °С
	
	
	

	15
	- / 22.21.29.130
	-
	Соединительная муфта 32x1/2 мм
[image: Муфта ПНД компрессионная НР 32x1/2' 50033212 Политэк - превью 2]
	Тип

	Муфта компрессионная
	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	Шт
	10

	
	
	
	
	Материал

	ПНД
	
	
	

	
	
	
	
	Тип соединения

	Цанга
	
	
	

	
	
	
	
	Рабочее давлени

	16 бар
	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр

	32 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Резьба

	1/2'
	
	
	

	
	
	
	
	Вид резьбы 
	НР
	
	
	

	16
	- / 22.21.29.130
	-
	Соединительная муфта 25x1/2 мм
[image: Муфта ПНД компрессионная НР 32x1/2' 50033212 Политэк - превью 2]
	Тип

	Муфта компрессионная
	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	Шт
	10

	
	
	
	
	Материал

	ПНД
	
	
	

	
	
	
	
	Тип соединения

	Цанга
	
	
	

	
	
	
	
	Рабочее давлени

	16 бар
	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр

	25 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Резьба

	1/2'
	
	
	

	
	
	
	
	Вид резьбы 
	НР
	
	
	

	17
	- / 22.21.29.130
	-
	Капельная трубка компенсированная
[image: Капельная трубка компенсированная Профитт 16 мм - 25 м, шаг 33 см, 2 л/ч 0342931-RCS 1]
[image: Капельная трубка компенсированная Профитт 16 мм - 25 м, шаг 33 см, 2 л/ч 0342931-RCS 3]

	Тип

	Капельная трубка
	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	Шт
	1

	
	
	
	
	Материал

	ПНД
	
	
	

	
	
	
	
	Max давление

	3 бар
	
	
	

	
	
	
	
	Длина  трубки

	25 метров
	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр

	5/8 дюйм
	
	
	

	
	
	
	
	Внутренний диаметр

	14 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Внешний диаметр

	16 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Толщина стенки шланга

	1 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Расход воды

	2 л/ч
	
	
	

	
	
	
	
	Расстояние между отверстиями

	330 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет 
	Черный
	
	
	

	18
	- / 28.29.22.120
	-
	Выдвижной роторный дождеватель K-Rain Mini Pro 4 **

[image: 13003]
	Бренд

	K- Rain
	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	Шт
	20

	
	
	
	
	Диаметр

	1/2
	
	
	

	
	
	
	
	Назначение

	Для системы поливаа
	
	
	

	
	
	
	
	Материал

	Пластик
	
	
	

	
	
	
	
	Сопло в комплекте

	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Регулировка радиуса

	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Общая высота

	12,2 см
	
	
	

	
	
	
	
	Радиус действия

	5,5 – 11 м
	
	
	

	
	
	
	
	Высота штанги

	10,2 см
	
	
	

	
	
	
	
	Наружний диаметр

	3,0 см
	
	
	

	
	
	
	
	Настройки сектора полива

	40° – 360°
	
	
	

	
	
	
	
	Рабочее давление

	от 1,4 до 7,0 бар (140 - 700 кПа)
	
	
	

	
	
	
	
	Расход воды

	0,18 – 0,75 м3/ч (3 – 12,5 л/мин)
	
	
	

	
	
	
	
	Угол наклона сопла

	26°
	
	
	

	
	
	
	
	В комплекте 5 сопел
	Да
	
	
	

	19
	- / 26.20.30.150
	-
	Контроллер полива XC-801i-E HUNTER внутренний **
[image: C:\Users\dgrigorev\Downloads\2026-06-17_10-53-26.png]
[image: C:\Users\dgrigorev\Downloads\2026-06-17_10-52-18.png][image: C:\Users\dgrigorev\Downloads\2026-06-17_10-50-25.png]
	Тип

	Контроллер полива
	В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара
	Шт
	2

	
	
	
	
	Назначение

	Управления поливом
	
	
	

	
	
	
	
	Возможность подключения датчика дождя
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	3 независимые друг от друга программы
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Возможность включения в автоматическом и ручном режиме
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	4 запуска на одну программу

	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Встроенный трансформатор

	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Возможность подключения реле запуска насоса
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Сезонная модуляция интенсивности полива
	от 10% до 200%
	
	
	

	
	
	
	
	Большой жидкокристаллический дисплей
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Количество управляемых зон полива

	8 шт
	
	
	

	
	
	
	
	Тип размещения

	Внутренний
	
	
	

	
	
	
	
	Напряжение

	24 В
	
	
	

	
	
	
	
	Ток переключения

	1 А
	
	
	

	
	
	
	
	Высота

	16,5 см
	
	
	

	
	
	
	
	Ширина

	14,6 см
	
	
	

	
	
	
	
	Глубина 

	5 см
	
	
	

	
	
	
	
	Энергонезависимая память

	Да
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



** - В описании объекта закупки указан товарный знак для обеспечения совместимости и взаимодействия закупаемых товаров с товарами, используемыми заказчиком в соответствии со статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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