Утверждаю
Заместитель директора по общим вопросам
 __________________Е.В. Федянин.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
поставка труб и держателей для нужд ФИЦ ХФ РАН
1. Общая информация об объекте закупки.
1.1. Объект закупки: поставка труб и держателей 
1.2. Место поставки товара: город Москва, ул. Косыгина, дом 4, корпус 1.
Номер комнаты: кабинет 56.
Этаж: 1 этаж.
Наличие лифта: нет.
Разгрузка товара осуществляется на первый этаж, без лестницы, от машины до места разгрузки около 100 метров.
1.3. Срок поставки товара: не позднее 30 дней с даты заключения настоящего Контракта.
1.4. Погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж, вывоз мусора, образовавшегося при поставке, осуществляется собственными силами Поставщика в день поставки товара.
1.5. Поставщик при поставке товара обязан выдать Заказчику необходимые документы: 
Заказчику оригиналы товарных накладных, счетов-фактур, счетов на оплату, паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты (декларации) соответствия (качества) или надлежащим образом заверенные копии, иные документы, подтверждающие качество товара, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.6. Время поставки Товара: по предварительному согласованию с Заказчиком, в рабочие дни: с понедельника по четверг – с 09.00 до 16.00 часов, обед с 13.00 до 14.00; в пятницу: с 09.00 до 15.00 часов, обед с 13.00 до 14.00.
Согласно требованиям Положения о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режимах ФИЦ ХФ РАН от 28.01.2026 г. № 9 Поставщик уведомляет Заказчика по электронной почте kontrakt.sluzhba@chph.ras.ru не позднее, чем за три рабочих дня до поставки товара и сообщает следующие сведения:
- Дата 
- Время: с ___ до 	___
- Ф. И. О. посетителя, водителя
- Телефон
- Наименование организации
- номер и дата Контракта
- Марка автомобиля 	
- Государственный номерной знак: 	
В случае непредоставления вовремя указанных сведений, Заказчик обязан отказать в возможности проезда и прохода на территорию и соответственно в приемке Товара.
2. Требования к качеству товара:
2.1. Товар должен быть допущен к применению на территории Российской Федерации.
2.2. Качество товара подтверждается сопроводительными документами при его поставке Заказчику: сертификат соответствия (при необходимости), инструкция пользователя, паспорт на русском языке или другие документы, подтверждающие качественные характеристики товара. Указанные документы должны быть на русском языке, хорошо читаемыми, должны быть заверены подписью и печатью Поставщика, с указанием его адреса и телефона.
2.3. Товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, серийно выпускаемым, отражающим последние модификации конструкций и материалов. Расходные материалы (при наличии) должны быть оригинальные и не восстановленные.
Товары по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.
Каждая единица оборудования, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара и наименования производителя товара.
В цену товара должны быть включены все расходы Поставщика по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена Контракта должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по Контракту.
2.4. Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам и номенклатурным номерам завода-производителя, на товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию. В случае предъявления претензии по качеству товара по причине несоответствия его условиям договора или иным обязательным требованиям Поставщик должен по выбору Заказчика устранить недостатки, заменить товар или его часть товаром, качество которого соответствует условиям контракта.
2.5. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.
Гарантийный срок на товар должен быть не менее гарантийного срока, установленного производителем товара.
При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок не менее 12 месяцев и не менее гарантийного срока установленного заводом изготовителем 
- в течение гарантийного срока на Товар Поставщик обеспечивает безвозмездную замену Товара в целом и составляющих его частей, не отвечающих требованиям технических условий, или преждевременно вышедших из строя в условиях эксплуатации, оговоренных в руководстве по эксплуатации;
- В случае обнаружения Заказчиком производственного дефекта товар заменяется аналогичным вне зависимости от изменения его стоимости, в течение двух рабочих дней с момента подачи соответствующей заявки Заказчика по телефону, факсу или электронной почте. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара. При замене товара срок годности на него исчисляется заново со дня приемки товара Заказчиком. В случае замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новое комплектующее изделие или составную часть Товара устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные комплектующие изделия или составную часть Товара, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи Заказчику товара по окончании замены.
Гарантия предоставляется на все поставляемые товары для исполнения настоящего Контракта.
Настоящим Заказчик декларирует факт отсутствия товара в реестре РПП и отсутствия производства товара на территории РФ
3. Требования к безопасности товара:
3.1. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации, техническим условиям и др. нормативно-технической документации.
4. Требования к упаковке товара:
4.1. Товар поставляется в таре или упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении, быть прочными, сухими, без нарушения целостности с соответствующей специальной маркировкой. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, если он доставлен с нарушением указанных условий.
Товар поставляется в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей полную сохранность товара при транспортировке. Упаковка товара отвечает требованиям экологической безопасности, имеет необходимые маркировки, наклейки, пломбы. Упаковка и маркировка соответствуют требованиям ГОСТ, импортного товара - международным стандартам упаковки. На момент поставки упаковка не должна иметь признаков нарушения целостности, деформации, которые могут повлиять на качество поставляемого товара.


Приложение 1
к Техническому заданию
Перечень объектов закупки

	1
	Гофрированная труба ПНД черный d 32 мм с зонд.
	22.21.29.120 / КТРУ на данный товар отсутствует
огран
	Номинальный Диаметр
	32≤
	Миллиметр
	метр
	800

	
	
	
	Категория размещения
	Для улицы
	 
	
	

	
	
	
	Тип упаковки
	Бухта
	 
	
	

	
	
	
	Прочность при сжатии
	350≤
	Ньютон
	
	

	
	
	
	Цвет
	Черный
	 
	
	

	
	
	
	Рабочая температура
	от - 40 до + 45
	Градус цельсия
	
	

	
	
	
	Материал обшивки
	Без обшивки
	 
	
	

	
	
	
	Распространяет горение
	Нет
	 
	
	

	
	
	
	Прочность (сопротивление) при изгибе
	Гибкая
	 
	
	

	
	
	
	С протяжкой (зондом)
	Да
	 
	
	

	
	
	
	Устойчивость к УФ-излучению
	Да
	 
	
	

	
	
	
	Материал
	ПНД
	 
	
	

	
	
	
	Степень защиты (IP)
	IP55≤
	 
	
	

	2
	Гофрированная труба ПНД черный d 16 мм с зонд.
	22.21.29.120 / КТРУ на данный товар отсутствует
огран
	Номинальный Диаметр
	16≤
	Миллиметр
	метр
	500

	
	
	
	Категория размещения
	Для улицы
	 
	
	

	
	
	
	Тип упаковки
	Бухта
	 
	
	

	
	
	
	Прочность при сжатии
	350≤
	Ньютон
	
	

	
	
	
	Цвет
	Черный
	 
	
	

	
	
	
	Рабочая температура
	от - 40 до + 45
	Градус цельсия
	
	

	
	
	
	Материал обшивки
	Без обшивки
	 
	
	

	
	
	
	Распространяет горение
	Нет
	 
	
	

	
	
	
	Прочность (сопротивление) при изгибе
	Гибкая
	 
	
	

	
	
	
	С протяжкой (зондом)
	Да
	 
	
	

	
	
	
	Устойчивость к УФ-излучению
	Да
	 
	
	

	
	
	
	Материал
	ПНД
	 
	
	

	
	
	
	Степень защиты (IP)
	IP55≤
	 
	
	

	3
	Держатель гофрированной трубы d 32 мм
	22.21.29.130 / КТРУ на данный товар отсутствует
огран
	Номинальный Диаметр
	32≤
	Миллиметр
	упаковка
	10

	
	
	
	Категория размещения
	Для улицы
	 
	
	

	
	
	
	Тип упаковки
	100
	Штук
	
	

	
	
	
	Цвет
	Черный
	 
	
	

	
	
	
	Рабочая температура
	от - 25 до + 60
	Градус цельсия
	
	

	
	
	
	Тип крепления
	Саморезы
	 
	
	

	
	
	
	Материал
	Полистирол
	 
	
	

	4
	Держатель гофрированной трубы d 16 мм
	22.21.29.130 / КТРУ на данный товар отсутствует
огран
	Номинальный Диаметр
	16≤
	Миллиметр
	Упаковка 10
	

	
	
	
	Категория размещения
	Для улицы
	 
	
	

	
	
	
	Тип упаковки
	100
	Штук
	
	

	
	
	
	Цвет
	Черный
	 
	
	

	
	
	
	Рабочая температура
	от - 25 до + 60
	Градус цельсия
	
	

	
	
	
	Тип крепления
	Саморезы
	 
	
	

	
	
	
	Материал
	Полистирол
	 
	
	



Ответственный за составление технического задания
_______________________А.В. Стенякин
