Техническое задание на оказание услуг по утилизации грузового транспорта

1. Наименование и цель закупки
Оказание услуг по комплексной утилизации списанного грузового транспорта (грузовых автомобилей, тягачей, самосвалов, фургонов, прицепов/полуприцепов и т. п.) с выдачей документов, подтверждающих утилизацию, и обеспечением экологической и юридической безопасности.
Цель: законное прекращение учёта ТС в ГИБДД, исключение налоговых обязательств, экологически безопасное обращение с отходами, извлечение и реализация вторичного сырья (металлолом, АКБ, шины и др.) в соответствии с действующим законодательством.

2. Перечень передаваемых транспортных средств
Оформляется в виде приложения к договору/ТЗ. Обязательные поля:
· № п/п
· Марка, модель
· Гос. регистрационный знак
· VIN (или номер шасси/рамы)
· Год выпуска
· Масса без нагрузки по ПТС/ПСМ (кг)
· Место нахождения (точный адрес/координаты)
· Комплектность (наличие/отсутствие ключевых узлов: двигатель, КПП, кабина, рама, колёса, АКБ и т. д.)
· Состояние (на ходу/не на ходу, разукомплектованность)

3. Нормативная база
Исполнитель обязан выполнять работы в соответствии со следующими документами:
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89‑ФЗ «Об отходах производства и потребления»
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7‑ФЗ «Об охране окружающей среды»
· Приказ МВД России от 21.12.2019 № 950 (правила снятия с учёта в ГИБДД)
· Требования к обращению с ломом чёрных/цветных металлов (Постановление Правительства РФ № 1287 и др.)
· Санитарные правила и нормы (СанПиН), касающиеся опасных отходов
· ГОСТы и технические регламенты на обращение с опасными жидкостями, АКБ, шинами, фильтрами

4. Требования к исполнителю
Исполнитель должен иметь:
· Действующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности (выдана Росприроднадзором), с соответствующими видами работ и перечнем отходов (в т. ч. АКБ, масла, фильтры, шины, отходы лакокрасочных материалов и т. п.).
· Лицензию/договор с лицензированной организацией на приём и переработку лома чёрных и цветных металлов.
· Собственные или арендованные спецсредства для погрузки и транспортировки негабаритной/тяжёлой техники (эвакуаторы, тралы, краны).
· Площадку/территорию, оборудованную для безопасного слива технических жидкостей, хранения опасных отходов и металлолома, с поверенными весами.
· Квалифицированный персонал, обученный обращению с опасными отходами и правилам охраны труда.

5. Состав и порядок оказания услуг
5.1. Подготовительные мероприятия
· В течение 3 рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель предоставляет Заказчику график вывоза ТС с указанием даты, времени, типа транспорта для перевозки и ФИО ответственного представителя.
· Не менее чем за 24 часа до вывоза Исполнитель уведомляет Заказчика о точном времени прибытия.
5.2. Приёмка и передача ТС
· Передача осуществляется по Акту приёма‑передачи ТС в 2 экземплярах. В акте фиксируется: VIN/шасси, госномер, комплектность, видимые повреждения, наличие/отсутствие жидкостей (ориентировочно), фотофиксация.
· С момента подписания Акта ответственность за сохранность и безопасное обращение с ТС переходит к Исполнителю.
5.3. Транспортировка
· Погрузка, крепление, перевозка и выгрузка выполняются силами и за счёт Исполнителя.
· При перевозке опасных грузов (если применимо) соблюдаются требования ДОПОГ/российского законодательства.
5.4. Осушение и демонтаж (обязательные операции)
Перед разделкой ТС Исполнитель обязан:
· Полностью слить и принять на утилизацию все технические жидкости: топливо, моторное и трансмиссионное масло, охлаждающую, тормозную, гидравлическую жидкости, жидкость стеклоомывателя, хладагент (при наличии).
· Демонтировать и отсортировать компоненты, требующие специализированной утилизации: АКБ, масляные/топливные/воздушные фильтры, подушки безопасности (по регламенту), шины и покрышки, стёкла, элементы с содержанием ртути/свинца, пластиковые детали с маркировкой опасных полимеров.
· Обеспечить временное накопление опасных отходов в маркированной таре/контейнерах до передачи на обезвреживание/утилизацию лицензированным организациям.
5.5. Разделка и сортировка
· Полный демонтаж с разделением по видам вторичного сырья: лом чёрных металлов, лом цветных металлов (медь, алюминий, латунь и т. п.), пластик, резина, стекло, электронные компоненты.
· Взвешивание ТС (до разделки) и взвешивание полученного металлолома на поверенных весах. Учёт засоренности неметаллическими примесями.
· Формирование Паспорт‑расчёта лома с разбивкой по видам металлов и итоговой массой.
5.6. Обращение с отходами
· Все отходы классифицируются по ФККО, при необходимости составляются паспорта опасных отходов.
· Отходы передаются на утилизацию/обезвреживание только лицензированным организациям с оформлением приёмо‑сдаточных актов.
· Исполнитель ведёт журнал движения отходов и хранит подтверждающие документы.
5.7. Итоговые документы
По завершении утилизации Исполнитель предоставляет Заказчику:
· Акт об утилизации ТС (с указанием VIN/шасси, даты, места утилизации) — документ, на основании которого ГИБДД снимает ТС с учёта.
· Копии лицензий Исполнителя и субисполнителей (при привлечении третьих лиц).
· Приёмо‑сдаточные акты на опасные отходы и лом металлов.
· Паспорт‑расчёт лома металлов.
· Фото/видеоотчёт этапов работ (по согласованию).
· Документ, подтверждающий перечисление средств от утилизации автотранспорта в федеральный бюджет (если это предусмотрено договором).

6. Требования к качеству и безопасности
· Запрещено захоронение шин, АКБ, масел и фильтров на полигонах ТКО.
· Исключается несанкционированный сброс технических жидкостей в канализацию/почву.
· Территория проведения работ должна соответствовать требованиям пожарной безопасности; должны быть средства пожаротушения и план действий при разливах.
· Должна быть обеспечена защита персонала СИЗ при работе с опасными веществами.
· Утилизация исключает возможность восстановления ТС или повторного использования узлов, предназначенных на лом.

7. Сроки выполнения работ
· Общий срок оказания услуг: 15–30 календарных дней с даты подписания договора.
· Срок вывоза каждой единицы ТС: не позднее 10 рабочих дней после согласования графика.
· Срок предоставления итогового пакета документов: не позднее 10 календарных дней после фактической утилизации.

8. Результат оказания услуг
Результатом является:
· Физическая утилизация ТС с невозможностью дальнейшего использования по назначению.
· Полный пакет документов для снятия ТС с регистрационного учёта в ГИБДД.
· Подтверждённое экологически безопасное обращение со всеми видами отходов, образовавшимися при утилизации.
· Переданные Заказчику данные о массе и видах извлечённого вторичного сырья (при необходимости).

9. Порядок расчётов и ответственность
· Стоимость услуг определяется по спецификации (за единицу ТС или за тонну металлолома минус затраты; либо фиксированная ставка за единицу с учётом категории/массы).
· Оплата производится по факту выполнения работ и предоставления полного пакета документов.
· За нарушение сроков, некачественное выполнение работ, отсутствие необходимых лицензий или несоблюдение экологических требований Исполнитель несёт ответственность в соответствии с ГК РФ и договором (штрафы, возмещение убытков).

10. Особые условия (по необходимости)
· Если ТС находится на охраняемой территории, указать порядок допуска транспорта Исполнителя.
· Если требуется участие представителя Заказчика при взвешивании или демонтаже — прописать формат и сроки уведомления.
· Порядок взаимодействия при выявлении неучтённых опасных компонентов (например, асбестовые накладки, фреон в кондиционере и т. п.).
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