Техническое задание
[bookmark: _Hlk233371304]на Поставку оборудования (Прицеп  марки   Багем 71102А) (далее-Товар/Прицеп) для хранения музейных предметов


1. Назначение и область применения
[bookmark: _GoBack]Прицеп предназначен в качестве оборудования для хранения музейных предметов (КП 34557 Аэросани-амфибия А3) , безопасного перемещения и транспортировки.

2. Основные технические характеристики
-  тип рамы:  сварная усиленная, платформа между колес;
-  тип покрытия: горячий цинк;
-  габаритные размеры платформы, мм:  7000 х 2200;
-  оси резиножгутовые  – 2  шт  (грузоподъемность 1  оси 1350 кг).
- тормоза инерционные;
- сцепное устройство под шар 50 мм; 
- высота зацепа под легковое авто;
- колеса: R 13 – 4 шт.;
- светотехники диодная;
- покрытие пола – рама с регулируемыми ложементами, покрытыми мягким войлоком для защиты судна от повреждения;
- крылья;
- грузоподъемность, кг: 2200;
- полная масса, кг: 2700;
- опорное колесо 1 шт.;
- опорные стойки 4 шт.
- регулируемый носовой упор;
- документы для регистрации в ГАИ  (ЭПТС, договор, акт)
3. Требования к конструкции
   Усиленная оцинкованная рама прицепа выполнена из цельного замкнутого профиля, имеет большой запас прочности и позволяет уберечь жгут электропроводки от внешних повреждений по всей длине прицепа (по согласованию с заказчиком, допускается рама сварная). Рама оборудована петлями для крепления груза.

  Передвижной носовой упор имеет регулируемую высоту и угол наклона. Он может быть отрегулирован и установлен в наиболее удобное положение для установки перевозимой техники. 
 Ложементы могут быть установлены в любой точке поперечин рамы, имеют регулируемый угол наклона и регулируемую высоту. Это позволяет установить их в наиболее удобное положение, избежать давления на продольные реданы, а также расположить технику максимально низко, тем самым обеспечить устойчивость прицепа при движении и осуществлять спуск судна на воду меньшей глубине. При перевозках и хранении судна на прицепе ложементы позволяют равномерно распределить вес техники и уменьшить давление на корпус судна.
 Передвижной колесный ход позволяет отрегулировать расположение оси и установить её под центром тяжести перевозимого судна. Правильное распределение нагрузки на прицепе обеспечивает безопасность перевозок, позволяет избежать превышения допустимой нагрузки на шар фаркопа, а также запрокидывание прицепа назад при перевозке судна с мотором.

 Резиножгутовая подвеска сохраняет стабильную плавность хода при разной загруженности прицепа.

 Усиленные оцинкованные оси оборудованы тормозными барабанами с защитными колпаками, усиленные подшипники не требуют дополнительной смазки и регулировки на протяжении всего срока службы.

 Три автономных тормозных системы: рабочая, стояночная и аварийная. Рабочая тормозная система — для торможения при движении в составе автопоезда. Стояночная тормозная система — для фиксации прицепа во время стоянки. Аварийная тормозная система — для аварийного торможения при нарушении сцепки с тягачом.

 Оцинкованное опорное колесо с упорным подшипником рукоятки. Регулируется по высоте, обеспечивает горизонтальное положение прицепа и облегчает его передвижения без подката до тягача . Статическая нагрузка — до 300 кг, динамическая нагрузка — до 180 кг.

 Съёмные кронштейны с задними фонарями, с байонетными разъёмами, исключают погружение светотехники воду и обеспечивают её сохранность. Жгут электропроводки выполнен из литого автомобильного кабеля с герметично залитыми АМР разъемами. Штекер 13-pin.

 Комплектация: опорное колесо (до 300 кг), противооткатные упоры (2 шт.).

 Антикоррозийное покрытие горячим цинкованием. 

4. Нормативные требования (Россия / ЕАЭС)
Прицеп должен соответствовать требованиям безопасности, иметь ЭПТС 
Срок службы — 5 лет 
Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев 
Предоставляется полный комплект документов для постановки на учёт ГИБДД
Прицеп должен соответствовать требованиям безопасности установленным законодательством РФ для данного вида товара

5. Срок поставки товара: 60  рабочих дней с даты подписания Контракта.
6. Доставка по адресу: г.Москва, Волгоградский проспект 42, корп.5  

7. Иные требования
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и не должен иметь дефектов
Цена товара включает в себя стоимость прицепа, все расходы по доставке до адреса Заказчика (включая погрузку, транспортировку и разгрузку), предпродажную подготовку, а также уплату всех обязательных налогов и сборов

