ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку текстильной продукции и мобильного стенда Roll-Up
1. Манишка футбольная
• Материал: сетка типа «Олимп» или эквивалент.
• Состав: 100% полиэстер.
• Плотность материала: 120 г/м².
• Посадка: умеренного объема.
• Длина изделия: 20 см от линии талии.
• Горловина и проймы обработаны окантовкой.
• Нижний край изделия подшит.
• Боковая фиксация: 2 пары эластичных резинок.
• Швы ровные, без пропуска стежков, концы строчек закреплены.
• Дополнительная характеристика: окантовочный шов горловины и пройм — не менее 20 стежков на 5 см строчки.
• Эластичные элементы после растяжения должны возвращаться в первоначальное состояние без видимой остаточной деформации.
• Материал должен сохранять геометрию ячеек сетки после стирки.
2. Футболка
• Материал: «ложная сетка» или эквивалент.
• Состав: 100% полиэстер.
• Плотность: 140 г/м².
• Посадка: умеренного объема.
• Силуэт: прямой.
• Рукав: короткий, длиной до середины плеча.
• Длина изделия: 20–25 см ниже линии талии.
• Ворот: круглый.
• Рукава и нижний край изделия подшиты.
• Швы ровные, без пропусков стежков.
• Дополнительная характеристика: устойчивость окраски к сухому трению — не менее 4 баллов.
• Воздухопроницаемость полотна — не менее 100 дм³/(м²·с).
• После мокрой обработки не допускается изменение линейных размеров по длине и ширине более чем на 6%.
• Конструктивные линии изделия должны быть симметричными.
3. Бейсболка
• Материал: 100% хлопок.
• Плотность материала: 210 г/м².
• Конструкция: пять клиньев.
• Козырек: жесткий, формоустойчивый.
• Размер: регулируемый.
• Застежка: металлический замок.
• Металлическая застежка должна обеспечивать фиксацию выбранного размера без самопроизвольного ослабления.
• Клинья должны иметь симметричную геометрию.
• Соединительные строчки должны быть ровными, без пропусков стежков.
• Дополнительная характеристика: козырек должен сохранять заданную дугообразную форму после трех последовательных циклов ручного изгиба и восстановления.
• Верхняя точка соединения пяти клиньев должна быть закрыта декоративной обтяжной пуговицей из материала, визуально соответствующего основному материалу изделия.
4. Мобильный стенд Roll-Up «Движение Первых»
• Размер: 850 × 2000 мм.
• Основной цвет полотна — красный.
• В верхней части полотна должна располагаться надпись «Свердловская область».
• В центральной части должны располагаться слово «ПЕРВЫЕ» и фирменный знак «Движение Первых».
• В нижней части должны располагаться QR-коды: будьвдвижении.рф, ВКонтакте, Одноклассники.
• QR-коды должны вести на согласованные заказчиком интернет-ресурсы.
• Мобильная напольная конструкция Roll-Up; полотно автоматически убирается внутрь корпуса посредством возвратного механизма.
• Установка конструкции производится без применения специального инструмента.
• Конструкция предназначена для многократного использования и должна обеспечивать защиту свернутого полотна при транспортировке.
• Стенд подходит для эксплуатации внутри помещений и на открытых площадках при соответствующих погодных условиях.
• Дополнительная характеристика: возвратный механизм должен обеспечивать равномерное втягивание полотна без рывков и перекоса относительно продольной оси конструкции.
• После пяти последовательных циклов полного развертывания и свертывания полотна не допускается появление заломов, препятствующих визуальному восприятию макета.
• QR-коды должны сохранять возможность считывания стандартной камерой смартфона непосредственно с готового напечатанного полотна.
• Не допускаются полосы печати, непропечатанные участки, пятна и визуально заметная пикселизация графических элементов при штатной дистанции просмотра.
• Перед изготовлением поставщик обязан согласовать с заказчиком электронный макет.
Общие требования
• Все изделия должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.
• Материалы, фактура, размеры, цветовое исполнение и качество изготовления должны соответствовать настоящему техническому заданию и согласованному образцу/макету.
• По требованию заказчика до изготовления основной партии поставщик предоставляет образец изделия либо образец используемого материала для проверки соответствия установленным характеристикам.
• При приемке заказчик вправе проверить заявленные характеристики, размеры, качество швов, материал, конструктивное исполнение, работоспособность механизмов Roll-Up и считываемость QR-кодов.




