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Техническое задание
[bookmark: _Hlk98758917]Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы управления контроля доступом, и системы видеонаблюдения РГХПУ им. С.Г. Строганова


	Наименование объекта закупки:
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы управления контроля доступом, и системы видеонаблюдения РГХПУ им. С.Г. Строганова

	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	4 месяца

	Адреса оказания услуг
	1. г. Москва, ул. Волоколамское шоссе д. 9 стр.1
2. г. Москва, ул. Волоколамское шоссе. 9, стр.2;
3. [bookmark: _Hlk99614300]г. Москва, ул. Стрелецкая д. 2 стр. 1
4. г. Москва, ул. Астрадамская д. 1 к. 4



Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы управления контроля доступом, системы видеонаблюдения, установленных на следующих объектах РГХПУ им. С.Г. Строганова:
Учебный корпус № 1 - г. Москва, ул. Волоколамское шоссе д, 9 стр. 1
Учебный корпус № 2 - г. Москва, ул. Волоколамское шоссе д, 9 стр. 2
Учебный корпус колледжа - г. Москва, ул. Стрелецкая ул., д. 2, к. 1
Здание студенческого общежития – г. Москва, ул. Астрадамская ул., д. 1, к. 4

Срок оказания услуг: 4 месяца с момента заключения контракта (с 01.08.2026 года по 30.11.2026 года). 

Техническое обслуживание (ТО) системы управления контроля доступом, системы видеонаблюдения включает комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию технических средств в рабочем состоянии, соответствующем требованиям нормативной документации по принадлежности, готовности к использованию в течение установленного срока службы и эксплуатации.
Техническое обслуживание - делится на плановое (регламентированное) и неплановое (текущий ремонт).
1. Плановое (регламентированное) ТО – техническое обслуживание осуществляется в плановом порядке в соответствии с регламентом на проведение ТО.
2. Неплановое ТО (текущий ремонт)- проводится при поступлении ложных сигналов, отказах аппаратуры, ликвидации последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий по заявке Заказчика.
[bookmark: _GoBack]Основными задачами технического обслуживания являются:
- обеспечение нормального (штатного) функционирования технических средств перечисленных систем;
- контроль и диагностирование технического состояния, определение пригодности технических средств к дальнейшему использованию, целесообразности замены;
- выявление и устранение повреждений, неисправностей и отказов, сбоев, ложных срабатываний,  дефектов технических средств, причин их возникновения, уменьшение количества;
- ликвидация или недопущение последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других дестабилизирующих факторов;
- анализ и обобщение сведений по результатам выполнения работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания;
- ведение документации (журналов) по ТО.
1. Условия оказания услуг
1.1. До начала оказания услуг, предусмотренных договором, Исполнитель должен предоставить Заказчику:
· список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте  с указанием номера договора, вида оказываемых услуг, ФИО специалистов, их должности, года рождения, квалификационные удостоверения, группы по электробезопасности, а также  номера оперативного телефона для круглосуточного приема заявок;
· приказ о закреплении оборудования за специалистами с указанием лица, ответственного за пожарную безопасность и охрану труда при производстве работ;
· письмо на въезд автотранспорта (если планируется въезд на территорию) с указанием марки, гос. номера автомобиля и ФИО водителя транспортного средства.
· [bookmark: _Hlk217476967]Сотрудники, привлеченные к выполнению работ, должны иметь документы, подтверждающие прохождение периодических медосмотров.
 1.2. Услуги выполняются в условиях действующего учреждения. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения и представлять угрозу для сотрудников учреждения Заказчика. 
1.3. Исполнитель обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно– пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика. 
1.4. Исполнитель обязан обеспечить проведение вводного инструктажа сотрудников у Заказчика и провести первичный инструктаж по правилам техники безопасности и пожарной безопасности.
1.5. Исполнитель обязан ознакомиться с объектом не позднее, чем через 2 (два) дня после заключения договора с составлением акта первичного обследования.
1.6. Прием Исполнителем систем безопасности на ТО и ремонт оформляется двухсторонним актом передачи на техническое обслуживание от Заказчика Исполнителю.
1.7. График на проведение технического обслуживания систем разрабатывается Исполнителем и предоставляется на утверждение Заказчику не позднее, чем через 2 (два) дня после ознакомления с объектом, с учетом технического состояния, технической документацией завода-изготовителя на оборудование и сроков проведения регламентных работ.
1.8. Техническое обслуживание носит периодический, планово-предупредительный характер и выполняется через установленные определенные интервалы времени, предусматривает выполнение на обслуживаемых системах и оборудовании строго определенных операций, предусмотренных требованиями эксплуатационной документации, а также устранение недостатков и неисправностей, выявленных в процессе их повседневной эксплуатации. 

2. Требования к качеству и безопасности услуг

2.1.  Во время оказания услуг на объектах обязательно соблюдение технологий и методик оказания услуг, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2.2.  Исполнитель обязан обеспечить безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья представителей Заказчика и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда. 
2.3. Качество услуг должно соответствовать нормативно-технической и методической документации.
2.4. В случае нанесения материального ущерба при оказании услуг Исполнитель несёт ответственность в установленном Гражданским кодексом Российской Федерации порядке.
2.5. При выполнении технического обслуживания и сопровождающих их мероприятиях необходимо применять материалы и оборудование, не ухудшающие характеристики установленных систем, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта. 
2.6. Услуги по техническому обслуживанию оборудования систем контроля доступа, видеонаблюдения должны производиться с использованием запасных частей (комплектующих и расходных материалов) Исполнителя.

3. Требования к исполнителю
[bookmark: _Hlk217476897]3.1. Исполнитель обязан иметь действующую на весь срок договора лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем управления контроля доступом, и систем видеонаблюдения. 
3.2. Все запасные части и расходные материалы, используемые Исполнителем для замены при ремонте систем, должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
3.3. Заказчик при приемке оказанных услуг вправе запросить у Исполнителя документы, подтверждающие качество установленных после ремонта запасных частей.
3.4. Обеспечение лестницами, инструментом, приборами и необходимыми материалами для оказания услуг осуществляется Исполнителем.
3.5. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждающих конструкций.
3.6. При возникновении неисправностей и невозможности ремонта высокотехнологичного оборудования (приборы приемно-контрольные, приборы управления) производится его замена на аналогичное с составлением дефектной ведомости, в которой указывается стоимость запасных частей, необходимых для выполнения ремонтных работ. 
3.7. Стоимость ремонта, не относящегося к аварийным работам, стоимость нового оборудования не входит в стоимость обслуживания и оплачиваются Заказчиком отдельно. 
3.8. Исполнитель обязан:
- обеспечить круглосуточный прием заявок на обслуживание систем управления контроля доступом, и систем видеонаблюдения, без выходных и праздничных дней.  Для приема заявок Исполнителем должен быть определен оперативный телефон и адрес электронной почты;
- устранять неисправности систем по вызову Заказчика;
- прибыть на объект для проведения аварийных работ по устранению отказа систем не позднее 2-х часов с момента поступления заявки от Заказчика;
- время нерабочего простоя систем не должно превышать 4 часов;
-внести изменения в техническую документацию – в течении 2-х дней с момента выполнения работ. Изменение схемы надлежит согласовывать с Заказчиком;
-оказывать консультационную помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем управления контроля доступом, и систем видеонаблюдения;
- разрабатывать инструкции для персонала Заказчика, обеспечивающего эксплуатацию систем, а также иную эксплуатационную документацию;
- в письменном виде предоставлять Заказчику технические рекомендации по улучшению работы систем;
- обеспечить соблюдение периодичности технического обслуживания;
- обеспечить необходимое качество работ по техническому обслуживанию;
- оказывать услуги в соответствии с режимом работы Заказчика, без создания помех деятельности персонала, с необходимыми предварительными согласованиями;
- обеспечить своевременное выполнение предписаний Заказчика, контролирующих и надзорных органов в установленные сроки;
- проводить мониторинг технического состояния систем и оборудования; 
-фиксировать результаты работ в «Журнале регистрации работ по ремонту и техническому обслуживанию системы управления контроля доступом, и системы видеонаблюдения». Обеспечить правильное и своевременное ведение документации на ТО каждой системы. Документация должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, объект и место ее установки на объекте, осуществлять планирование и проведение ТО, контролировать содержание, объем и качество выполненных работ. 
3.9. Исполнитель должен быть включен в реестр операторов персональных данных Роскомнадзора в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»

4. Требования по сроку гарантий качества на оказанные услуги (выполненные работы)

4.1. Срок гарантии по ремонту системы составляет 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.
4.2. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности оборудования или отдельного устройства, при выходе его из строя по причинам, не связанным с некорректной эксплуатацией в гарантийный период.
12.2. Гарантийное обслуживание обеспечивается без дополнительных расходов со стороны Заказчика.
[bookmark: _Hlk99614277]12.3. Исполнитель гарантирует выполнение работ (услуг) в полном объеме и за свой счет в согласованные сроки, если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, в результате которых системы работают с отклонениями или вышли в неработоспособное состояние. Гарантийный срок при этом продлевается на период устранения дефектов.
Спецификация оборудования (СКУД)
Адрес: ул. Волоколамское шоссе д. 9

	№ п/п
	Наименование поставляемого товара
	Ед.изм.
	Кол-во


	1. 
	PERCo-SC-610T/L
 Контроллер замка/турникета под считыватели с интерфейсом
Weigand
	шт
	1

	2. 
	PERCo-SC-600LE Контроллер замка со встроенным считывателем для карт EMMarin
	шт
	1

	3. 
	PERCo-IR05 Контрольный считыватель для карт /EM-Marin/
	шт
	3

	4. 
	PERCo-CT01-1 Контроллер турникета под два выносных считывателя с
интерфейсом RS-485, с памятью max на 10000 карт
	шт
	2

	5. 
	PERCo-SP12
Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + ОПС + Дисциплина» (Базовое ПО, "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты»)
	компл.
	1

	6. 
	PERCo-SPT-600 ПО с разграничением доступа по времени в комплекте c конвертером
интерфейса PERCo-IC-600
	шт
	1

	7. 
	PERCo-RP-14MWB
Бесконтактный считыватель в узком бежевом корпусе, дальность считывания для карт EM-Marin-15см, Ангстрем-10см (всепогодного использования), кабель 0,5м, крепеж.
	шт
	1

	8. 
	PERCo-IR01 считыватель бесконтактный с интер. RS-485 для карт формата EMM
	шт
	4

	9. 
	SS-075 Кнопка на выход
	шт
	1

	10. 
	PERCo-IC01 Картоприемник для стандартных карт формата EMM
	шт
	1

	11. 
	ББП-2А Источник бесперебойного питания 2А, 12В (аккумулятор в комплект не входит)
	шт
	4

	12. 
	7А*час Свинцово-кислотный аккумулятор, 12В.
	шт
	4

	13. 
	EMM Card  Бесконтактная карта доступа (стандартная)
	шт
	2000

	14. 
	M1-400 Замок электромагнитный с блоком питания
	шт
	2



[bookmark: _Hlk99624415]Спецификация оборудования системы видеонаблюдения
                                         
	[bookmark: _Hlk99624436]1
	Камера DS-2CD2723G0-IZS
	шт
	120

	2
	Камера DS-2CD2623G0-IZS
	шт
	63

	3
	Камера DS-2CD2123G0-IU-I
	шт
	12

	4
	IР-видеорегистратор D S-7732NI-I4/16Р(В)
	шт
	1

	5
	1Р-видеорегистратор DS-7732NI-I4(B)
	шт
	4

	6
	Коммутатор DS-3E0526P-E
	шт
	30

	7
	ИБП SMX3000HVNC APC SMART
	шт
	1

	8
	Патч-панель 19" 1 U (10-0402)
	шт
	1

	9
	Шкаф СВН
	шт
	14

	10
	Монитор DELL 17
	шт
	1

	11
	
	
	



[bookmark: _Hlk99615029]Спецификация оборудования (СКУД)
Адрес: ул. Стрелецкая д. 2 стр. 1
	1
	Турникет-трипод электромеханическиий CARDDEX STR 01 
	шт.
	2

	2
	Планка преграждающая антипаника для турникета PPA-06R
	шт.
	2

	3
	Моноблок HP 20-c435ur, 19.5", Intel Core i3 7130U, 8Гб, 1000Гб, Intel HD Graphics 620, Windows 10, белый 
	шт.
	1

	4
	Программное обеспечение "Орион Про" 
	шт.
	1

	5
	Устройство ультразвуковое, преобразователь (излучатель или приемник)
	шт.
	1

	6
	ИБП POWERCOM Spider SPD-650N
	шт.
	1

	7
	Монитор домофона цветной ST-MS107-WT 
	шт.
	1

	8
	Видеопанель вызывная цветная AVC-305 (PAL) 
	шт.
	1

	9
	Прибор ОПС на 4 луча
	шт.
	1

	10
	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220 
	шт.
	1

	11
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча
	шт.
	1

	12
	Контроллер доступа, марка "С2000-2"
	шт.
	1

	13
	Блок бесперебойного питания ББП-20
	шт.
	1

	14
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт.
	1

	15
	Считыватель карт Matrix-II EH 
	шт.
	2

	16
	Считыватель бесконтактный Proxy-USB MA 
	шт.
	1

	17
	Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой ST-ER115 
	шт.
	1



[bookmark: _Hlk99624839]Спецификация оборудования системы видеонаблюдения

	[bookmark: _Hlk99624858]1
	Камера DS-2CD2722F-IS(B)
	шт
	16

	2
	IР-видеорегистратор DS-7616NI-K2/16Р
	шт
	1

	3
	Коммутатор DS-3E0526P-E
	шт
	1

	4
	ИБП SMX3000HVNC APC SMART
	шт
	1

	5
	Монитор Samsung S27F358FWI
	шт
	1




Спецификация оборудования (СКУД)
Адрес: ул. Астрадамская д. 1 к. 4
	1
	Моноблок HP 20-c435ur, 19.5", Intel Core i3 7130U, 8Гб, 1000Гб, Intel HD Graphics 620, Windows 10
	шт.
	1

	2
	Офисное приложение MICROSOFT Office 2019 
	шт.
	1

	3
	Программное обеспечение "Орион Про"
	шт.
	1

	4
	Преобразователь интерфейсов USB-RS 485 
	шт.
	1

	5
	ИБП POWERCOM Spider SPD-650N 
	шт.
	1

	6
	Монитор домофона цветной ST-MS107-WT
	шт.
	1

	7
	Видеопанель вызывная цветная AVC-305 (PAL) накладная
	шт.
	1

	8
	Контроллер доступа, марка "С2000-2"
	шт.
	1

	9
	Блок бесперебойного питания ББП-20
	шт.
	1

	10
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт.
	1

	11
	Электромагнит длинно- или короткоходовой, масса до 15 кг
	шт
	1

	12
	Замок электромагнитный ML-295AL
	шт.
	1

	13
	Считыватель карт Matrix-II
	шт.
	2

	14
	Считыватель бесконтактный Proxy-USB MA
	шт.
	1

	15
	Доводчик дверной "Abloy Modul DC234"
	шт
	1

	16
	Кнопка выхода EXIT 500
	шт.
	1

	17
	Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой ST-ER115
	шт.
	1



Спецификация оборудования системы видеонаблюдения

	1
	Камера DS-2CD2722F-IS(B)
	шт
	13

	
	Камера DS-2CD2123G0-IU-I
	шт
	16

	
	Камера DS-2CD2623G0-IZS
	шт
	6

	2
	видеорегистратор TRASSIR duo Station AF32 4HDD
	шт
	1

	3
	Коммутатор DS-3E0526P-E
	шт
	1

	4
	ИБП 
	шт
	1

	5
	Монитор AOS 15
	шт
	1



 Система контроля и управление доступом (СКУД).
Регламент технического обслуживания подсистемы СКУД
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания специализированными организациями

	Внешний осмотр составных частей, (турникета, эл. магнитных замков, контролеров, и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	1раз в месяц

	Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборах   
	1раз в месяц

	Внешний осмотр кабельных трасс на предмет механического
 повреждения, грязи, прочности крепления
	1раз в месяц

	Внешний осмотр и контроль компонентов систем на предмет наличия и правильности работы внешней индикации
	1раз в месяц

	Внешний осмотр и проверка работоспособности исполнительных устройств СКУД
	1 раз в месяц

	Внешний осмотр и проверка работоспособности устройств
коммутации СКУД
	1 раз в месяц

	Внешний осмотр и проверка работоспособности устройств
управления СКУД
	1 раз в месяц

	Контроль работоспособности системы СКУД при
отключении основного питающего напряжения 220В от
электроснабжающего щита
	1 раз в месяц

	Контроль величины питающего напряжения на выходных клеммах блоков бесперебойного питания при наличии основного питающего напряжения 220В от электроснабжающего щита
	1 раз в месяц

	Контроль величины питающего напряжения на выходных клеммах блоков бесперебойного питания при отключении основного питающего напряжения 220В от электроснабжающего щита (режим работы от аккумуляторной батареи
	1 раз в месяц

	Проверка аккумуляторных батарей в блоках бесперебойного питания СКУД
	1 раз в месяц

	Контроль основного питающего напряжения 220В на щитах электропитания СКУД
	1 раз в месяц

	Контроль основного питающего напряжения 220В на входных клеммах блоков бесперебойного питания СКУД
	1 раз в месяц

	Регулировка и смазка механизмов исполнительных устройств СКУД
	1 раз в месяц

	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	1 раз в месяц

	Техническое обслуживание автономного контроллера СКУД (контроль базы памяти ключей, качество управления открытием двери и т.д.)
	1 раз в месяц

	Замена и ремонт электромагнитного замка
	Ремонт по заявке Заказчика

	Визуальный осмотр турникетов устройства доворота (толкателя, пружин и ролика), оптических датчиков поворота преграждающих планок и демпфирующего устройства. Удаление загрязнения с поверхности кольца контрольного, находящегося в зазоре оптических датчиков поворота преграждающих планок. Проверка отсутствия грязи в рабочих зазорах обоих оптических датчиков поворота преграждающих планок. 
	1 раз в месяц

	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
	1раза в месяц

	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части)
	1раз в месяц

	Визуальная проверка замков и дверных доводчиков дверей
	1раз в месяц

	Очистка от пыли проверка работоспособности считывателей
	1раз в месяц

	 Проверка работоспособности программного обеспечения; Обновление программно-аппаратных настроек СКД при выходе новых обновлений.
	При необходимости

	Выявление и устранение неисправностей и причин ложных срабатываний при поступлении сигнала на Центральный Пульт Системы АРМ
	При поступлении сигнала на Центральный Сервер Орион ПРО  

	Проверка системы (полная или частичная) совместно с представителями Заказчика.
	При поступлении заявки

	программирование (перепрограммирование) карт (ключей) доступа
	При поступлении заявки



Система видеонаблюдения

	Перечень работ
	Периодичность обслуживания специализированными организациями

	Подготовка и оформление текущей документации системы: - Регламент настройки системы видеонаблюдения;
- Инструкция по восстановлению работоспособности системы видеонаблюдения;
- программы и методики испытаний системы видеонаблюдения;
- журнал регистрации работ по ТО;
- журнал заявок на выполнение работ по системе видеонаблюдения
- график проведения ТО системы.
	Первый месяц действия договора, ежемесячно по требованию заказчика

	Проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида оборудования системы: видеомониторов, базового блока ЦС, видеокоммутаторов, пультов управления мультиплексоров, видеорегистраторов, видеокамер, термокожухов, блоков питания и вспомогательного оборудования, кабелей.
	ежемесячно

	Проверка качества записи носителей, воспроизводимого изображения от всех видеокамер.
	ежемесячно

	Проведение юстировки видеокамер, настройки и корректировки программного обеспечения видеорегистраторов. Тестирование программного и обеспечения.
	ежемесячно

	Проверка работоспособности звукового оповещения при сбое в работе оконечных устройств (видеокамер). Контроль герметичности термокожухов, проверка работоспособности термостатов и обогревателей.
	ежемесячно

	Проверка наличия и подключения заземления.
	Ежемесячно

	Ликвидация последствий воздействия на оборудование климатических, технологических и иных неблагоприятных условий: -Ликвидация последствий воздействия на оборудование климатических, технологических и иных неблагоприятных условий; - Протяжка резьбовых соединений видеокамер к кронштейнам и дополнительного оборудования;
	Ежемесячно (по мере необходимости)

	Диагностика средств управления и контроль функционирования системы в целом.
	Ежемесячно

	Контроль уровня питающих напряжений блока питания.
	Ежемесячно

	Контроль прохождения тестов в приемно-контрольных приборах ( видеорегистратора).
	Ежемесячно

	Проверка на помехоустойчивости системы
	Ежемесячно

	Контроль сопротивления изоляции электрических цепей.
	Ежемесячно

	Протирка (“промывка”) экранов видеомониторов и защитных стекол на видеокамерах и термокожухах (при необходимости удаляется пыль с линз видеокамер) , протирка кожухов и стекол объективов видеокамер. Чистка системных блоков и узлов. Корпусная очистка от грязи и пыли
	Ежеквартально

	Контроль и регулировка зон захвата видеокамер, юстировка объективов, корректировка настроек видеокамер.
	Ежеквартально

	Контроль отработки перехода оборудования с основного электропитания на резервное питание и обратно.
	Ежеквартально




Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
· Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
· Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 
· Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
· Постановление Госстандарта СССР от 10.09.1975 № 2368 «ГОСТ 12.2.007.0-75. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».
· «ГОСТ 12.3.032-84*. Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.04.1984 № 1537).
· «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875).
· «ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по 7 проектированию, монтажу и техническому обслуживанию» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 22.05.1995 № 256).
· «ГОСТ Р МЭК 60065-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 21.02.2002 № 75-ст).
· «ГОСТ Р 52434-2005 (МЭК 60839-2-3:1987). Национальный стандарт Российской Федерации. Извещатели охранные оптико-электронные активные. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.12.2005 № 412-ст).
· «ГОСТ Р 51241-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 № 430-ст).
· «ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1140-ст)
· «ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.11.2010 № 768-ст).
· «ГОСТ Р 54455-2011 (МЭК 62599-1:2010). Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охранной сигнализации. Методы испытаний на устойчивость к внешним воздействующим факторам» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.09.2011 № 411-ст).
· «ГОСТ Р 27.601-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Управление надежностью. Техническое обслуживание и его обеспечение» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.09.2011 № 415-ст).
· «ГОСТ Р 54831-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы контроля и управления доступом. Устройства, преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 № 1223-ст).
· «ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-1:1988). Межгосударственный стандарт. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1034-ст).
· «ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2014 № 1371-ст).
· Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».
· «ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.10.2015 № 1659-ст).
· Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
· «ГОСТ Р 53560-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Источники электропитания. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2022 № 1558-ст).
· «ГОСТ Р 52436-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы приемно-контрольные охранные. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.03.2024 № 337-ст).



Главный инженер РГХПУ им. С.Г. Строганова Машкин Игорь Владимирович

