ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту здания (замена секционных ворот)

1. Общие сведения
Наименование заказчика: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (далее – Заказчик).
Объект закупки: выполнение работ по текущему ремонту здания (замена секционных ворот) (далее – Работы, для секционных ворот, калитки и автоматического привода – Товар).
Срок выполнения Работ: в течение 30 (тридцати) рабочих дней от даты заключения контракта.
Место поставки Товара и выполнения Работ: г. Москва, Ермолаевский переулок, д. 3. 

2. Требования к качеству и упаковке поставляемого Товара
Поставка, разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Подрядчика.
Поставка Товара производится Подрядчиком в согласованные между Заказчиком и Подрядчиком рабочие дни Заказчика: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 часов, по пятницам – с 09:00 до 16:45 часов, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45 часов по московскому времени, на условиях контракта и настоящего технического задания. Подрядчик должен учитывать режим работы Заказчика при поставке Товара.
Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства) и на него должна распространяться полная гарантия производителя.
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям настоящего технического задания.
Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Маркировка товара (при наличии) должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации. Упаковки не должны иметь нарушений целостности, деформации и иных повреждений.

3. Требования к выполнению Работ
Работы выполняются в согласованные с Заказчиком рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, по пятницам – с 09.00 до 16.45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45 часов по московскому времени, в нерабочие и выходные дни – по согласованию с Заказчиком.
Работы выполняются в условиях действующего учреждения без остановки и нарушения рабочего процесса. Выполнение Работ не должно создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников.
Подрядчик обязуется не допустить порчу имущества Заказчика, обеспечить сохранение целостности инженерных сетей Заказчика в зоне выполнения Работ.
В случае повреждения инженерных сетей, оборудования или их компонентов при производстве Работ, Подрядчик за свой счет устраняет данные повреждения.
            При выполнении Работ Подрядчик обязан соблюдать соответствующие строительные нормы и меры безопасности, а также проявить должную осмотрительность в целях сохранения исходного облика административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, Ермолаевский пер., дом 3.
В процессе выполнении Работ Подрядчик должен предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.
            При выполнении Работ Подрядчик должен соблюдать правила действующего внутреннего распорядка и контрольно-пропускного режима Заказчика.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе:
- Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда». 
Во время выполнения Работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды. 

4. Спецификация поставляемого Товара, выполняемых Работ: 

	№
п/п
	Наименование Товара/Работ
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара/Работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Секционные ворота


	Размер проема: 3440х3700 мм (ширина х высота);
Тип полотна: микроволна woodgrain;
Цвет: сэндвич-панели с внешней стороны RAL9006, с внутренней стороны RAL9002;
Сторона установки привода: справа;
Ресурс пружин: 100 000 циклов, окрашенные торсионные пружины;
Толщина панели: 40 мм, фурнитура и все профили из оцинкованной стали 2 мм.
Тип монтажа: стандартный (Н=500мм);
Ограничитель хода полотна: демпфер пружинный;
Расположение фурнитуры: справа;
Подвес: высота 500 мм;
Тип установки: вертикальный.

В комплекте с секционными воротами поставляются фотоэлементы и брелоки для автоматического открытия/закрытия ворот. 
	шт.
	1

	2
	Калитка
	Размер проема калитки: 880х1965 мм (ширина х высота);
Направление открывания: вправо;
Цвет профилей обрамления: в цвет секционных ворот;
Запирание изнутри: с поворотной ручкой;
Порог: не более 100 мм.
	шт.
	1

	3
	Автоматический привод
	Электропривод навальный для ворот до 25 кв.м.
Плавный старт и плавная остановка;
Возможность подключения элементов безопасности и автоматического управления;
Питание: 220В;
Тяговое усилие: 60 Нm;
Скорость вращения: до 40 об/мин (регулируется);
Интенсивность: 60% в сутки;
Мощность: 750 Вт.
	шт.
	1

	4
	Работы по демонтажу и монтажу секционных ворот, калитки и автоматического привода

	Работы по демонтажу и монтажу секционных ворот, калитки и автоматического привода  включают в себя следующее:
– демонтаж секционных ворот и установленного комплекта для автоматизации и его конструкций;
– проведение уточняющих обмеров воротных створок;
– установка механизмов исполнительных узлов, комплекта автоматического привода (блока управления устройствами) и секционных ворот;
– установка калитки, фотоэлементов;
– проведение пуско-наладочных работ комплекта автоматики, в том числе программирование радиоприемника на открывание пульт-брелоком автоматики секционных ворот;
– проведение инструктажа представителей Заказчика по эксплуатации секционных ворот;
– вывоз отходов и строительного мусора, накопленного в процессе демонтажных и монтажных Работ.
	усл.ед.
	1



5. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантии качества
Подрядчик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами и техническими характеристиками, указанными изготовителем, соответствует требованиям настоящего технического задания, качество и безопасность поставляемого товара соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, что подтверждается сертификатами соответствия и/или иными документами, подтверждающими соответствие товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, документами по стандартизации, в случае, если товар подлежит обязательной сертификации.
Подрядчик принимает на себя гарантийные обязательства в отношении поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего технического задания.
Гарантийный срок на поставленный Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты и заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 10 (десять) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством электронной почты). Гарантийный срок на Товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.
    Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

           6. Порядок сдачи-приемки и оплаты выполненных Работ
После завершения выполнения Работ Подрядчик передает Заказчику следующие документы:
- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах (один экземпляр – для Заказчика и один экземпляр – для Подрядчика), подписанный со стороны Подрядчика;
- счет на оплату;
- иные относящиеся к Работам документы (при наличии).
Приемка выполненных Работ осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня завершения выполнения Работ путем подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением иных относящихся к Работам документов (при наличии). В случае обнаружения каких-либо недостатков в качестве, количестве и т.д. Заказчик составляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ с указанием сроков устранения обнаруженных недостатков.
Оплата производится на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

