ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку аккумулятора и исполнительного радио канального блока

1. Количество поставляемого товара: согласно приложению № 1 к Техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.
2. Характеристики объекта закупки: согласно приложению № 1 к Техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Технического задания. 
3. Срок поставки товара: в течение 9 рабочих дней с момента заключения Контракта.
4. Место поставки товара: г. Москва, Архангельский переулок, дом 10, строение 1
5. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: Доставка, погрузочно-разгрузочные работы и сборка осуществляется силами Поставщика. Перед поставкой Поставщик должен согласовать с Заказчиком дату и время поставки.
6. Срок приемки заказчиком товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту.
7. Общие требования к товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок: 
Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать требованиям, изложенным в Техническом задании и отвечать функциональному назначению. Товар должен поставляться необходимым для сборки крепежом.
Срок гарантии на товар – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания документа о приемке обеими Сторонами Контракта. 
Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается: диагностика и восстановление работоспособности товара при выходе его из строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией в гарантийный период на месте эксплуатации товара в течение суток после заявки от Заказчика; при отсутствии возможности восстановления работоспособности на месте, устранить все неисправности в срок до 3 (трех) рабочих дней; Расходы по возврату товара, восстановлению, замене производятся за счет средств Поставщика. 
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями контракта, изложенными в показателях качества, технических характеристиках, определенных при проведении закупки.
8. Требования к качественным и к функциональным характеристикам товаров: 
Весь поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, а также свободным от прав на него третьих лиц и других обременений. 
Весь поставляемый товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу.

9. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): 
Товар, предлагаемый к поставке, должен соответствовать требованиям действующего законодательства.
Товар должен поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 
[bookmark: _GoBack]Товар указанный в Приложении №1, поз. №1 должен соответствовать требованиям, установленным ПП № 1221 от 31.12.2009 г. "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Вместе с Товаром передаются документы:
- эксплуатационные документы (руководства, паспорта, инструкции), в случае если данная документация предусмотрена производителем товара.
- сертификаты соответствия качества, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида товара;
- гарантийная документация (талоны, сертификаты).
Документы предоставляются: на бумажном носителе (один экземпляр) и в электронном виде (в форматах *.PDF, *.DOC(X)) по электронной почте zakupki@rosconcert.ru.
Документы предоставляются на русском языке.

10. Порядок поставки товаров: Поставка выполняется в сроки, указанные в пункте 3 настоящего Технического задания. Поставка должна выполняться в рабочие дни с понедельника по пятницу с 11.00 до 17.00 часов. Время поставки согласовывается с Заказчиком не позднее чем за 1 (один) рабочий день до поставки товара.

11. Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:              
Не установлено.
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Приложения: Приложение № 1 



	
	№ п/п
	Наименование
товара
	ОКПД
	Описание товара. Требуемые значения/показатели технических, качественных характеристик
	Ед. изм.
	Кол-во
	Изображение

	1
	Аккумулятор DELTA
	27.20.23.190
	Серия: DTM 
Режимы работы: буферный, циклический
Тип: Свинцово-кислотный
Емкость аккумулятора А·ч: 7
Номинальное напряжение В: 12
Диапазон рабочих температур -  
хранение °С: -20…+60
заряд °С: -10…+60
разряд °С: -20…+60
Габаритные размеры мм: 151х65х94
Масса, не более, кг: 2.62
Соответствует требованиям UL
	шт
	3
	[image: ]

	2.
	ИБ-Р исп.3 - Блок исполнительный радио канальный (Аргус-Спектр)
	26.30.50.114
	Тип: блок исполнительный               радио канальный
Степень защиты оболочки: IP41
Напряжение питания В: 9...24
Рабочая температура °C, макс +: 55
Рабочая температура °C, мин -: -30
Особенности: двухсторонняя радиосвязь, автоматическое управление мощностью излучения, программируемые параметры блока, переключающийся релейный выход, встроенная антенна, двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор 

	шт
	3
	[image: ]



image1.png




image2.png




