		Описание объекта закупки

1. Наименование, описание, количество поставляемого товара, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:
1.1. Срок поставки и монтажа товара: Товар поставляется Заказчику до 14.08.2026 года (включительно). Установка кондиционеров бытовых осуществляется, также, до 14.08.2026 года (включительно).

Информация о товаре указана в электронном формате на ЕАТ «Берёзка» в графе «Спецификация».

2. Общие требования к товару:
2.1. Поставляемый товар новый (не бывший в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар свободен от прав третьих лиц. Корпус товара не имеет сколов, царапин, вмятин, коррозии, пятен и т.п. 

3. Требования к качеству поставляемого товара:
3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность использования поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, утвержденными в отношении данного вида Товара.
3.2. Поставляемый товар удовлетворяет требованиям, предъявляемым к нему в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте 
в эксплуатации. Соответствует  нормам  санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.
3.3. Поставляемый Товар должен соответствовать: действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, которые установлены действующим законодательством: ГОСТ Р 55012-2012; Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 
"О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара"; Приказу Минэкономразвития России от 22.03.2021 № 131».

4. Требования к упаковке, отгрузке товара: 
4.1. Поставщик одновременно с поставкой Товара передает Заказчику следующие документы на каждую единицу Товара: технические паспорта с указанием предназначения, заводского номера и правил безопасной эксплуатации (на русском языке), сертификаты (декларация) соответствия (в установленных законодательством Российской Федерации случаях), товарно-транспортные накладные с указанием перечня и количества поставленного товара, а также гарантийные талоны.
4.2. Упаковка и маркировка товара, а также отгрузка товара, транспортирование и хранение должны быть осуществлены поставщиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм.
4.3. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке 
с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
[bookmark: _GoBack]4.4. Доставка товара и его разгрузка осуществляется силами и средствами поставщика по адресу: Московская область, г. о. Солнечногорск, пгт. Голубое, ул. Родниковая, стр. 6, корп. 1.

5. Требования к размещению товара:
Монтаж поставляемого Товара и пусконаладочные работы должны выполняться с надлежащим качеством, результатом поставки Товара является сдача в эксплуатацию Заказчику работоспособного товара. Выполняемые работы должны отвечать всем требованиям действующих нормативных документов.
Содержание работ по монтажу поставляемого Товара: установка товара осуществляется в рабочее время с 9:00 до 17:30. 
 Уборка и вывоз упаковочного материала, мусора осуществляется силами и за счет Поставщика. При монтаже внутреннего блока кондиционера в помещении Заказчика, Поставщик применяет беспылевой инструмент производит укрывание мебели и оргтехники в радиусе 3 (трех) метров от места монтажа внутреннего, за свой счет. По завершению монтажа оборудования Поставщик производит уборку места монтажа оборудования в помещениях, уборка пыли осуществляется пылесосом (пылесос для удаления пыли при монтаже кондиционеров  предоставляется Поставщиком), вывозит с территории Заказчика мусор, а также упаковочный материал, оставшийся после монтажа оборудования.  
	Все соединительные трубопроводы между внутренним и внешним блоком кондиционера изолируются термофлексовыми трубками и укладываются в монтажные пластиковые короба. Прокладка трубопроводных и кабельных трасс кондиционера допустима только по внутренним коммуникациям здания с их закреплением, без выхода на внешнюю стену здания 
с использованием кабель каналов с фронтальной крышкой, аналогичных установленным в здании на стенах внутри помещения. Линии прокладки пластиковых коробов согласуются с Заказчиком. 
Подключение кондиционера выполняется на отдельный щиток (при его наличии), при отсутствии такового - Поставщик обязан 
его установить. Питание щитка для кондиционера выполнить (по возможности) от ВРУ-0,4 кВ здания, либо - силового этажного щитка (при наличии свободной мощности и возможности подключения).  Перед установкой оборудования, Поставщик самостоятельно производит расчет защит оборудования от токов короткого замыкания и перегрузок, марку и сечение кабелей  
и проводов. Согласовывает схему прокладки проводов и кабелей, установки оборудования с администратором суда и отделом КС,ЭЗиУН. При выполнении работ необходимо учесть требования действующих ПУЭ, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н), в том числе в части допуска к работам и обеспечения техники безопасности при производстве работ.
Всё оборудование, расходные материалы (в том числе, гофрированная труба, кабель-канал, распределительные коробки 
и кабельная продукция для прокладки и т.д.) предоставляет Поставщик.
Поставщик обязан произвести настройку оборудования.
Оригиналы паспортов на Товар Поставщик передаёт Заказчику.
Оборудование и материалы, применяемые Поставщиком в рамках исполнения Контракта должны быть новыми, не бывшими 
в употреблении.
При монтаже должны приниматься меры для минимизации нарушения интерьера, существующей отделки помещений, а также дверей. Результатом поставки Товара является полностью работоспособный кондиционер прошедший комплексные опробования подтвержденные соответствующим актом.
6. Гарантийный срок: 
6.1. Поставщик гарантирует отсутствие в товаре на момент его поставки недостатков, снижающих стоимость и технические характеристики. 
6.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в период гарантийного срока.
6.3. Срок гарантии качества товара должен быть не менее срока гарантии качества, установленного изготовителем.
6.4. Гарантийный срок для кондиционера бытового:
- не менее 12 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке с использованием единой информационной системы (электронное актирование). 
6.5. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Поставщика, то Поставщик обязан их устранить 
в установленный Заказчиком срок за свой счет.
6.6. В случае невозможности восстановления работоспособности товара Поставщик обязан в кратчайший срок заменить такой товар на новый, при этом гарантия на такой товар начинает исчисляться с момента его замены.
6.7. Расходы по возврату товара или отправке его в ремонт, восстановлению, замене, производятся силами и за счет средств Поставщика.


