


Техническое задание
на поставку бытовой техники
.
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «8 пожарная часть федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Удмуртской Республике (договорная)».
[bookmark: _Hlk231302472]Адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 7.
Предмет договора: Поставка бытовой техники.
Начальная (максимальная) цена договора: Цена договора указана с учетом расходов на упаковку, маркировку, погрузку, транспортировку, разгрузку товара, а также страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Срок поставки товара: в течение 10 (десять) рабочих дней с момента заключения договора. Поставка товара производится в один этап в полном объеме, силами и средствами Поставщика либо с привлечением третьих лиц за счет Поставщика.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата за товар производится по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 рабочих дней на основании подписанной Сторонами товарной накладной/УПД. Авансирование не предусмотрено. Отдельные этапы исполнения Договора не предусмотрены.
[bookmark: _GoBack]Условия поставки товара: Весь поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь внешних повреждений, следов использования. 
Место поставки товара: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 7.
1. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям:
	№
	Код ОКПД2
	Наименование объекта закупки
	Показатель объекта закупки
	Наименование показателя (характеристики)
	Значение показателя (характеристики)

	1.
	       27.51.11.110
	Холодильник двухкамерный с морозильником Бирюса 553 (или эквивалент)
	Количество камер
	
	Двухкамерный

	
	
	
	Наличие морозильной камеры
	
	да

	
	
	
	Встраиваемая техника
	
	нет

	
	
	
	Количество дверей
	шт
	2

	
	
	
	Общий объем холодильника
	л
	Не менее 230

	
	
	
	Уровень шума
	дБ
	Не более 42

	
	
	
	Тип управления
	
	механическое

	
	
	
	Особенности конструкции
	
	перевешиваемые двери; регулировка высоты полок

	
	
	
	Тип вилки
	
	ЕВРО

	
	
	
	Класс энергопотребления
	
	A+

	
	
	
	Время сохранения холода при отключении питания
	ч
	17

	
	
	
	Хладагент
	
	R600a

	
	
	
	Количество компрессоров
	
	1

	
	
	
	Тип компрессора
	
	стандартный

	
	
	
	Материал дверей
	
	металл/пластик

	
	
	
	Поверхность
	
	матовая

	
	
	
	Тип освещения
	
	светодиодная лампа

	
	
	
	Высота
	см
	Не более 150

	
	
	
	Страна производства
	
	Российская Федерация

	
	
	
	Гарантия
	мес.
	36

	
	
	
	Холодильная камера

	
	
	
	Температура холодильной камеры 
	°С
	min 0 

	
	
	
	Температура холодильной камеры
	°С
	max 8 

	
	
	
	Общий объем холодильной камеры
	л
	Не менее 160

	
	
	
	Система размораживания
	
	капельное

	
	
	
	Количество полок
	шт
	Не менее 3

	
	
	
	Материал полок
	
	стекло

	
	
	
	Количество ящиков
	шт
	2

	
	
	
	Количество полок на дверце
	шт
	Не менее 4

	
	
	
	Морозильная камера

	
	
	
	Температура морозильной камеры
	°С
	min -18

	
	
	
	Общий объем морозильнойкамеры
	л
	Не менее 70

	
	
	
	Система размораживания
	
	ручное

	
	
	
	Количество полок
	шт
	Не менее 1

	
	
	
	Мощность замораживания
	кг/сутки
	Не менее 3,5

	
	
	
	Комплектация
	
	Документация

	2.

	27.51.27.000
	Микроволновая печь DEXP MW25-M01 (или эквивалент)
	Объем камеры 
	л
	Не менее 25

	
	
	
	Мощность микроволн
	Вт
	Не менее 900

	
	
	
	Тип управления
	
	кнопки, поворотный механизм

	
	
	
	Материал корпуса
	
	металл

	
	
	
	Внутреннее покрытие камеры
	
	эмалированная сталь

	
	
	
	Тип установки
	
	Отдельностоящая

	
	
	
	Поворотный стол 
	
	с поворотным столом

	
	
	
	Диаметр поворотного стола
	см
	Не менее 27

	
	
	
	Материал поворотного стола
	
	термостойкое стекло

	
	
	
	Вид управления 
	
	Вид управления 

	
	
	
	Дисплей
	
	есть

	
	
	
	Звуковой сигнал
	
	есть

	
	
	
	Таймер
	
	есть

	
	
	
	Подсветка камеры
	
	есть

	
	
	
	Кнопка быстрого старта для разогрева
	
	есть

	
	
	
	Автоматический разогрев 
	
	есть

	
	
	
	Автоматическая разморозка
	
	есть

	
	
	
	Управление
	
	электронное

	
	
	
	Дверца
	
	Навесная

	
	
	
	Открывание дверцы микроволновой печи
	
	Ручка

	
	
	
	Класс энергоэффективности
	
	A

	
	
	
	Комплектация
	
	документация, крестовина вращения поддона, стеклянный поддон

	
	
	
	Страна производства
	
	Российская Федерация, Китай

	
	
	
	Гарантия
	мес.
	12

	3.
	27.51.13.110
	Стиральная машина автомат Candy CSO 1310TB3/1-07 (или эквивалент)
	Тип установки стиральной машины
	
	Отдельностоящая

	
	
	
	Тип загрузки стиральной машины
	
	фронтальная

	
	
	
	 Максимальная загрузка
	кг
	Не менее 10

	
	
	
	Сушка
	
	нет

	
	
	
	Тип управления
	
	электронное; поворотный механизм

	
	
	
	Объем барабана
	л
	Не менее 60

	
	
	
	Материал барабана
	
	нержавеющая сталь

	
	
	
	Цвет корпуса
	
	белый

	
	
	
	Выбор скорости отжима
	
	да

	
	
	
	Скорость отжима 
	об/мин
	Не менее 1300

	
	
	
	Дисплей 
	
	да

	
	
	
	Тип дисплея 
	
	цифровой

	
	
	
	Индикация
	
	блокировки дверцы, блокировки управления, загрузки, окончания стирки, отсрочки старта, ошибок, рабочего цикла, скорости отжима, температуры

	
	
	
	Сигнал окончания стирки
	
	да

	
	
	
	Отключение звукового сигнала 
	
	да

	
	
	
	Выбор температуры стирки 
	
	да

	
	
	
	Диапазон температур 
	°С
	20 - 75

	
	
	
	Инверторный двигатель
	
	нет

	
	
	
	Уровень шума при стирке
	дБ
	Не более 60

	
	
	
	Уровень шума при отжиме
	дБ
	Не более 80

	
	
	
	Класс энергопотребления
	
	А

	
	
	
	Программы стирки
	
	хлопок; шерсть/ручная; повседневная / ежедневная стирка; быстрая; деликатная

	
	
	
	Язык панели управления
	
	русский

	
	
	
	Регулируемые ножки 
	
	да

	
	
	
	Длина сливного шланга
	м
	Не менее 1,6

	
	
	
	Длина заливного шланга
	м
	Не менее 1,25

	
	
	
	Длина сетевого кабеля
	м
	Не менее 1,6

	
	
	
	Гарантия
	мес.
	12

	
	
	
	Комплектация
	
	документация, наливной шланг, сливной шланг


2. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на товар, должен быть не менее гарантийного срока производителя товара, при этом составлять не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком документов о приемке. Гарантия Поставщика предоставляется вместе с товаром.
3. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в период гарантийного срока. При выходе товара из строя Поставщик обязан по требованию Заказчика в срок до 30 календарных дней восстановить работоспособность товара в полном объеме либо поставить Заказчику такой же или аналогичный товар для замены вышедшего из строя.
4. Поставщик за свой счет обеспечивает вывоз неисправного товара  с территории Заказчика, а также осуществляет последующую доставку отремонтированного товара  на территорию ЗаказчикаТребования к упаковке: упаковка производителя для данного вида товара, целостность упаковки, обеспечивающей сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющей товар от атмосферных воздействий.
5. Качественные и эксплуатационные характеристики товара и иные требования, предъявляемые при поставке товара:
Поставляемый товар должен быть свободным от прав на него со стороны третьих лиц.
Товар должен соответствовать действующим стандартам, утвержденным для данного вида Товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Товар должен соответствовать своему целевому назначению и требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации или инструкции, предоставляемом вместе с Товаром.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Поставляемые товары не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемых товаров. Товары должны быть пригодны для целей, для которых товары такого рода обычно используются, и соответствовать установленным в настоящей документации техническим характеристикам.
Заказчик оставляет за собой право передать на экспертизу поставленный товар для проверки соответствия качества товара требованиям контракта.
Поставщик несет ответственность за поставку некачественного товара.
При поставке Товара Поставщик предоставляет следующую документацию:
- копию сертификата соответствия или декларации о соответствии (при наличии);
- руководство по эксплуатации (инструкцию) или технической паспорт на каждую единицу товара;
- документы о приемке (акт приема-передачи товара и/или товарную/товарно-транспортную накладную и/или универсальный передаточный документ);
- документы на оплату. 
6. Требования к безопасности товара: Поставляемый товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. 
Товар разрешен для применения на территории Российской Федерации, то есть при нормальных или обоснованно ожидаемых условиях использования не должен причинять вред имуществу и здоровью работников Заказчика.
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров (работ, услуг) в соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности продукции, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



4

