ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку материалов для нужд ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Новгородской области

Наименование, характеристика, количество
	№
	Наименование товара
	Количество
	Требования, установленные
заказчиком

	1
	Кран шаровый латунный 16 обж. бабочка прямой
	10 шт
	Тип - проходной. Материал – латунь, никель. Механизм – запорный. Окончание – цанга-цанга. Тип соединения – обжим. Тип корпуса – разборный. Тип крана – прямой. Тип ручки – бабочка. Диаметр закрепляемой трубы – 16 мм. Тип сечения – полнопроходной.

	2
	Кран полипропиленовый 20 мм
	30 шт
	Материал – полипропилен. Механизм – запорный. Тип крана – прямой. Тип ручки – ручка. Диаметр закрепляемой трубы – 20 мм.

	3
	Вентиль полипропиленовый 20
	20 шт
	Назначение – для плавного открытия/ закрытия и регулировки потока жидкости, транспортируемой полипропиленовыми трубами в системах холодного, горячего водоснабжения и отопления. Материал регулирующего узла – латунь. Материал корпуса – полипропилен. Соединение – внутреннее. Диаметр трубы – 20 мм. Является ремонтопригодным.

	4
	Вентиль полипропиленовый 25
	20 шт
	Назначение – для плавного открытия/ закрытия и регулировки потока жидкости, транспортируемой полипропиленовыми трубами в системах холодного, горячего водоснабжения и отопления. Материал регулирующего узла – латунь. Материал корпуса – полипропилен. Соединение – внутреннее. Диаметр трубы – 25 мм. Является ремонтопригодным.

	5
	Вентиль полипропиленовый 32
	10 шт
	Назначение – для плавного открытия/ закрытия и регулировки потока жидкости, транспортируемой полипропиленовыми трубами в системах холодного, горячего водоснабжения и отопления. Материал регулирующего узла – латунь. Материал корпуса – полипропилен. Соединение – внутреннее. Диаметр трубы – 32 мм. Является ремонтопригодным.

	6
	Вентиль полипропиленовый 40
	7 шт
	Назначение – для плавного открытия/ закрытия и регулировки потока жидкости, транспортируемой полипропиленовыми трубами в системах холодного, горячего водоснабжения и отопления. Материал регулирующего узла – латунь. Материал корпуса – полипропилен. Соединение – внутреннее. Диаметр трубы – 40 мм. Является ремонтопригодным.

	7
	Вентиль полипропиленовый 50
	5 шт
	Назначение – для плавного открытия/ закрытия и регулировки потока жидкости, транспортируемой полипропиленовыми трубами в системах холодного, горячего водоснабжения и отопления. Материал регулирующего узла – латунь. Материал корпуса – полипропилен. Соединение – внутреннее. Диаметр трубы – 50 мм. Является ремонтопригодным.

	8
	Вентиль запорный 15б1п ВР/ВР прямой латунный резьбовой (Ду15 Ру25)
	10 шт
	Максимальная температура – до 2000С. Среда – вода. Номинальное давление – 25 бар. Диаметр – Ду15. Материал корпуса – латунь. Уплотнение – PTFE/фторопласт/тефлон.

	9
	Вентиль запорный 15б1п ВР/ВР прямой латунный резьбовой (Ду20 Ру25)
	10 шт
	Максимальная температура – до 2000С. Среда – вода. Номинальное давление – 25 бар. Диаметр – Ду20. Материал корпуса – латунь. Уплотнение – PTFE/фторопласт/тефлон.

	10
	Вентиль запорный 15б1п ВР/ВР прямой латунный резьбовой (Ду25 Ру25)
	10 шт
	Максимальная температура – до 2000С. Среда – вода. Номинальное давление – 25 бар. Диаметр – Ду25. Материал корпуса – латунь. Уплотнение – PTFE/фторопласт/тефлон.

	11
	Вентиль запорный 15б1п ВР/ВР прямой латунный резьбовой (Ду32 Ру25)
	8 шт
	[bookmark: _GoBack]Максимальная температура – до 2000С. Среда – вода. Номинальное давление – 25 бар. Диаметр – Ду32. Материал корпуса – латунь. Уплотнение – PTFE/фторопласт/тефлон.

	12
	Вентиль запорный 15б1п ВР/ВР прямой латунный резьбовой (Ду40 Ру25)
	6 шт
	Максимальная температура – до 2000С. Среда – вода. Номинальное давление – 25 бар. Диаметр – Ду40. Материал корпуса – латунь. Уплотнение – PTFE/фторопласт/тефлон.

	13
	Вентиль запорный 15б1п ВР/ВР прямой латунный резьбовой (Ду50 Ру25)
	4 шт
	Максимальная температура – до 2000С. Среда – вода. Номинальное давление – 25 бар. Диаметр – Ду50. Материал корпуса – латунь. Уплотнение – PTFE/фторопласт/тефлон.




