[bookmark: _GoBack]Договор подряда
 № _________

	Санкт-Петербург
	             «___» ______  2026 года


Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей истории религии», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Терюковой Екатерины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор подряда (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность собственными силами и средствами и из собственных материалов выполнить выполнение работ по  текущему ( косметическому) ремонту коридора 3-го этажа в здании заказчика по адресу: Санкт-Петербург, Почтамтская, 14 (далее – работы) в сроки и по стоимости, указанные в настоящем Договоре, и передать результат работ Заказчику. Заказчик обязуется принять результат выполненных Подрядчиком работ и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Состав, объем и стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, определяются на основании Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и Локальной сметы (Приложение № 2 к Договору).
1.3. Подрядчик считается выполнившим работы, указанные в п.1.1 настоящего, с момента фактического выполнения всего комплекса работ, предусмотренных Договором, и подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.   СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
2.1.Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные настоящим Договором в следующие сроки:
·     Начало работ: с момента заключения контракта.
· Окончание работ: в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента подписания Договора.
· Время проведения работ: по рабочим дням с 9.00. до 18.00.

3.   ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 Подрядчик обязуется: 
3.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, своими силами и в сроки, указанные в разделе 2 настоящего Договора.
3.2. Поставить на Объект за свой счет необходимые для выполнения работ материалы, оборудование комплектующие и вспомогательные материалы в сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ согласно разделу 2 настоящего Договора. 
3.3. Организовать надлежащим образом производство работ на Объекте и нести ответственность перед Заказчиком за производство работ.
3.4. Устранить своими силами все недостатки и (или) недоделки, выявленные в процессе выполнения работ, сдачи-приемки работ и гарантийного срока эксплуатации Объекта.
3.5.  Сдать выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором.
Заказчик обязуется:
3.6.  Выполнять функции заказчика до полного окончания работ.
3.7. Осуществлять технический надзор за качеством выполняемых Подрядчиком работ и соблюдением им всех технологических процессов. 
3.8. По окончании выполнения работ принять выполненные Подрядчиком работы или дать мотивированный отказ в порядке, предусмотренном Договором. 
3.9. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 5 настоящего Договора. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда работы выполнены с ненадлежащим качеством или с использованием материалов ненадлежащего качества. 
4.2. По окончанию выполнения работ, Подрядчик, не позднее срока, указанного в п. 2.1. Договора, предоставляет Заказчику результат выполнения работ и Акт сдачи приемки выполненных работ.
4.3. Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения и на основании представленных в соответствии с п. 4.2. документов, формирует Акт приемки товаров, работ и услуг, форма по ОКУД 0510452 (утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 №61н, далее – Акт по форме 0510452), подписывает его со своей стороны и передает Подрядчику 2 (два) экземпляра Акта по форме 0510452 вместе с подписанным, со своей стороны, 1 экземпляром Акта сдачи приемки выполненных работ. Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения вышеупомянутых документов обязуется в лице уполномоченного представителя собственноручно подписать Акт по форме 0510452, с последующей передачей Заказчику подписанного со своей стороны экземпляра. 
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня такого отказа направляет Подрядчику претензию с Актом по форме 0510452 в 2 (двух) экземплярах с указанием выявленного количественного и (или) качественного расхождения в выполненных работах, установленным Договором требованиям. В свою очередь, Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов обязуется подписать Акт по форме 0510452 и передать Заказчику подписанный со своей стороны экземпляр, а также в установленные Заказчиком сроки устранить выявленные Заказчиком недостатки, без взимания дополнительной платы.
4.5. Обязательства Подрядчика по настоящему Договору считаются исполненными со дня подписания Сторонами Акта по форме 0510452, а также при условии предоставления Исполнителем Заказчику предусмотренных п. 4.2. Договора документов.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.Общая стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, определяется на основании Локальной сметы (Приложение № 2 к Договору). и составляет _____________ рублей 00 копеек, НДС не облагается. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов Подрядчика, оборудования, конструкций, изделий, комплектующих, используемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору.
5.2. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта по форме 0510452.
5.3. Цена работ является фиксированной на весь срок действия Договора и изменению не подлежит, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ КАЧЕСТВОМ
6.1. Представитель Заказчика вправе проводить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора, а также имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. Контролю подлежат работы, применяемые материалы, конструкции и комплектующие изделия. Подрядчик обязан предоставить Заказчику технические паспорта, описания на комплектующие, применяемые изделия и механизмы до подписания акта приёмки-сдачи работ.

7. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ГАРАНТИИ
7.1. Подрядчик гарантирует:
· выполнение работ в объеме и сроки, определенные условиями настоящего Договора;
7.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору материалами, оборудованием, конструкциями, изделиями, комплектующими, имеющими соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и допущенными к эксплуатации на территории РФ.
7.3. В случае обнаружения дефектов (недостатков) и (или) недоделок, как при приемке выполненных работ, так и в период гарантийного срока, Заказчик составляет акт дефектации в присутствии Подрядчика. Подрядчик в течение указанного в акте дефектации срока обязуется за свой счет, своими силами устранить указанные в акте дефектации дефекты (недостатки) и (или) недоделки и возместить весь ущерб, причиненный третьим лицам обнаруженными дефектами и (или) недоделками, за исключением случаев когда такие дефекты (недостатки) и (или) недоделки возникли в следствии использования материалов, предоставленных Заказчиком.
7.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в п.6.3. настоящего Договора, не устранит дефекты (недостатки) и (или) недоделки, Заказчик вправе устранить их своими силами или силами другого подрядчика. При этом Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 3-х кратной стоимости работ по устранению дефектов и (или) недоделок. Выплату штрафа Подрядчик производит в течение 10 (десяти) дней с момента направления Заказчиком соответствующего уведомления. 
7.5. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком по настоящему Договору работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев. 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.2. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.3. В случае нарушения Подрядчиком любого из сроков выполнения работ, указанных в разделе 2 настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от общей стоимости работ, указанной в п.4.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки. Основанием для начисления и взыскания штрафной неустойки является предъявление претензии со стороны Заказчика. Уплата штрафной неустойки может осуществляться путем удержания суммы штрафной неустойки из суммы денежных средств, подлежащих перечислению Подрядчику.
8.4. В случае если Подрядчик не исправит некачественно выполненные работы в согласованный срок, то представителю Заказчика предоставляется право привлечь лиц, которые за соответствующую плату исправят брак Подрядчика за счет средств, причитающихся Подрядчику по Договору.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, Подрядчик и Заказчик в течение 10-ти дней примут решение о мерах, необходимых для продолжения выполнения работ.
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Расторжение Договора производится по взаимному согласию, по решению суда либо в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением обязательств по Договору другой стороной.
10.2. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонтом объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.     
10.3. Договор расторгается в установленном законом порядке.  
10.4. При расторжении Договора по вине или инициативе Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные убытки.        
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
11.1 Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне, в том числе путем уступки денежного требования к Заказчику по Договору финансирования под уступку денежного требования без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае нарушения указанной обязанности Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 10 (десять) процентов от общей стоимости работ, указанной в п. 4.1 настоящего Договора. Основанием для начисления и взыскания штрафной неустойки является предъявление письменной претензии со стороны Заказчика. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
11.2.Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
11.3. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
11.4. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
12.  ПРИЛОЖЕНИЯ.
12.1. К настоящему Договору прилагается:
· Приложение № 1 –Техническое задание;
· Приложение № 2 – Локальная смета.
Вышеуказанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

	«Заказчик»

Федеральное государственное  бюджетное учреждение  культуры «Государственный  музей истории  религии»
190000, Санкт – Петербург, Почтамтская ул.,  д.14, тел. 312-35-86
ИНН 7808006920,  КПП 783801001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственный музей истории религии л/с 20726Х06930)
р/с 03214643000000017200  в ОКЦ № 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург 
к/с 40102810945370000005 
БИК 014030106

Директор

    ___________________Е.А. Терюкова
    М.П.
	 «Подрядчик»






__________________ 
М.П.












Приложение № 1 
к Договору № 
от 


	
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   
	
	

	
	На выполнение работ по  текущему (косметическому) ремонту коридора 3-го этажа   в здании ГМИР                                                                                                                                                                                                                                 по  адресу: г. Санкт-Петербург ул. Почтамтская д. 14
	

	
	
	
	

	№
	Наименование работ
	ед. измер.
	кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж потолка армстронг вместе с каркасом
	м2
	39

	2
	Замена потолочных плиток армстронг на новые
	м2
	31

	3
	Монтаж нового подвесного потолка типа армстронг с каркасом
	м2
	39

	4
	Демонтаж потолочных точечных  светильников
	шт
	29

	5
	Установка новых потолочных светильников с лампой GX53 (Встраиваемый светильник Ambrella Light GX53 Spot G248 W/CH) + ламапа GX53 (лампа светодиодная GAUSS 8Вт GX53 LED 690Лм 4100К)
	шт
	29

	6
	Устройство перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу (стойка  и направляющая кнауф 75 мм ГКЛ кнауф обычный 12,5 мм 2,5м) Обшивка с 2-х сторон в один слой
	м2
	1,75

	7
	В эту перегородку ставим дверной блок ДГ 0,7м высотой 2м с замком, петлями, наличниками
	шт
	1

	8
	Окраска перегородки водоэмульсионной краской как и стены за 2 раза  с 2-х сторон с подготовкой (Краска для стен и потолков Tikkurila Perfecta моющаяся матовая цвет белый база А )
	м2
	3,5

	9
	Устройство полок в нише из ДСП шлифованного толщ. 16 мм по деревянному каркасу (размер полки 0,7 х 1,1 м)
	шт
	4

	10
	Окраска металлических  дверных блоков с 2-хсторон с расчист. до 10% (это площадь уже развернутой поверхности)   (Эмаль алкидная стойкая матовая Pesto 10  TIKKURILA 0,9 л белая база А)
	м2
	6,9

	11
	Окраска деревянных дверных блоков с 2-хсторон с расчист. до 10% (это площадь уже развернутой поверхности)   (Эмаль алкидная стойкая матовая Pesto 10  TIKKURILA 0,9 л белая база А)
	м2
	34,7

	12
	Установка лючка ревизии металлического размер 400 х 400 мм
	шт
	1

	13
	Подготовка  стен под окраску (Шпаклевка + грунтовка)
	м2
	141,7

	14
	Окраска стен коллерованной  водоэмульсионной краской за 2 раза  (Краска для стен и потолков Tikkurila Perfecta моющаяся матовая цвет белый база А ) цвет по согласованию с Заказчиком
	м2
	187,8

	15
	Циклевка и шлифовка  паркетных полов
	м2
	78

	16
	Покрытие полов лаком полиуретановым за 3 раза (Petri полиуретановый полуглянцевый лак для пола 3,785л)
	м2
	78

	17
	Окраска плинтусов ранее окрашенных в цвет стен за 2 раза   (Эмаль алкидная стойкая матовая Pesto 10  TIKKURILA 0,9 л белая база А)
	 м2
	7,8

	18
	Демонтаж старых аллюминиевых порожков и монтаж новых 4 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( ширина 38  общая длина длина 5,5 м)
	п.м.
	5,5

	19
	Затаривание строительного мусора
	тн 
	0,149



	Заказчик

Директор


__________________ Е.А. Терюкова 
	Подрядчик




_________________ 
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Приложение № 2 
к Договору № 
от 


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Приложение №3 
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	
	
	

	 
	
	

	//
	
	//

	«____»______________20    г.
	
	«____»______________20    г.



	Наименование программного продукта
	АРОС-Лидер (версия 6.3.5)

	Наименование редакции сметных нормативов
	ФСНБ-2022 (17) - ФСНБ-2022 дополнение №17 (1 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр)

	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	
Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр
Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр
Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	
Письмо Минстроя России от 25 февраля 2026 г. № 9859-ИФ/09  «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве»

	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	
Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	
1 квартал 2026 город Санкт-Петербург ФГИС ЦС

	
Наименование субъекта Российской Федерации
	
78 - г. Санкт-Петербург

	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	
1 ценовая зона



	г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 14

	(наименование стройки)



	Выполнение работ по текущему (косметическому) ремонту коридора 3-го этажа в здании ГМИР

	(наименование объекта капитального строительства)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	на выполнение работ по текущему (косметическому) ремонту коридора 3-го этажа в здании ГМИР по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 14

	(наименование работ и затрат)

	

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание:
	техническое задание
	

	
	(проектная и (или) техническая документация)

	
	
	



	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  
	1 квартал 2026г. (Январь 2022г.)
	
	



	Сметная стоимость:
	598,98
	
	тыс. руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	123,02
	
	тыс. руб.

	в том числе:
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	1,81
	
	тыс. руб.

	строительных работ
	551,22
	
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	220,63883
	
	чел.-ч.

	монтажных работ
	47,76
	
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	3,064959
	
	чел.-ч.

	оборудования
	0,00
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	прочих затрат
	0,00
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения

	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффи-циенты
	всего с учетом коэффи-циентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффи-циенты 
	всего в текущем уровне цен.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1: Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр63-03-009-01
	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых 
Формула расчета объема:
V=39/100
	100 м2
	0,39
	
	0,39
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	13,4589
	
	
	
	 
	7 101,86

	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9 
	чел.-ч
	34,51
	
	13,4589
	
	
	527,67
	 
	7 101,86

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	7 101,86

	1.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов 
	т
	0,356
	
	0,13884
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	7 101,86

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы 
	%
	90
	
	90
	
	
	
	 
	6 391,67

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы 
	%
	45
	
	45
	
	
	
	 
	3 195,84

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	42 793,26
	 
	16 689,37

	2
	ГЭСНр67-01-004-03
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания  (прим. для точечных светильников) 
Формула расчета объема:
V=29/100
	100 шт
	0,29
	
	0,29
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	1,8328
	
	
	
	 
	893,36

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0 
	чел.-ч
	6,32
	
	1,8328
	
	
	487,43
	 
	893,36

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	0,50

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,0087
	
	
	
	 
	4,63

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0087
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	0,50

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0087
	
	
	532,14
	 
	4,63

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	898,49

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	897,99

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы 
	%
	91
	
	91
	
	
	
	 
	817,17

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы 
	%
	48
	
	48
	
	
	
	 
	431,04

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	7 402,41
	 
	2 146,70

	3
	ГЭСНр56-01-009-04
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках 
Формула расчета объема:
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,674
	
	
	
	 
	334,55

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2 
	чел.-ч
	67,4
	
	0,674
	
	
	496,37
	 
	334,55

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	334,55

	3.1
	999-9900
	Строительный мусор 
	т
	1,34
	
	0,0134
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	334,55

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы 
	%
	90
	
	90
	
	
	
	 
	301,10

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы 
	%
	47
	
	47
	
	
	
	 
	157,24

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	79 289,00
	 
	792,89

	4
	ГЭСН11-01-049-01
	Демонтаж - металлического накладного профиля (порога) 
Формула расчета объема:
V=5,5/100
	100 м
	0,055
	
	0,055
	
	
	
	 
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций
ЭМ 0,7; М 0; ЗТ 0,7; ЗТм 0,7 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,64064
	
	
	
	 
	340,91

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 
	чел.-ч
	16,64
	0,7
	0,64064
	
	
	532,14
	 
	340,91

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	(01.7.03.04-0001)
	Электроэнергия 
	кВт-ч
	6,876
	0
	 
	
	
	8,50
	 
	 

	
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм 
	100 шт
	6,7
	0
	 
	88,86
	1,24
	110,19
	 
	 

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	340,91

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	340,91

	
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы 
	%
	112
	
	112
	
	
	
	 
	381,82

	
	Пр/774-011.0
	СП Полы 
	%
	65
	
	65
	
	
	
	 
	221,59

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	17 169,45
	 
	944,32

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 1: Демонтажные работы  
	
	
	
	
	 
	8 675,81

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	8 670,68

	
	
	эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	0,50

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	4,63

	
	
	Итого ФОТ (справочно)  
	
	
	
	
	 
	8 675,31

	
	
	Итого накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	7 891,76

	
	
	Итого сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	4 005,71

	
	
	Итого по Разделу 1: Демонтажные работы  
	
	
	
	
	 
	20 573,28

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда рабочих  
	16,60634
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	0,0087
	
	
	
	 
	

	

	Раздел 2: Потолки

	5
	ГЭСН15-01-047-15
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля 
Формула расчета объема:
V=39/100
	100 м2
	0,39
	
	0,39
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	39,9594
	
	
	
	 
	23 408,62

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8 
	чел.-ч
	102,46
	
	39,9594
	
	
	585,81
	 
	23 408,62

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 197,33

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	2,0826
	
	
	
	 
	1 228,06

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,76
	
	0,2964
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	17,15

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,76
	
	0,2964
	
	
	532,14
	 
	157,73

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	4,58
	
	1,7862
	
	
	660,72
	 
	1 180,18

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	4,58
	
	1,7862
	
	
	599,22
	 
	1 070,33

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	9,22

	
	(01.7.03.04-0001)
	Электроэнергия 
	кВт-ч
	2,782
	
	1,08498
	
	
	8,50
	 
	9,22

	
	01.6.04.02
	Панели потолочные с комплектующими 
	м2
	103
	
	40,17
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	25 843,23

	5.1
	01.6.04.02-0011
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм 
	м2
	103
	
	40,17
	468,45
	1,2
	562,14
	 
	22 581,16

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	24 636,68

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы 
	%
	100
	
	100
	
	
	
	 
	24 636,68

	
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы 
	%
	49
	
	49
	
	
	
	 
	12 071,97

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	218 289,85
	 
	85 133,04

	6
	ГЭСН26-01-041-05
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (прим. для замены плиток подвесного потолка) 
Формула расчета объема:
V=31*0,012
	м3
	0,372
	
	0,372
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	3,52284
	
	
	
	 
	2 063,71

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8 
	чел.-ч
	9,47
	
	3,52284
	
	
	585,81
	 
	2 063,71

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	79,07

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,11532
	
	
	
	 
	69,10

	
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) 
	маш.-ч
	0,45
	
	0,1674
	11,45
	1,5
	17,18
	 
	2,88

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,31
	
	0,11532
	
	
	660,72
	 
	76,19

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,31
	
	0,11532
	
	
	599,22
	 
	69,10

	
	12.2.05.06
	Изделия теплоизоляционные из пенопласта 
	м3
	1,02
	
	0,37944
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 211,88

	6.1
	01.6.04.02-0001
	Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм 
Формула расчета объема:
V=31*1,02
	м2
	85
	
	31,62
	257,67
	1,2
	309,20
	 
	9 776,90

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 132,81

	
	Пр/812-020.0-1
	НР Теплоизоляционные работы 
	%
	97
	
	97
	
	
	
	 
	2 068,83

	
	Пр/774-020.0
	СП Теплоизоляционные работы 
	%
	55
	
	55
	
	
	
	 
	1 173,05

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	40 942,63
	 
	15 230,66

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 2: Потолки  
	
	
	
	
	 
	60 413,17

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	25 472,33

	
	
	эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	1 276,40

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	1 297,16

	
	
	материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	32 367,28

	
	
	Итого ФОТ (справочно)  
	
	
	
	
	 
	26 769,49

	
	
	Итого накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	26 705,51

	
	
	Итого сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	13 245,02

	
	
	Итого по Разделу 2: Потолки  
	
	
	
	
	 
	100 363,70

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда рабочих  
	43,48224
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	2,19792
	
	
	
	 
	

	

	Раздел 3: Стены, перегородки

	7
	ГЭСН10-05-001-01
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих 
Формула расчета объема:
V=1,75/100
	100 м2
	0,0175
	
	0,0175
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	1,715
	
	
	
	 
	970,14

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5 
	чел.-ч
	98
	
	1,715
	
	
	565,68
	 
	970,14

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	17,66

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,012775
	
	
	
	 
	9,52

	
	(91.05.05-015)
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 
	маш.-ч
	0,52
	
	0,0091
	
	
	1 670,09
	 
	15,20

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,52
	
	0,0091
	
	
	804,92
	 
	7,32

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,21
	
	0,003675
	
	
	660,72
	 
	2,43

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,003675
	
	
	599,22
	 
	2,20

	
	91.21.12-004
	Ножницы электрические 
	маш.-ч
	0,56
	
	0,0098
	2,36
	1,47
	3,47
	 
	0,03

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	720,84

	
	01.7.03.01-0001
	Вода 
	м3
	0,067
	
	0,0011725
	35,71
	1,42
	50,71
	 
	0,06

	
	(01.7.03.04-0001)
	Электроэнергия 
	кВт-ч
	2,764
	
	0,04837
	
	
	8,50
	 
	0,41

	
	(01.7.06.01-0042)
	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм 
	м
	126
	
	2,205
	
	
	7,73
	 
	17,04

	
	01.7.06.04-0002
	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм 
	м
	152
	
	2,66
	2,60
	0,9
	2,34
	 
	6,22

	
	01.7.06.04-0007
	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм 
	100 м
	1,77
	
	0,030975
	1 955,23
	1,58
	3 089,26
	 
	95,69

	
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм 
	100 шт
	1,69
	
	0,029575
	52,34
	1,33
	69,61
	 
	2,06

	
	01.7.15.14-0044
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм 
	100 шт
	35,33
	
	0,618275
	22,84
	1,24
	28,32
	 
	17,51

	
	07.2.06.03-0112
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм 
	м
	151
	
	2,6425
	71,61
	0,92
	65,88
	 
	174,09

	
	07.2.06.03-0195
	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм 
	м
	204
	
	3,57
	97,11
	0,92
	89,34
	 
	318,94

	
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая 
	кг
	20
	
	0,35
	68,29
	1,59
	108,58
	 
	38,00

	
	14.5.11.03-0001
	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа 
	кг
	10
	
	0,175
	66,77
	1,45
	96,82
	 
	16,94

	
	14.5.11.03-0004
	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа 
	кг
	77
	
	1,3475
	17,34
	1,45
	25,14
	 
	33,88

	
	01.6.01.02
	Листы гипсокартонные 
	м2
	210
	
	3,675
	
	
	
	 
	

	
	12.2.03.15
	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон 
	м2
	103
	
	1,8025
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 718,16

	7.1
	01.6.01.02-0006
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм 
	м2
	210
	
	3,675
	92,12
	1,34
	123,44
	 
	453,64

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	979,66

	
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции 
	%
	108
	
	108
	
	
	
	 
	1 058,03

	
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции 
	%
	55
	
	55
	
	
	
	 
	538,81

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	215 350,86
	 
	3 768,64

	8
	ГЭСН15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (прим. для шпаклевания толщ. 1 мм) 
Формула расчета объема:
V=3,5/100
	100 м2
	0,035
	
	0,035
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	1,13715
	
	
	
	 
	605,12

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 
	чел.-ч
	32,49
	
	1,13715
	
	
	532,14
	 
	605,12

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1,69

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,03255
	
	
	
	 
	17,43

	
	(91.06.05-011)
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0007
	
	
	1 659,09
	 
	1,16

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0007
	
	
	688,66
	 
	0,48

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,21
	
	0,00735
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	0,43

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,00735
	
	
	532,14
	 
	3,91

	
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л 
	маш.-ч
	0,7
	
	0,0245
	2,31
	1,73
	4,00
	 
	0,10

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,7
	
	0,0245
	
	
	532,14
	 
	13,04

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	0,91

	
	01.7.03.01-0001
	Вода 
	м3
	0,51
	
	0,01785
	35,71
	1,42
	50,71
	 
	0,91

	
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе 
	т
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	14.4.01.21
	Грунтовка 
	т
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	625,15

	8.1
	04.3.02.05-1005
	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные на основе полимерного вяжущего с наполнителем из мраморной муки для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,1-3 мм  (Расход смеси, кг/м2/мм - 1,2) 
Формула расчета объема:
V=3,5*1,2
	кг
	120
	
	4,2
	19,05
	1,45
	27,62
	 
	116,00

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	622,55

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы 
	%
	100
	
	100
	
	
	
	 
	622,55

	
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы 
	%
	49
	
	49
	
	
	
	 
	305,05

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	47 678,57
	 
	1 668,75

	9
	ГЭСН15-02-019-07
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 (исключать до 1 мм) 
Формула расчета объема:
V=-3,5/100
	100 м2
	-0,035
	
	-0,035
	
	
	
	 
	

	
	
	Уменьшение толщины выравнивания до 1 мм
ОТ 9; ЭМ 9; ОТм 9; М 9; ЗТ 9; ЗТм 9; Пр 9 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	-0,9765
	
	
	
	 
	-519,63

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 
	чел.-ч
	3,1
	9
	-0,9765
	
	
	532,14
	 
	-519,63

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	-1,50

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	-0,02898
	
	
	
	 
	-15,51

	
	(91.06.05-011)
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 
	маш.-ч
	0,002
	9
	-0,00063
	
	
	1 659,09
	 
	-1,05

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,002
	9
	-0,00063
	
	
	688,66
	 
	-0,43

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,02
	9
	-0,0063
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	-0,36

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	9
	-0,0063
	
	
	532,14
	 
	-3,35

	
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л 
	маш.-ч
	0,07
	9
	-0,02205
	2,31
	1,73
	4,00
	 
	-0,09

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	9
	-0,02205
	
	
	532,14
	 
	-11,73

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	-0,81

	
	01.7.03.01-0001
	Вода 
	м3
	0,051
	9
	-0,016065
	35,71
	1,42
	50,71
	 
	-0,81

	
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе 
	т
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	-537,45

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	-535,14

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы 
	%
	100
	
	100
	
	
	
	 
	-535,14

	
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы 
	%
	49
	
	49
	
	
	
	 
	-262,22

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	38 137,43
	 
	-1 334,81

	10
	ГЭСН15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 
Формула расчета объема:
V=3,5/100
	100 м2
	0,035
	
	0,035
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	1,14555
	
	
	
	 
	632,65

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3 
	чел.-ч
	32,73
	
	1,14555
	
	
	552,27
	 
	632,65

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2,33

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,00385
	
	
	
	 
	2,29

	
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м 
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00035
	30,61
	1,55
	47,45
	 
	0,02

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00035
	
	
	532,14
	 
	0,19

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,1
	
	0,0035
	
	
	660,72
	 
	2,31

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,0035
	
	
	599,22
	 
	2,10

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	38,69

	
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 
	м2
	0,84
	
	0,0294
	531,44
	1,44
	765,27
	 
	22,50

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная 
	кг
	0,31
	
	0,01085
	56,11
	1,56
	87,53
	 
	0,95

	
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная 
	т
	0,005
	
	0,000175
	52 790,33
	1,65
	87 104,04
	 
	15,24

	
	14.3.02.01
	Краска акриловая 
	т
	0,03
	
	0,00105
	
	
	
	 
	

	
	14.4.01.02
	Грунтовка 
	т
	0,02
	
	0,0007
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	675,96

	10.1
	(ТЦ_14.3.02.01_78_7751374549_22.03.2026_02_1.3)
	Краска для стен и потолков Tikkurila Perfecta моющаяся матовая база А Цед.=15849/11,7 
	кг
	30
	
	1,05
	
	
	1 354,62
	 
	1 422,35

	10.2
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая 
	кг
	20
	
	0,7
	68,29
	1,59
	108,58
	 
	76,01

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	634,94

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы 
	%
	100
	
	100
	
	
	
	 
	634,94

	
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы 
	%
	49
	
	49
	
	
	
	 
	311,12

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	89 153,71
	 
	3 120,38

	11
	ГЭСН15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (прим. для шпаклевания толщ. 2 мм) 
Формула расчета объема:
V=141,7/100
	100 м2
	1,417
	
	1,417
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	46,03833
	
	
	
	 
	24 498,84

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 
	чел.-ч
	32,49
	
	46,03833
	
	
	532,14
	 
	24 498,84

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	68,20

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	1,31781
	
	
	
	 
	705,70

	
	(91.06.05-011)
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 
	маш.-ч
	0,02
	
	0,02834
	
	
	1 659,09
	 
	47,02

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,02834
	
	
	688,66
	 
	19,52

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,21
	
	0,29757
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	17,21

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,29757
	
	
	532,14
	 
	158,35

	
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л 
	маш.-ч
	0,7
	
	0,9919
	2,31
	1,73
	4,00
	 
	3,97

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,7
	
	0,9919
	
	
	532,14
	 
	527,83

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	36,65

	
	01.7.03.01-0001
	Вода 
	м3
	0,51
	
	0,72267
	35,71
	1,42
	50,71
	 
	36,65

	
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе 
	т
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	14.4.01.21
	Грунтовка 
	т
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	25 309,39

	11.1
	04.3.02.05-1005
	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные на основе полимерного вяжущего с наполнителем из мраморной муки для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,1-3 мм  (Расход смеси, кг/м2/мм - 1,2) 
Формула расчета объема:
V=141,7*1,2*2
	кг
	240
	
	340,08
	19,05
	1,45
	27,62
	 
	9 393,01

	11.2
	14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения 
Формула расчета объема:
V=141,7*0,1
	кг
	10
	
	14,17
	65,84
	1,29
	84,93
	 
	1 203,46

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	25 204,54

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы 
	%
	100
	
	100
	
	
	
	 
	25 204,54

	
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы 
	%
	49
	
	49
	
	
	
	 
	12 350,22

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	51 842,36
	 
	73 460,62

	12
	ГЭСН15-02-019-07
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 (исключать до 2 мм) 
Формула расчета объема:
V=-141,7/100
	100 м2
	-1,417
	
	-1,417
	
	
	
	 
	

	
	
	Уменьшение толщины выравнивания до 2 мм
ОТ 8; ЭМ 8; ОТм 8; М 8; ЗТ 8; ЗТм 8; Пр 8 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	-35,1416
	
	
	
	 
	-18 700,25

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 
	чел.-ч
	3,1
	8
	-35,1416
	
	
	532,14
	 
	-18 700,25

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	-53,90

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	-1,042912
	
	
	
	 
	-558,52

	
	(91.06.05-011)
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 
	маш.-ч
	0,002
	8
	-0,022672
	
	
	1 659,09
	 
	-37,61

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,002
	8
	-0,022672
	
	
	688,66
	 
	-15,61

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,02
	8
	-0,22672
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	-13,12

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	8
	-0,22672
	
	
	532,14
	 
	-120,65

	
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л 
	маш.-ч
	0,07
	8
	-0,79352
	2,31
	1,73
	4,00
	 
	-3,17

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,07
	8
	-0,79352
	
	
	532,14
	 
	-422,26

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	-29,32

	
	01.7.03.01-0001
	Вода 
	м3
	0,051
	8
	-0,578136
	35,71
	1,42
	50,71
	 
	-29,32

	
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе 
	т
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	-19 341,99

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	-19 258,77

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы 
	%
	100
	
	100
	
	
	
	 
	-19 258,77

	
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы 
	%
	49
	
	49
	
	
	
	 
	-9 436,80

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	33 900,89
	 
	-48 037,56

	13
	ГЭСН15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 
Формула расчета объема:
V=187,8/100
	100 м2
	1,878
	
	1,878
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	61,46694
	
	
	
	 
	33 946,35

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3 
	чел.-ч
	32,73
	
	61,46694
	
	
	552,27
	 
	33 946,35

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	124,97

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,20658
	
	
	
	 
	122,52

	
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м 
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01878
	30,61
	1,55
	47,45
	 
	0,89

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01878
	
	
	532,14
	 
	9,99

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,1
	
	0,1878
	
	
	660,72
	 
	124,08

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,1878
	
	
	599,22
	 
	112,53

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 076,10

	
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 
	м2
	0,84
	
	1,57752
	531,44
	1,44
	765,27
	 
	1 207,23

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная 
	кг
	0,31
	
	0,58218
	56,11
	1,56
	87,53
	 
	50,96

	
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная 
	т
	0,005
	
	0,00939
	52 790,33
	1,65
	87 104,04
	 
	817,91

	
	14.3.02.01
	Краска акриловая 
	т
	0,03
	
	0,05634
	
	
	
	 
	

	
	14.4.01.02
	Грунтовка 
	т
	0,02
	
	0,03756
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	36 269,94

	13.1
	(ТЦ_14.3.02.01_78_7751374549_22.03.2026_02_1.3)
	Краска для стен и потолков Tikkurila Perfecta моющаяся матовая база А Цед.=15849/11,7 
	кг
	30
	
	56,34
	
	
	1 354,62
	 
	76 319,29

	13.2
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая 
	кг
	20
	
	37,56
	68,29
	1,59
	108,58
	 
	4 078,26

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	34 068,87

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы 
	%
	100
	
	100
	
	
	
	 
	34 068,87

	
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы 
	%
	49
	
	49
	
	
	
	 
	16 693,75

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	89 153,41
	 
	167 430,11

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 3: Стены, перегородки  
	
	
	
	
	 
	137 781,18

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	41 433,22

	
	
	эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	159,45

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	283,43

	
	
	материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	95 905,08

	
	
	Итого ФОТ (справочно)  
	
	
	
	
	 
	41 716,65

	
	
	Итого накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	41 795,02

	
	
	Итого сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	20 499,93

	
	
	Итого прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	0,00

	
	
	Итого по Разделу 3: Стены, перегородки  
	
	
	
	
	 
	200 076,13

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН  
	
	
	
	
	 
	77 741,64

	
	
	  затраты труда рабочих  
	75,38487
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	0,501673
	
	
	
	 
	

	

	Раздел 4: Полы

	14
	ГЭСНр57-01-006-06
	Циклевка паркетных полов 
Формула расчета объема:
V=78/100
	100 м2
	0,78
	
	0,78
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	28,08
	
	
	
	 
	14 942,49

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 
	чел.-ч
	36
	
	28,08
	
	
	532,14
	 
	14 942,49

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	295,54

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	 
	
	
	
	 
	 

	
	91.21.07-002
	Машины паркетно-шлифовальные 
	маш.-ч
	18
	
	14,04
	15,71
	1,34
	21,05
	 
	295,54

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	12 714,20

	
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 
	м2
	21,3
	
	16,614
	531,44
	1,44
	765,27
	 
	12 714,20

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	27 952,23

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	14 942,49

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы 
	%
	89
	
	89
	
	
	
	 
	13 298,82

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы 
	%
	49
	
	49
	
	
	
	 
	7 321,82

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	62 272,91
	 
	48 572,87

	15
	ГЭСНр57-01-006-12
	Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом 
Формула расчета объема:
V=78/100
	100 м2
	0,78
	
	0,78
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	6,8016
	
	
	
	 
	4 075,65

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0 
	чел.-ч
	8,72
	
	6,8016
	
	
	599,22
	 
	4 075,65

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	139,56

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	 
	
	
	
	 
	 

	
	91.21.07-002
	Машины паркетно-шлифовальные 
	маш.-ч
	8,5
	
	6,63
	15,71
	1,34
	21,05
	 
	139,56

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	399,93

	
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 
	м2
	0,67
	
	0,5226
	531,44
	1,44
	765,27
	 
	399,93

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	4 615,14

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	4 075,65

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы 
	%
	89
	
	89
	
	
	
	 
	3 627,33

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы 
	%
	49
	
	49
	
	
	
	 
	1 997,07

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	13 127,62
	 
	10 239,54

	16
	ГЭСН15-04-029-02
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза 
Формула расчета объема:
V=78/100
	100 м2
	0,78
	
	0,78
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	8,736
	
	
	
	 
	5 234,79

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0 
	чел.-ч
	11,2
	
	8,736
	
	
	599,22
	 
	5 234,79

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	15,91

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,0312
	
	
	
	 
	18,17

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0078
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	0,45

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0078
	
	
	532,14
	 
	4,15

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0234
	
	
	660,72
	 
	15,46

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0234
	
	
	599,22
	 
	14,02

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	63,36

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная 
	кг
	0,2
	
	0,156
	56,11
	1,56
	87,53
	 
	13,65

	
	14.5.09.07-0022
	Растворитель № 646 
	т
	0,0006
	
	0,000468
	67 231,42
	1,58
	106 225,64
	 
	49,71

	
	14.4.03.06
	Лак 
	т
	0,0208
	
	0,016224
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	5 332,23

	16.1
	(ТЦ_14.4.03.06_78_7722753969_19.03.2026_02_2.2)
	Лак для пола Petri полиуретановый полуглянцевый 13960/4 
	кг
	20,8
	
	16,224
	
	
	3 490,00
	 
	56 621,76

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	5 252,96

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы 
	%
	100
	
	100
	
	
	
	 
	5 252,96

	
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы 
	%
	49
	
	49
	
	
	
	 
	2 573,95

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	89 462,69
	 
	69 780,90

	17
	ГЭСН15-04-029-01
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз (третий раз) 
Формула расчета объема:
V=78/100
	100 м2
	0,78
	
	0,78
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	3,432
	
	
	
	 
	2 056,52

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0 
	чел.-ч
	4,4
	
	3,432
	
	
	599,22
	 
	2 056,52

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	5,60

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,0156
	
	
	
	 
	8,82

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0078
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	0,45

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0078
	
	
	532,14
	 
	4,15

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0078
	
	
	660,72
	 
	5,15

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0078
	
	
	599,22
	 
	4,67

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	42,70

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная 
	кг
	0,14
	
	0,1092
	56,11
	1,56
	87,53
	 
	9,56

	
	14.5.09.07-0022
	Растворитель № 646 
	т
	0,0004
	
	0,000312
	67 231,42
	1,58
	106 225,64
	 
	33,14

	
	14.4.03.06
	Лак 
	т
	0,011
	
	0,00858
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 113,64

	17.1
	(ТЦ_14.4.03.06_78_7722753969_19.03.2026_02_2.2)
	Лак для пола Petri полиуретановый полуглянцевый 13960/4 
	кг
	11
	
	8,58
	
	
	3 490,00
	 
	29 944,20

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 065,34

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы 
	%
	100
	
	100
	
	
	
	 
	2 065,34

	
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы 
	%
	49
	
	49
	
	
	
	 
	1 012,02

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	45 045,13
	 
	35 135,20

	18
	ГЭСНр62-01-011-04
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 10% 
Формула расчета объема:
V=7,8/100
	100 м2
	0,078
	
	0,078
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	1,9734
	
	
	
	 
	1 063,37

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1 
	чел.-ч
	25,3
	
	1,9734
	
	
	538,85
	 
	1 063,37

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	3,54

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,01248
	
	
	
	 
	6,95

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,1
	
	0,0078
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	0,45

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,0078
	
	
	532,14
	 
	4,15

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,06
	
	0,00468
	
	
	660,72
	 
	3,09

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,00468
	
	
	599,22
	 
	2,80

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	597,60

	
	01.7.10.17-0141
	Пемза 
	кг
	1,44
	
	0,11232
	2 507,62
	1,44
	3 610,97
	 
	405,58

	
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 
	м2
	1,1
	
	0,0858
	531,44
	1,44
	765,27
	 
	65,66

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная 
	кг
	0,18
	
	0,01404
	56,11
	1,56
	87,53
	 
	1,23

	
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям 
	т
	0,0024
	
	0,0001872
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	 
	15,34

	
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая 
	т
	0,0338
	
	0,0026364
	25 237,94
	1,65
	41 642,60
	 
	109,79

	
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению 
	кг
	16,7
	
	1,3026
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 671,46

	18.1
	(ТЦ_14.4.02.04_78_7805730002_22.03.2026_02_3.2)
	Эмаль алкидная Tikkurila/Tikkivala Pesto 10 база А матовая 14161/13,69 
	кг
	16,7
	
	1,3026
	
	
	1 034,40
	 
	1 347,41

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 070,32

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы 
	%
	90
	
	90
	
	
	
	 
	963,29

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы 
	%
	46
	
	46
	
	
	
	 
	492,35

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	57 365,51
	 
	4 474,51

	19
	ГЭСН11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога) 
Формула расчета объема:
V=6*0,9/100
	100 м
	0,054
	
	0,054
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,89856
	
	
	
	 
	478,16

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 
	чел.-ч
	16,64
	
	0,89856
	
	
	532,14
	 
	478,16

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	43,03

	
	(01.7.03.04-0001)
	Электроэнергия 
	кВт-ч
	6,876
	
	0,371304
	
	
	8,50
	 
	3,16

	
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм 
	100 шт
	6,7
	
	0,3618
	88,86
	1,24
	110,19
	 
	39,87

	
	09.2.03.02
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием 
	м
	105
	
	5,67
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	521,19

	19.1
	09.2.03.02-0001
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м 
	шт
	111,111111111111
	
	6
	127,78
	1,12
	143,11
	 
	858,66

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	478,16

	
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы 
	%
	112
	
	112
	
	
	
	 
	535,54

	
	Пр/774-011.0
	СП Полы 
	%
	65
	
	65
	
	
	
	 
	310,80

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	41 225,74
	 
	2 226,19

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 4: Полы  
	
	
	
	
	 
	130 977,92

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	27 850,98

	
	
	эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	460,15

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	33,94

	
	
	материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	102 632,85

	
	
	Итого ФОТ (справочно)  
	
	
	
	
	 
	27 884,92

	
	
	Итого накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	25 743,28

	
	
	Итого сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	13 708,01

	
	
	Итого прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	0,00

	
	
	Итого по Разделу 4: Полы  
	
	
	
	
	 
	170 429,21

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН  
	
	
	
	
	 
	87 913,37

	
	
	  затраты труда рабочих  
	49,92156
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	0,05928
	
	
	
	 
	

	

	Раздел 5: Заполнение дверных проемов

	20
	ГЭСН10-01-039-06
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 
Формула расчета объема:
V=2,1*0,8/100
	100 м2
	0,0168
	
	0,0168
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	1,932
	
	
	
	 
	1 079,95

	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4 
	чел.-ч
	115
	
	1,932
	
	
	558,98
	 
	1 079,95

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	40,22

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,068376
	
	
	
	 
	40,42

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,49
	
	0,008232
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	0,48

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,49
	
	0,008232
	
	
	532,14
	 
	4,38

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	3,58
	
	0,060144
	
	
	660,72
	 
	39,74

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,58
	
	0,060144
	
	
	599,22
	 
	36,04

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	114,68

	
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл 
	шт
	17,8571428571429
	
	0,3
	241,35
	1,14
	275,14
	 
	82,54

	
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные 
	т
	0,0101
	
	0,00016968
	70 296,20
	1,24
	87 167,29
	 
	14,79

	
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III 
	м3
	0,08
	
	0,001344
	5 764,42
	2,24
	12 912,30
	 
	17,35

	
	01.7.04.07
	Скобяные изделия 
	компл
	 
	
	 
	
	
	
	 
	

	
	11.1.01.10
	Наличники 
	м
	540
	
	9,072
	
	
	
	 
	

	
	11.2.02.01
	Блоки дверные 
	м2
	100
	
	1,68
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 275,27

	20.1
	11.2.02.01-1120
	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, комбинированный с покрытием из полимерных пленок 
	м2
	100
	
	1,68
	4 447,83
	1,42
	6 315,92
	 
	10 610,75

	20.2
	11.1.01.10-0040
	Наличник плоский из древесины хвойных пород, сечение 65х12 мм 
	м
	540
	
	9,072
	63,84
	2,24
	143,00
	 
	1 297,30

	20.3
	01.7.04.09-0036
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 110 мм 
	шт
	119,047619047619
	
	2
	59,22
	1,33
	78,76
	 
	157,52

	20.4
	01.7.04.04-0041
	Замок накладной цилиндровый механический, ригель круглого сечения, механизм открывания изнутри ручкой, без защелки, без задвижки, количество ригелей 2, диаметр ригеля 14 мм, в комплекте с запорной планкой 
	компл
	59,5238095238095
	
	1
	662,42
	1,01
	669,04
	 
	669,04

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 120,37

	
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции 
	%
	108
	
	108
	
	
	
	 
	1 210,00

	
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции 
	%
	55
	
	55
	
	
	
	 
	616,20

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	942 623,81
	 
	15 836,08

	21
	ГЭСНр62-03-002-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (прим. для металлических дверей) 
Формула расчета объема:
V=6,9/100
	100 м2
	0,069
	
	0,069
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	1,2558
	
	
	
	 
	685,11

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2 
	чел.-ч
	18,2
	
	1,2558
	
	
	545,56
	 
	685,11

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	0,46

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,00069
	
	
	
	 
	0,41

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00069
	
	
	660,72
	 
	0,46

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00069
	
	
	599,22
	 
	0,41

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	51,49

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная 
	кг
	0,1
	
	0,0069
	56,11
	1,56
	87,53
	 
	0,60

	
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям 
	т
	0,009
	
	0,000621
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	 
	50,89

	
	14.4.02.04
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ 
	кг
	16,1
	
	1,1109
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	737,47

	21.1
	(ТЦ_14.4.02.04_78_7805730002_22.03.2026_02_3.2)
	Эмаль алкидная Tikkurila/Tikkivala Pesto 10 база А матовая 14161/13,69 
	кг
	16,1
	
	1,1109
	
	
	1 034,40
	 
	1 149,11

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	685,52

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы 
	%
	90
	
	90
	
	
	
	 
	616,97

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы 
	%
	46
	
	46
	
	
	
	 
	315,34

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	40 853,48
	 
	2 818,89

	22
	ГЭСНр62-01-010-04
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% 
Формула расчета объема:
V=34,7/100
	100 м2
	0,347
	
	0,347
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	14,83425
	
	
	
	 
	7 993,44

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1 
	чел.-ч
	42,75
	
	14,83425
	
	
	538,85
	 
	7 993,44

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	15,77

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,05552
	
	
	
	 
	30,95

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,1
	
	0,0347
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	2,01

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,0347
	
	
	532,14
	 
	18,47

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,06
	
	0,02082
	
	
	660,72
	 
	13,76

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,06
	
	0,02082
	
	
	599,22
	 
	12,48

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 632,82

	
	01.7.10.17-0141
	Пемза 
	кг
	1,44
	
	0,49968
	2 507,62
	1,44
	3 610,97
	 
	1 804,33

	
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 
	м2
	1,1
	
	0,3817
	531,44
	1,44
	765,27
	 
	292,10

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная 
	кг
	0,18
	
	0,06246
	56,11
	1,56
	87,53
	 
	5,47

	
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям 
	т
	0,0018
	
	0,0006246
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	 
	51,18

	
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая 
	т
	0,0332
	
	0,0115204
	25 237,94
	1,65
	41 642,60
	 
	479,74

	
	14.4.02.04
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению 
	кг
	20,9
	
	7,2523
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	10 672,98

	22.1
	(ТЦ_14.4.02.04_78_7805730002_22.03.2026_02_3.2)
	Эмаль алкидная Tikkurila/Tikkivala Pesto 10 база А матовая 14161/13,69 
	кг
	20,9
	
	7,2523
	
	
	1 034,40
	 
	7 501,78

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	8 024,39

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы 
	%
	90
	
	90
	
	
	
	 
	7 221,95

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы 
	%
	46
	
	46
	
	
	
	 
	3 691,22

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	83 826,89
	 
	29 087,93

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 5: Заполнение дверных проемов  
	
	
	
	
	 
	34 071,22

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	9 758,50

	
	
	эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	56,45

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	71,78

	
	
	материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	24 184,49

	
	
	Итого ФОТ (справочно)  
	
	
	
	
	 
	9 830,28

	
	
	Итого накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	9 048,92

	
	
	Итого сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	4 622,76

	
	
	Итого по Разделу 5: Заполнение дверных проемов  
	
	
	
	
	 
	47 742,90

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН  
	
	
	
	
	 
	8 650,89

	
	
	  затраты труда рабочих  
	18,02205
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	0,124586
	
	
	
	 
	

	

	Раздел 6: Электромонтажные работы

	23
	ГЭСНм08-03-610-02
	Светильник светодиодный точечный встраиваемый в подвесной потолок решетчатого (растрового) типа: круглый 
Формула расчета объема:
V=29/100
	100 шт
	0,29
	
	0,29
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	11,9538
	
	
	
	 
	7 157,66

	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0348
	
	
	447,18
	 
	15,56

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда 
	чел.-ч
	41,1
	
	11,919
	
	
	599,22
	 
	7 142,10

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	15,33

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,0232
	
	
	
	 
	13,90

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0232
	
	
	660,72
	 
	15,33

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0232
	
	
	599,22
	 
	13,90

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	34,43

	
	(01.7.03.04-0001)
	Электроэнергия 
	кВт-ч
	4,0755
	
	1,181895
	
	
	8,50
	 
	10,05

	
	01.7.17.06-0092
	Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм 
	шт
	1,2063
	
	0,349827
	56,21
	1,24
	69,70
	 
	24,38

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	7 221,32

	23.1
	(ТЦ_20.3.03.03_78_7804565691_22.03.2026_02_4.2)
	Встраиваемый светильник Ambrella light GX53 LED G248 W/CH 
	шт
	100
	
	29
	
	
	640,00
	 
	18 560,00

	23.2
	(ТЦ_20.3.02.12_78_7722753969_22.03.2026_02_5.2)
	Лампа светодиодная GAUSS 8Вт GX53 LED 690Лм 4100К  
	шт
	100
	
	29
	
	
	392,00
	 
	11 368,00

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	7 171,56

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки: на других объектах 
	%
	97
	
	97
	
	
	
	 
	6 956,41

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки: на других объектах 
	%
	51
	
	51
	
	
	
	 
	3 657,50

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	164 700,79
	 
	47 763,23

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 6: Электромонтажные работы  
	
	
	
	
	 
	37 149,32

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	7 157,66

	
	
	эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	15,33

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	13,90

	
	
	материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	29 962,43

	
	
	Итого ФОТ (справочно)  
	
	
	
	
	 
	7 171,56

	
	
	Итого накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	6 956,41

	
	
	Итого сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	3 657,50

	
	
	Итого прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	0,00

	
	
	Итого по Разделу 6: Электромонтажные работы  
	
	
	
	
	 
	47 763,23

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН  
	
	
	
	
	 
	29 928,00

	
	
	  затраты труда рабочих  
	11,9538
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	0,0232
	
	
	
	 
	

	

	Раздел 7: Прочие работы

	24
	ГЭСН10-01-057-02
	Установка по месту шкафных и антресольных: полок 
Формула расчета объема:
V=4/100
	100 м2
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	4,96
	
	
	
	 
	2 528,56

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5 
	чел.-ч
	124
	
	4,96
	
	
	509,79
	 
	2 528,56

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	123,19

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,148
	
	
	
	 
	102,18

	
	(91.05.01-017)
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т 
	маш.-ч
	1,64
	
	0,0656
	
	
	1 047,97
	 
	68,75

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,64
	
	0,0656
	
	
	804,92
	 
	52,80

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	2,06
	
	0,0824
	
	
	660,72
	 
	54,44

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,06
	
	0,0824
	
	
	599,22
	 
	49,38

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	38,05

	
	(01.7.03.04-0001)
	Электроэнергия 
	кВт-ч
	0,2484
	
	0,009936
	
	
	8,50
	 
	0,08

	
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные 
	т
	0,0026
	
	0,000104
	70 296,20
	1,24
	87 167,29
	 
	9,07

	
	01.7.15.14-0185
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм 
	т
	0,0002
	
	0,000008
	104 800,96
	1,24
	129 953,19
	 
	1,04

	
	11.2.07.12-0011
	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм 
	м
	26,2
	
	1,048
	17,96
	1,48
	26,58
	 
	27,86

	
	11.2.14.09
	Полки шкафов 
	м2
	100
	
	4
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 791,98

	24.1
	11.2.14.09-0011
	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор белый 
	м2
	100
	
	4
	797,84
	1,18
	941,45
	 
	3 765,80

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 630,74

	
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции 
	%
	108
	
	108
	
	
	
	 
	2 841,20

	
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции 
	%
	55
	
	55
	
	
	
	 
	1 446,91

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	271 147,25
	 
	10 845,89

	25
	ГЭСН17-01-010-02
	Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления 
Формула расчета объема:
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,1545
	
	
	
	 
	82,22

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 
	чел.-ч
	15,45
	
	0,1545
	
	
	532,14
	 
	82,22

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	0,94

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,0016
	
	
	
	 
	0,95

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0002
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	0,01

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0002
	
	
	532,14
	 
	0,11

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,14
	
	0,0014
	
	
	660,72
	 
	0,93

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,0014
	
	
	599,22
	 
	0,84

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	74,13

	
	14.1.05.01-1000
	Клей монтажный (жидкие гвозди) 
	кг
	5,7133
	
	0,057133
	486,97
	1,54
	749,93
	 
	42,85

	
	14.5.01.07-1000
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный 
	л
	3,57
	
	0,0357
	768,53
	1,14
	876,12
	 
	31,28

	
	07.2.06.02
	Люки ревизионные 
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	158,24

	25.1
	07.2.06.02-0004
	Люк металлический ревизионный, размеры 400х400 мм 
	шт
	100
	
	1
	677,07
	0,92
	622,90
	 
	622,90

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	83,17

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	121
	
	121
	
	
	
	 
	100,64

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	72
	
	72
	
	
	
	 
	59,88

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	94 166,00
	 
	941,66

	28
	ГЭСНр69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки 
	т
	0,149
	
	0,149
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	0,15347
	
	
	
	 
	68,63

	
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0 
	чел.-ч
	1,03
	
	0,15347
	
	
	447,18
	 
	68,63

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	85,01

	
	01.7.20.03-0003
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг 
	100 шт
	0,2
	
	0,0298
	1 828,55
	1,56
	2 852,54
	 
	85,01

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	153,64

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	68,63

	
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы 
	%
	92
	
	92
	
	
	
	 
	63,14

	
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы 
	%
	44
	
	44
	
	
	
	 
	30,20

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	1 657,58
	 
	246,98

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 7: Прочие работы  
	
	
	
	
	 
	7 492,56

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	2 679,41

	
	
	эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	124,13

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	103,13

	
	
	материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	4 585,89

	
	
	Итого ФОТ (справочно)  
	
	
	
	
	 
	2 782,54

	
	
	Итого накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	3 004,98

	
	
	Итого сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	1 536,99

	
	
	Итого по Разделу 7: Прочие работы  
	
	
	
	
	 
	12 034,53

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда рабочих  
	5,26797
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	0,1496
	
	
	
	 
	

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы  
	
	
	
	
	 
	551 219,75

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	379 411,86

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	115 865,12

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	2 077,08

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	1 794,07

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	259 675,59

	
	
	Всего ФОТ(справочно)  
	
	
	
	
	 
	117 659,19

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	114 189,47

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	57 618,42

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы  
	
	
	
	
	 
	47 763,23

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	37 149,32

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	7 157,66

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	15,33

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	13,9

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	29 962,43

	
	
	Всего ФОТ(справочно)  
	
	
	
	
	 
	7 171,56

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	6 956,41

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	3 657,5

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО по смете  
	
	
	
	
	 
	598 982,98

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	416 561,18

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда  
	
	
	
	
	 
	123 022,78

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	2 092,41

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	1 807,97

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	289 638,02

	
	
	Всего ФОТ  
	
	
	
	
	 
	124 830,75

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	121 145,88

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	61 275,92

	
	
	Всего прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	0,00

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН  
	
	
	
	
	 
	204 233,90

	
	
	  затраты труда рабочих  
	220,63883
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	3,064959
	
	
	
	 
	

	
	
	ИТОГО  
	
	
	
	
	 
	598 982,98

	
	
	ВСЕГО по смете  
	
	
	
	
	 
	598 982,98




	Составил 
	
	/Сушкова И.М./

	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)
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