ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
на поставку и монтаж межкомнатных дверных блоков
1. Общие сведения
Предмет закупки: Поставка и монтаж межкомнатных дверных блоков в комплекте с фурнитурой (частично) и доборными элементами.
Учреждение: Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН)
Место поставки и монтажа: г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 175/1
Срок выполнения работ: 5 (пять) рабочих дней после заключения договора.

2. Требования к дверному блоку
Дверной блок должен быть новым, не бывшим в употреблении, соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам, предъявляемым к помещениям медицинских организаций (возможность проведения дезинфекции).

	Параметр
	Требование

	Тип двери
	Двустворчатая, распашная

	Конструкция полотна
	Гладкое, без рисунка (филенок), устойчивое к влажной уборке (см. приложение №1)

	Цвет
	Белый

	Комплектация
	Дверное полотно (2 шт.), дверная коробка, доборы, наличники (с двух сторон), притворная планка

	Размер проема (ВхШхГ, см)
	208х129х13 (см. приложение №2)

	Фурнитура новая
	Петли, ригель (для фиксации одной створки)

	Фурнитура существующая
	Ручка, замок, завертка (в наличии) установить по месту 
(см. приложение №3)



3. Технические характеристики и требования к материалам
- Поверхность: Покрытие должно быть устойчивым к воздействию дезинфицирующих средств, применяемых в медицинских учреждениях, не иметь пор и трещин, препятствовать накоплению пыли и микроорганизмов.
- Левое открывание створки, фиксация ригелем правой створки.
[bookmark: _GoBack]- Фурнитура: ригель (торцевой шпингалет) должен обеспечивать надежную фиксацию пассивной (правой) створки. Завертка должна обеспечивать возможность запирания изнутри помещения.

4. Монтаж:
- Подрядчик осуществляет доставку, занос в помещение (первый этаж, без подъёма), установку новых дверных блоков «под ключ», вынос мусора.
- Монтаж производится с использованием профессиональных материалов (монтажная пена, крепеж), обеспечивающих надежную фиксацию коробки в проеме.
- Зазоры между коробкой и стеной должны быть закрыты наличниками.

5. Требования к качеству и безопасности
Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по монтажу в течение 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи.


Приложение №1 к ТЗ №1
Пример двери



Приложение №2 к ТЗ №1
Дверной проем под установку





Приложение №3 к ТЗ №1
Существующая фурнитура для монтажа 
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