Государственный контракт № 

на оказание услуг по техническому обслуживанию

 лифтов и систем ЛДСС  
(ИКЗ 261745314050674530100100130000000000)
г. Челябинск
                                                                                                 « __ »               2026 г.
Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Управления Жеребцова Александра Владимировича, действующего на  основании Приказа Управления от 30.10.2023 № 01-01/118,с одной стороны, и _______________________, далее именуемый «Исполнитель» в лице _______________________, действующий на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии  с  пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель, в качестве специализированной по лифтам организации, принимает на себя выполнение услуг по техническому обслуживанию лифтов и систем ЛДСС указанных в Спецификации (Приложение №1) к настоящему Контракту и являющейся его неотъемлемой частью. Заказчик обязуется принять и оплатить все выполняемые Исполнителем услуги на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Перечень проводимых работ по техническому обслуживанию лифтов и систем ЛДСС устанавливается Техническим заданием (Приложение №3) к настоящему Контракту.
1.2. Период оказания услуг: с «01» апреля 2026 года или с даты подписания государственного контракта (что наступит позже), по 30.04.2026 г.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации. При заключении контракта Заказчик по согласованию с Исполнителем, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемых услуг на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (пункт 2 части 2 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), а так же в пределах лимитов бюджетных обязательств 2026 года (пункт 3 статьи 219 БК РФ).
2.2. Общая цена Контракта составляет: _____________________, в том числе НДС __________ рублей ____________ копеек.
Цена Контракта установлена из расчета стоимости оказания услуг в течение периода, указанного в пункте 1.2 настоящего Контракта.

Стоимость единицы услуг указана в Спецификации (Приложение №1).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию и т.д. 

2.4.    Расчеты по Контракту производятся в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

2.4.4. Расчет за оказанные услуги осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком представленных Исполнителем акта оказанных услуг или универсального передаточного документа.
2.5. Взаимодействие сторон осуществляется следующими способами: предоставление документов на бумажном носителе или направление документов  по телекоммуникационным каналам связи, подписанных электронной цифровой подписью. Документы предоставляются на русском языке.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель поддерживает лифты в работоспособном состоянии, обеспечивающем их безопасность при эксплуатации в соответствии с действующими требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», руководство по эксплуатации.
3.2. Заявки о неполадках в работе лифтового оборудования принимаются круглосуточно.

Телефон аварийной службы: (351) 260-04-03.
3.3. По договоренности с Заказчиком Исполнитель может временно взять для работы техническую документацию на лифты. Исполнитель своевременно производит все необходимые записи в паспортах на лифты о замене основных узлов и деталей, изменениях в электрических схемах, кроме записи о технических освидетельствованиях.

3.4. Исполнитель подготавливает и предъявляет лифты для проведения оценки соответствия лифтов, отработавших нормативный срок, и в период эксплуатации, а также предъявляет лифты контрольным органам при проведении инспекционных проверок.
3.5. Исполнитель назначает приказами аттестованных специалистов из числа ИТР, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию лифтов; электромехаников, ответственных за исправное состояние лифтов.
3.6. Исполнитель обеспечивает наличие журнала ремонта лифтов в машинном помещении лифта, с соответствующими записями.
3.7. Все работы по техническому обслуживанию в соответствии с настоящим договором Исполнитель выполняет своими силами. Ответственность за соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности при выполнении своих работ несет Исполнитель.

3.8. Своевременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения ремонтов лифта, а также модернизации или замены устаревших лифтов с целью обеспечения их дальнейшей эксплуатации в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза.

3.9. Исполнитель устраняет неисправности лифтов, возникшие по техническим причинам в течение суток, а в случае необходимости ремонта узлов и агрегатов – не более 4-х суток (при наличии комплектующих и запасных частей), с момента получения заявки Заказчика. В случае если для устранения неисправностей лифтов требуется поставка комплектующих и запасных частей стороны обязуются согласовать сроки поставки и устранения неисправностей.  
3.10. Исполнитель производит замену электрических ламп освещения в кабинах лифтов, в шахтах лифтов, в машинных помещениях при предоставлении электрических ламп Заказчиком.

3.11. Исполнитель производит в рамках настоящего контракта замену всех вышедших из строя узлов и деталей лифтового оборудования, кроме ниже перечисленного, замена и ремонт которого производится отдельно по согласованной с Заказчиком цене: элементы станции управления, трансформаторы, лебедки и ее основные узлы и детали, редуктор ПДК и его детали, канатоведущие шкивы и отводные блоки, подвесные кабели, канаты, кабина лифта, двери шахты.

При предоставлении Заказчиком Исполнителю вышеперечисленного оборудования, оплачивается только работа, выполненная Исполнителем.

3.12. Исполнитель проводит по дополнительному соглашению с Заказчиком и за отдельную плату аварийно-восстановительный ремонт лифтов, необходимость в котором возникла вследствие нарушения Правил пользования лифтами или актов вандализма.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик в процессе всего срока эксплуатации обеспечивает содержание оборудования и эксплуатацию лифтов согласно требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) и ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».

4.2. Заказчик назначает лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифта, обученное и аттестованное согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза.

4.3. 
Заказчик назначает приказом обученных и аттестованных в установленном порядке лифтеров.

4.4 Заказчик обязан заранее предупредить Исполнителя о проведении каких-либо работ на лифтах персоналом Заказчика или третьими лицами.

3.5. Заказчик обеспечивает нормативное освещение этажных площадок и доступ представителям Исполнителя к лифтовому оборудованию в любое время суток.

4.6. Заказчик обеспечивает безопасную и правильную эксплуатацию лифтового оборудования и его сохранность.
4.7. Заказчик содержит в исправном состоянии запирающие устройства дверей, люков в машинном помещении.

4.8. Заказчик обеспечивает электроснабжение лифтовых установок, а также содержание в исправности электропроводки и предохранительных устройств, вплоть до вводного устройства.

4.9. Заказчик согласно требованиям завода-изготовителя поддерживает требуемую температуру и влажность в машинных помещениях и помещениях со вспомогательным оборудованием, в шахтах лифтов, включая удаление воды из приямка и ремонт кровли в случае необходимости.

4.10. Обслуживающий персонал Заказчик производит уборку кабин лифтов, внешней части ограждения шахты и дверей шахты.

4.11. Доставляет к лифтам тарированный груз для проведения динамического и статического испытания лифтов (если испытания не проводятся по иной методике) и обеспечивает его перемещение.

4.12. Производит, по мере необходимости и согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза ремонт машинных, блочных помещений и наружных стен шахт, оборудования ограждений шахт, остекление окон в машинных помещениях лифтов.

4.13. Организовывает работу комиссии по разбору случаев умышленной порчи лифтового оборудования с составлением актов.

4.14. Не допускает установки какой-либо посторонней аппаратуры, а также производства каких-либо видов работ представителями сторонних служб и организаций в машинных и блочных помещениях и шахтах лифтов без согласования с Исполнителем.
4.15. Проводит работы по восстановлению надписей, регистрационных таблиц, правил пользования лифтом и электрических схем в машинных помещениях.

4.16. Заказчик обязан осуществить страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 225-ФЗ.

4.17. Заказчик обязан принять и оплатить услуги Исполнителем на условиях настоящего контракта. Заказчик обязуется возвращать Исполнителю подписанные Заказчиком акты приемки-сдачи выполненных работ в течение 7-и рабочих дней с момента их подписания.

4.18. Заказчик вправе в одностороннем порядке внести изменения в настоящий контракт в части изменения количества обслуживаемых лифтов, а также досрочно расторгнуть настоящий контракта, письменно известив об этом Исполнителя не менее чем за 4 (четыре) недели.

5. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК СДАЧИ (ПРИЁМКИ) ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Стоимость обслуживания лифтов в месяц указана в Спецификации (Приложение №1) к настоящему контракту.

5.2. Место оказания услуг: услуги оказываются на всех объектах Заказчика указанных   Техническим заданием (Приложение №3).

5.3. Исполнитель оказывает услуги Заказчику надлежащего качества, в порядке и в объемах в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №3) в течение всего предусмотренного настоящим Контрактом срока оказания услуг.

5.4. Исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствии с действующими нормативными актами, регламентирующими оказание соответствующих видов услуг. Качество оказанных Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям Технического задания (Приложение №3), условиям настоящего Контракта и действующего законодательства РФ.
5.5. Исполнитель в срок, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней формирует акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение №2) и направляет его Заказчику.  
5.6. Сдача результатов оказанных услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг, после поступления акта Заказчику, подписанным обеими сторонами, а так же передачей всей необходимой документации, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а так же сроков и порядка их устранения. Документооборот между Сторонами может осуществляться любым доступным способом: предоставление документов на бумажных носителях, направление документов по электронным каналам связи и т.д.

В случае выявления несоответствия  результатов оказанных услуг условиям настоящего контракта, заказчик уведомляет об этом исполнителя, составляет Акт устранения недостатков с указанием сроков и порядка их устранения.
5.7. Оплата за выполненные работы по техническому обслуживанию лифтов производится ежемесячно на основании акта приемки-сдачи работ (приложение №2) и счета. 
5.8. Дополнительные услуги и работы, выполненные Исполнителем, оплачиваются по отдельным калькуляциям с подписанием акта приемки-сдачи работ.

5.9. Заказчик не вправе изменять сумму платежей, если Исполнитель выполнил работы по техническому обслуживанию лифтов, но они простаивают по причинам, не зависящим от Исполнителя (вандализм, хищение, форс-мажор, нестабильное электроснабжение лифта).

5.10. Корректировка расчетов за выполненные работы за текущий месяц (простои лифтов, некачественная работа лифтового оборудования и т.д.) производится в следующем за расчетным месяце на основании предоставленного акта, составленного с участием представителя Исполнителя (начальника участка или производителя работ).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем  (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет 10% цены Контракта (этапа) цены государственного контракта, что составляет: 1 777 (Одна тысяча семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем  обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.13. Заказчик вправе удержать размер неустойки с суммы, предназначенной для оплаты стоимости оказанных услуг в случае неисполнения Исполнителем требования об уплате неустойки.

Реквизиты для перечисления неустойки – получатель: Казначейство России (ФНС России), ИНН: 7727406020, КПП: 770701001,  банк получателя: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г Тула, расчетный счет: 03100643000000018500, ЕКС: 40102810445370000059  БИК: 017003983, ОКТМО 75701000, КБК: 182 1 16 07010 01 9000 140,  (в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств), КБК: 182 1 16 07090 01 9000 140 (в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем).

6.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31.12.2026. 
8. ЗАКУПКА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) И СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ С

ПРИМЕНЕНИЕМ ЕДИНОГО АГРЕГАТОРА ТОРГОВЛИ (ЕАТ) «БЕРЕЗКА»

8.1. Заказчик формирует и размещает на Официальном сайте ЕАТ Объявление о закупочной сессии, определяя объект (объекты) закупки путем использования кода (позиции) из Классификатора или Каталога ТРУ ЕАТ.

8.2. Стартовая цена устанавливается Заказчиком самостоятельно с учетом транспортных и иных дополнительных расходов.

8.3. Участником закупочной сессии считается любой Участник закупки или Участник закупки-агент, имеющий депозит и предлагающий Объекты закупки, потребность в которых сформирована в Объявлении о закупочной сессии на указанных Заказчиком условиях. Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков.

8.4. По итогам проведения закупочной сессии формируется Итоговый протокол в котором отражаются все предложения Участников закупки или Участников закупки-агентов соответствующими установленным требованиям.

8.5. Победителем Закупочной сессии признается Участник закупки, имеющий лучшее ценовое предложение из указанных в Итоговом протоколе и соответствующего установленным требованиям закупки.

8.6. Заказчик вправе отказаться от заключения контракта с Победителем закупочной сессии при условии совершения сделки без применения ЕАТ и по цене, ниже предложенной по итогам проведения закупочной сессии в ЕАТ.

8.7. Заключение контракта по результатам проведения закупочной сессии осуществляется с применением программно-аппаратных средств ЕАТ и подписывается сторонами  с применением усиленной квалифицированной электронной подписи Заказчика и Победителя.

8.8. Информация о заключенном контракте размещается в Реестре закупок оператора ЕАТ, заключенного как в электронной форме, так и без применения ЕАТ.

8.9. Информация из Реестра закупок используется Заказчиками, осуществляющими закупки для государственных и муниципальных нужд, для целей их оплаты.
19. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон  становится  возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

9.3. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.


11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. По соглашению с Победителем закупочной сессии Заказчик вправе внести изменения в спецификацию проекта контракта в сторону улучшения ценового предложения Победителя закупочной сессии для Заказчика. Заказчик вправе отменить внесенные изменения в спецификацию проекта контракта до подписания его Победителем закупочной сессии.

9.2. В случае если Заказчик  воспользовался правом размещения на Официальном сайте ЕАТ проекта контракта  с возможностью его редактирования по итогам закупочной сессии, он вправе внести в такое приложение соответствующие  изменения из итогового Протокола.  

9.3. При совершении сделки без применения ЕАТ контракт подписывается сторонами на бумажных носителях и подписывается в соответствии с установленными правилами делового документооборота,  составлен  в 2 (двух) экземплярах, на 207 страницах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя. 

9.4. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

9.5. К Контракту прилагаются:   Спецификация (Приложение №1) и Тнхническое задание (Приложение №3).

9.6. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 10 рабочих дней с даты такого изменения.

9.7. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 10 рабочих дней с даты такого изменения.

10. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Исполнитель не несет ответственности в случае прямого или косвенного ущерба, нанесенного вмешательством Заказчика, его работников или какой-нибудь третьей стороны в работу лифтового оборудования и его техническое состояние.

10.2. Исполнитель и Заказчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (погодные условия, пожары, взрывы, социальные потрясения, стихийные бедствия, войны, нарушения общественного порядка и т.д.).

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие форс-мажора, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону с приложением соответствующих свидетельств. С исчезновением вышеуказанных обстоятельств, стороны возобновляют исполнение своих обязательств по договору.

10.4. Сторона, понесшая убытки вследствие задержки исполнения или неисполнения настоящего договора, если это было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, не может претендовать на их возмещение другой стороной.

11. АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                      ИСПОЛНИТЕЛЬ

	Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области

(УФНС России по Челябинской области)

Юридический адрес:

454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 79

ИНН/КПП 7453140506/745301001

Банковские реквизиты:

р/с 03211643000000016900

к/с 40102810645370000062

л/с 03691469170 в Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск

БИК 017501500
Телефон: (351) 214-50-11


	Юридический адрес: 




	Заместитель руководителя
УФНС России по Челябинской области


	

	          ___________________  В.И. Глобина
                     (подпись)
	                     _________________
                                ( подпись)







                                                                    Приложение № 1
                                                                                                                                                        к  Государственному контракту 

№  ___от   _______ 2026 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

перечень лифтов и стоимость услуг 
	№
	Рег.

номер лифта
	Адрес лифта
	Тип
	Г/п, кг
	Кол.

ост.
	Стоимость технического обслуживания лифта, руб./мес.
	Стоимость технического обслуживания лифтовой диспетчерской связи, руб./мес.
	Сумма, руб./мес.

	1
	161335
	г. Челябинск, пр. Ленина, 79
	пасс
	400
	6
	5 252,00
	648,00
	5 900,00

	2
	38185
	г. Челябинск, пр. Ленина, 79
	грузопасс
	630
	6
	5 252,00
	648,00
	5 900,00

	4
	32529
	г. Челябинск, ул. К. Либкнехта 2
	грузапасс
	630
	7
	5 252,00
	648,00
	5 970,00

	Итого по договору, руб/мес
	17 770,00

	НДС не предусмотрен
	


	Руководитель 

УФНС России по Челябинской области


	

	          ___________________  А.В. Жеребцов
                     (подпись)
	                            ___________________   А.Б. Чирков 
                                     (подпись)


	Приложение №2
к Государственному контракту

№___от _________ 2026 года 
Форма Акта сдачи – приемки  оказанных услуг

Акт сдачи – приемки оказанных услуг

по Государственному контракту № ___ от «___» _________ 20__ года

за период ______________ 20__ г.

«___» ________________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, _________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице, действующего на основании ________, с одной стороны, и УФНС России по Челябинской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании _________, с другой стороны, составили Акт о том, что в соответствии с Государственным контрактом № ______ от ________, Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги, оказанные на Объектах Заказчика в период с «__» _________20___г. по «___» ___________ 20__г.

Наименование работ и затрат

Ед. изм.

Кол-во

Стоимость

Единицы, руб.

Общая стоимость

всего, руб.

Техническое обслуживание и ремонт лифтов 

шт.

Всего к оплате

НДС не предусмотрен

1. Стоимость услуг, оказанных за отчетный период _____________ составляет:_______ (____________) рублей, в том числе НДС __ % ____ /НДС не предусмотрен.
2. Услуги оказаны Исполнителем в __________________ объеме и ____________________ качества. 

3.                                               (полном/неполном)             (надлежащего/ненадлежащего)

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах и в соответствии с условиями Контракта является основанием для проведения расчетов Заказчика с Исполнителем за выполненные услуги.
От Заказчика:

От Исполнителя:

Должность

Должность

__________________Ф.И.О.

________________Ф.И.О.

"______"_______________20__ г.

"______"_____________20__ г.

М.П.

М.П.




Приложение №3 

к Государственному контракту 
№ __ от  _________ 2025 года
Описание объекта закупки
на оказание услуг по техническому обслуживанию  лифтов и систем ЛДСС  

Техническое обслуживание - комплекс операций (услуг), оказываемых для поддержания исправности и работоспособности лифтового оборудования. Система технического обслуживания состоит из периодических технических осмотров лифтов и круглосуточного аварийно-технического обслуживания и проводится в целях постоянного поддержания технически исправного состояния и восстановления работоспособности лифтового оборудования. Техническое обслуживание предусматривает проведение периодических проверок электронного, электрического и механического оборудования лифтов, смазку, чистку, наладку, регулировку, замену мелких деталей в целях предотвращения сбоев в эксплуатации и поддержания эксплуатационных режимов. В состав услуг по техническому обслуживанию лифтов, также входит обслуживание применяемого оборудования диспетчерского контроля.

Заказчик – УФНС России по Челябинской области

Место оказания услуг:

- г. Челябинск, пр. Ленина, 79.

- г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, 2.

1. Основание для оказания услуг.
 Основанием для оказания услуг являются: требования технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783-2010, Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017 г. № 743 “Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах”, ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации».

Заводские инструкции по эксплуатации лифтов и др. заводская техническая документация.
Положении о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов (Утверждено Приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.08.1998 года № 53)

Положении о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации (Утверждено Приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.06.99 г. № 158).

2. Описание предоставляемых услуг: 

2.1. Аварийно-техническое обслуживание лифтового оборудования УФНС России по Челябинской области расположенных по адресам (см. список Приложение №1) в соответствии с паспортом на лифт и Руководством по эксплуатации.

2.2. Параметры лифтового оборудования и системы диспетчерского контроля, подлежащего техническому обслуживанию, приведены в Приложение №1.

2.3. Регулярное проведение (согласно заводской инструкции по эксплуатации лифта и разработанного Исполнителем и утвержденного Заказчиком) графика смазки, чистки, наладки, регулировки и осмотра лифтового оборудования в целях поддержания его работоспособности и обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов в соответствии с требованиями п. 3. настоящего Технического задания.

2.4. Проведение, согласно заводской инструкции по эксплуатации лифта, технического обслуживания всего лифтового оборудования Заказчика, указанного в  Приложении №1, в том числе замена вышедшего из строя оборудования лифтов, за исключением ниже перечисленного оборудования: электродвигатель главного привода, редуктор лебедки, станция (панель) управления, щиты купе кабины, червячная пара редуктора, тормозное устройство, ограничитель скорости, канатоведущий шкив, канаты, створки дверей шахты и кабины, пружинные и балансирующие подвески противовеса и кабины, замена которых не является предметом настоящего технического задания.

2.5. Обеспечение надлежащего функционирования двусторонней переговорной связи между лицами, находящимися в кабине лифта, и квалифицированным персоналом

2.6. Аварийно-техническое обслуживание лифтов проводится аварийной службой Исполнителя и предусматривает проведение работ по:

- безопасной эвакуации пассажиров из кабин остановившихся лифтов;

- устранению неисправностей лифта, оборудования системы диспетчерского контроля.

2.7. Аварийно-техническое обслуживание лифтов должно быть обеспечено круглосуточно (в том числе в выходные и праздничные дни) и должно обеспечиваться системой диспетчерского контроля, и по единому номеру диспетчерской службы. Время эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта не должно превышать 30 мин с момента поступления информации в аварийную службу Исполнителя. 

2.8. Срок устранения неисправностей не связанных с работами капитального характера и модернизацией оборудования лифта, не должен превышать 24 часов с момента его остановки. Срок запуска лифтов после срабатывания охранно-пожарной сигнализации не должен превышать 2 часов.

2.9. Исполнитель обеспечивает круглосуточный диспетчерский контроль за работой лифта.

2.10. Исполнитель круглосуточно обеспечивает, без дополнительной оплаты, оперативный пуск остановившихся лифтов, если устранение причин их остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера.

2.11. Обеспечение подготовки лифтов, указанных в Приложении №1 к техническому заданию, к техническим освидетельствованиям в период назначенного срока службы, и участие в их проведении, при этом Исполнитель обязан уведомить Заказчика о дате освидетельствования не позднее 10-ти дней до даты его проведения.

2.12. Выполнение мероприятий по устранению нарушений и неисправностей, выявленных при проведении технического освидетельствования и обследования объекта в сроки, указанные в акте технического освидетельствования объекта и заключении по результатам его обследования, и предписаний уполномоченного органа Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов

2.13. Исполнитель своевременно вносит в паспорта лифтов, хранящихся у Исполнителя или Заказчика (по договоренности) все необходимые изменения.

2.14. Заказчик передает копии инструкции по эксплуатации, монтажных и иных инструкции (по необходимости), согласно действующего Законодательства Российской Федерации, в соответствии с требованиями п. 3. настоящего Технического задания.

2.15. Исполнитель обязан организовать в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации эксплуатацию пассажирских лифтов. Обеспечить присутствие на объектах Заказчика требуемого квалифицированного персонала Исполнителя. 

  2.16. В состав услуг по техническому обслуживанию лифтов входят работы по ежесменному обслуживанию лифта лифтером с 9-00 до 18-00 с понедельника по пятницу (пятидневный график работы), полугодовому техническому обслуживанию, включая проверку технического состояния оборудования, его регулировку, чистку и смазку, выполнение наладочных работ, проверку работы 
лифтов во всех режимах, проверку исправности приборов и устройств безопасности, производить замену вышедших из строя деталей лифтов и подъемных механизмов. 

3. Требования к Специализированной (лифтовой) организации.

3.1. Все специалисты выполняющие работы по договору должны иметь подтверждение соответствия квалификации положениям профессионального стандарта в Центре оценки квалификации (ЦОК) и удостоверений о проверке знаний норм и правил в области энергетического надзора в отраслевой территориальной комиссии или своей комиссией (с подтверждением полномочий этой комиссии) с предоставлением документов в скан-копии, по требованию Заказчика (Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017 г. № 743 “Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах”) и иметь все необходимые разрешения и удостоверения для проведения технического обслуживания

3.2. Минимальный списочный состав сотрудников с подтверждением соответствия квалификации в центре оценки квалификации (ЦОКе):

Таблица №1. Перечень необходимых сотрудников.

	№
	Специалист
	Количество специалистов

	1
	Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов (не менее 5 уровня квалификации) (Профстандарт: 40.214. Специалист по эксплуатации лифтового оборудования)
	1

	2
	Диспетчер аварийно-диспетчерской службы (не менее 3 уровня квалификации) (профстандарт: 40.210 Диспетчер аварийно-диспетчерской службы
	1

	3
	Старший электромеханик по лифтам (не менее 4 уровня квалификации) (Профстандарт: 40.211.Электромеханик по лифтам)
	1

	4
	Лифтер – оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных (не менее 3 уровня квалификации) (Профстандарт: 40.212 Лифтер - оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных)
	1


3.3. Обязательное наличие:

- круглосуточного (в том числе в выходные и праздничные дни) бесплатного номера центральной диспетчерской службы и службы технической.
- наличие в часовой доступности производственной базы, позволяющей производить ремонт составных частей лифтов;

- наличие лаборатории промышленной электроники, либо договора с таковой, позволяющей оперативно устранять неисправности в платах управления лифтами.

- наличие у персонала приборов для тестирования электронного и др. оборудования данной модели лифта.

- наличие в часовой доступности необходимого количества запчастей и материалов для проведения технического обслуживания лифта.
- положение об эвакуации лиц, находящихся на объекте (внутри объекта) в случае его аварийной остановки.

- наличие возможности подключения и обслуживания существующего комплекса диспетчерского контроля КДК.

Исполнитель обязан:

Назначить приказом специалиста, ответственного за организацию технического обслуживания и ремонта лифтов, обслуживающий персонал, выполняющий техническое обслуживание, эвакуацию людей из остановившейся кабины лифтов, уборку и дезинфекцию.

Обеспечивать оперативный пуск остановившихся лифтов, при этом производить освобождение пассажиров не позднее 30 минут после поступления заявки в аварийную службу, работу которой обеспечивает исполнитель. Интенсивность оказания услуг: 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, включая праздничные и выходные дни.

Своевременно вносить необходимые записи, изменения и дополнения в паспорта лифтов, получаемые от Заказчика

Принимать участие в проверках, проводимых органами Ростехнадзора, специалистами и другими уполномоченными на это организации.

Своевременно уведомлять Заказчика о необходимости проведения на лифтах плановых и внеплановых работ капитального характера, с целью обеспечения их дальнейшей эксплуатации в соответствии с регламентом, а также модернизации или замены устаревших лифтов.

Обеспечивать учет сбоев в работе лифтов, а также всех работ, связанных, наладкой лифтов, проводимых персоналом Исполнителя.

Проводить разъяснительную работу о правилах пользования лифтами.

Своевременно обеспечить выполнение требований и предписаний органов Ростехнадзора и экспертных организаций в установленные сроки, относящихся к Исполнителю.

Согласовывать в обязательном порядке с Заказчиком все виды, объемы и сроки оказания услуг (выполнения работ). 
Исполнитель несёт полную ответственность за несоблюдение или нарушении требований по охране труда, техники безопасности, производственной санитарии и мер противопожарной безопасности при оказании услуг и устранять за свой счёт дефекты, недочёты или замечания, допущенные по его вине и выявленные в процессе технического обслуживания.

Расходные материалы для технического обслуживания лифтов: технические жидкости, обтирочный материал, моющие средства приобретаются Исполнителем самостоятельно.

Исполнитель приводит лифты в рабочее состояние собственными силами и средствами, с использованием собственного оборудования и материалов.

Материалы и запасные части стоимостью более пятнадцати процентов от стоимости технического обслуживания лифта в месяц не включаются в стоимость технического обслуживания и оплачиваются Заказчиком отдельно на основании счета.

Исполнитель обязан своими силами и средствами, качественно и в необходимый срок, соблюдая действующие правила и нормы, нормы охраны труда и правила по технике безопасности и пожарной безопасности, внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика, оказать весь объем услуг.

При поступлении вызова из лифтовой кабины или при поступлении (в случае необходимости) вызова от заказчика по телефонной связи, время поступления, текст телефонограммы должность и фамилия лица, принявшего телефонограмму фиксируются в журнале центральной диспетчерской службы. Моментом вызова Исполнителя для устранения отказа в работе лифтов или застраивании пассажиров считается время передачи вызова из лифтовой кабины или телефонограммы, зафиксированное в журнале. 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию лифтов должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения технического обслуживания лифтов, согласованным с Заказчиком.

Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в Журнале учета вызовов.

Виды технического обслуживания:

- ежемесячное ТО-1; 

- квартальные ТО-2; 

- Проведение технического освидетельствования.

Состав услуг, оказываемых при проведении ТО-1, ТО 2 и подготовке к Техническим освидетельствованиям определяется заводской инструкцией по эксплуатации (руководством по эксплуатации) на лифтовое оборудование и комплекс диспетчерского контроля и другой нормативной документацией.

Услуги должны быть оказаны: в соответствии с графиком согласованным с Заказчиком. 
 3.4. Дополнительная информация для исполнителя.

1. При проведении ТО предусмотреть присутствие электромехаников по графику 1/3, 1 человек в смену круглосуточно).

2. В стоимость технического обслуживания должны быть включены все работы, помимо работ капитального характера) 

3. Проведение регламентных технических работ в ночное время.

4. Предоставить штатное расписание (электромеханики по ТО лифтов и машинистов эскалаторов, прорабы)

5. Опыт работы с лифтами: «Могилевлифтмаш» ЛП-0401БЭ, ОАО «ЩЛЗ» ПП-0621Щ 

6. Исполнитель обязуется использовать минимальный перечень расходных материалов, для ежемесячного технического обслуживания одного лифта:

- Масло Н-40А для заливки в масленки направляющих кабины и противовеса, в кол-ве 700-800 гр.

- Ветошь, в кол-ве 8 м

- Уайт-спирит, в кол-ве 800 гр.       

Приложения к техническому заданию:

- Приложение №1: «Спецификация».

- Приложение №2: «Местоположение лифтов на объектах УФНС России по Челябинской области».

Приложение № 1

к техническому заданию 

Спецификация

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъёмного оборудования

	№ п/п
	Виды услуг
	Периодичность услуг по лифтам
	Примечание

	Периодичность и состав услуг при техническом обслуживании и ремонте лифтов определяются с учетом выполнения технических требований, установленных эксплуатационной документацией заводов-изготовителей и Регламентом технического обслуживания пассажирских лифтов.

	1.
	Ежемесячный состав услуг по техническому обслуживанию пассажирских лифтов:

	1.1.
	Осмотр освещения шахты
	1 раз в месяц
	

	1.2.
	Осмотр вызывного поста
	1 раз в месяц
	

	1.3.
	Осмотр освещения кабины лифта
	1 раз в месяц
	

	1.4.
	Осмотр состояние купе кабины и установленного в нем оборудования
	1 раз в месяц
	

	1.5.
	Осмотр состояния покрытия пола
	1 раз в месяц
	

	1.6.
	Проверить точность остановки кабины на этажах
	1 раз в месяц
	

	1.7.
	Проверить отсутствие течи масла в местах установки крышек и валов
	1 раз в месяц
	

	1.8.
	Проверить уровень масла в редукторе
	1 раз в месяц
	

	1.9.
	Проверить состояние канатоведущего шкив (далее – КВШ)
	1 раз в месяц
	

	1.10.
	Проверка состояния ограждения шахты
	1 раз в месяц
	

	1.11.
	Провести внешний осмотр составных частей дверей шахты
	1 раз в месяц
	

	1.12.
	Проверить работу блока контроля на срабатывание блокировок раздельно каждого из замков
	1 раз в месяц
	

	1.13.
	Проверить исправность запирания замков двери шахты
	1 раз в месяц
	

	1.14.
	Проверить надежность крепления канатов в коушах
	1 раз в месяц
	

	1.15.
	Прочистить зазоры между плинтусом и щитами купе
	1 раз в месяц
	

	1.16.
	Провести осмотр состояния привода дверей, верхней балки, створок дверей и порога
	1 раз в месяц
	

	1.17.
	Проверка правильности установки привода дверей в вертикальной плоскости
	1 раз в месяц
	

	1.18.
	Проверить состояние и натяжение ремня и цепи механизма передачи привода дверей
	1 раз в месяц
	

	1.19.
	Проверить и отрегулировать направление луча прожектора фотоэлемента, проверить надежность клемных соединений проводов, крепление приборов, общую работоспособность блока фотоэлемента
	1 раз в месяц
	

	1.20.
	Проверить исправность подвижного пола
	1 раз в месяц
	

	1.21.
	Очистить тормоз от загрязнений
	1 раз в месяц
	

	1.22.
	Осмотреть тормоз и убедиться в отсутствии механических повреждений
	1 раз в месяц
	

	1.23.
	Проверить износ фрикционных накладок
	1 раз в месяц
	

	1.24.
	Проверить и подтянуть крепление деталей тормоза
	1 раз в месяц
	

	1.25.
	Проверить установочный размер пружин тормоза
	1 раз в месяц
	

	1.26.
	Очистить редуктор и раму лебедки от загрязнений осмотреть их
	1 раз в месяц
	

	1.27.
	Очистить КВШ от излишней смазки и грязи
	1 раз в месяц
	

	1.28.
	Проверить неравномерность износа ручьев канатоведущего шкива
	1 раз в месяц
	

	1.29.
	Проверить состояние составных частей и установку ограничителя скорости, подтянуть крепления
	1 раз в месяц
	

	1.30.
	Проверить действие отводки рычага на концевой выключатель
	1 раз в месяц
	

	1.31.
	Проверить исправность работы лифта в режиме «Ревизия» и исправность действия выключателей безопасности СПК и КЛ
	1 раз в месяц
	

	1.32.
	Проверить и отрегулировать зазоры между обрамлением двери шахты и створками
	1 раз в месяц
	

	1.33.
	Проверить и отрегулировать зазор между низом створок и порогом
	1 раз в месяц
	

	1.34.
	Проверить и отрегулировать зазоры между роликами замков дверей шахты и боковыми поверхностями отводок дверей кабины
	1 раз в месяц
	

	1.35.
	Проверить  и отрегулировать заход ролика защелок в отводку двери кабины по глубине
	1 раз в месяц
	

	1.36.
	Провести осмотр пружин подвески противовеса
	1 раз в месяц
	

	1.37.
	Проверить суммарные боковой и торцевой зазоры между вкладышами и направляющими противовеса
	1 раз в месяц
	

	1.38.
	Очистить башмаки от грязи и излишней смазки
	1 раз в месяц
	

	1.39.
	Провести осмотр состояния башмаков и их креплений
	1 раз в месяц
	

	1.40.
	Проверить суммарные боковой и торцевой зазоры между вкладышами и направляющими кабины лифта
	1 раз в месяц
	

	1.41.
	Очистить подвеску и крышу кабины от грязи и пыли
	1 раз в месяц
	

	1.42.
	Очистить составные элементы двери кабины от пыли и грязи
	1 раз в месяц
	

	1.43.
	Провести смазку элементов привода дверей
	1 раз в месяц
	

	1.44.
	Проверить уровень масла в редукторе дверей кабины
	1 раз в месяц
	

	1.45.
	Проверить и отрегулировать зазоры между контрроликом и линейкой
	1 раз в месяц
	

	1.46.
	Проверить зажим кареток и состояние пружины
	1 раз в месяц
	

	1.47.
	Проверить правильность установки привода дверей
	1 раз в месяц
	

	1.48.
	Проверить отсутствие течи масла из редуктора
	1 раз в месяц
	

	1.49.
	Проверить работу механического реверса
	1 раз в месяц
	

	1.50.
	Проверить исправность цепи безопасности
	1 раз в месяц
	

	1.51.
	Ведение исполнительной документации (Журнал периодического осмотра лифта,  Журнал технического обслуживания и ремонта лифта)
	1 раз в месяц
	

	2.
	Состав услуг,  проводимых при частичном и полном техническом обследовании (ЧТО и ПТО):

	2.1.
	Провести очистку электроаппаратуры и электронных устройств шкафа управления
	2 раза за период обслуживания
	

	2.2.
	Проверить крепление проводов в зажимах клемных реек
	2 раза за период обслуживания
	

	2.3.
	Проверить ход подвижных частей контакторов, пускателей и реле при включении
	2 раза за период обслуживания
	

	2.4.
	Очистить трансформаторы от грязи и пыли, проверить и подтянуть крепления проводов, клемм обмоток и заземления
	2 раза в период обслуживания
	

	2.5.
	Проверить зазоры между губками пинцетов вводного устройства
	2 раза в период обслуживания
	

	2.6.
	Проверить крепление рукоятки вводного устройства
	2 раза в период обслуживания
	

	2.7.
	Проверить состояние резьбовых креплений
	2 раза в период обслуживания
	

	2.8.
	Проверить состояние буферов
	2 раза в период обслуживания
	

	2.9.
	Проверить и подтянуть крепления электродвигателя, клемных соединений и проводов
	2 раза в период обслуживания
	

	2.10.
	Проверить наличие смазки в подшипниках
	2 раза в период обслуживания
	

	2.11.
	Проверить и отрегулировать центровку электродвигателей, исполнение на лапах
	2 раза в период обслуживания
	

	2.12.
	Очистить ограничитель скорости от грязи
	2 раза в период обслуживания
	

	2.13.
	Очистить тяговые канаты и канат ограничителя скорости от излишней смазки и загрязнений
	2 раза в период обслуживания
	

	2.14.
	Проверить равномерность натяжения тяговых канатов
	2 раза в период обслуживания
	

	2.15.
	Очистить направляющие от грязи
	2 раза за период обслуживания
	

	2.16.
	Проверить и отрегулировать зазор между контрроликами и линейкой
	2 раза за период обслуживания
	

	2.17.
	Очистить ловители и механизм включения ловителей от загрязнений
	2 раза за период обслуживания
	

	2.18.
	Произвести осмотр состояния ловителей и механизма включения, проверить состояние креплений
	2 раза за период обслуживания
	

	2.19.
	Проверить устройство защиты электродвигателя главного привода и привода дверей (в функции времени)
	2 раза за период обслуживания
	

	2.20.
	Проверить устройство температурной защиты
	2 раза за период обслуживания
	

	2.21.
	Проверка и наладка узла индикации местонахождения кабины
	2 раза за период обслуживания
	

	2.22.
	Проверка и наладка релейно-контакторной функциональной группы
	2 раза за период обслуживания
	

	2.23.
	Проверка и наладка узлов управления главного привода
	2 раза за период обслуживания
	

	2.24.
	Проверка и наладка узла формирования и выбора направления движения
	2 раза за период обслуживания
	

	2.25.
	Проверить крепление и состояние электроразводки проводов и сети заземления
	2 раза за период обслуживания
	

	2.26.
	Проверить износ червячной пары, определить боковой зазор червячной пары и осевой люфт червячного вала
	2 раза за период обслуживания
	

	2.27.
	Проверить тяговую способность канатоведущего шкива
	2 раза за период обслуживания
	

	2.28.
	Проверить надежность сцепления каната со шкивом ограничителя скорости на рабочем ручье
	2 раза за период обслуживания
	

	2.29.
	Произвести осмотр и выборку канатов
	2 раза за период обслуживания
	

	2.30.
	Очистить шунты и датчики от грязи, подтянуть крепления и произвести их визуальный осмотр
	2 раза за период обслуживания
	

	2.31.
	Проверить взаимодействие шунтов и датчиков кабины с шунтами и датчиками, установленными в шахте
	2 раза за период обслуживания
	

	2.32.
	Проверить состояние электропроводки
	2 раза за период обслуживания
	

	2.33.
	Проверить ход клиньев и одновременность их касания с направляющими
	2 раза за период обслуживания
	

	2.34.
	Проверить состояние кабелей, электроаппаратов, проводов заземления
	2 раза за период обслуживания
	

	2.35.
	Очистить электропроводку от пыли и грязи, подтянуть крепления электроаппаратов и контактные соединения
	2 раза за период обслуживания
	

	2.36.
	Проверить и отрегулировать зазоры между обрамлением дверного проема и створками
	2 раза за период обслуживания
	

	2.37.
	Проверить износ червячной пары редуктора привода дверей и крепления водила на валу редуктора
	2 раза за период обслуживания
	

	2.38.
	Очистить натяжное устройство от грязи и пыли
	2 раза за период обслуживания
	

	2.39.
	Осмотреть вводное устройство и подтянуть крепления
	2 раза за период обслуживания
	

	2.40.
	Провести периодическое техническое освидетельствование лифтов, с записью в паспорте лифтов
	1 раз за период обслуживания
	

	3.
	График смазки составных частей механизмов лифта:

	3.1.
	Смазка направляющих маслом индустриальным 
(И-30А или эквивалент ГОСТ 20799-88) при помощи смазывающего аппарата
	1 раз за период обслуживания
	

	3.2.
	Смазка вручную канатов несущих маслом индустриальным (И-30А или эквивалент ГОСТ 20799-88)
	1 раз за период обслуживания
	

	3.3.
	Смазка шприцем отводного блока, подшипника смазкой Литол-24 (ГОСТ 21150-2017) или эквивалент 
	1 раз за период обслуживания
	

	3.4.
	Смазка вручную натяжного устройства, шарниров смазкой Литол-24 (ГОСТ 21150-2017) или эквивалент
	1 раз за период обслуживания
	

	3.5.
	Смазка вручную ограничителей скорости, шарниров смазкой Литол-24 (ГОСТ 21150-2017) или эквивалент
	1 раз за период обслуживания
	

	3.6.
	Смазка вручную пола подвижного (оси рычажной системы контроля загрузки) смазкой Литол-24 (ГОСТ 21150-2017) или эквивалент
	1 раз за период обслуживания
	

	3.7.
	Смазка вручную шарниров и элементов подвески кабины и противовеса смазкой Литол-24 (ГОСТ 21150-2017) или эквивалент
	1 раз за период обслуживания
	

	3.8.
	Смазка вручную штифт-плунжера и осевых соединений элементов привода дверей и замков дверей шахты смазкой Литол-24 (ГОСТ 21150-2017) или эквивалент
	1 раз за период обслуживания
	

	4
	Оказание услуг по ремонту 


	1 раз за период обслуживания
	


Приложение № 2

к техническому заданию

Адреса и характеристики лифтов на объектах УФНС России по Челябинской области
	Место  установки, г. Челябинск, пр. Ленина, 79., г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, 2.

	Лифт 
	Адрес.

Местонахождение
	Назначение лифта
	Скорость, 
	Грузоподъемность, 
	Число остановок
	Высота подъема,
	Завод изготовитель
	Заводской номер
	Сроки (месяц) проведения периодического технического освидетельствования (ТО)
	Год ввода в эксплуатацию
	Год изготовления

	
	
	 (груз. пас.)
	м/c
	кг
	
	 м
	(тип/модель)
	
	
	
	

	лифт
	 г. Челябинск, 

пр. Ленина, 79
	Пассажирский
	0.25
	400
	6
	16
	«Могилевлифтмаш»

ЛП-0401БЭ
	161335
	ТО1 Ежемесячно
	2012
	2012

	лифт
	г. Челябинск, 

пр. Ленина, 79
	Грузопассажирский
	1.0
	630
	6
	16.5
	ОАО «ЩЛЗ»

ПП-0621Щ
	38185
	ТО1 Ежемесячно
	2012
	2012

	лифт
	г. Челябинск, 

ул. К. Либкнехта, 2
	Грузопассажирский
	1.0
	630
	7
	19.8
	ОАО «ЩЛЗ»

ПП-0621Щ
	32529
	ТО1 Ежемесячно
	2020
	2019
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