	№
п\п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена
	Сумма

	1. 
	Триммер бензиновый 
	Тип газонокосилки – триммер
Тип двигателя – бензиновый
Мощность двигателя – ≥ 5 и ≤ 10 л.с.
Режущий элемент – диск, леска
Ширина скашивания травы – ≥ 40 и ≤ 60 см

Дополнительные характеристики:*
Тактность двигателя – двухтактный
Расположение двигателя – верхнее
Объем двигателя – не менее 62 см³
Приводной вал – жесткий
Тип стартера – ручной
Тип ручки – U-образная (велосипедная)
Посадочный диаметр – 25,4 мм
Крепление – М10х1,25L
Толщина лески – не менее 2.5 мм
Диаметр штанги – не менее 26 мм
Емкость бака – не менее 1.2 л
Ширина скашивания для диска – не менее 255 мм
Подача лески – полуавтоматическая
Свеча зажигания – L7T (или эквивалент)
Уровень звукового давления – не более 95 дБ
Вес нетто – не более 7.58 кг
Обороты двигателя – не менее 8300 об/мин
Ремень в комплекте – ранцевый
	1
	шт
	13720,00
	13720,00

	2. 
	Леска для триммера 
	Диаметр – 3 мм
Сечение – звезда
Длина намотки – не менее 60 м
Материал – эластичный термостойкий полиамид
	20
	шт
	680,00
	13600,00

	3. 
	Катушка для триммера 
	Способ подачи лески – полуавтоматический
Посадочный диаметр – 10 мм
Направление резьбы – левое
Максимальный диаметр лески – не менее 4.3 мм
Максимальная длина лески – не менее 5.5 м
Способ заправки лески – безразборный
Материал нижней площадки – металл
Материал направляющих лески – металл
	12
	шт
	500,00
	6000,00

	4. 
	Ремень для триммера
	Назначение – для триммера
Тип – ранцевый
Защита бедра – да
Расположение застежки – на груди
	3
	шт
	360,00
	1080,00

	5. 
	Нижний редуктор для триммера 
	Вид – редуктор угловой нижний
Назначение – для бензинового двухтактного триммера
Диаметр штанги – 26 мм
Кол-во шлицов – 9
Материал – металл
	1
	шт
	690,00
	690,00

	6. 
	Свеча зажигания 
	Назначение – для бензинового двухтактного триммера
Калильное чисто – 17
Длина резьбы – 9.5 мм
Внешняя резьба – М14х1,25
Материал электрода – медь
Расстояние между электродами – 0,6 мм
	2
	шт
	150,00
	300,00

	7. 
	Ручка газа в сборе для триммера 
	Назначение – для бензинового двухтактного триммера
Диаметр трубки – 19 мм
Комплектация – ручка газа с тросиком, ручка
Совместимость – универсальная 
Кнопка фиксации курка газа – да
Кнопка защиты от случайного нажатия – да
Длина троса – не менее 800 мм
	1
	шт
	600,00
	600,00

	8. 
	Кронштейн крепления руля для триммера
	Назначение – для крепления ручки газа к штанге бензинового двухтактного триммера
Диаметр штанги – 26 мм
Диаметр ручки – 19 мм
	1
	шт
	500,00
	500,00

	9. 
	Набор МЕТЧИКОВ и ПЛАШЕК по металлу для нарезания резьбы
	Назначение – для нарезки внутренней и внешней резьбы  от М3 до М12
Кол-во в наборе – 20 шт
Комплектация:
Кейс пластиковый,  9 плашек,  9 метчиков,  метчикодержатель, плашкодержатель
Материал – 9ХС
	1
	шт
	1070,00
	1070,00

	10. 
	Двигатель для триммера 
	Тип двигателя – двухтактный
Объем – не менее 56 см3
Макс. число оборотов – не менее 10000 об/мин
Мощность – не менее 4,8 л.с
Способ поставки – в сборе с бензобаком, стартером и тд
	1
	шт
	6500,00
	6500,00

	11. 
	Колонки для компьютера 
	Максимальная мощность – не менее 6 Вт
Питание – от сети 220 В
Длина сетевого кабеля – не менее 1 м
Входные интерфейсы – 3,5 мм
Максимальная частота – не менее 18000 Гц
Чувствительность – не менее 88 дБ
Ширина – не более 68 мм
Высота – не более 96 мм
	1
	к-т
	1160,00
	1160,00

	12. 
	Витая пара 
	Тип – витая пара
Вид кабеля – U/UTP
Чисто жил – 8
Число пар – 4
Скорость передачи данных – не менее 1000 Мбит/сек
Полоса пропускания – не ниже 100МГц
Проводник – омедненный алюминий, с повышенным содержанием меди (CCAG)
Степень напыления меди – не ниже 22%
Тип проводников – одножильный
Диаметр проводников кабеля – 0,50 ± 0,01 мм
Материал изоляции проводников – полиэтилен высокой плотности
Толщина изоляции проводников – 0,2 ± 0,02 мм
Внешний диаметр изоляции проводников – 0,90 ± 0,03 мм
Материал внешней оболочки – PVC
Цвет – светло-серый
Применение – для внутренней прокладки
Толщина оболочки – 0,50 ± 0,01мм
Внешний диаметр оболочки – 5,0 ± 0,2мм
Разрывная нить – армидная
Диапазон температур – прокладка от 0 до +60°С
	100
	м
	29,00
	2900,00

	13. 
	Вешалки плечики для одежды деревянные
	Вид – вешалка-плечики
Возрастная категория – взрослая

Дополнительные характеристики:
Поворот крючка – на 360°
Цвет крючка – золото
Выемки для брителек – да
Перекладина для брюк – да
Исполнение:
[image: E:\Закупки\закупки 2026\хозтовары Кочкаров 7\2026-07-31_11-18-26.png]
	60
	шт
	160,00
	9600,00

	14. 
	Стремянка 
	Высота платформы – < 0.5 м
Вид – односторонняя
Максимальная нагрузка – ≥ 150 и < 200 кг
Основной материал конструкции – сталь
Количество ступеней – ≥ 2 и < 4
Конструктивные особенности – противоскользящее покрытие платформы, противоскользящее покрытие ступеней, противоскользящие наконечники на опорах

Дополнительные характеристики:
Вид стремянки – складная
	1
	шт
	2290,00
	2290,00

	15. 
	Краска фасадная цвет 50YR 47/057
	Тип краски – воднодисперсионная
Основа состава – акриловая
Область применения – наружная окраска

Дополнительные характеристики:
Цвет – 50YR 47/057
Вес нетто – не более 15 кг
Вид тары – ведро
Время высыхания между слоями – не более 2 ч
Без запаха – да
Марка – 2100
Базис – база 1 (B1/A/AA/BW/KA/VVA/AP/LAP/MRA/PR)
Степень блеска – матовый
Плотность – не ниже 0.13 кг/л
Способ нанесения – кисть/валик/краскораспылитель
Разбавитель – вода
Min температура эксплуатации – -40 °С
Max температура эксплуатации – 60 °С
Время полного высыхания – не более 24 ч
Моющаяся – да
Огнезащитность – да
Влагостойкость – да
Быстросохнущая – да
Износостойкая – да
Для медицинских учреждений – да
Для детских учреждений – да
Для помещений с повышенной влажностью – да
Для кирпича – да
Для бетона – да
Свойства – атмосферостойкая/высокая укрывистость/защитно-декоративная/износостойкая/не выцветает
	120
	кг
	438,00
	52560,00

	16. 
	Контроллер двухпроводной линии связи
	Тип – блок сигнально-пусковой
Напряжение питания DC – от 10.2 до 28.4В
Потребляемая мощность контроллером – 4Вт
Светодиодная индикация состояния – да
Ток потребления контроллером (без подключенных к ЛС устройств):
- при питании от источника с выходным напряжением 12 В – не более 400 мА;
- при питании от источника с выходным напряжением 24 В  – не более 200 мА.
Суммарный ток в адресном шлейфе – не более 64 мА
Количество адресуемых зон – не менее 127
Количество подключаемых считывателей Touch Memory, Proximity-карт или PIN-кода – не менее 1
Интерфейс подключаемых считывателей – 
Touch Memory; Wiegand; ABA Track II
Емкость памяти кодов ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов) – 512
Буфер событий – не менее 512
Длина двухпроводной линии связи – не более 1200 м
Расстояние от контроллера до считывателя – не менее 100  м
Время готовности к работе – не более 15с
Диапазон рабочих температур – от -30 до +55°С
Степень защиты – не ниже IP40
	1
	шт
	6428,00
	6428,00

	17. 
	Цепь длиннозвенная 4мм
	Тип – цепь крепежная
Материал – оцинкованная сталь
Диаметр – не менее 4 мм
Вид – длиннозвенная
	5
	м
	457,00
	2285,00

	18. 
	Труба 57 мм
	Тип – прямошовная
Наружный диаметр (без учета предельного отклонения) – 57 мм
Толщина стенки – 3,5 мм
	2
	м
	590,00
	1180,00

	19. 
	Замок навесной
	Тип запорного механизма – цилиндровый
Тип замка по способу навешивания – открытый
 
Дополнительные характеристики:
Ширина – не менее 50 мм
Высота дужки – не менее 37 мм
Диаметр дужки – не более 7 мм
Материал – чугун
Кол-во ключей в комплекте – не менее 3
Тип ключа – английский
Резиновые накладки на дужках для защиты от попадания влаги – да 
	1
	шт
	335,00
	335,00

	20. 
	Вывеска "Проезд не занимать!" 210х300 мм
	Материал основы – оцинкованная сталь
Материал пленки – ПВХ
Ширина – 300 мм
Высота – 210 мм
Цвет фона – красный
Цвет букв – белый
Надпись – «ВЪЕЗД НЕ ЗАНИМАТЬ!»
Размер надписи – на всю табличку
	1
	шт
	750,00
	750,00

	21. 
	Штамп "Допускается к экзаменам" 35х11 мм
	Тип механизма – ручной
Вид штемпеля – штамп
Штемпель самонаборный – нет
Форма корпуса – прямоугольная
Наличие рамки – да
Количество строк – < 2

Дополнительные характеристики:
Ширина оттиска – 35 мм
Высота оттиска – 11 мм
Текст:
Допускается к экзаменам
	1
	шт
	3100,00
	3100,00

	22. 
	Штамп "Вх. № ___ от ___" 28х13 мм
	Тип механизма – автоматический
Вид штемпеля – штамп
Штемпель самонаборный – нет
Форма корпуса – прямоугольная
Наличие рамки – да
Количество строк – ≥ 2 и < 4

Дополнительные характеристики:
Ширина оттиска – 28 мм
Высота оттиска – 13 мм
Текст:
Вх. №_________
От____________

	1
	шт
	2600,00
	2600,00

	23. 
	Печать "Кадровое управление Для пакетов" 40 мм
	Тип механизма – автоматический
Вид штемпеля – штамп
Штемпель самонаборный – нет
Форма корпуса – круглая
Наличие рамки – да
Количество строк – ≥ 2 и < 4

Дополнительные характеристики:
Диаметр оттиска – 40 мм
Текст:
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У. Д. АЛИЕВА
КАДРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ПАКЕТОВ
	1
	шт
	2500,00
	2500,00

	24. 
	Урна для мусора 35 л
	Назначение – для непищевой продукции
Высота – > 500 и ≤ 600 мм
Наличие крышки – да

Дополнительные характеристики:
Объем – не менее 35 л
Тип крышки – подвижная
Кол-во типов открывания крышки – не менее 2
Форма – прямоугольная
Материал – пластик
Размещение – напольное
Цвет: серый с черным верхом – 2 шт, кремовый с коричневым верхом – 1 шт.
	3
	шт
	3140,00
	9420,00

	25. 
	Таблички АКП золото+акрил+держатели 200х300 мм
	Вид – табличка с дистанционным держателем
Материал основы – акрил 
Цвет основы – прозрачный
Толщина основы – 5 мм
Ширина основы – 300 мм
Высота основы – 200 мм
Материал таблички – АКП
Цвет таблички – шлифованное золото
Толщина таблички – 3 мм 
Ширина таблички – 240 мм
Высота таблички – 140 мм
Кол-во дистанционных держателей – 4
Цвет дистанционных держателей – золото
Способ нанесения текста – УФ-печать
Текст на табличках:
110
Преподавательская

119
Химическая лаборатория
	2
	шт
	3750,00
	7500,00

	26. 
	Таблички АКП антрацит 140Х240 мм
	Материал таблички – АКП
Цвет таблички – антрацит
Толщина таблички – 3 мм 
Ширина таблички – 240 мм
Высота таблички – 140 мм
Способ нанесения текста – УФ-печать
Текст на табличках:
211
Кафедра экологии и природопользования

203
Академический офис

212
Кабинет биологии
	3
	шт
	1250,00
	3750,00

	27. 
	Номерки для гардеробной золото 70х50 мм
	[bookmark: _GoBack]Материл – АБС пластик
Цвет – шлифованное золото
Ширина – 50 мм
Высота – 70 мм
Толщина – 1,5 мм
Диаметр отверстия – 21мм
Форма – овал 
Номера: 5, 26,  60, 58
Способ нанесения текста – лазерная гравировка
	4
	шт
	190,00
	760,00

	28. 
	Откидной упор для двери 
	Материал – металл
Цвет – коричневый
Тип – откидной
Резиновый наконечник – да
Форма – козья ножка
Размещение – на дверь
Высота – не менее 135 мм
	1
	шт
	450,00
	450,00

	29. 
	Коврик придверный
	Ширина – ≥ 120 и < 130 см
Длина – ≥ 80 и < 90 см

Дополнительные характеристики:
Цвет – серый
Материал основы – ПВХ
Материал ворса – полиэстер
Высота ворса – ≥5 и ≤ 10 мм
	1
	шт
	1040,00
	1040,00

	30. 
	Замок врезной 
	Тип конструктивного исполнения корпуса – Врезной
Тип замка (по количеству механизмов секретности в одном корпусе) – Простой
Тип конструктивного исполнения механизма секретности – Цилиндровый
Тип замка по принципу работы – Механический
Тип замка по варианту открывания дверного полотна – Универсальный (переналаживаемый)

Дополнительные характеристики:*
Межосевое расстояние – 72 мм
Класс безопасности – не ниже 2
Тип ключа – английский
Кол-во ключей – не менее 4
Кол-во ригелей – не менее 1
Вылет ригеля – 25 мм
Форма ригеля – прямоугольная
Бэксет – 55 мм
Толщина дверного полотна – от 40 мм
Материал корпуса – сталь
Ответная планка – есть
В комплекте с ручками – да
Цвет – медный антик
Реверсивная защелка – да
	1
	шт
	3570,00
	3570,00

	31. 
	Лампочка светодиодная  40 Вт 
	Тип лампы – двухцокольная 
Номинальная мощность – ≥ 40 и < 45 Вт;
Тип цоколя – E27 
Коррелированная цветовая температура, max – ≤ 6500 
Коррелированная цветовая температура, min – ≥ 5700 
Световой поток – ≥ 2500 и < 3000 Лм;
Форма лампы – Цилиндр
Лампа матовая – Да 
Класс энергетической эффективности – не ниже A
Общий индекс цветопередачи – ≥ 80
Диаметр – > 90 и ≤ 100 мм
Переходник на цоколь Е40 – в комплекте
	10
	шт
	460,00
	4600,00

	32. 
	Прожектор светодиодный 
	Тип прожектора – линейный
Вид прожектора – стационарный
Мощность – > 140 и ≤ 160 Вт
Тип светораспределения прожектора – симметричное
Рассеяние – широкое
Световой поток – > 10000 и ≤ 15000 Лм
Способ установки – на лире
Цвет излучения – белый
Материал корпуса – металл
Степень защиты – IP65
Высота – ≥ 200 и < 400 мм
Ширина – ≥ 200 и < 300 мм
Коррелированная цветовая температура максимальная – ≥ 6500 К
Коррелированная цветовая температура минимальная – ≤ 6500 К
	1
	шт
	3930,00
	3930,00

	33. 
	Петля для стеклянной двери 
	Тип – петля мебельная
Назначение – для стеклянной двери
Цвет – хром
Декоративная накладка – да
Форма накладки – овал
Тип петли – Slide-on
Угол открывания – не менее 107°
	2
	пар
	360,00
	720,00

	
	167488,00
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